
	Пояснительная записка

	[bookmark: Пояснительная_записка][bookmark: _GoBack]1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Приморский край, г. Партизанск, кадастровый квартал 25:33:180112  (часть 1)
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным от 30.01.2026 №321-20-2026-006

	3. Дата подготовки карты-плана территории 21 июля 2026 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Управление Росреестра по Приморскому краю

	
	основной государственный регистрационный номер:  1042504382931

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  2540108490

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  25_upr@rosreestr.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании Роскадастр по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Фадеева Алина Чельениевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 149-988-747 64

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: —  «___» _____________ _____ г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 89098037226

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2., ecspa@ya.ru



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	02.07.2026
	КУВИ-001/2026-88905986
	Кадастровый план территории
	—

	2
	—
	25.03.2026
	КУВИ-001/2026-39913471
	Кадастровый план территории
	—



	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. Заключение кадастрового инженера
Карта (план) территории подготовлен кадастровым инженером – Фадеевой Алиной Чельениевной, кадастровый инженер, является членом саморегулируемой организации "Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" СНИЛС кадастрового инженера 149-988-747 64.  Работы выполнены от филиала публично-правовой компании Роскадастр по Приморскому краю, юридический адрес: 690063, Приморский край, ГО Владивостокский, г Владивосток, ул. Приморская, д. 2., контактный номер: 8-909-803-72-26 эл. адрес: filial@25.kadastr.ru.
Данный карта(план) по выполнению комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала № 25:33:180112 выполнен на основании Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006. Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление Росреестра по Приморскому краю.
При подготовке карта-плана были использованы сведения единого государственного кадастра недвижимости. В начале выполнения работ была проведена верификация сведений об объектах недвижимости сведения, о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН).
XML-схема, подготовлена с помощью программного средства ПКЗО 5.7.12. При выполнении работ было использовано спутниково-геодезическое оборудование: Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCei30 (Заводской номер 3485716), номер свидетельства о поверке С-ГСХ/10-10-2025/473025781 до 09.10.2026, аппаратура геодезическая спутниковая PrinCei50 (Заводской номер 3497035), номер свидетельства о поверке С-ГСХ/10-10-2025/473025780 до 09.10.2026.
Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории кадастрового квартала № 25:33:180112.
В рамках выполнения комплексных кадастровых работ проводятся следующие работы:
- уточнение местоположения границ 304 земельных участков; 
- исправление местоположения границ 8 земельных участков;
- уточнение местоположения границ 585 объектов капитального строительства; 
- обеспечивается образование земельных участков.
Результатом комплексных кадастровых работ является обеспечение подготовки карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.
В рамках квартала № 25:33:1801112 уточняется ряд объектов недвижимости. При подготовке карта-плана были использованы сведения единого государственного кадастра недвижимости, материалы технической инвентаризации, межевые планы, технические паспорта, а также иная техническая документация. 
В отношении ранее учтенных земельных участков с кадастровыми номерами:  25:33:180112:1026, 25:33:180112:1034, 25:33:180112:1053, 25:33:180112:155, 25:33:180112:171, 25:33:180112:230, 25:33:180112:231, 25:33:180112:232, 25:33:180112:233, 25:33:180112:234, 25:33:180112:237, 25:33:180112:239, 25:33:180112:240, 25:33:180112:243, 25:33:180112:247, 25:33:180112:253, 25:33:180112:254, 25:33:180112:255, 25:33:180112:256, 25:33:180112:276, 25:33:180112:278, 25:33:180112:282, 25:33:180112:286, 25:33:180112:288, 25:33:180112:290, 25:33:180112:293, 25:33:180112:300, 25:33:180112:301, 25:33:180112:303, 25:33:180112:304, 25:33:180112:305, 25:33:180112:315, 25:33:180112:316, 25:33:180112:318, 25:33:180112:320, 25:33:180112:321, 25:33:180112:322, 25:33:180112:323, 25:33:180112:324, 25:33:180112:325, 25:33:180112:326, 25:33:180112:327, 25:33:180112:329, 25:33:180112:330, 25:33:180112:331, 25:33:180112:333, 25:33:180112:334, 25:33:180112:337, 25:33:180112:338, 25:33:180112:339, 25:33:180112:341, 25:33:180112:342, 25:33:180112:344, 25:33:180112:345, 25:33:180112:347, 25:33:180112:350, 25:33:180112:352, 25:33:180112:353, 25:33:180112:360, 25:33:180112:3607, 25:33:180112:3628, 25:33:180112:363 25:33:180112:3637, 25:33:180112:364, 25:33:180112:3647, 25:33:180112:3648, 25:33:180112:365, 25:33:180112:369, 25:33:180112:371, 25:33:180112:373, 25:33:180112:382, 25:33:180112:383, 25:33:180112:384, 25:33:180112:385, 25:33:180112:388, 25:33:180112:392, 25:33:180112:400, 25:33:180112:401, 25:33:180112:409, 25:33:180112:41, 25:33:180112:416, 25:33:180112:418, 25:33:180112:419, 25:33:180112:420, 25:33:180112:421, 25:33:180112:422, 25:33:180112:423, 25:33:180112:425, 25:33:180112:427, 25:33:180112:428, 25:33:180112:430, 25:33:180112:432, 25:33:180112:433, 25:33:180112:434, 25:33:180112:435, 25:33:180112:436, 25:33:180112:437, 25:33:180112:438, 25:33:180112:439, 25:33:180112:440, 25:33:180112:441, 25:33:180112:446, 25:33:180112:447, 25:33:180112:449, 25:33:180112:450, 25:33:180112:452, 25:33:180112:453, 25:33:180112:454, 25:33:180112:455, 25:33:180112:456, 25:33:180112:458, 25:33:180112:459, 25:33:180112:461, 25:33:180112:464, 25:33:180112:465, 25:33:180112:467, 25:33:180112:469, 25:33:180112:470, 25:33:180112:471, 25:33:180112:472, 25:33:180112:473, 25:33:180112:474, 25:33:180112:475, 25:33:180112:477, 25:33:180112:481, 25:33:180112:483, 25:33:180112:487, 25:33:180112:488, 25:33:180112:489, 25:33:180112:490, 25:33:180112:491, 25:33:180112:494, 25:33:180112:495, 25:33:180112:496, 25:33:180112:497, 25:33:180112:503, 25:33:180112:504, 25:33:180112:505, 25:33:180112:508, 25:33:180112:518, 25:33:180112:519, 25:33:180112:520, 25:33:180112:524, 25:33:180112:526, 25:33:180112:528, 25:33:180112:529, 25:33:180112:530, 25:33:180112:531, 25:33:180112:532, 25:33:180112:533, 25:33:180112:534, 25:33:180112:535, 25:33:180112:536, 25:33:180112:537, 25:33:180112:540, 25:33:180112:541, 25:33:180112:542, 25:33:180112:545, 25:33:180112:546, 25:33:180112:547, 25:33:180112:548, 25:33:180112:549, 25:33:180112:550, 25:33:180112:551, 25:33:180112:552, 25:33:180112:553, 25:33:180112:554, 25:33:180112:558, 25:33:180112:559, 25:33:180112:560, 25:33:180112:561, 25:33:180112:564, 25:33:180112:565, 25:33:180112:566, 25:33:180112:567, 25:33:180112:569, 25:33:180112:571, 25:33:180112:573, 25:33:180112:578, 25:33:180112:579, 25:33:180112:580, 25:33:180112:581, 25:33:180112:584, 25:33:180112:585, 25:33:180112:586, 25:33:180112:588, 25:33:180112:591, 25:33:180112:592, 25:33:180112:593, 25:33:180112:594, 25:33:180112:595, 25:33:180112:599, 25:33:180112:600, 25:33:180112:601, 25:33:180112:604, 25:33:180112:608, 25:33:180112:611, 25:33:180112:613, 25:33:180112:616, 25:33:180112:620, 25:33:180112:621, 25:33:180112:622, 25:33:180112:625, 25:33:180112:626, 25:33:180112:628, 25:33:180112:629, 25:33:180112:632, 25:33:180112:635, 25:33:180112:636, 25:33:180112:637, 25:33:180112:64, 25:33:180112:654, 25:33:180112:660, 25:33:180112:664, 25:33:180112:676, 25:33:180112:678, 25:33:180112:686, 25:33:180112:688, 25:33:180112:691, 25:33:180112:706, 25:33:180112:720, 25:33:180112:723, 25:33:180112:741, 25:33:180112:743, 25:33:180112:744, 25:33:180112:745, 25:33:180112:746, 25:33:180112:748, 25:33:180112:753, 25:33:180112:755, 25:33:180112:756, 25:33:180112:759, 25:33:180112:771, 25:33:180112:773, 25:33:180112:774, 25:33:180112:776, 25:33:180112:777, 25:33:180112:778, 25:33:180112:779, 25:33:180112:780, 25:33:180112:782, 25:33:180112:783, 25:33:180112:784, 25:33:180112:785, 25:33:180112:786, 25:33:180112:787, 25:33:180112:789, 25:33:180112:790, 25:33:180112:791, 25:33:180112:792, 25:33:180112:802, 25:33:180112:806, 25:33:180112:807, 25:33:180112:808, 25:33:180112:81, 25:33:180112:811, 25:33:180112:816, 25:33:180112:818, 25:33:180112:819, 25:33:180112:822, 25:33:180112:824, 25:33:180112:826, 25:33:180112:827, 25:33:180112:828, 25:33:180112:829, 25:33:180112:830, 25:33:180112:831, 25:33:180112:832, 25:33:180112:833, 25:33:180112:835, 25:33:180112:836, 25:33:180112:838, 25:33:180112:839, 25:33:180112:841, 25:33:180112:843, 25:33:180112:844, 25:33:180112:845, 25:33:180112:846, 25:33:180112:847, 25:33:180112:848, 25:33:180112:850, 25:33:180112:851, 25:33:180112:852, 25:33:180112:853, 25:33:180112:855, 25:33:180112:856, 25:33:180112:857, 25:33:180112:860, 25:33:180112:863, 25:33:180112:867, 25:33:180112:868, 25:33:180112:871, 25:33:180112:872, 25:33:180112:873, 25:33:180112:875, 25:33:180112:876, 25:33:180112:877, 25:33:180112:879, 25:33:180112:881, 25:33:180112:882, 25:33:180112:883, 25:33:180112:904, 25:33:180112:905, 25:33:180112:997 в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) содержатся сведения о декларированных площадях, то есть граница не установлена в соответствии с требованиями к описанию местоположения границ земельных участков, в связи с чем проводятся работы по уточнению границ и площади земельных участков в соответствии с требованиями земельного законодательства.
В отношении объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 25:33:000000:114, 25:33:000000:1205, 25:33:000000:493, 25:33:000000:704, 25:33:000000:761, 25:33:180112:1075, 25:33:180112:1077, 25:33:180112:1078, 25:33:180112:1079, 25:33:180112:1080, 25:33:180112:1083, 25:33:180112:1084, 25:33:180112:1085, 25:33:180112:1086, 25:33:180112:1087, 25:33:180112:1088, 25:33:180112:1089, 25:33:180112:1094, 25:33:180112:1095, 25:33:180112:1096, 25:33:180112:1097, 25:33:180112:1098, 25:33:180112:1099, 25:33:180112:1100, 25:33:180112:1103, 25:33:180112:1104, 25:33:180112:1105, 25:33:180112:1106, 25:33:180112:1107, 25:33:180112:1108, 25:33:180112:1109, 25:33:180112:1110, 25:33:180112:1111, 25:33:180112:1113, 25:33:180112:1114, 25:33:180112:1115, 25:33:180112:1116, 25:33:180112:1118, 25:33:180112:1119, 25:33:180112:1120, 25:33:180112:1122, 25:33:180112:1124, 25:33:180112:1125, 25:33:180112:1129, 25:33:180112:1130, 25:33:180112:1131, 25:33:180112:1132, 25:33:180112:1133, 25:33:180112:1134, 25:33:180112:1136, 25:33:180112:1137, 25:33:180112:1138, 25:33:180112:1140, 25:33:180112:1141, 25:33:180112:1142, 25:33:180112:1143, 25:33:180112:1145, 25:33:180112:1146, 25:33:180112:1147, 25:33:180112:1149, 25:33:180112:1150, 25:33:180112:1155, 25:33:180112:1156, 25:33:180112:1158, 25:33:180112:1165, 25:33:180112:1166, 25:33:180112:1167, 25:33:180112:1169, 25:33:180112:1170, 25:33:180112:1171, 25:33:180112:1172, 25:33:180112:1176, 25:33:180112:1177, 25:33:180112:1178, 25:33:180112:1179, 25:33:180112:1180, 25:33:180112:1181, 25:33:180112:1182, 25:33:180112:1183, 25:33:180112:1184, 25:33:180112:1185, 25:33:180112:1186, 25:33:180112:1187, 25:33:180112:1189, 25:33:180112:1192, 25:33:180112:1194, 25:33:180112:1195, 25:33:180112:1196, 25:33:180112:1198, 25:33:180112:1199, 25:33:180112:1200, 25:33:180112:1201, 25:33:180112:1202, 25:33:180112:1203, 25:33:180112:1204, 25:33:180112:1206, 25:33:180112:1208, 25:33:180112:1211, 25:33:180112:1212, 25:33:180112:1213, 25:33:180112:1214, 25:33:180112:1215, 25:33:180112:1216, 25:33:180112:1218, 25:33:180112:1219, 25:33:180112:1220, 25:33:180112:1221, 25:33:180112:1222, 25:33:180112:1223, 25:33:180112:1224, 25:33:180112:1225, 25:33:180112:1226, 25:33:180112:1227, 25:33:180112:1229, 25:33:180112:1230, 25:33:180112:1231, 25:33:180112:1232, 25:33:180112:1233, 25:33:180112:1235, 25:33:180112:1237, 25:33:180112:1238, 25:33:180112:1239, 25:33:180112:1240, 25:33:180112:1242, 25:33:180112:1245, 25:33:180112:1246, 25:33:180112:1247, 25:33:180112:1248, 25:33:180112:1249, 25:33:180112:1252, 25:33:180112:1253, 25:33:180112:1254, 25:33:180112:1255, 25:33:180112:1256, 25:33:180112:1257, 25:33:180112:1258, 25:33:180112:1259, 25:33:180112:1260, 25:33:180112:1261, 25:33:180112:1262, 25:33:180112:1263, 25:33:180112:1264, 25:33:180112:1265, 25:33:180112:1266, 25:33:180112:1267, 25:33:180112:1268, 25:33:180112:1269, 25:33:180112:1270, 25:33:180112:1271, 25:33:180112:1272, 25:33:180112:1273, 25:33:180112:1274, 25:33:180112:1275, 25:33:180112:1276, 25:33:180112:1279, 25:33:180112:1280, 25:33:180112:1281, 25:33:180112:1282, 25:33:180112:1283, 25:33:180112:1285, 25:33:180112:1286, 25:33:180112:1287, 25:33:180112:1288, 25:33:180112:1290, 25:33:180112:1291, 25:33:180112:1292, 25:33:180112:1293, 25:33:180112:1295, 25:33:180112:1296, 25:33:180112:1297, 25:33:180112:1298, 25:33:180112:1300, 25:33:180112:1301, 25:33:180112:1304, 25:33:180112:1305, 25:33:180112:1306, 25:33:180112:1307, 25:33:180112:1310, 25:33:180112:1313, 25:33:180112:1319, 25:33:180112:1320, 25:33:180112:1321, 25:33:180112:1322, 25:33:180112:1323, 25:33:180112:1324, 25:33:180112:1326, 25:33:180112:1328, 25:33:180112:1331, 25:33:180112:1332, 25:33:180112:1333, 25:33:180112:1334, 25:33:180112:1339, 25:33:180112:1340, 25:33:180112:1341, 25:33:180112:1342, 25:33:180112:1343, 25:33:180112:1345, 25:33:180112:1347, 25:33:180112:1348, 25:33:180112:1349, 25:33:180112:1350, 25:33:180112:1351, 25:33:180112:1352, 25:33:180112:1353, 25:33:180112:1354, 25:33:180112:1355, 25:33:180112:1356, 25:33:180112:1357, 25:33:180112:1358, 25:33:180112:1359, 25:33:180112:1360, 25:33:180112:1361, 25:33:180112:1362, 25:33:180112:1363, 25:33:180112:1364, 25:33:180112:1365, 25:33:180112:1366, 25:33:180112:1369, 25:33:180112:1371, 25:33:180112:1374, 25:33:180112:1375, 25:33:180112:1376, 25:33:180112:1378, 25:33:180112:1379, 25:33:180112:1382, 25:33:180112:1385, 25:33:180112:1387, 25:33:180112:1389, 25:33:180112:1390, 25:33:180112:1391, 25:33:180112:1393, 25:33:180112:1394, 25:33:180112:1395, 25:33:180112:1396, 25:33:180112:1397, 25:33:180112:1398, 25:33:180112:1399, 25:33:180112:1400, 25:33:180112:1401, 25:33:180112:1402, 25:33:180112:1403, 25:33:180112:1404, 25:33:180112:1405, 25:33:180112:1406, 25:33:180112:1407, 25:33:180112:1408, 25:33:180112:1410, 25:33:180112:1412, 25:33:180112:1413, 25:33:180112:1414, 25:33:180112:1416, 25:33:180112:1417, 25:33:180112:1418, 25:33:180112:1420, 25:33:180112:1422, 25:33:180112:1424, 25:33:180112:1425, 25:33:180112:1426, 25:33:180112:1427, 25:33:180112:1428, 25:33:180112:1430, 25:33:180112:1431, 25:33:180112:1432, 25:33:180112:1433, 25:33:180112:1434, 25:33:180112:1435, 25:33:180112:1436, 25:33:180112:1443, 25:33:180112:1444, 25:33:180112:1445, 25:33:180112:1446, 25:33:180112:1452, 25:33:180112:1453, 25:33:180112:1454, 25:33:180112:1456, 25:33:180112:1457, 25:33:180112:1458, 25:33:180112:1460, 25:33:180112:1461, 25:33:180112:1462, 25:33:180112:1463, 25:33:180112:1465, 25:33:180112:1466, 25:33:180112:1467, 25:33:180112:1468, 25:33:180112:1469, 25:33:180112:1470, 25:33:180112:1471, 25:33:180112:1472, 25:33:180112:1473, 25:33:180112:1474, 25:33:180112:1475, 25:33:180112:1477, 25:33:180112:1478, 25:33:180112:1479, 25:33:180112:1480, 25:33:180112:1481, 25:33:180112:1484, 25:33:180112:1485, 25:33:180112:1486, 25:33:180112:1487, 25:33:180112:1488, 25:33:180112:1490, 25:33:180112:1491, 25:33:180112:1492, 25:33:180112:1493, 25:33:180112:1494, 25:33:180112:1496, 25:33:180112:1498, 25:33:180112:1499, 25:33:180112:1500, 25:33:180112:1501, 25:33:180112:1504, 25:33:180112:1505, 25:33:180112:1506, 25:33:180112:1507, 25:33:180112:1508, 25:33:180112:1509, 25:33:180112:1510, 25:33:180112:1511, 25:33:180112:1513, 25:33:180112:1515, 25:33:180112:1516, 25:33:180112:1517, 25:33:180112:1519, 25:33:180112:1520, 25:33:180112:1521, 25:33:180112:1524, 25:33:180112:1528, 25:33:180112:1529, 25:33:180112:1532, 25:33:180112:1533, 25:33:180112:1534, 25:33:180112:1536, 25:33:180112:1537, 25:33:180112:1538, 25:33:180112:1540, 25:33:180112:1541, 25:33:180112:1542, 25:33:180112:1544, 25:33:180112:1545, 25:33:180112:1547, 25:33:180112:1548, 25:33:180112:1549, 25:33:180112:1550, 25:33:180112:1551, 25:33:180112:1555, 25:33:180112:1556, 25:33:180112:1557, 25:33:180112:1558, 25:33:180112:1559, 25:33:180112:1560, 25:33:180112:1561, 25:33:180112:1562, 25:33:180112:1563, 25:33:180112:1564, 25:33:180112:1565, 25:33:180112:1566, 25:33:180112:1567, 25:33:180112:1568, 25:33:180112:1571, 25:33:180112:1572, 25:33:180112:1574, 25:33:180112:1575, 25:33:180112:1576, 25:33:180112:1577, 25:33:180112:1578, 25:33:180112:1579, 25:33:180112:1580, 25:33:180112:1581, 25:33:180112:1582, 25:33:180112:1584, 25:33:180112:1586, 25:33:180112:1589, 25:33:180112:1590, 25:33:180112:1591, 25:33:180112:1594, 25:33:180112:1595, 25:33:180112:1597, 25:33:180112:1598, 25:33:180112:1599, 25:33:180112:1600, 25:33:180112:1601, 25:33:180112:1602, 25:33:180112:1603, 25:33:180112:1604, 25:33:180112:1606, 25:33:180112:1608, 25:33:180112:1610, 25:33:180112:1611, 25:33:180112:1612, 25:33:180112:1613, 25:33:180112:1614, 25:33:180112:1615, 25:33:180112:1616, 25:33:180112:1619, 25:33:180112:1620, 25:33:180112:1623, 25:33:180112:1624, 25:33:180112:1625, 25:33:180112:1626, 25:33:180112:1627, 25:33:180112:1629, 25:33:180112:1630, 25:33:180112:1631, 25:33:180112:1632, 25:33:180112:1633, 25:33:180112:1634, 25:33:180112:1636, 25:33:180112:1637, 25:33:180112:1638, 25:33:180112:1641, 25:33:180112:1642, 25:33:180112:1644, 25:33:180112:1645, 25:33:180112:1646, 25:33:180112:1647, 25:33:180112:1648, 25:33:180112:1649, 25:33:180112:1650, 25:33:180112:1651, 25:33:180112:1652, 25:33:180112:1653, 25:33:180112:1655, 25:33:180112:1657, 25:33:180112:1658, 25:33:180112:1659, 25:33:180112:1660, 25:33:180112:1662, 25:33:180112:1663, 25:33:180112:1664, 25:33:180112:1665, 25:33:180112:1667, 25:33:180112:1669, 25:33:180112:1671, 25:33:180112:1672, 25:33:180112:1674, 25:33:180112:1676, 25:33:180112:1677, 25:33:180112:1678, 25:33:180112:1679, 25:33:180112:1680, 25:33:180112:1681, 25:33:180112:1682, 25:33:180112:1683, 25:33:180112:1684, 25:33:180112:1689, 25:33:180112:1693, 25:33:180112:1695, 25:33:180112:1696, 25:33:180112:1697, 25:33:180112:1699, 25:33:180112:1701, 25:33:180112:1702, 25:33:180112:1703, 25:33:180112:1705, 25:33:180112:1707, 25:33:180112:1708, 25:33:180112:1709, 25:33:180112:1710, 25:33:180112:1713, 25:33:180112:1714, 25:33:180112:1717, 25:33:180112:1720, 25:33:180112:1721, 25:33:180112:1723, 25:33:180112:1724, 25:33:180112:1725, 25:33:180112:1728, 25:33:180112:1729, 25:33:180112:1730, 25:33:180112:1732, 25:33:180112:1736, 25:33:180112:1738, 25:33:180112:1739, 25:33:180112:1740, 25:33:180112:1741, 25:33:180112:1743, 25:33:180112:1744, 25:33:180112:1745, 25:33:180112:1749, 25:33:180112:1750, 25:33:180112:1752, 25:33:180112:1753, 25:33:180112:1754, 25:33:180112:1755, 25:33:180112:1757, 25:33:180112:1762, 25:33:180112:1763, 25:33:180112:1764, 25:33:180112:1765, 25:33:180112:1780, 25:33:180112:1797, 25:33:180112:1798, 25:33:180112:2027, 25:33:180112:2028, 25:33:180112:2042, 25:33:180112:2066, 25:33:180112:2067, 25:33:180112:2356, 25:33:180112:2357, 25:33:180112:2525, 25:33:180112:2526, 25:33:180112:2529, 25:33:180112:2530, 25:33:180112:2560, 25:33:180112:2561, 25:33:180112:3011, 25:33:180112:3012, 25:33:180112:3215, 25:33:180112:3216, 25:33:180112:3322, 25:33:180112:3338, 25:33:180112:3431, 25:33:180112:3432, 25:33:180112:3436, 25:33:180112:3437, 25:33:180112:3438, 25:33:180112:3439, 25:33:180112:3440, 25:33:180112:3441, 25:33:180112:3442, 25:33:180112:3443, 25:33:180112:3444, 25:33:180112:3445, 25:33:180112:3446, 25:33:180112:3447, 25:33:180112:3448, 25:33:180112:3450, 25:33:180112:3452, 25:33:180112:3453, 25:33:180112:3454, 25:33:180112:3455, 25:33:180112:3456, 25:33:180112:3461, 25:33:180112:3463, 25:33:180112:3464, 25:33:180112:3465, 25:33:180112:3466, 25:33:180112:3468, 25:33:180112:3469, 25:33:180112:3470, 25:33:180112:3471, 25:33:180112:3472, 25:33:180112:3473, 25:33:180112:3474, 25:33:180112:3477, 25:33:180112:3479, 25:33:180112:3482, 25:33:180112:3483, 25:33:180112:3484, 25:33:180112:3485, 25:33:180112:3486, 25:33:180112:3488, 25:33:180112:3491, 25:33:180112:3492, 25:33:180112:3493, 25:33:180112:3494, 25:33:180112:3495, 25:33:180112:3496, 25:33:180112:3497, 25:33:180112:3498, 25:33:180112:3499, 25:33:180112:3501, 25:33:180112:3502, 25:33:180112:3504, 25:33:180112:3507, 25:33:180112:3508, 25:33:180112:3509, 25:33:180112:3510, 25:33:180112:3513, 25:33:180112:3514, 25:33:180112:3515, 25:33:180112:3516, 25:33:180112:3517, 25:33:180112:3521, 25:33:180112:3522, 25:33:180112:3523, 25:33:180112:3524, 25:33:180112:3525, 25:33:180112:3604, 25:33:180112:3618, 25:33:180112:3626, 25:33:180112:3638, 25:33:180112:3639, 25:33:180112:3641, 25:33:180112:3649, 25:33:180112:3671, 25:33:180112:1666 проводятся работы по уточнению местоположения границ объектов.
Объекты капитального строительства в количестве 8 штук с кадастровыми номерами 25:33:000000:851, 25:33:000000:95, 25:33:000000:625, 25:33:000000:762, 25:33:180113:2700, 25:33:180104:1945, 25:33:180104:2183, 25:33:180104:2458  имеют ошибку в привязке к кадастровому кварталу. Объекты имеют привязку к сторонним кадастровым кварталам, а фактически располагается в квартале 25:33:180112  в следствии чего объекты были добавлены в данный карта – план.
В квартале 25:33:180112 проводятся работы по исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) о местоположении границ 32 земельных участков.
Исправлению подлежит:
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:179 по причине устранения чересполосицы с земельным участком 25:33:180112:803;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:110 по причине устранения микропересечения с земельным участком 25:33:180112:186;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:3832 по причине устранения микропересечения с земельным участком 25:33:180112:4099;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:36 по причине устранения вклинивания с земельным участком 25:33:180112:3324;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:411 по причине устранения вклинивания с земельным участком 25:33:180112:3324;
- согласно сведениям ЕГРН местоположения границ исправляемых земельных участков с кадастровыми номерами 25:33:180112:126, 25:33:180112:14, 25:33:180112:70 не соответствуют фактическому местоположению, имеется смещение в связи с чем проводятся работы по установлению фактического месторасположения объектов недвижимости.
В данном карта-плане территории исключению подлежат 69 земельных участков по следующим причинам:
1)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:510 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
2)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:512 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
3)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:643 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
4)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:663 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
5)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:665 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
6)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:677 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
7)       Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:680 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
8)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:687 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
9)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:692 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
10)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:693 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
11)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:698 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
12)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:705 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
13)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:722 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
14)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:724 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
15)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:731 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
16)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:788 дублирует участок 25:33:180112:121.
17)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:285 имеет наложение на участки  25:33:180112:4197, 25:33:180112:4199, 25:33:180112:4198.
18)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:348 имеет наложение на участок 25:33:180112:170.
19)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:378 имеет наложение на участок 25:33:180112:4180.
20)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:379 имеет наложение на участок 25:33:180112:4180.
21)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:492 имеет наложение на участок 25:33:180112:4116.
22)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:506 имеет наложение на участки 25:33:180112:4271, 25:33:180112:4287, 25:33:180112:4270, 25:33:180112:4266.
23)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:538 имеет наложение на участок 25:33:180112:4159.
24)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:539 имеет наложение на участок 25:33:180112:4160.
25)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:562 имеет наложение на участок 25:33:180112:4143.
26)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:563 имеет наложение на участок 25:33:180112:4143.
27)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:681 имеет наложение на участок 25:33:180112:158.
28)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:710 имеет наложение на участки 25:33:1801112:995 и 25:33:180112:996.
29)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:715 имеет наложение на участки 25:33:1801112:4222 и 25:33:180112:4223.
30)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:758 имеет наложение на участки 25:33:180112:4128 и 25:33:180112:4130.
31)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:766 имеет наложение на участок 25:33:180112:109.
32)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:955 имеет наложение на участок 25:33:180112:3622.
33)     В отношении 37-ми земельных участков:
25:33:180112:12, 25:33:180112:265, 25:33:180112:269, 25:33:180112:295, 25:33:180112:310, 25:33:180112:312, 25:33:180112:3609, 25:33:180112:374, 25:33:180112:417, 25:33:180112:45, 25:33:180112:555, 25:33:180112:557, 25:33:180112:603, 25:33:180112:669, 25:33:180112:714, 25:33:180112:733, 25:33:180112:750, 25:33:180112:751, 25:33:180112:762, 25:33:180112:763, 25:33:180112:799, 25:33:180112:861, 25:33:180112:862, 25:33:180112:884, 25:33:180112:885, 25:33:180112:886, 25:33:180112:891, 25:33:180112:892, 25:33:180112:898, 25:33:180112:907, 25:33:180112:915, 25:33:180112:916, 25:33:180112:917, 25:33:180112:918, 25:33:180112:919, 25:33:180112:920, 25:33:180112:929 работы по уточнению границ не были проведены по причине невозможности идентифицировать объекты на местности.
Из данного карта-плана исключаются 143 объектов капитального строительства по следующим причинам:
1)      В отношении 80-ти объектов капитального строительства:  
25:33:180112:1091, 25:33:180112:1102, 25:33:180112:1127, 25:33:180112:1135, 25:33:180112:1151, 25:33:180112:1152, 25:33:180112:1153, 25:33:180112:1154, 25:33:180112:1159, 25:33:180112:1160, 25:33:180112:1161, 25:33:180112:1162, 25:33:180112:1163, 25:33:180112:1190, 25:33:180112:1191, 25:33:180112:1228, 25:33:180112:1236, 25:33:180112:1309, 25:33:180112:1311, 25:33:180112:1312, 25:33:180112:1314, 25:33:180112:1315, 25:33:180112:1316, 25:33:180112:1317, 25:33:180112:1318, 25:33:180112:1325, 25:33:180112:1336, 25:33:180112:1338, 25:33:180112:1346, 25:33:180112:1368, 25:33:180112:1392, 25:33:180112:1421, 25:33:180112:1440, 25:33:180112:1447, 25:33:180112:1448, 25:33:180112:1449, 25:33:180112:1450, 25:33:180112:1451, 25:33:180112:1503, 25:33:180112:1512, 25:33:180112:1523, 25:33:180112:1525, 25:33:180112:1530, 25:33:180112:1531, 25:33:180112:1570, 25:33:180112:1593, 25:33:180112:1596, 25:33:180112:1605, 25:33:180112:1609, 25:33:180112:1654, 25:33:180112:1656, 25:33:180112:1668, 25:33:180112:1670, 25:33:180112:1685, 25:33:180112:1686, 25:33:180112:1687, 25:33:180112:1688, 25:33:180112:1690, 25:33:180112:1698, 25:33:180112:1700, 25:33:180112:1706, 25:33:180112:1711, 25:33:180112:1716, 25:33:180112:1722, 25:33:180112:1727, 25:33:180112:1733, 25:33:180112:1735, 25:33:180112:1737, 25:33:180112:1746, 25:33:180112:1747, 25:33:180112:1748, 25:33:180112:3449, 25:33:180112:3481, 25:33:180112:3487, 25:33:180112:3490, 25:33:180112:3506,        25:33:180112:3519,        25:33:180112:3631,       25:33:180112:3489,         25:33:180112:1731.
2)      Проанализировав технические паспорта, а также территорию проведения работ, было выявлено, что объекты капитального строительства в количестве 37 шт. с кадастровыми номерами 25:33:180112:1101, 25:33:180112:1173, 25:33:180112:1174, 25:33:180112:1188, 25:33:180112:1193, 25:33:180112:1197, 25:33:180112:1205, 25:33:180112:1210, 25:33:180112:1243, 25:33:180112:1277, 25:33:180112:1299, 25:33:180112:1302, 25:33:180112:1335, 25:33:180112:1337, 25:33:180112:367, 25:33:180112:1370, 25:33:180112:1372, 25:33:180112:1409, 25:33:180112:1415, 25:33:180112:1429, 25:33:180112:1476, 25:33:180112:1483, 25:33:180112:1495, 25:33:180112:1518, 25:33:180112:1526, 25:33:180112:1527, 25:33:180112:1587, 25:33:180112:1588, 25:33:180112:1661, 25:33:180112:1673, 25:33:180112:1675, 25:33:180112:1691, 25:33:180112:1715, 25:33:180112:1718, 25:33:180112:1742, 25:33:180112:1759, 25:33:180112:3512.
3)      Объекты капитального строительства в количестве 10 шт. имеют наложение на учтенные объекты недвижимости, а именно: 
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1076  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3451;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1082  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3497;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1209  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3493;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1250  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3604;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1329  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3431 и 25:33:180112:3322;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1502  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3498;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1618  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3466;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1635  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3472;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1694  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3484;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1719  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3468.
4) Объекты капитального строительства в количестве 17 шт. дублируют объекты недвижимости, а именно:
 - Объект капитального строительства 25:33:180112:1164  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3516;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1207  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3463;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1217  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3522;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1289  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3501;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1330  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3465;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1373  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3515;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1384  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3521;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1388  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3509;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1419  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3456;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1442  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3469;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1553  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3495;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1554  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3479;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1617  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:1488; 
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1621  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3491;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1628  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3514;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1692  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3464;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:3435  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3431.
5) Объекты капитального строительства в количестве 6 штук фактически расположены в квартале 25:33:180111, а именно: 25:33:180112:1464, 25:33:180112:1761, 25:33:180112:3480, 25:33:180112:3503, 25:33:180112:3518, 25:33:180112:3634.
6) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180123, а именно: 25:33:180112:1117, 25:33:180112:1381, 25:33:180112:1712.
7) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180116, а именно: 25:33:180112:1244, 25:33:180112:1455, 25:33:180112:1573.
8) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180113, а именно: 25:33:180112:1439 25:33:180112:1766, 25:33:180112:1767.
9) Объект капитального строительства 25:33:180112:1251 фактически расположен в квартале 25:33:180104.
10) Объект капитального строительства 25:33:180112:1386 фактически расположен в квартале 25:33:180109.
Границы сооружений в количестве 2 штук с кадастровыми номерами 25:33:180112:3475, 25:33:180112:3478 не уточняются так как являются линейными объектами. Согласно статье 41.1 п. 1.3 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в отношении линейных объектов в рамках комплексных кадастровых работ, работы не проводятся.
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	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ








	[bookmark: Сведения_о_пунктах_сети_и_средствах_изм]1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
1 июня 2026 г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	ГГС
	Японская, неизвестен
	МСК
	359384,94
	2251628,94
	утрачен
	сохранился
	сохранился

	2 
	ГГС
	Мостовая, пир.
	МСК
	367144,22
	2258914,65
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	3 
	ГГС
	Узловая, пир.
	МСК
	360770,18
	2251092,38
	сохранился
	сохранился
	сохранился



	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки



	1
	2
	3
	4

	1 
	Аппаратура геодезическая спутниковая
	3485716
	С-ГСХ/10-10-2025/473025781

	2 
	Аппаратура геодезическая спутниковая
	3497035
	С-ГСХ/10-10-2025/473025780





	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений








	[bookmark: Сведения_об_уточняемых_земельных_участка]1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:64 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н126У
	—
	—
	359996,97
	2252522,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н125У
	—
	—
	360031,39
	2252536,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н128У
	—
	—
	360033,00
	2252537,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н129У
	—
	—
	360014,73
	2252573,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н130У
	—
	—
	359982,70
	2252561,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н126У
	—
	—
	359996,97
	2252522,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:64 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н126У
	н125У
	37,29
	—
	согласовано

	н125У
	н128У
	1,71
	—
	согласовано

	н128У
	н129У
	40,68
	—
	согласовано

	н129У
	н130У
	34,39
	—
	согласовано

	н130У
	н126У
	41,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:64 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3479 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:64 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:171 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	252
	—
	—
	359980,40
	2253033,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н177У
	—
	—
	359984,64
	2253064,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н178У
	—
	—
	359936,74
	2253066,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	258
	—
	—
	359937,58
	2253042,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	257
	—
	—
	359941,74
	2253042,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	256
	—
	—
	359954,91
	2253039,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	255
	—
	—
	359962,68
	2253039,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	254
	—
	—
	359969,74
	2253036,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	253
	—
	—
	359971,21
	2253036,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	252
	—
	—
	359980,40
	2253033,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:171 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	252
	н177У
	31,19
	—
	согласовано

	н177У
	н178У
	47,93
	—
	согласовано

	н178У
	258
	23,50
	—
	согласовано

	258
	257
	4,17
	—
	согласовано

	257
	256
	13,42
	—
	согласовано

	256
	255
	7,77
	—
	согласовано

	255
	254
	7,74
	—
	согласовано

	254
	253
	1,51
	—
	согласовано

	253
	252
	9,56
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:171 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 29

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1203±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	3

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1424 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:171 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:230 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	441
	—
	—
	359968,01
	2253296,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	440
	—
	—
	359973,19
	2253300,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	439
	—
	—
	359988,35
	2253309,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н345У
	—
	—
	360003,82
	2253319,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н346У
	—
	—
	359975,55
	2253365,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н347У
	—
	—
	359950,13
	2253344,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н348У
	—
	—
	359952,57
	2253336,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н349У
	—
	—
	359950,33
	2253335,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н350У
	—
	—
	359952,01
	2253331,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н351У
	—
	—
	359951,09
	2253330,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н352У
	—
	—
	359955,14
	2253320,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н353У
	—
	—
	359959,62
	2253320,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	441
	—
	—
	359968,01
	2253296,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:230 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	441
	440
	6,45
	—
	согласовано

	440
	439
	17,31
	—
	согласовано

	439
	н345У
	18,84
	—
	согласовано

	н345У
	н346У
	53,71
	—
	согласовано

	н346У
	н347У
	33,18
	—
	согласовано

	н347У
	н348У
	7,92
	—
	согласовано

	н348У
	н349У
	2,33
	—
	согласовано

	н349У
	н350У
	5,19
	—
	согласовано

	н350У
	н351У
	1,03
	—
	согласовано

	н351У
	н352У
	10,72
	—
	согласовано

	н352У
	н353У
	4,48
	—
	согласовано

	н353У
	441
	25,08
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:230 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1994±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1882 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	112

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1540 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:230 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:231 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	450
	—
	—
	359875,74
	2253445,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н398У
	—
	—
	359910,23
	2253474,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н399У
	—
	—
	359901,42
	2253484,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н400У
	—
	—
	359886,05
	2253471,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н401У
	—
	—
	359876,78
	2253464,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н402У
	—
	—
	359866,83
	2253456,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	450
	—
	—
	359875,74
	2253445,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:231 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	450
	н398У
	45,06
	—
	согласовано

	н398У
	н399У
	13,05
	—
	согласовано

	н399У
	н400У
	19,93
	—
	согласовано

	н400У
	н401У
	11,74
	—
	согласовано

	н401У
	н402У
	12,59
	—
	согласовано

	н402У
	450
	14,17
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:231 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 11, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1764 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:231 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:232 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н402У
	—
	—
	359866,83
	2253456,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н401У
	—
	—
	359876,78
	2253464,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н400У
	—
	—
	359886,05
	2253471,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н399У
	—
	—
	359901,42
	2253484,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н403У
	—
	—
	359892,41
	2253493,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н404У
	—
	—
	359858,96
	2253468,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н402У
	—
	—
	359866,83
	2253456,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:232 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н402У
	н401У
	12,59
	—
	согласовано

	н401У
	н400У
	11,74
	—
	согласовано

	н400У
	н399У
	19,93
	—
	согласовано

	н399У
	н403У
	13,28
	—
	согласовано

	н403У
	н404У
	42,01
	—
	согласовано

	н404У
	н402У
	14,29
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:232 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 11, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1764 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:232 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:233 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н404У
	—
	—
	359858,96
	2253468,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н403У
	—
	—
	359892,41
	2253493,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н405У
	—
	—
	359905,96
	2253508,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н406У
	—
	—
	359878,72
	2253535,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н407У
	—
	—
	359877,03
	2253537,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н408У
	—
	—
	359860,35
	2253519,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н409У
	—
	—
	359856,81
	2253513,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н410У
	—
	—
	359854,84
	2253509,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н411У
	—
	—
	359850,75
	2253504,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н412У
	—
	—
	359850,24
	2253497,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н413У
	—
	—
	359851,07
	2253486,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н414У
	—
	—
	359854,19
	2253478,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н404У
	—
	—
	359858,96
	2253468,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:233 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н404У
	н403У
	42,01
	—
	согласовано

	н403У
	н405У
	20,15
	—
	согласовано

	н405У
	н406У
	38,04
	—
	согласовано

	н406У
	н407У
	2,35
	—
	согласовано

	н407У
	н408У
	24,23
	—
	согласовано

	н408У
	н409У
	6,94
	—
	согласовано

	н409У
	н410У
	4,28
	—
	согласовано

	н410У
	н411У
	6,58
	—
	согласовано

	н411У
	н412У
	7,32
	—
	согласовано

	н412У
	н413У
	11,12
	—
	согласовано

	н413У
	н414У
	8,55
	—
	согласовано

	н414У
	н404У
	10,80
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:233 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 11 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2045±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1819 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	226

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1181 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:233 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:234 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	376
	—
	—
	359805,49
	2253437,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	377
	—
	—
	359820,15
	2253444,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	375
	—
	—
	359830,92
	2253450,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	374
	—
	—
	359836,53
	2253453,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	373
	—
	—
	359843,76
	2253456,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	372
	—
	—
	359849,62
	2253460,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	371
	—
	—
	359849,56
	2253460,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	370
	—
	—
	359852,22
	2253463,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	369
	—
	—
	359837,16
	2253482,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	357
	—
	—
	359836,12
	2253481,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	358
	—
	—
	359827,86
	2253475,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	359
	—
	—
	359827,46
	2253475,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	360
	—
	—
	359822,97
	2253472,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н287У
	—
	—
	359812,36
	2253465,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н286У
	—
	—
	359803,84
	2253461,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н288У
	—
	—
	359795,75
	2253457,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	376
	—
	—
	359805,49
	2253437,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:234 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	376
	377
	16,30
	—
	согласовано

	377
	375
	12,31
	—
	согласовано

	375
	374
	6,41
	—
	согласовано

	374
	373
	8,14
	—
	согласовано

	373
	372
	7,00
	—
	согласовано

	372
	371
	0,09
	—
	согласовано

	371
	370
	3,44
	—
	согласовано

	370
	369
	24,48
	—
	согласовано

	369
	357
	1,29
	—
	согласовано

	357
	358
	10,30
	—
	согласовано

	358
	359
	0,63
	—
	согласовано

	359
	360
	5,61
	—
	согласовано

	360
	н287У
	12,62
	—
	согласовано

	н287У
	н286У
	9,53
	—
	согласовано

	н286У
	н288У
	9,05
	—
	согласовано

	н288У
	376
	22,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:234 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1190±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	90

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1620 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:234 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:237 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н354У
	—
	—
	359965,82
	2253366,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н355У
	—
	—
	359951,78
	2253387,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н356У
	—
	—
	359932,33
	2253374,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н357У
	—
	—
	359945,97
	2253349,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н354У
	—
	—
	359965,82
	2253366,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:237 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н354У
	н355У
	25,68
	—
	согласовано

	н355У
	н356У
	23,27
	—
	согласовано

	н356У
	н357У
	28,61
	—
	согласовано

	н357У
	н354У
	25,77
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:237 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	660±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	660 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1603 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:237 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:239 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н356У
	—
	—
	359932,33
	2253374,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н355У
	—
	—
	359951,78
	2253387,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н358У
	—
	—
	359964,59
	2253397,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н359У
	—
	—
	359967,98
	2253395,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н360У
	—
	—
	359979,01
	2253405,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н361У
	—
	—
	359953,83
	2253436,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н362У
	—
	—
	359945,30
	2253420,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н363У
	—
	—
	359948,16
	2253410,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н364У
	—
	—
	359918,24
	2253394,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н356У
	—
	—
	359932,33
	2253374,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:239 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н356У
	н355У
	23,27
	—
	согласовано

	н355У
	н358У
	16,26
	—
	согласовано

	н358У
	н359У
	4,14
	—
	согласовано

	н359У
	н360У
	14,95
	—
	согласовано

	н360У
	н361У
	40,12
	—
	согласовано

	н361У
	н362У
	18,11
	—
	согласовано

	н362У
	н363У
	10,64
	—
	согласовано

	н363У
	н364У
	34,08
	—
	согласовано

	н364У
	н356У
	23,81
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:239 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1481±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1479 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1306, 25:33:180112:1708

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:239 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:240 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н365У
	—
	—
	359862,20
	2253325,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	445
	—
	—
	359875,04
	2253330,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	444
	—
	—
	359900,18
	2253338,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	443
	—
	—
	359921,22
	2253346,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	442
	—
	—
	359927,86
	2253349,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н366У
	—
	—
	359921,22
	2253363,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н367У
	—
	—
	359924,30
	2253364,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н368У
	—
	—
	359913,35
	2253378,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	448
	—
	—
	359909,58
	2253377,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	447
	—
	—
	359884,80
	2253365,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	446
	—
	—
	359877,93
	2253362,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н369У
	—
	—
	359852,09
	2253351,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н365У
	—
	—
	359862,20
	2253325,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:240 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н365У
	445
	13,71
	—
	согласовано

	445
	444
	26,47
	—
	согласовано

	444
	443
	22,25
	—
	согласовано

	443
	442
	7,30
	—
	согласовано

	442
	н366У
	15,46
	—
	согласовано

	н366У
	н367У
	3,40
	—
	согласовано

	н367У
	н368У
	17,42
	—
	согласовано

	н368У
	448
	3,93
	—
	согласовано

	448
	447
	27,19
	—
	согласовано

	447
	446
	7,45
	—
	согласовано

	446
	н369У
	28,44
	—
	согласовано

	н369У
	н365У
	27,21
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:240 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2100±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1246 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:240 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:254 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н228У
	—
	—
	360280,63
	2252847,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н229У
	—
	—
	360302,12
	2252866,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н230У
	—
	—
	360290,96
	2252879,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н231У
	—
	—
	360271,21
	2252864,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н232У
	—
	—
	360266,79
	2252859,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н228У
	—
	—
	360280,63
	2252847,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:254 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н228У
	н229У
	28,65
	—
	согласовано

	н229У
	н230У
	17,45
	—
	согласовано

	н230У
	н231У
	24,93
	—
	согласовано

	н231У
	н232У
	6,55
	—
	согласовано

	н232У
	н228У
	18,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:254 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	552±6 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 6 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	247 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	305

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:254 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:276 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н229У
	—
	—
	360302,12
	2252866,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н233У
	—
	—
	360316,87
	2252880,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н234У
	—
	—
	360298,73
	2252926,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н235У
	—
	—
	360272,20
	2252901,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н236У
	—
	—
	360282,06
	2252890,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н230У
	—
	—
	360290,96
	2252879,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н229У
	—
	—
	360302,12
	2252866,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:276 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н229У
	н233У
	20,37
	—
	согласовано

	н233У
	н234У
	49,55
	—
	согласовано

	н234У
	н235У
	36,49
	—
	согласовано

	н235У
	н236У
	14,24
	—
	согласовано

	н236У
	н230У
	14,47
	—
	согласовано

	н230У
	н229У
	17,45
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:276 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1293±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1217 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	76

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1524 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:276 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:278 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н237У
	—
	—
	360356,96
	2252912,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н238У
	—
	—
	360329,30
	2252946,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н239У
	—
	—
	360315,13
	2252936,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н240У
	—
	—
	360313,17
	2252933,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н241У
	—
	—
	360312,77
	2252928,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н242У
	—
	—
	360314,74
	2252923,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н243У
	—
	—
	360331,17
	2252902,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н244У
	—
	—
	360337,26
	2252896,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н237У
	—
	—
	360356,96
	2252912,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:278 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н237У
	н238У
	43,87
	—
	согласовано

	н238У
	н239У
	17,26
	—
	согласовано

	н239У
	н240У
	3,85
	—
	согласовано

	н240У
	н241У
	4,70
	—
	согласовано

	н241У
	н242У
	5,08
	—
	согласовано

	н242У
	н243У
	26,60
	—
	согласовано

	н243У
	н244У
	9,13
	—
	согласовано

	н244У
	н237У
	25,50
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:278 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1128±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1190 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-62

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:278 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:286 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н106У
	—
	—
	360140,13
	2252467,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	168
	—
	—
	360161,23
	2252477,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	167
	—
	—
	360153,03
	2252492,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	166
	—
	—
	360152,33
	2252494,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	165
	—
	—
	360145,97
	2252506,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	164
	—
	—
	360141,52
	2252516,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н107У
	—
	—
	360139,64
	2252520,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н108У
	—
	—
	360135,97
	2252517,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н109У
	—
	—
	360125,84
	2252531,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н110У
	—
	—
	360120,96
	2252530,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н111У
	—
	—
	360111,70
	2252524,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н112У
	—
	—
	360121,14
	2252505,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н106У
	—
	—
	360140,13
	2252467,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:286 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н106У
	168
	22,99
	—
	согласовано

	168
	167
	17,69
	—
	согласовано

	167
	166
	1,52
	—
	согласовано

	166
	165
	13,87
	—
	согласовано

	165
	164
	10,82
	—
	согласовано

	164
	н107У
	4,20
	—
	согласовано

	н107У
	н108У
	4,41
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	17,02
	—
	согласовано

	н109У
	н110У
	4,92
	—
	согласовано

	н110У
	н111У
	11,18
	—
	согласовано

	н111У
	н112У
	21,00
	—
	согласовано

	н112У
	н106У
	42,22
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:286 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1370±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	170

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1501 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:286 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:288 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н113У
	—
	—
	360118,54
	2252460,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н106У
	—
	—
	360140,13
	2252467,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н112У
	—
	—
	360121,14
	2252505,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	176
	—
	—
	360107,65
	2252498,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	175
	—
	—
	360102,38
	2252495,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	174
	—
	—
	360102,73
	2252492,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	173
	—
	—
	360104,85
	2252487,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	172
	—
	—
	360110,84
	2252475,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	171
	—
	—
	360112,14
	2252473,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	170
	—
	—
	360114,35
	2252469,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	169
	—
	—
	360117,98
	2252461,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н113У
	—
	—
	360118,54
	2252460,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:288 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н113У
	н106У
	22,87
	—
	согласовано

	н106У
	н112У
	42,22
	—
	согласовано

	н112У
	176
	15,16
	—
	согласовано

	176
	175
	5,99
	—
	согласовано

	175
	174
	3,04
	—
	согласовано

	174
	173
	5,95
	—
	согласовано

	173
	172
	13,62
	—
	согласовано

	172
	171
	2,32
	—
	согласовано

	171
	170
	4,50
	—
	согласовано

	170
	169
	8,15
	—
	согласовано

	169
	н113У
	1,64
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:288 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г Партизанск, ул Н.Белинского, д 13

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	918±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	318

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3451 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:288 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:290 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	158
	—
	—
	360043,97
	2252366,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	163
	—
	—
	360081,45
	2252385,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	162
	—
	—
	360071,23
	2252401,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	161
	—
	—
	360070,21
	2252404,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	160
	—
	—
	360064,29
	2252414,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	159
	—
	—
	360061,34
	2252420,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н104У
	—
	—
	360045,48
	2252412,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н105У
	—
	—
	360046,45
	2252410,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	153
	—
	—
	360026,82
	2252402,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	154
	—
	—
	360032,29
	2252390,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	155
	—
	—
	360034,28
	2252384,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	156
	—
	—
	360036,96
	2252378,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	157
	—
	—
	360040,11
	2252372,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	158
	—
	—
	360043,97
	2252366,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:290 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	158
	163
	42,36
	—
	согласовано

	163
	162
	19,07
	—
	согласовано

	162
	161
	2,76
	—
	согласовано

	161
	160
	11,64
	—
	согласовано

	160
	159
	6,32
	—
	согласовано

	159
	н104У
	17,47
	—
	согласовано

	н104У
	н105У
	2,26
	—
	согласовано

	н105У
	153
	21,21
	—
	согласовано

	153
	154
	13,44
	—
	согласовано

	154
	155
	6,18
	—
	согласовано

	155
	156
	6,91
	—
	согласовано

	156
	157
	6,29
	—
	согласовано

	157
	158
	7,72
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:290 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1619±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1584 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	35

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1432 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:290 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:293 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	81
	—
	—
	360372,81
	2252551,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н57У
	—
	—
	360376,86
	2252567,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н58У
	—
	—
	360371,80
	2252571,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н59У
	—
	—
	360347,33
	2252593,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н60У
	—
	—
	360345,96
	2252591,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	360339,99
	2252596,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н62У
	—
	—
	360340,73
	2252597,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н63У
	—
	—
	360335,52
	2252600,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	87
	—
	—
	360325,54
	2252590,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	—
	—
	360326,46
	2252589,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	85
	—
	—
	360331,49
	2252585,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	—
	—
	360333,48
	2252583,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	—
	—
	360344,86
	2252573,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	—
	—
	360349,31
	2252569,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	—
	—
	360349,30
	2252569,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	—
	—
	360352,32
	2252567,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	—
	—
	360357,52
	2252563,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	—
	—
	360364,07
	2252557,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	—
	—
	360372,81
	2252551,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:293 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	81
	н57У
	16,42
	—
	согласовано

	н57У
	н58У
	6,67
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	32,65
	—
	согласовано

	н59У
	н60У
	2,27
	—
	согласовано

	н60У
	н61У
	7,62
	—
	согласовано

	н61У
	н62У
	1,24
	—
	согласовано

	н62У
	н63У
	6,44
	—
	согласовано

	н63У
	87
	14,57
	—
	согласовано

	87
	86
	1,29
	—
	согласовано

	86
	85
	6,60
	—
	согласовано

	85
	84
	2,38
	—
	согласовано

	84
	83
	15,30
	—
	согласовано

	83
	82
	5,87
	—
	согласовано

	82
	77
	0,16
	—
	согласовано

	77
	78
	3,72
	—
	согласовано

	78
	79
	6,41
	—
	согласовано

	79
	80
	8,79
	—
	согласовано

	80
	81
	10,87
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:293 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 2, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	886±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	286

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1087 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:293 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:300 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н70У
	—
	—
	360231,10
	2252518,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	94
	—
	—
	360254,15
	2252537,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	93
	—
	—
	360225,22
	2252565,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н71У
	—
	—
	360206,81
	2252545,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н70У
	—
	—
	360231,10
	2252518,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:300 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н70У
	94
	30,02
	—
	согласовано

	94
	93
	39,89
	—
	согласовано

	93
	н71У
	26,70
	—
	согласовано

	н71У
	н70У
	36,59
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:300 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1082±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1070 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	12

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1431 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:300 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:301 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	90
	—
	—
	360312,12
	2252524,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	89
	—
	—
	360315,45
	2252528,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	88
	—
	—
	360321,44
	2252537,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	—
	—
	360317,30
	2252539,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	91
	—
	—
	360312,86
	2252543,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	360295,84
	2252565,15
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	360292,68
	2252562,58
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	360289,58
	2252559,64
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	360290,41
	2252558,30
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	360280,75
	2252548,14
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	360274,40
	2252541,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	360266,89
	2252534,86
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	53
	360282,43
	2252519,67
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	360310,60
	2252547,15
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	360308,20
	2252550,57
	360308,20
	2252550,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	360305,44
	2252546,65
	360305,44
	2252546,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	360300,74
	2252549,97
	360300,74
	2252549,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	360304,01
	2252554,62
	360304,01
	2252554,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	360307,22
	2252552,37
	360307,22
	2252552,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	360308,19
	2252553,89
	360308,19
	2252553,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	360305,17
	2252555,87
	360305,17
	2252555,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	360304,27
	2252557,49
	360304,27
	2252557,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	360298,59
	2252566,20
	360298,59
	2252566,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	61
	360298,12
	2252566,63
	360298,12
	2252566,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н64У
	—
	—
	360288,87
	2252559,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н65У
	—
	—
	360290,80
	2252556,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н66У
	—
	—
	360287,71
	2252553,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н67У
	—
	—
	360292,42
	2252548,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н68У
	—
	—
	360289,53
	2252545,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н69У
	—
	—
	360297,09
	2252538,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	90
	—
	—
	360312,12
	2252524,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:301 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	90
	89
	5,00
	—
	согласовано

	89
	88
	10,65
	—
	согласовано

	88
	92
	5,00
	—
	согласовано

	92
	91
	6,01
	—
	согласовано

	91
	55
	8,11
	—
	согласовано

	55
	50
	4,79
	—
	—

	50
	51
	5,75
	—
	—

	51
	52
	5,68
	—
	—

	52
	56
	3,92
	—
	—

	56
	57
	1,80
	—
	—

	57
	58
	3,61
	—
	—

	58
	59
	1,85
	—
	—

	59
	60
	10,40
	—
	—

	60
	61
	0,64
	—
	—

	61
	н64У
	11,47
	—
	согласовано

	н64У
	н65У
	3,53
	—
	согласовано

	н65У
	н66У
	4,29
	—
	согласовано

	н66У
	н67У
	6,87
	—
	согласовано

	н67У
	н68У
	4,55
	—
	согласовано

	н68У
	н69У
	10,56
	—
	согласовано

	н69У
	90
	20,18
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:301 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Российская Федерация, Приморский край, муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, дом №.4а

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	900 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-300

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под индивидуальное строительство жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:000000:625 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:301 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:303 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н77У
	—
	—
	360203,54
	2252494,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н78У
	—
	—
	360212,18
	2252504,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н79У
	—
	—
	360209,09
	2252508,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н80У
	—
	—
	360207,18
	2252510,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н81У
	—
	—
	360204,77
	2252513,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	99
	—
	—
	360203,78
	2252514,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	98
	—
	—
	360197,58
	2252515,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н82У
	—
	—
	360198,34
	2252518,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н83У
	—
	—
	360188,59
	2252530,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н84У
	—
	—
	360183,31
	2252536,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н85У
	—
	—
	360174,86
	2252539,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н86У
	—
	—
	360156,23
	2252530,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	105
	—
	—
	360159,09
	2252524,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	104
	—
	—
	360166,31
	2252511,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	103
	—
	—
	360167,27
	2252509,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	102
	—
	—
	360173,44
	2252497,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	101
	—
	—
	360175,20
	2252494,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	100
	—
	—
	360180,49
	2252483,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н87У
	—
	—
	360193,23
	2252492,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н88У
	—
	—
	360195,58
	2252492,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н89У
	—
	—
	360199,17
	2252493,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н77У
	—
	—
	360203,54
	2252494,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:303 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н77У
	н78У
	13,03
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	5,81
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	2,67
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	3,36
	—
	согласовано

	н81У
	99
	1,36
	—
	согласовано

	99
	98
	6,39
	—
	согласовано

	98
	н82У
	3,21
	—
	согласовано

	н82У
	н83У
	14,99
	—
	согласовано

	н83У
	н84У
	8,27
	—
	согласовано

	н84У
	н85У
	8,93
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	20,69
	—
	согласовано

	н86У
	105
	6,19
	—
	согласовано

	105
	104
	15,35
	—
	согласовано

	104
	103
	2,02
	—
	согласовано

	103
	102
	13,49
	—
	согласовано

	102
	101
	3,85
	—
	согласовано

	101
	100
	11,57
	—
	согласовано

	100
	н87У
	15,13
	—
	согласовано

	н87У
	н88У
	2,35
	—
	согласовано

	н88У
	н89У
	3,99
	—
	согласовано

	н89У
	н77У
	4,40
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:303 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1601±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	101

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1075 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:303 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:304 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н101У
	—
	—
	360176,71
	2252407,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н100У
	—
	—
	360205,82
	2252423,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	152
	—
	—
	360197,86
	2252433,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	151
	—
	—
	360194,38
	2252439,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	150
	—
	—
	360191,42
	2252445,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н102У
	—
	—
	360167,64
	2252429,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н101У
	—
	—
	360176,71
	2252407,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:304 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н101У
	н100У
	33,55
	—
	согласовано

	н100У
	152
	12,80
	—
	согласовано

	152
	151
	6,47
	—
	согласовано

	151
	150
	6,51
	—
	согласовано

	150
	н102У
	28,54
	—
	согласовано

	н102У
	н101У
	23,94
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:304 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Белинского, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	750±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:304 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:360 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	196
	—
	—
	360312,45
	2253194,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	311
	—
	—
	360312,08
	2253205,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	310
	—
	—
	360312,77
	2253211,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	316
	—
	—
	360314,01
	2253223,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	315
	—
	—
	360309,78
	2253223,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	314
	—
	—
	360296,60
	2253226,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	313
	—
	—
	360283,19
	2253228,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	312
	—
	—
	360274,56
	2253229,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н273У
	—
	—
	360272,77
	2253229,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н274У
	—
	—
	360267,67
	2253198,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	208
	—
	—
	360280,37
	2253197,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	207
	—
	—
	360291,17
	2253195,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	196
	—
	—
	360312,45
	2253194,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:360 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	196
	311
	10,18
	—
	согласовано

	311
	310
	6,81
	—
	согласовано

	310
	316
	11,76
	—
	согласовано

	316
	315
	4,25
	—
	согласовано

	315
	314
	13,33
	—
	согласовано

	314
	313
	13,57
	—
	согласовано

	313
	312
	8,71
	—
	согласовано

	312
	н273У
	1,80
	—
	согласовано

	н273У
	н274У
	31,28
	—
	согласовано

	н274У
	208
	12,72
	—
	согласовано

	208
	207
	11,01
	—
	согласовано

	207
	196
	21,30
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:360 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1291±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1224 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	67

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1343 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:360 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:364 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	319
	—
	—
	360319,29
	2253258,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	318
	—
	—
	360320,23
	2253262,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н275У
	—
	—
	360321,60
	2253267,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	317
	—
	—
	360325,33
	2253266,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н276У
	—
	—
	360328,49
	2253284,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н277У
	—
	—
	360309,65
	2253288,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н278У
	—
	—
	360273,40
	2253299,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н279У
	—
	—
	360275,97
	2253309,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н280У
	—
	—
	360269,99
	2253310,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н281У
	—
	—
	360266,46
	2253310,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н282У
	—
	—
	360263,97
	2253306,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н283У
	—
	—
	360255,26
	2253278,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н284У
	—
	—
	360272,27
	2253275,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	326
	—
	—
	360282,89
	2253270,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	325
	—
	—
	360287,60
	2253269,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	324
	—
	—
	360295,69
	2253266,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	323
	—
	—
	360297,02
	2253265,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	322
	—
	—
	360305,33
	2253263,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	321
	—
	—
	360306,70
	2253263,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	320
	—
	—
	360318,32
	2253258,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	319
	—
	—
	360319,29
	2253258,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:364 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	319
	318
	3,83
	—
	согласовано

	318
	н275У
	5,20
	—
	согласовано

	н275У
	317
	3,79
	—
	согласовано

	317
	н276У
	18,70
	—
	согласовано

	н276У
	н277У
	19,23
	—
	согласовано

	н277У
	н278У
	37,75
	—
	согласовано

	н278У
	н279У
	10,47
	—
	согласовано

	н279У
	н280У
	6,18
	—
	согласовано

	н280У
	н281У
	3,60
	—
	согласовано

	н281У
	н282У
	4,46
	—
	согласовано

	н282У
	н283У
	28,95
	—
	согласовано

	н283У
	н284У
	17,35
	—
	согласовано

	н284У
	326
	11,55
	—
	согласовано

	326
	325
	5,01
	—
	согласовано

	325
	324
	8,58
	—
	согласовано

	324
	323
	1,43
	—
	согласовано

	323
	322
	8,56
	—
	согласовано

	322
	321
	1,47
	—
	согласовано

	321
	320
	12,46
	—
	согласовано

	320
	319
	1,06
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:364 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1817±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1401 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:364 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:369 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н258У
	—
	—
	360302,60
	2253041,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н259У
	—
	—
	360318,84
	2253045,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н260У
	—
	—
	360316,62
	2253059,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н261У
	—
	—
	360307,86
	2253059,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н262У
	—
	—
	360306,29
	2253065,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н263У
	—
	—
	360294,05
	2253068,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н264У
	—
	—
	360283,41
	2253069,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н265У
	—
	—
	360259,89
	2253073,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н218У
	—
	—
	360248,08
	2253074,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н217У
	—
	—
	360250,48
	2253050,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н266У
	—
	—
	360262,10
	2253047,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н267У
	—
	—
	360282,55
	2253042,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н268У
	—
	—
	360295,87
	2253040,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н258У
	—
	—
	360302,60
	2253041,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:369 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н258У
	н259У
	16,64
	—
	согласовано

	н259У
	н260У
	14,81
	—
	согласовано

	н260У
	н261У
	8,77
	—
	согласовано

	н261У
	н262У
	6,22
	—
	согласовано

	н262У
	н263У
	12,64
	—
	согласовано

	н263У
	н264У
	10,67
	—
	согласовано

	н264У
	н265У
	23,90
	—
	согласовано

	н265У
	н218У
	11,87
	—
	согласовано

	н218У
	н217У
	24,21
	—
	согласовано

	н217У
	н266У
	12,09
	—
	согласовано

	н266У
	н267У
	21,03
	—
	согласовано

	н267У
	н268У
	13,45
	—
	согласовано

	н268У
	н258У
	6,79
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:369 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1675±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1675 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1594 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:369 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:373 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н302У
	—
	—
	360185,05
	2253567,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н303У
	—
	—
	360205,44
	2253582,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	379
	—
	—
	360199,21
	2253605,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	380
	—
	—
	360175,53
	2253588,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н302У
	—
	—
	360185,05
	2253567,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:373 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н302У
	н303У
	25,22
	—
	согласовано

	н303У
	379
	23,49
	—
	согласовано

	379
	380
	29,20
	—
	согласовано

	380
	н302У
	22,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:373 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 22 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:373 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:382 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н299У
	—
	—
	360146,13
	2253636,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н300У
	—
	—
	360193,57
	2253662,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н301У
	—
	—
	360189,32
	2253679,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н297У
	—
	—
	360187,81
	2253683,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н296У
	—
	—
	360178,50
	2253678,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н295У
	—
	—
	360169,27
	2253673,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н294У
	—
	—
	360166,92
	2253677,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н293У
	—
	—
	360134,08
	2253656,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н299У
	—
	—
	360146,13
	2253636,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:382 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н299У
	н300У
	54,36
	—
	согласовано

	н300У
	н301У
	16,91
	—
	согласовано

	н301У
	н297У
	4,29
	—
	согласовано

	н297У
	н296У
	10,28
	—
	согласовано

	н296У
	н295У
	10,77
	—
	согласовано

	н295У
	н294У
	4,63
	—
	согласовано

	н294У
	н293У
	38,73
	—
	согласовано

	н293У
	н299У
	23,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:382 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 30, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1348±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1320 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	28

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:382 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:383 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н293У
	—
	—
	360134,08
	2253656,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н294У
	—
	—
	360166,92
	2253677,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н295У
	—
	—
	360169,27
	2253673,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н296У
	—
	—
	360178,50
	2253678,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н297У
	—
	—
	360187,81
	2253683,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н298У
	—
	—
	360183,29
	2253698,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н289У
	—
	—
	360179,53
	2253707,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н292У
	—
	—
	360139,87
	2253684,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	378
	—
	—
	360122,87
	2253675,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н293У
	—
	—
	360134,08
	2253656,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:383 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н293У
	н294У
	38,73
	—
	согласовано

	н294У
	н295У
	4,63
	—
	согласовано

	н295У
	н296У
	10,77
	—
	согласовано

	н296У
	н297У
	10,28
	—
	согласовано

	н297У
	н298У
	15,93
	—
	согласовано

	н298У
	н289У
	9,93
	—
	согласовано

	н289У
	н292У
	45,97
	—
	согласовано

	н292У
	378
	19,08
	—
	согласовано

	378
	н293У
	22,08
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:383 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 30, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1393±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1320 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	73

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:383 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:385 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н289У
	—
	—
	360179,53
	2253707,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н290У
	—
	—
	360167,29
	2253737,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н291У
	—
	—
	360104,84
	2253706,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	378
	—
	—
	360122,87
	2253675,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н292У
	—
	—
	360139,87
	2253684,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н289У
	—
	—
	360179,53
	2253707,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:385 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н289У
	н290У
	32,18
	—
	согласовано

	н290У
	н291У
	69,73
	—
	согласовано

	н291У
	378
	35,55
	—
	согласовано

	378
	н292У
	19,08
	—
	согласовано

	н292У
	н289У
	45,97
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:385 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2300±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1364 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:385 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:388 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н269У
	—
	—
	360296,79
	2253083,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н270У
	—
	—
	360300,47
	2253102,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н271У
	—
	—
	360271,73
	2253112,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н272У
	—
	—
	360267,29
	2253088,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н269У
	—
	—
	360296,79
	2253083,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:388 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н269У
	н270У
	19,45
	—
	согласовано

	н270У
	н271У
	30,48
	—
	согласовано

	н271У
	н272У
	23,96
	—
	согласовано

	н272У
	н269У
	30,05
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:388 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	653±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	53

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1753 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:388 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:435 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н245У
	—
	—
	360363,70
	2252944,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н246У
	—
	—
	360390,50
	2252965,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н247У
	—
	—
	360363,52
	2253006,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н248У
	—
	—
	360333,56
	2252986,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н249У
	—
	—
	360350,16
	2252961,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н245У
	—
	—
	360363,70
	2252944,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:435 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н245У
	н246У
	34,29
	—
	согласовано

	н246У
	н247У
	49,12
	—
	согласовано

	н247У
	н248У
	36,29
	—
	согласовано

	н248У
	н249У
	29,88
	—
	согласовано

	н249У
	н245У
	21,82
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:435 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1802±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1802 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1723 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:435 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:436 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н250У
	—
	—
	360325,65
	2253012,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н251У
	—
	—
	360359,98
	2253014,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н252У
	—
	—
	360355,00
	2253032,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н253У
	—
	—
	360351,63
	2253054,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	293
	—
	—
	360325,97
	2253052,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	292
	—
	—
	360324,14
	2253052,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	291
	—
	—
	360324,13
	2253050,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	290
	—
	—
	360325,91
	2253050,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	289
	—
	—
	360325,11
	2253023,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н250У
	—
	—
	360325,65
	2253012,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:436 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н250У
	н251У
	34,38
	—
	согласовано

	н251У
	н252У
	18,75
	—
	согласовано

	н252У
	н253У
	22,15
	—
	согласовано

	н253У
	293
	25,71
	—
	согласовано

	293
	292
	1,83
	—
	согласовано

	292
	291
	2,08
	—
	согласовано

	291
	290
	1,78
	—
	согласовано

	290
	289
	26,29
	—
	согласовано

	289
	н250У
	11,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:436 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:436 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:438 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	293
	—
	—
	360325,97
	2253052,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н253У
	—
	—
	360351,63
	2253054,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н254У
	—
	—
	360355,21
	2253095,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	—
	—
	360328,54
	2253096,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	303
	—
	—
	360325,78
	2253097,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	302
	—
	—
	360325,64
	2253095,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	301
	—
	—
	360324,53
	2253095,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	300
	—
	—
	360324,51
	2253093,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	299
	—
	—
	360325,53
	2253093,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	298
	—
	—
	360325,25
	2253088,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	297
	—
	—
	360325,40
	2253082,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	296
	—
	—
	360325,18
	2253080,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	295
	—
	—
	360324,88
	2253069,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	294
	—
	—
	360326,51
	2253069,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	293
	—
	—
	360325,97
	2253052,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:438 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	293
	н253У
	25,71
	—
	согласовано

	н253У
	н254У
	41,64
	—
	согласовано

	н254У
	304
	26,71
	—
	согласовано

	304
	303
	2,77
	—
	согласовано

	303
	302
	1,87
	—
	согласовано

	302
	301
	1,11
	—
	согласовано

	301
	300
	1,70
	—
	согласовано

	300
	299
	1,02
	—
	согласовано

	299
	298
	4,63
	—
	согласовано

	298
	297
	6,10
	—
	согласовано

	297
	296
	2,08
	—
	согласовано

	296
	295
	11,26
	—
	согласовано

	295
	294
	1,63
	—
	согласовано

	294
	293
	16,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:438 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1220 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:438 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:441 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н255У
	—
	—
	360355,40
	2253106,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н256У
	—
	—
	360358,53
	2253137,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	309
	—
	—
	360327,94
	2253141,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	308
	—
	—
	360326,70
	2253141,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	307
	—
	—
	360326,02
	2253131,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	306
	—
	—
	360326,52
	2253120,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	305
	—
	—
	360328,20
	2253120,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н257У
	—
	—
	360328,37
	2253108,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н255У
	—
	—
	360355,40
	2253106,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:441 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н255У
	н256У
	31,28
	—
	согласовано

	н256У
	309
	30,76
	—
	согласовано

	309
	308
	1,24
	—
	согласовано

	308
	307
	9,86
	—
	согласовано

	307
	306
	10,87
	—
	согласовано

	306
	305
	1,68
	—
	согласовано

	305
	н257У
	11,80
	—
	согласовано

	н257У
	н255У
	27,09
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:441 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	956±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	956 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1200 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:441 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:497 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	360134,50
	2251994,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н2У
	—
	—
	360110,59
	2252035,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н3У
	—
	—
	360100,37
	2252029,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н4У
	—
	—
	360091,37
	2252024,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н5У
	—
	—
	360114,41
	2251983,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	360134,50
	2251994,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:497 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	47,59
	—
	согласовано

	н2У
	н3У
	11,82
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	10,32
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	47,38
	—
	согласовано

	н5У
	н1У
	23,02
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:497 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1071±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1070 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1231 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:497 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:503 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	26
	—
	—
	360446,50
	2252277,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н24У
	—
	—
	360458,95
	2252309,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н25У
	—
	—
	360451,88
	2252309,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	360445,52
	2252310,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н27У
	—
	—
	360410,60
	2252315,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н28У
	—
	—
	360397,25
	2252318,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н29У
	—
	—
	360388,50
	2252295,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	—
	—
	360408,05
	2252289,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	31
	—
	—
	360415,42
	2252286,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	—
	—
	360415,74
	2252286,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	—
	—
	360420,65
	2252285,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	—
	—
	360426,97
	2252282,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	—
	—
	360434,31
	2252282,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	—
	—
	360446,50
	2252277,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:503 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	26
	н24У
	34,74
	—
	согласовано

	н24У
	н25У
	7,08
	—
	согласовано

	н25У
	н26У
	6,37
	—
	согласовано

	н26У
	н27У
	35,30
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	13,65
	—
	согласовано

	н28У
	н29У
	24,51
	—
	согласовано

	н29У
	25
	20,51
	—
	согласовано

	25
	31
	7,76
	—
	согласовано

	31
	30
	0,36
	—
	согласовано

	30
	29
	5,15
	—
	согласовано

	29
	28
	6,80
	—
	согласовано

	28
	27
	7,35
	—
	согласовано

	27
	26
	13,23
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:503 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 48, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1744±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1690 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	54

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1214 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:503 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:504 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н24У
	—
	—
	360458,95
	2252309,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н30У
	—
	—
	360467,72
	2252346,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н31У
	—
	—
	360465,60
	2252348,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н32У
	—
	—
	360462,22
	2252360,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н33У
	—
	—
	360449,02
	2252352,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н34У
	—
	—
	360444,88
	2252352,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	360431,51
	2252346,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н36У
	—
	—
	360429,35
	2252337,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	360420,25
	2252325,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н38У
	—
	—
	360413,02
	2252321,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н27У
	—
	—
	360410,60
	2252315,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	360445,52
	2252310,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н25У
	—
	—
	360451,88
	2252309,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н24У
	—
	—
	360458,95
	2252309,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:504 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н24У
	н30У
	37,56
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	3,15
	—
	согласовано

	н31У
	н32У
	12,30
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	15,21
	—
	согласовано

	н33У
	н34У
	4,14
	—
	согласовано

	н34У
	н35У
	14,96
	—
	согласовано

	н35У
	н36У
	8,94
	—
	согласовано

	н36У
	н37У
	14,86
	—
	согласовано

	н37У
	н38У
	8,31
	—
	согласовано

	н38У
	н27У
	6,49
	—
	согласовано

	н27У
	н26У
	35,30
	—
	согласовано

	н26У
	н25У
	6,37
	—
	согласовано

	н25У
	н24У
	7,08
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:504 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 48, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1670±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1690 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-20

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1214 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:504 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:505 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н32У
	—
	—
	360462,22
	2252360,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н39У
	—
	—
	360459,91
	2252372,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	360447,77
	2252402,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н41У
	—
	—
	360438,55
	2252410,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	360414,89
	2252389,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	360422,02
	2252380,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н34У
	—
	—
	360444,88
	2252352,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н33У
	—
	—
	360449,02
	2252352,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н32У
	—
	—
	360462,22
	2252360,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:505 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н32У
	н39У
	12,19
	—
	согласовано

	н39У
	н40У
	32,33
	—
	согласовано

	н40У
	н41У
	12,27
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	31,35
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	11,46
	—
	согласовано

	н43У
	н34У
	36,08
	—
	согласовано

	н34У
	н33У
	4,14
	—
	согласовано

	н33У
	н32У
	15,21
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:505 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 48 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1459±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1386 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	73

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1212 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:505 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:508 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	72
	—
	—
	360509,88
	2252331,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	—
	—
	360528,69
	2252336,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	—
	—
	360527,87
	2252339,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	—
	—
	360538,21
	2252342,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	74
	—
	—
	360537,94
	2252343,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	—
	—
	360543,09
	2252344,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н55У
	—
	—
	360545,86
	2252347,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	360539,25
	2252355,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	75
	—
	—
	360504,92
	2252355,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	—
	—
	360505,16
	2252349,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	—
	—
	360509,88
	2252331,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:508 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	72
	71
	19,49
	—
	согласовано

	71
	70
	3,25
	—
	согласовано

	70
	69
	10,69
	—
	согласовано

	69
	74
	1,09
	—
	согласовано

	74
	73
	5,28
	—
	согласовано

	73
	н55У
	3,96
	—
	согласовано

	н55У
	н56У
	10,10
	—
	согласовано

	н56У
	75
	34,33
	—
	согласовано

	75
	76
	6,39
	—
	согласовано

	76
	72
	18,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:508 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 52, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	658±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	58

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1780 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:508 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:599 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н19У
	—
	—
	360218,94
	2252151,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н18У
	—
	—
	360230,73
	2252155,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н17У
	—
	—
	360228,98
	2252160,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н16У
	—
	—
	360226,61
	2252166,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н15У
	—
	—
	360234,01
	2252169,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	360236,38
	2252163,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	360246,27
	2252166,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н21У
	—
	—
	360242,48
	2252183,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	7
	—
	—
	360241,19
	2252183,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	16
	—
	—
	360231,97
	2252181,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	15
	—
	—
	360225,72
	2252179,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	14
	—
	—
	360226,48
	2252176,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	—
	—
	360223,30
	2252174,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	—
	—
	360221,24
	2252174,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	11
	—
	—
	360218,72
	2252173,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	—
	—
	360218,67
	2252174,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	—
	—
	360204,35
	2252171,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	8
	—
	—
	360200,95
	2252170,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	—
	—
	360199,41
	2252170,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н19У
	—
	—
	360218,94
	2252151,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:599 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н19У
	н18У
	12,48
	—
	согласовано

	н18У
	н17У
	4,87
	—
	согласовано

	н17У
	н16У
	6,04
	—
	согласовано

	н16У
	н15У
	8,06
	—
	согласовано

	н15У
	н14У
	6,03
	—
	согласовано

	н14У
	н13У
	10,18
	—
	согласовано

	н13У
	н21У
	18,14
	—
	согласовано

	н21У
	7
	1,29
	—
	согласовано

	7
	16
	9,39
	—
	согласовано

	16
	15
	6,69
	—
	согласовано

	15
	14
	2,72
	—
	согласовано

	14
	13
	4,12
	—
	согласовано

	13
	12
	2,08
	—
	согласовано

	12
	11
	2,52
	—
	согласовано

	11
	10
	0,29
	—
	согласовано

	10
	9
	14,63
	—
	согласовано

	9
	8
	3,46
	—
	согласовано

	8
	6
	1,61
	—
	согласовано

	6
	н19У
	26,81
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:599 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Октябрьская, дом 1, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	703±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	610 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	93

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1184 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:599 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:600 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н12У
	—
	—
	360250,04
	2252147,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	360246,27
	2252166,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	360236,38
	2252163,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н15У
	—
	—
	360234,01
	2252169,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н16У
	—
	—
	360226,61
	2252166,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н17У
	—
	—
	360228,98
	2252160,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н18У
	—
	—
	360230,73
	2252155,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н19У
	—
	—
	360218,94
	2252151,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	—
	—
	360226,05
	2252145,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н20У
	—
	—
	360227,28
	2252142,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н12У
	—
	—
	360250,04
	2252147,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:600 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н12У
	н13У
	18,48
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	10,18
	—
	согласовано

	н14У
	н15У
	6,03
	—
	согласовано

	н15У
	н16У
	8,06
	—
	согласовано

	н16У
	н17У
	6,04
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	4,87
	—
	согласовано

	н18У
	н19У
	12,48
	—
	согласовано

	н19У
	5
	9,78
	—
	согласовано

	5
	н20У
	2,76
	—
	согласовано

	н20У
	н12У
	23,38
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:600 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Октябрьская, дом 1, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	468±7 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 7 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	449 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	19

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1184 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:600 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:601 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21
	—
	—
	360260,78
	2252161,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	20
	—
	—
	360261,67
	2252162,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	19
	—
	—
	360273,70
	2252170,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	—
	—
	360279,99
	2252173,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	17
	—
	—
	360296,04
	2252184,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н22У
	—
	—
	360318,39
	2252199,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	360317,68
	2252214,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	22
	—
	—
	360296,29
	2252210,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	23
	—
	—
	360275,81
	2252204,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	—
	—
	360252,58
	2252198,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	21
	—
	—
	360260,78
	2252161,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:601 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	21
	20
	0,96
	—
	согласовано

	20
	19
	14,30
	—
	согласовано

	19
	18
	7,35
	—
	согласовано

	18
	17
	19,40
	—
	согласовано

	17
	н22У
	26,61
	—
	согласовано

	н22У
	н23У
	15,68
	—
	согласовано

	н23У
	22
	21,76
	—
	согласовано

	22
	23
	21,37
	—
	согласовано

	23
	24
	24,16
	—
	согласовано

	24
	21
	37,06
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:601 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Октябрьская, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1765±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1650 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	115

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1182 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:601 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:620 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н203У
	—
	—
	360125,00
	2253064,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н204У
	—
	—
	360129,91
	2253100,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н205У
	—
	—
	360109,54
	2253105,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н206У
	—
	—
	360108,16
	2253098,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н207У
	—
	—
	360091,09
	2253102,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н208У
	—
	—
	360085,15
	2253080,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н203У
	—
	—
	360125,00
	2253064,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:620 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н203У
	н204У
	36,46
	—
	согласовано

	н204У
	н205У
	20,88
	—
	согласовано

	н205У
	н206У
	7,27
	—
	согласовано

	н206У
	н207У
	17,65
	—
	согласовано

	н207У
	н208У
	22,95
	—
	согласовано

	н208У
	н203У
	42,90
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:620 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:620 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:621 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н226У
	—
	—
	360283,85
	2252961,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н227У
	—
	—
	360305,73
	2252987,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н223У
	—
	—
	360271,34
	2253006,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н222У
	—
	—
	360253,11
	2252983,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н226У
	—
	—
	360283,85
	2252961,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:621 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н226У
	н227У
	33,94
	—
	согласовано

	н227У
	н223У
	39,37
	—
	согласовано

	н223У
	н222У
	29,26
	—
	согласовано

	н222У
	н226У
	37,93
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:621 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1210±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:621 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:622 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	279
	—
	—
	360054,68
	2253027,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	278
	—
	—
	360054,54
	2253040,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	277
	—
	—
	360054,04
	2253040,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	276
	—
	—
	360053,96
	2253048,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	275
	—
	—
	360054,49
	2253052,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	274
	—
	—
	360054,83
	2253067,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н200У
	—
	—
	360043,24
	2253067,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н201У
	—
	—
	360031,97
	2253066,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	282
	—
	—
	360024,59
	2253023,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	281
	—
	—
	360028,68
	2253021,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н202У
	—
	—
	360053,69
	2253014,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	280
	—
	—
	360054,25
	2253023,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	279
	—
	—
	360054,68
	2253027,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:622 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	279
	278
	13,09
	—
	согласовано

	278
	277
	0,50
	—
	согласовано

	277
	276
	8,36
	—
	согласовано

	276
	275
	3,83
	—
	согласовано

	275
	274
	14,44
	—
	согласовано

	274
	н200У
	11,59
	—
	согласовано

	н200У
	н201У
	11,32
	—
	согласовано

	н201У
	282
	43,75
	—
	согласовано

	282
	281
	4,30
	—
	согласовано

	281
	н202У
	25,92
	—
	согласовано

	н202У
	280
	8,30
	—
	согласовано

	280
	279
	4,28
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:622 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 24

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1269±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	69

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:622 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:625 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н216У
	—
	—
	360251,69
	2253028,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н217У
	—
	—
	360250,48
	2253050,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н218У
	—
	—
	360248,08
	2253074,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	215
	—
	—
	360242,30
	2253139,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н219У
	—
	—
	360240,55
	2253152,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н220У
	—
	—
	360223,91
	2253149,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	288
	—
	—
	360229,23
	2253093,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	287
	—
	—
	360227,17
	2253035,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н216У
	—
	—
	360251,69
	2253028,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:625 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н216У
	н217У
	22,76
	—
	согласовано

	н217У
	н218У
	24,21
	—
	согласовано

	н218У
	215
	65,21
	—
	согласовано

	215
	н219У
	12,43
	—
	согласовано

	н219У
	н220У
	16,82
	—
	согласовано

	н220У
	288
	56,65
	—
	согласовано

	288
	287
	57,77
	—
	согласовано

	287
	н216У
	25,64
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:625 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2292±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2284 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	8

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:625 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:626 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н221У
	—
	—
	360239,52
	2252966,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н222У
	—
	—
	360253,11
	2252983,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н223У
	—
	—
	360271,34
	2253006,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н224У
	—
	—
	360229,87
	2253027,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н225У
	—
	—
	360211,50
	2252983,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н221У
	—
	—
	360239,52
	2252966,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:626 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н221У
	н222У
	21,81
	—
	согласовано

	н222У
	н223У
	29,26
	—
	согласовано

	н223У
	н224У
	46,42
	—
	согласовано

	н224У
	н225У
	47,28
	—
	согласовано

	н225У
	н221У
	32,90
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:626 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1929±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1900 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	29

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:626 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:628 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	286
	—
	—
	360209,59
	2253042,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	285
	—
	—
	360207,56
	2253060,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	284
	—
	—
	360206,18
	2253068,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	283
	—
	—
	360200,97
	2253093,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н214У
	—
	—
	360193,09
	2253143,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н215У
	—
	—
	360164,66
	2253144,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н212У
	—
	—
	360160,55
	2253101,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н211У
	—
	—
	360159,74
	2253093,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н210У
	—
	—
	360157,79
	2253090,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н209У
	—
	—
	360153,27
	2253057,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	286
	—
	—
	360209,59
	2253042,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:628 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	286
	285
	18,26
	—
	согласовано

	285
	284
	7,53
	—
	согласовано

	284
	283
	25,52
	—
	согласовано

	283
	н214У
	50,97
	—
	согласовано

	н214У
	н215У
	28,44
	—
	согласовано

	н215У
	н212У
	42,73
	—
	согласовано

	н212У
	н211У
	8,36
	—
	согласовано

	н211У
	н210У
	3,34
	—
	согласовано

	н210У
	н209У
	34,00
	—
	согласовано

	н209У
	286
	58,16
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:628 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3929±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3930 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:628 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:629 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н209У
	—
	—
	360153,27
	2253057,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н210У
	—
	—
	360157,79
	2253090,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н211У
	—
	—
	360159,74
	2253093,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н212У
	—
	—
	360160,55
	2253101,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н213У
	—
	—
	360130,63
	2253105,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н204У
	—
	—
	360129,91
	2253100,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н203У
	—
	—
	360125,00
	2253064,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н209У
	—
	—
	360153,27
	2253057,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:629 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н209У
	н210У
	34,00
	—
	согласовано

	н210У
	н211У
	3,34
	—
	согласовано

	н211У
	н212У
	8,36
	—
	согласовано

	н212У
	н213У
	30,19
	—
	согласовано

	н213У
	н204У
	5,38
	—
	согласовано

	н204У
	н203У
	36,46
	—
	согласовано

	н203У
	н209У
	29,19
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:629 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Орловская, дом 9

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1276±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	76

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:629 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:741 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н90У
	—
	—
	360230,34
	2252286,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н91У
	—
	—
	360244,08
	2252302,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	109
	—
	—
	360241,50
	2252305,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	122
	—
	—
	360241,00
	2252305,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	121
	—
	—
	360238,78
	2252307,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	120
	—
	—
	360232,46
	2252313,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	119
	—
	—
	360230,91
	2252315,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	118
	—
	—
	360230,55
	2252315,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	117
	—
	—
	360230,70
	2252316,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	116
	—
	—
	360227,35
	2252319,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	115
	—
	—
	360225,96
	2252320,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	114
	—
	—
	360223,72
	2252322,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	113
	—
	—
	360223,52
	2252322,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	112
	—
	—
	360222,33
	2252323,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	111
	—
	—
	360216,27
	2252330,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	110
	—
	—
	360208,87
	2252338,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	106
	—
	—
	360205,13
	2252342,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	107
	—
	—
	360204,34
	2252342,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	—
	—
	360188,84
	2252330,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н92У
	—
	—
	360214,67
	2252301,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н90У
	—
	—
	360230,34
	2252286,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:741 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н90У
	н91У
	21,46
	—
	согласовано

	н91У
	109
	3,71
	—
	согласовано

	109
	122
	0,63
	—
	согласовано

	122
	121
	2,97
	—
	согласовано

	121
	120
	8,63
	—
	согласовано

	120
	119
	2,38
	—
	согласовано

	119
	118
	0,55
	—
	согласовано

	118
	117
	0,20
	—
	согласовано

	117
	116
	4,85
	—
	согласовано

	116
	115
	1,91
	—
	согласовано

	115
	114
	2,91
	—
	согласовано

	114
	113
	0,30
	—
	согласовано

	113
	112
	1,75
	—
	согласовано

	112
	111
	8,86
	—
	согласовано

	111
	110
	11,36
	—
	согласовано

	110
	106
	5,51
	—
	согласовано

	106
	107
	1,01
	—
	согласовано

	107
	108
	19,68
	—
	согласовано

	108
	н92У
	38,69
	—
	согласовано

	н92У
	н90У
	21,71
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:741 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 13 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1223±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	23

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1460 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:741 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:743 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	135
	—
	—
	360207,16
	2252268,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н90У
	—
	—
	360230,34
	2252286,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н92У
	—
	—
	360214,67
	2252301,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	—
	—
	360188,84
	2252330,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	123
	—
	—
	360179,42
	2252322,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н93У
	—
	—
	360165,73
	2252310,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н94У
	—
	—
	360150,68
	2252297,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н95У
	—
	—
	360147,99
	2252296,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	127
	—
	—
	360143,67
	2252293,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	126
	—
	—
	360145,14
	2252290,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	125
	—
	—
	360147,02
	2252289,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	124
	—
	—
	360148,51
	2252287,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	128
	—
	—
	360148,88
	2252287,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	129
	—
	—
	360169,75
	2252306,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	130
	—
	—
	360184,18
	2252291,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	131
	—
	—
	360188,85
	2252286,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	132
	—
	—
	360199,79
	2252277,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	133
	—
	—
	360202,62
	2252273,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	134
	—
	—
	360204,00
	2252271,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	135
	—
	—
	360207,16
	2252268,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:743 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	135
	н90У
	29,43
	—
	согласовано

	н90У
	н92У
	21,71
	—
	согласовано

	н92У
	108
	38,69
	—
	согласовано

	108
	123
	12,38
	—
	согласовано

	123
	н93У
	17,75
	—
	согласовано

	н93У
	н94У
	20,14
	—
	согласовано

	н94У
	н95У
	2,74
	—
	согласовано

	н95У
	127
	5,69
	—
	согласовано

	127
	126
	2,76
	—
	согласовано

	126
	125
	2,65
	—
	согласовано

	125
	124
	2,07
	—
	согласовано

	124
	128
	0,41
	—
	согласовано

	128
	129
	28,34
	—
	согласовано

	129
	130
	20,84
	—
	согласовано

	130
	131
	6,83
	—
	согласовано

	131
	132
	14,73
	—
	согласовано

	132
	133
	4,88
	—
	согласовано

	133
	134
	2,30
	—
	согласовано

	134
	135
	4,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:743 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 15, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1910±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2074 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-164

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1105 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:743 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:744 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н3У
	—
	—
	360100,37
	2252029,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н2У
	—
	—
	360110,59
	2252035,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н10У
	—
	—
	360126,20
	2252044,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н11У
	—
	—
	360106,51
	2252078,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	1
	—
	—
	360100,48
	2252075,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	—
	—
	360095,01
	2252071,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	—
	—
	360094,48
	2252072,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	—
	—
	360091,31
	2252077,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н7У
	—
	—
	360074,24
	2252062,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н6У
	—
	—
	360089,04
	2252045,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н3У
	—
	—
	360100,37
	2252029,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:744 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н3У
	н2У
	11,82
	—
	согласовано

	н2У
	н10У
	18,05
	—
	согласовано

	н10У
	н11У
	39,42
	—
	согласовано

	н11У
	1
	6,92
	—
	согласовано

	1
	4
	6,47
	—
	согласовано

	4
	3
	1,00
	—
	согласовано

	3
	2
	6,00
	—
	согласовано

	2
	н7У
	22,92
	—
	согласовано

	н7У
	н6У
	22,71
	—
	согласовано

	н6У
	н3У
	19,37
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:744 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1376±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-124

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1462 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:744 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:745 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н4У
	—
	—
	360091,37
	2252024,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н3У
	—
	—
	360100,37
	2252029,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н6У
	—
	—
	360089,04
	2252045,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н7У
	—
	—
	360074,24
	2252062,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н8У
	—
	—
	360051,39
	2252043,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н9У
	—
	—
	360075,62
	2252013,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н4У
	—
	—
	360091,37
	2252024,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:745 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н4У
	н3У
	10,32
	—
	согласовано

	н3У
	н6У
	19,37
	—
	согласовано

	н6У
	н7У
	22,71
	—
	согласовано

	н7У
	н8У
	29,60
	—
	согласовано

	н8У
	н9У
	38,74
	—
	согласовано

	н9У
	н4У
	19,25
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:745 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 16 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1249 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:745 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:746 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н96У
	—
	—
	360129,88
	2252205,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	137
	—
	—
	360154,27
	2252223,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	136
	—
	—
	360130,59
	2252256,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	145
	—
	—
	360124,66
	2252265,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	144
	—
	—
	360116,48
	2252256,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	143
	—
	—
	360110,84
	2252251,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	142
	—
	—
	360108,05
	2252248,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	141
	—
	—
	360102,68
	2252242,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	140
	—
	—
	360117,16
	2252217,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	139
	—
	—
	360120,11
	2252215,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	138
	—
	—
	360127,54
	2252206,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н96У
	—
	—
	360129,88
	2252205,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:746 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н96У
	137
	30,12
	—
	согласовано

	137
	136
	40,90
	—
	согласовано

	136
	145
	10,31
	—
	согласовано

	145
	144
	11,71
	—
	согласовано

	144
	143
	7,87
	—
	согласовано

	143
	142
	4,05
	—
	согласовано

	142
	141
	7,70
	—
	согласовано

	141
	140
	28,83
	—
	согласовано

	140
	139
	3,76
	—
	согласовано

	139
	138
	11,74
	—
	согласовано

	138
	н96У
	2,46
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:746 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 17 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1557±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1150 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	407

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1248 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:746 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:748 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н42У
	—
	—
	360414,89
	2252389,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н41У
	—
	—
	360438,55
	2252410,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н44У
	—
	—
	360410,54
	2252441,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	—
	—
	360407,17
	2252444,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	—
	—
	360399,28
	2252437,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н47У
	—
	—
	360394,06
	2252433,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	—
	—
	360389,42
	2252438,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	—
	—
	360380,15
	2252432,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	360414,89
	2252389,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:748 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н42У
	н41У
	31,35
	—
	согласовано

	н41У
	н44У
	42,32
	—
	согласовано

	н44У
	32
	4,29
	—
	согласовано

	32
	33
	10,38
	—
	согласовано

	33
	н47У
	6,80
	—
	согласовано

	н47У
	34
	7,17
	—
	согласовано

	34
	35
	11,37
	—
	согласовано

	35
	н42У
	55,07
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:748 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1506±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	6

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1457 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:748 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:753 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н45У
	—
	—
	360397,99
	2252363,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	360422,02
	2252380,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	360414,89
	2252389,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	—
	—
	360380,15
	2252432,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	—
	—
	360373,92
	2252441,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	—
	—
	360372,96
	2252444,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н46У
	—
	—
	360368,54
	2252442,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н48У
	—
	—
	360361,47
	2252437,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н49У
	—
	—
	360348,63
	2252421,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	360370,92
	2252393,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н51У
	—
	—
	360386,27
	2252376,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н45У
	—
	—
	360397,99
	2252363,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:753 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н45У
	н43У
	29,58
	—
	согласовано

	н43У
	н42У
	11,46
	—
	согласовано

	н42У
	35
	55,07
	—
	согласовано

	35
	41
	10,78
	—
	согласовано

	41
	40
	3,76
	—
	согласовано

	40
	н46У
	4,82
	—
	согласовано

	н46У
	н48У
	9,04
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	20,10
	—
	согласовано

	н49У
	н50У
	36,10
	—
	согласовано

	н50У
	н51У
	22,58
	—
	согласовано

	н51У
	н45У
	17,81
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:753 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2484±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	84

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1108 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:753 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:755 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	44
	—
	—
	360333,09
	2252359,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	360370,92
	2252393,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н49У
	—
	—
	360348,63
	2252421,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н52У
	—
	—
	360343,11
	2252414,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	—
	—
	360345,66
	2252412,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	—
	—
	360342,04
	2252407,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н53У
	—
	—
	360338,94
	2252410,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н54У
	—
	—
	360315,69
	2252378,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	—
	—
	360317,96
	2252375,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	—
	—
	360322,21
	2252371,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	—
	—
	360324,95
	2252368,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	—
	—
	360333,09
	2252359,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:755 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	44
	н50У
	50,46
	—
	согласовано

	н50У
	н49У
	36,10
	—
	согласовано

	н49У
	н52У
	9,22
	—
	согласовано

	н52У
	46
	3,27
	—
	согласовано

	46
	45
	5,81
	—
	согласовано

	45
	н53У
	3,96
	—
	согласовано

	н53У
	н54У
	39,50
	—
	согласовано

	н54У
	49
	3,37
	—
	согласовано

	49
	48
	6,08
	—
	согласовано

	48
	47
	4,24
	—
	согласовано

	47
	44
	11,62
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:755 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1587±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	87

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1649 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:755 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:756 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	96
	—
	—
	360282,92
	2252415,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	97
	—
	—
	360293,42
	2252429,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н72У
	—
	—
	360282,80
	2252436,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н73У
	—
	—
	360266,17
	2252442,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н74У
	—
	—
	360257,81
	2252432,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н75У
	—
	—
	360255,33
	2252434,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н76У
	—
	—
	360242,13
	2252422,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	95
	—
	—
	360270,52
	2252396,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	96
	—
	—
	360282,92
	2252415,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:756 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	96
	97
	17,18
	—
	согласовано

	97
	н72У
	12,61
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	17,96
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	12,96
	—
	согласовано

	н74У
	н75У
	2,84
	—
	согласовано

	н75У
	н76У
	17,87
	—
	согласовано

	н76У
	95
	38,40
	—
	согласовано

	95
	96
	22,91
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:756 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ручейная, дом 7 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1179 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:756 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:759 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н405У
	—
	—
	359905,96
	2253508,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н415У
	—
	—
	359949,64
	2253549,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н416У
	—
	—
	359973,42
	2253573,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	455
	—
	—
	359942,17
	2253603,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	454
	—
	—
	359938,37
	2253599,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	453
	—
	—
	359933,77
	2253594,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	452
	—
	—
	359931,94
	2253592,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	451
	—
	—
	359908,13
	2253566,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	456
	—
	—
	359902,61
	2253560,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	457
	—
	—
	359882,00
	2253539,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н406У
	—
	—
	359878,72
	2253535,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н405У
	—
	—
	359905,96
	2253508,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:759 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н405У
	н415У
	59,59
	—
	согласовано

	н415У
	н416У
	33,91
	—
	согласовано

	н416У
	455
	42,99
	—
	согласовано

	455
	454
	5,51
	—
	согласовано

	454
	453
	6,76
	—
	согласовано

	453
	452
	2,64
	—
	согласовано

	452
	451
	35,01
	—
	согласовано

	451
	456
	8,14
	—
	согласовано

	456
	457
	29,62
	—
	согласовано

	457
	н406У
	5,10
	—
	согласовано

	н406У
	н405У
	38,04
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:759 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Суворова, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3816±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3831 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-15

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1109 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:759 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:771 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	463
	—
	—
	359993,61
	2253529,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	462
	—
	—
	359996,40
	2253533,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	461
	—
	—
	360001,18
	2253537,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	460
	—
	—
	360006,34
	2253542,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н416У
	—
	—
	359973,42
	2253573,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н415У
	—
	—
	359949,64
	2253549,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н417У
	—
	—
	359983,68
	2253518,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	463
	—
	—
	359993,61
	2253529,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:771 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	463
	462
	4,86
	—
	согласовано

	462
	461
	6,46
	—
	согласовано

	461
	460
	6,79
	—
	согласовано

	460
	н416У
	45,60
	—
	согласовано

	н416У
	н415У
	33,91
	—
	согласовано

	н415У
	н417У
	45,95
	—
	согласовано

	н417У
	463
	14,63
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:771 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Суворова, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1510±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1533 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:771 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:822 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н134У
	—
	—
	359872,66
	2252614,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н135У
	—
	—
	359927,80
	2252627,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	223
	—
	—
	359946,20
	2252633,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	222
	—
	—
	359956,10
	2252636,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	221
	—
	—
	359956,56
	2252637,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	220
	—
	—
	359966,42
	2252641,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	224
	—
	—
	359974,49
	2252645,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н136У
	—
	—
	359968,40
	2252658,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н137У
	—
	—
	359964,58
	2252656,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н138У
	—
	—
	359952,19
	2252650,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н139У
	—
	—
	359941,51
	2252645,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н140У
	—
	—
	359927,31
	2252642,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н141У
	—
	—
	359867,45
	2252631,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н134У
	—
	—
	359872,66
	2252614,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:822 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н134У
	н135У
	56,66
	—
	согласовано

	н135У
	223
	19,16
	—
	согласовано

	223
	222
	10,32
	—
	согласовано

	222
	221
	1,32
	—
	согласовано

	221
	220
	10,75
	—
	согласовано

	220
	224
	8,87
	—
	согласовано

	224
	н136У
	14,18
	—
	согласовано

	н136У
	н137У
	4,07
	—
	согласовано

	н137У
	н138У
	13,92
	—
	согласовано

	н138У
	н139У
	11,80
	—
	согласовано

	н139У
	н140У
	14,51
	—
	согласовано

	н140У
	н141У
	60,91
	—
	согласовано

	н141У
	н134У
	17,10
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:822 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 10, кв. 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1574±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1574 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1417 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:822 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:824 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н138У
	—
	—
	359952,19
	2252650,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н137У
	—
	—
	359964,58
	2252656,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н142У
	—
	—
	359957,36
	2252671,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н143У
	—
	—
	359956,23
	2252674,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н144У
	—
	—
	359955,05
	2252682,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н145У
	—
	—
	359953,20
	2252687,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н146У
	—
	—
	359949,70
	2252692,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н147У
	—
	—
	359945,01
	2252695,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н148У
	—
	—
	359941,87
	2252696,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н149У
	—
	—
	359940,62
	2252692,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н150У
	—
	—
	359940,39
	2252682,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н151У
	—
	—
	359929,21
	2252680,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н152У
	—
	—
	359929,61
	2252678,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н153У
	—
	—
	359920,99
	2252679,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н140У
	—
	—
	359927,31
	2252642,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н139У
	—
	—
	359941,51
	2252645,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н138У
	—
	—
	359952,19
	2252650,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:824 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н138У
	н137У
	13,92
	—
	согласовано

	н137У
	н142У
	16,58
	—
	согласовано

	н142У
	н143У
	2,59
	—
	согласовано

	н143У
	н144У
	8,61
	—
	согласовано

	н144У
	н145У
	4,83
	—
	согласовано

	н145У
	н146У
	6,48
	—
	согласовано

	н146У
	н147У
	5,50
	—
	согласовано

	н147У
	н148У
	3,22
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	3,59
	—
	согласовано

	н149У
	н150У
	10,47
	—
	согласовано

	н150У
	н151У
	11,38
	—
	согласовано

	н151У
	н152У
	1,94
	—
	согласовано

	н152У
	н153У
	8,66
	—
	согласовано

	н153У
	н140У
	37,07
	—
	согласовано

	н140У
	н139У
	14,51
	—
	согласовано

	н139У
	н138У
	11,80
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:824 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1358±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	58

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1418 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:824 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:826 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	228
	—
	—
	359912,71
	2252728,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	227
	—
	—
	359923,57
	2252729,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	226
	—
	—
	359930,65
	2252730,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	225
	—
	—
	359936,58
	2252732,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н154У
	—
	—
	359931,91
	2252755,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н155У
	—
	—
	359915,91
	2252759,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н156У
	—
	—
	359890,61
	2252770,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н157У
	—
	—
	359883,38
	2252731,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	231
	—
	—
	359885,13
	2252732,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	230
	—
	—
	359896,75
	2252732,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	229
	—
	—
	359904,53
	2252729,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	228
	—
	—
	359912,71
	2252728,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:826 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	228
	227
	10,90
	—
	согласовано

	227
	226
	7,14
	—
	согласовано

	226
	225
	6,06
	—
	согласовано

	225
	н154У
	24,32
	—
	согласовано

	н154У
	н155У
	16,33
	—
	согласовано

	н155У
	н156У
	27,59
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	39,13
	—
	согласовано

	н157У
	231
	1,80
	—
	согласовано

	231
	230
	11,62
	—
	согласовано

	230
	229
	8,13
	—
	согласовано

	229
	228
	8,24
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:826 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1404 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:826 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:827 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н154У
	—
	—
	359931,91
	2252755,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н158У
	—
	—
	359930,23
	2252779,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н159У
	—
	—
	359918,50
	2252783,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н160У
	—
	—
	359880,53
	2252794,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н161У
	—
	—
	359875,50
	2252777,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н156У
	—
	—
	359890,61
	2252770,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н155У
	—
	—
	359915,91
	2252759,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н154У
	—
	—
	359931,91
	2252755,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:827 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н154У
	н158У
	23,87
	—
	согласовано

	н158У
	н159У
	12,23
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	39,57
	—
	согласовано

	н160У
	н161У
	17,93
	—
	согласовано

	н161У
	н156У
	16,62
	—
	согласовано

	н156У
	н155У
	27,59
	—
	согласовано

	н155У
	н154У
	16,33
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:827 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г Партизанск, ул Чехова, 14-а

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1407 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:827 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:828 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н158У
	—
	—
	359930,23
	2252779,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н162У
	—
	—
	359928,73
	2252828,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н163У
	—
	—
	359914,16
	2252832,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н164У
	—
	—
	359914,14
	2252820,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н159У
	—
	—
	359918,50
	2252783,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н158У
	—
	—
	359930,23
	2252779,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:828 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н158У
	н162У
	48,85
	—
	согласовано

	н162У
	н163У
	15,01
	—
	согласовано

	н163У
	н164У
	12,07
	—
	согласовано

	н164У
	н159У
	37,16
	—
	согласовано

	н159У
	н158У
	12,23
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:828 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 14 Б

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	659±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	59

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуальных жилых домов

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1352 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:828 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:829 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н180У
	—
	—
	359999,46
	2252848,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н181У
	—
	—
	359999,12
	2252869,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н182У
	—
	—
	359965,01
	2252874,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н183У
	—
	—
	359941,75
	2252875,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	270
	—
	—
	359942,95
	2252853,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	269
	—
	—
	359948,54
	2252853,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	268
	—
	—
	359955,90
	2252852,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	267
	—
	—
	359982,39
	2252850,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н180У
	—
	—
	359999,46
	2252848,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:829 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н180У
	н181У
	20,08
	—
	согласовано

	н181У
	н182У
	34,48
	—
	согласовано

	н182У
	н183У
	23,30
	—
	согласовано

	н183У
	270
	21,48
	—
	согласовано

	270
	269
	5,65
	—
	согласовано

	269
	268
	7,36
	—
	согласовано

	268
	267
	26,63
	—
	согласовано

	267
	н180У
	17,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:829 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 15

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1224±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	24

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1385 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:829 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:830 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н184У
	—
	—
	360002,98
	2252868,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н185У
	—
	—
	360004,63
	2252888,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н186У
	—
	—
	359990,26
	2252891,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н187У
	—
	—
	359941,14
	2252899,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н183У
	—
	—
	359941,75
	2252875,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н182У
	—
	—
	359965,01
	2252874,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н181У
	—
	—
	359999,12
	2252869,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н184У
	—
	—
	360002,98
	2252868,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:830 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н184У
	н185У
	20,31
	—
	согласовано

	н185У
	н186У
	14,59
	—
	согласовано

	н186У
	н187У
	49,87
	—
	согласовано

	н187У
	н183У
	24,58
	—
	согласовано

	н183У
	н182У
	23,30
	—
	согласовано

	н182У
	н181У
	34,48
	—
	согласовано

	н181У
	н184У
	3,88
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:830 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 17

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1365±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1367 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1559 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:830 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:831 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н186У
	—
	—
	359990,26
	2252891,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н188У
	—
	—
	359992,47
	2252916,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н189У
	—
	—
	359962,77
	2252920,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н190У
	—
	—
	359940,56
	2252923,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н187У
	—
	—
	359941,14
	2252899,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н186У
	—
	—
	359990,26
	2252891,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:831 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н186У
	н188У
	24,81
	—
	согласовано

	н188У
	н189У
	30,06
	—
	согласовано

	н189У
	н190У
	22,34
	—
	согласовано

	н190У
	н187У
	23,22
	—
	согласовано

	н187У
	н186У
	49,87
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:831 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 19

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1232±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1151 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	81

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1560 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:831 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:832 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н120У
	—
	—
	360032,13
	2252427,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н121У
	—
	—
	360071,49
	2252445,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н122У
	—
	—
	360057,23
	2252477,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н123У
	—
	—
	360018,88
	2252461,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н120У
	—
	—
	360032,13
	2252427,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:832 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н120У
	н121У
	43,26
	—
	согласовано

	н121У
	н122У
	34,61
	—
	согласовано

	н122У
	н123У
	41,46
	—
	согласовано

	н123У
	н120У
	36,26
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:832 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3495 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:832 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:833 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	235
	—
	—
	359926,94
	2252902,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н165У
	—
	—
	359926,85
	2252927,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н166У
	—
	—
	359874,50
	2252936,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н167У
	—
	—
	359870,43
	2252910,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	232
	—
	—
	359880,07
	2252909,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	233
	—
	—
	359889,06
	2252908,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	234
	—
	—
	359911,93
	2252904,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	235
	—
	—
	359926,94
	2252902,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:833 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	235
	н165У
	25,29
	—
	согласовано

	н165У
	н166У
	52,99
	—
	согласовано

	н166У
	н167У
	26,02
	—
	согласовано

	н167У
	232
	9,71
	—
	согласовано

	232
	233
	9,05
	—
	согласовано

	233
	234
	23,15
	—
	согласовано

	234
	235
	15,13
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:833 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 20

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1400±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1408 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:833 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:835 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н165У
	—
	—
	359926,85
	2252927,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	236
	—
	—
	359926,66
	2252954,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	239
	—
	—
	359913,58
	2252956,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	238
	—
	—
	359899,48
	2252957,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	237
	—
	—
	359883,89
	2252960,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н168У
	—
	—
	359877,97
	2252961,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н166У
	—
	—
	359874,50
	2252936,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н165У
	—
	—
	359926,85
	2252927,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:835 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н165У
	236
	27,01
	—
	согласовано

	236
	239
	13,15
	—
	согласовано

	239
	238
	14,19
	—
	согласовано

	238
	237
	15,82
	—
	согласовано

	237
	н168У
	6,02
	—
	согласовано

	н168У
	н166У
	25,75
	—
	согласовано

	н166У
	н165У
	52,99
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:835 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 22

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1318±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1318 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1353 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:835 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:836 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	259
	—
	—
	359993,68
	2252961,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н179У
	—
	—
	359997,45
	2252981,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н169У
	—
	—
	359988,65
	2252983,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н170У
	—
	—
	359939,30
	2252995,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	266
	—
	—
	359939,77
	2252974,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	265
	—
	—
	359947,11
	2252973,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	264
	—
	—
	359950,94
	2252973,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	263
	—
	—
	359952,65
	2252972,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	262
	—
	—
	359960,88
	2252970,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	261
	—
	—
	359962,91
	2252968,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	260
	—
	—
	359979,46
	2252964,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	259
	—
	—
	359993,68
	2252961,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:836 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	259
	н179У
	20,77
	—
	согласовано

	н179У
	н169У
	9,06
	—
	согласовано

	н169У
	н170У
	50,83
	—
	согласовано

	н170У
	266
	20,93
	—
	согласовано

	266
	265
	7,57
	—
	согласовано

	265
	264
	3,83
	—
	согласовано

	264
	263
	1,91
	—
	согласовано

	263
	262
	8,44
	—
	согласовано

	262
	261
	2,51
	—
	согласовано

	261
	260
	17,18
	—
	согласовано

	260
	259
	14,59
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:836 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1177±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1128 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	49

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:836 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:838 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н169У
	—
	—
	359988,65
	2252983,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	245
	—
	—
	359992,50
	2253007,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	244
	—
	—
	359985,99
	2253009,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	243
	—
	—
	359974,18
	2253013,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	242
	—
	—
	359964,84
	2253014,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	241
	—
	—
	359954,60
	2253017,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	240
	—
	—
	359938,39
	2253020,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н170У
	—
	—
	359939,30
	2252995,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н169У
	—
	—
	359988,65
	2252983,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:838 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н169У
	245
	24,45
	—
	согласовано

	245
	244
	6,68
	—
	согласовано

	244
	243
	12,42
	—
	согласовано

	243
	242
	9,50
	—
	согласовано

	242
	241
	10,47
	—
	согласовано

	241
	240
	16,50
	—
	согласовано

	240
	н170У
	24,31
	—
	согласовано

	н170У
	н169У
	50,83
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:838 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 25

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1299±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1297 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1422 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:838 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:839 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	246
	—
	—
	359925,22
	2252979,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н171У
	—
	—
	359923,38
	2253029,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н172У
	—
	—
	359893,86
	2253025,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н173У
	—
	—
	359870,11
	2253021,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н174У
	—
	—
	359872,30
	2252988,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	251
	—
	—
	359887,92
	2252986,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	250
	—
	—
	359891,39
	2252986,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	249
	—
	—
	359905,91
	2252981,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	248
	—
	—
	359918,74
	2252978,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	247
	—
	—
	359922,86
	2252979,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	246
	—
	—
	359925,22
	2252979,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:839 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	246
	н171У
	50,28
	—
	согласовано

	н171У
	н172У
	29,78
	—
	согласовано

	н172У
	н173У
	24,14
	—
	согласовано

	н173У
	н174У
	32,71
	—
	согласовано

	н174У
	251
	15,75
	—
	согласовано

	251
	250
	3,48
	—
	согласовано

	250
	249
	15,17
	—
	согласовано

	249
	248
	13,29
	—
	согласовано

	248
	247
	4,20
	—
	согласовано

	247
	246
	2,36
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:839 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 26

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2227±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2288 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-61

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1564 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:839 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:841 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н171У
	—
	—
	359923,38
	2253029,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н175У
	—
	—
	359921,27
	2253065,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н176У
	—
	—
	359887,76
	2253064,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н172У
	—
	—
	359893,86
	2253025,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н171У
	—
	—
	359923,38
	2253029,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:841 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н171У
	н175У
	36,53
	—
	согласовано

	н175У
	н176У
	33,54
	—
	согласовано

	н176У
	н172У
	39,52
	—
	согласовано

	н172У
	н171У
	29,78
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:841 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 28

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1201±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1565 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:841 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:844 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н337У
	—
	—
	359924,70
	2253122,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н338У
	—
	—
	359914,33
	2253150,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н339У
	—
	—
	359908,41
	2253148,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н340У
	—
	—
	359896,35
	2253144,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н341У
	—
	—
	359877,27
	2253137,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н342У
	—
	—
	359888,44
	2253108,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н337У
	—
	—
	359924,70
	2253122,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:844 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н337У
	н338У
	29,76
	—
	согласовано

	н338У
	н339У
	6,18
	—
	согласовано

	н339У
	н340У
	12,65
	—
	согласовано

	н340У
	н341У
	20,36
	—
	согласовано

	н341У
	н342У
	31,21
	—
	согласовано

	н342У
	н337У
	38,84
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:844 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 30, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1566 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:844 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:845 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н339У
	—
	—
	359908,41
	2253148,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н338У
	—
	—
	359914,33
	2253150,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	427
	—
	—
	359903,92
	2253182,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	428
	—
	—
	359869,52
	2253170,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н343У
	—
	—
	359866,21
	2253169,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н341У
	—
	—
	359877,27
	2253137,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н340У
	—
	—
	359896,35
	2253144,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н339У
	—
	—
	359908,41
	2253148,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:845 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н339У
	н338У
	6,18
	—
	согласовано

	н338У
	427
	33,82
	—
	согласовано

	427
	428
	36,36
	—
	согласовано

	428
	н343У
	3,50
	—
	согласовано

	н343У
	н341У
	33,80
	—
	согласовано

	н341У
	н340У
	20,36
	—
	согласовано

	н340У
	н339У
	12,65
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:845 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 30, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1325±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1325 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1566 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:845 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:846 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н370У
	—
	—
	359865,90
	2253213,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	449
	—
	—
	359889,24
	2253221,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н371У
	—
	—
	359893,79
	2253228,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н372У
	—
	—
	359871,03
	2253267,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н373У
	—
	—
	359841,92
	2253253,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н370У
	—
	—
	359865,90
	2253213,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:846 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н370У
	449
	24,74
	—
	согласовано

	449
	н371У
	8,17
	—
	согласовано

	н371У
	н372У
	45,54
	—
	согласовано

	н372У
	н373У
	32,33
	—
	согласовано

	н373У
	н370У
	46,96
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:846 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 34

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1538±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	38

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:846 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:847 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н374У
	—
	—
	359784,76
	2253226,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н373У
	—
	—
	359841,92
	2253253,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н372У
	—
	—
	359871,03
	2253267,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н375У
	—
	—
	359855,27
	2253295,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н376У
	—
	—
	359799,36
	2253268,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н377У
	—
	—
	359771,01
	2253254,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н374У
	—
	—
	359784,76
	2253226,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:847 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н374У
	н373У
	63,16
	—
	согласовано

	н373У
	н372У
	32,33
	—
	согласовано

	н372У
	н375У
	32,16
	—
	согласовано

	н375У
	н376У
	61,88
	—
	согласовано

	н376У
	н377У
	31,74
	—
	согласовано

	н377У
	н374У
	31,35
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:847 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 36

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3033±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3027 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	6

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1567 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:847 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:848 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н376У
	—
	—
	359799,36
	2253268,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н375У
	—
	—
	359855,27
	2253295,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н378У
	—
	—
	359832,03
	2253342,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н379У
	—
	—
	359815,03
	2253334,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н380У
	—
	—
	359800,73
	2253332,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н381У
	—
	—
	359788,09
	2253330,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н382У
	—
	—
	359780,57
	2253330,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н383У
	—
	—
	359776,71
	2253330,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н376У
	—
	—
	359799,36
	2253268,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:848 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н376У
	н375У
	61,88
	—
	согласовано

	н375У
	н378У
	52,03
	—
	согласовано

	н378У
	н379У
	18,56
	—
	согласовано

	н379У
	н380У
	14,48
	—
	согласовано

	н380У
	н381У
	12,85
	—
	согласовано

	н381У
	н382У
	7,57
	—
	согласовано

	н382У
	н383У
	3,89
	—
	согласовано

	н383У
	н376У
	65,47
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:848 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 38

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3307±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3307 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1342 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:848 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:850 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	183
	—
	—
	360003,18
	2252456,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н123У
	—
	—
	360018,88
	2252461,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н122У
	—
	—
	360057,23
	2252477,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н124У
	—
	—
	360043,77
	2252510,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	185
	—
	—
	359967,89
	2252483,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	184
	—
	—
	359970,54
	2252471,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	186
	—
	—
	359981,39
	2252475,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	187
	—
	—
	359986,85
	2252478,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	188
	—
	—
	359994,66
	2252481,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	180
	—
	—
	360000,10
	2252466,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	181
	—
	—
	360001,84
	2252462,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	182
	—
	—
	360001,96
	2252461,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	183
	—
	—
	360003,18
	2252456,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:850 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	183
	н123У
	16,52
	—
	согласовано

	н123У
	н122У
	41,46
	—
	согласовано

	н122У
	н124У
	35,96
	—
	согласовано

	н124У
	185
	80,78
	—
	согласовано

	185
	184
	11,77
	—
	согласовано

	184
	186
	11,67
	—
	согласовано

	186
	187
	6,03
	—
	согласовано

	187
	188
	8,30
	—
	согласовано

	188
	180
	15,38
	—
	согласовано

	180
	181
	4,92
	—
	согласовано

	181
	182
	0,50
	—
	согласовано

	182
	183
	5,40
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:850 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2381±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2370 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	11

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:850 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:851 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н380У
	—
	—
	359800,73
	2253332,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н379У
	—
	—
	359815,03
	2253334,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н378У
	—
	—
	359832,03
	2253342,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н384У
	—
	—
	359816,15
	2253372,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н385У
	—
	—
	359813,45
	2253371,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н386У
	—
	—
	359806,19
	2253368,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н387У
	—
	—
	359784,85
	2253362,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н380У
	—
	—
	359800,73
	2253332,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:851 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н380У
	н379У
	14,48
	—
	согласовано

	н379У
	н378У
	18,56
	—
	согласовано

	н378У
	н384У
	34,63
	—
	согласовано

	н384У
	н385У
	3,22
	—
	согласовано

	н385У
	н386У
	7,60
	—
	согласовано

	н386У
	н387У
	22,23
	—
	согласовано

	н387У
	н380У
	34,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:851 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 40

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1133±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-67

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1396 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:851 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:852 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н388У
	—
	—
	359753,71
	2253327,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н383У
	—
	—
	359776,71
	2253330,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н382У
	—
	—
	359780,57
	2253330,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н381У
	—
	—
	359788,09
	2253330,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н380У
	—
	—
	359800,73
	2253332,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н387У
	—
	—
	359784,85
	2253362,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н389У
	—
	—
	359764,15
	2253357,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н390У
	—
	—
	359733,13
	2253349,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н391У
	—
	—
	359739,46
	2253337,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н392У
	—
	—
	359742,35
	2253336,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н393У
	—
	—
	359751,83
	2253335,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н394У
	—
	—
	359753,47
	2253334,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н395У
	—
	—
	359753,69
	2253330,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н388У
	—
	—
	359753,71
	2253327,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:852 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н388У
	н383У
	23,16
	—
	согласовано

	н383У
	н382У
	3,89
	—
	согласовано

	н382У
	н381У
	7,57
	—
	согласовано

	н381У
	н380У
	12,85
	—
	согласовано

	н380У
	н387У
	34,20
	—
	согласовано

	н387У
	н389У
	21,30
	—
	согласовано

	н389У
	н390У
	32,08
	—
	согласовано

	н390У
	н391У
	13,14
	—
	согласовано

	н391У
	н392У
	3,06
	—
	согласовано

	н392У
	н393У
	9,53
	—
	согласовано

	н393У
	н394У
	1,96
	—
	согласовано

	н394У
	н395У
	4,69
	—
	согласовано

	н395У
	н388У
	2,43
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:852 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 40

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1453±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1570 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-117

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:852 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:853 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н389У
	—
	—
	359764,15
	2253357,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н387У
	—
	—
	359784,85
	2253362,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н386У
	—
	—
	359806,19
	2253368,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н385У
	—
	—
	359813,45
	2253371,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н384У
	—
	—
	359816,15
	2253372,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н396У
	—
	—
	359818,10
	2253373,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н397У
	—
	—
	359807,74
	2253393,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	349
	359754,65
	2253379,80
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	350
	359746,19
	2253378,04
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	351
	359736,91
	2253375,68
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	352
	359742,26
	2253351,06
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	353
	359771,43
	2253359,55
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	354
	359786,76
	2253363,56
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	355
	359807,81
	2253369,82
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	356
	359814,47
	2253372,16
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	332
	359818,23
	2253373,92
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	333
	359807,45
	2253394,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	334
	359805,89
	2253392,89
	359805,89
	2253392,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	335
	359802,27
	2253391,57
	359802,27
	2253391,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	336
	359799,83
	2253390,85
	359799,83
	2253390,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	337
	359798,93
	2253390,42
	359798,93
	2253390,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	338
	359798,10
	2253390,21
	359798,10
	2253390,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	339
	359797,94
	2253390,59
	359797,94
	2253390,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	340
	359795,32
	2253389,48
	359795,32
	2253389,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	341
	359793,57
	2253388,79
	359793,57
	2253388,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	342
	359788,74
	2253388,30
	359788,74
	2253388,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	343
	359786,13
	2253387,33
	359786,13
	2253387,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	344
	359778,95
	2253386,04
	359778,95
	2253386,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	345
	359775,45
	2253385,10
	359775,45
	2253385,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	346
	359774,26
	2253384,69
	359774,26
	2253384,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	347
	359768,87
	2253383,33
	359768,87
	2253383,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	348
	359761,91
	2253381,88
	359761,91
	2253381,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н389У
	—
	—
	359764,15
	2253357,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:853 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н389У
	н387У
	21,30
	—
	согласовано

	н387У
	н386У
	22,23
	—
	согласовано

	н386У
	н385У
	7,60
	—
	согласовано

	н385У
	н384У
	3,22
	—
	согласовано

	н384У
	н396У
	2,22
	—
	согласовано

	н396У
	н397У
	22,42
	—
	согласовано

	н397У
	334
	2,05
	—
	согласовано

	334
	335
	3,85
	—
	—

	335
	336
	2,54
	—
	—

	336
	337
	1,00
	—
	—

	337
	338
	0,86
	—
	—

	338
	339
	0,41
	—
	—

	339
	340
	2,85
	—
	—

	340
	341
	1,88
	—
	—

	341
	342
	4,85
	—
	—

	342
	343
	2,78
	—
	—

	343
	344
	7,29
	—
	—

	344
	345
	3,62
	—
	—

	345
	346
	1,26
	—
	—

	346
	347
	5,56
	—
	—

	347
	348
	7,11
	—
	—

	348
	н389У
	24,40
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:853 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 42

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1220±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-580

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1426 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:853 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:855 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	185
	—
	—
	359967,89
	2252483,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н124У
	—
	—
	360043,77
	2252510,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н125У
	—
	—
	360031,39
	2252536,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н126У
	—
	—
	359996,97
	2252522,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н127У
	—
	—
	359961,29
	2252513,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	190
	—
	—
	359963,30
	2252503,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	189
	—
	—
	359966,55
	2252489,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	185
	—
	—
	359967,89
	2252483,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:855 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	185
	н124У
	80,78
	—
	согласовано

	н124У
	н125У
	28,89
	—
	согласовано

	н125У
	н126У
	37,29
	—
	согласовано

	н126У
	н127У
	36,92
	—
	согласовано

	н127У
	190
	9,33
	—
	согласовано

	190
	189
	15,05
	—
	согласовано

	189
	185
	6,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:855 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 4 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2198±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2235 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-37

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1350 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:855 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:856 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н114У
	—
	—
	360058,28
	2252514,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н115У
	—
	—
	360077,21
	2252525,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н116У
	—
	—
	360083,42
	2252533,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н117У
	—
	—
	360100,83
	2252542,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н118У
	—
	—
	360073,19
	2252594,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н119У
	—
	—
	360054,47
	2252586,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	178
	—
	—
	360062,27
	2252570,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	177
	—
	—
	360076,63
	2252544,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	179
	—
	—
	360050,64
	2252531,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н114У
	—
	—
	360058,28
	2252514,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:856 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н114У
	н115У
	21,55
	—
	согласовано

	н115У
	н116У
	10,21
	—
	согласовано

	н116У
	н117У
	19,57
	—
	согласовано

	н117У
	н118У
	59,46
	—
	согласовано

	н118У
	н119У
	20,55
	—
	согласовано

	н119У
	178
	17,73
	—
	согласовано

	178
	177
	30,01
	—
	согласовано

	177
	179
	29,05
	—
	согласовано

	179
	н114У
	17,97
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:856 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1741±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1731 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1355 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:856 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:857 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н131У
	—
	—
	360068,65
	2252616,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н132У
	—
	—
	360046,68
	2252655,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	192
	—
	—
	360042,12
	2252653,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	191
	—
	—
	360039,67
	2252651,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	193
	—
	—
	360028,63
	2252645,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	195
	—
	—
	360012,33
	2252635,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	194
	—
	—
	359998,84
	2252626,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н133У
	—
	—
	360020,82
	2252586,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н131У
	—
	—
	360068,65
	2252616,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:857 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н131У
	н132У
	44,47
	—
	согласовано

	н132У
	192
	5,11
	—
	согласовано

	192
	191
	2,85
	—
	согласовано

	191
	193
	12,82
	—
	согласовано

	193
	195
	19,10
	—
	согласовано

	195
	194
	15,96
	—
	согласовано

	194
	н133У
	46,16
	—
	согласовано

	н133У
	н131У
	56,82
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:857 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чехова, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2567±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2567 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1416 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:857 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:860 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н196У
	—
	—
	360165,15
	2252807,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н197У
	—
	—
	360192,74
	2252836,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н198У
	—
	—
	360171,46
	2252856,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н199У
	—
	—
	360143,76
	2252833,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	273
	—
	—
	360145,08
	2252831,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	272
	—
	—
	360160,37
	2252813,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	271
	—
	—
	360164,80
	2252807,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н196У
	—
	—
	360165,15
	2252807,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:860 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н196У
	н197У
	40,53
	—
	согласовано

	н197У
	н198У
	29,22
	—
	согласовано

	н198У
	н199У
	36,46
	—
	согласовано

	н199У
	273
	2,04
	—
	согласовано

	273
	272
	23,69
	—
	согласовано

	272
	271
	7,35
	—
	согласовано

	271
	н196У
	0,60
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:860 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Читинская, дом 11 В

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:000000:762 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:860 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:863 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н191У
	—
	—
	360155,60
	2252728,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н192У
	—
	—
	360169,88
	2252737,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н193У
	—
	—
	360154,32
	2252765,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н194У
	—
	—
	360112,88
	2252737,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н195У
	—
	—
	360129,87
	2252707,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н191У
	—
	—
	360155,60
	2252728,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:863 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н191У
	н192У
	17,16
	—
	согласовано

	н192У
	н193У
	31,74
	—
	согласовано

	н193У
	н194У
	50,15
	—
	согласовано

	н194У
	н195У
	33,79
	—
	согласовано

	н195У
	н191У
	32,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:863 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Читинская, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1608±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	8

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1572 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:863 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:867 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н323У
	—
	—
	360109,42
	2253209,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н320У
	—
	—
	360138,13
	2253228,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н322У
	—
	—
	360107,68
	2253275,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	397
	—
	—
	360088,14
	2253261,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	398
	—
	—
	360091,61
	2253254,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	399
	—
	—
	360097,18
	2253243,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	400
	—
	—
	360098,36
	2253241,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	401
	—
	—
	360104,26
	2253227,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	402
	—
	—
	360100,06
	2253225,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	403
	—
	—
	360103,09
	2253220,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	404
	—
	—
	360106,96
	2253213,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н323У
	—
	—
	360109,42
	2253209,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:867 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н323У
	н320У
	34,22
	—
	согласовано

	н320У
	н322У
	55,68
	—
	согласовано

	н322У
	397
	23,61
	—
	согласовано

	397
	398
	7,73
	—
	согласовано

	398
	399
	12,30
	—
	согласовано

	399
	400
	2,60
	—
	согласовано

	400
	401
	15,01
	—
	согласовано

	401
	402
	4,87
	—
	согласовано

	402
	403
	6,07
	—
	согласовано

	403
	404
	7,61
	—
	согласовано

	404
	н323У
	4,46
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:867 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1580±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1580 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3515 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:867 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:868 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н320У
	—
	—
	360138,13
	2253228,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н321У
	—
	—
	360156,76
	2253241,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н316У
	—
	—
	360152,72
	2253247,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н319У
	—
	—
	360125,13
	2253286,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н322У
	—
	—
	360107,68
	2253275,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н320У
	—
	—
	360138,13
	2253228,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:868 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н320У
	н321У
	22,97
	—
	согласовано

	н321У
	н316У
	6,95
	—
	согласовано

	н316У
	н319У
	47,43
	—
	согласовано

	н319У
	н322У
	20,66
	—
	согласовано

	н322У
	н320У
	55,68
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:868 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 10 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:868 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:871 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	426
	—
	—
	360059,35
	2253198,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	417
	—
	—
	360055,93
	2253204,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	418
	—
	—
	360051,54
	2253212,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	419
	—
	—
	360045,97
	2253222,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	420
	—
	—
	360042,93
	2253227,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	421
	—
	—
	360039,45
	2253232,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	422
	—
	—
	360038,25
	2253235,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	423
	—
	—
	360038,61
	2253235,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	424
	—
	—
	360034,64
	2253242,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	425
	—
	—
	360033,46
	2253245,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н326У
	—
	—
	360012,63
	2253236,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н327У
	—
	—
	360029,91
	2253205,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н328У
	—
	—
	360039,66
	2253188,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	426
	—
	—
	360059,35
	2253198,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:871 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	426
	417
	6,93
	—
	согласовано

	417
	418
	8,87
	—
	согласовано

	418
	419
	11,45
	—
	согласовано

	419
	420
	5,69
	—
	согласовано

	420
	421
	6,53
	—
	согласовано

	421
	422
	2,91
	—
	согласовано

	422
	423
	0,41
	—
	согласовано

	423
	424
	7,73
	—
	согласовано

	424
	425
	3,57
	—
	согласовано

	425
	н326У
	22,62
	—
	согласовано

	н326У
	н327У
	35,44
	—
	согласовано

	н327У
	н328У
	19,98
	—
	согласовано

	н328У
	426
	22,21
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:871 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1199±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1240 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-41

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1375 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:871 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:872 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н327У
	—
	—
	360029,91
	2253205,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н326У
	—
	—
	360012,63
	2253236,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н329У
	—
	—
	359976,35
	2253215,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н330У
	—
	—
	359995,86
	2253184,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н327У
	—
	—
	360029,91
	2253205,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:872 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н327У
	н326У
	35,44
	—
	согласовано

	н326У
	н329У
	42,00
	—
	согласовано

	н329У
	н330У
	37,11
	—
	согласовано

	н330У
	н327У
	40,43
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:872 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1494±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1494 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1581 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:872 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:873 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н331У
	—
	—
	360007,80
	2253163,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н330У
	—
	—
	359995,86
	2253184,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н329У
	—
	—
	359976,35
	2253215,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н332У
	—
	—
	359957,37
	2253203,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н333У
	—
	—
	359980,40
	2253166,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н334У
	—
	—
	359989,58
	2253151,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н331У
	—
	—
	360007,80
	2253163,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:873 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н331У
	н330У
	23,88
	—
	согласовано

	н330У
	н329У
	37,11
	—
	согласовано

	н329У
	н332У
	22,55
	—
	согласовано

	н332У
	н333У
	43,88
	—
	согласовано

	н333У
	н334У
	17,49
	—
	согласовано

	н334У
	н331У
	21,91
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:873 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1372±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1372 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1376 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:873 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:875 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н304У
	—
	—
	360251,53
	2253348,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н305У
	—
	—
	360263,43
	2253372,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н306У
	—
	—
	360241,83
	2253392,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н307У
	—
	—
	360237,76
	2253389,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	384
	—
	—
	360213,10
	2253362,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	383
	—
	—
	360220,98
	2253354,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	382
	—
	—
	360226,95
	2253347,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	381
	—
	—
	360231,86
	2253342,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н308У
	—
	—
	360239,04
	2253336,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н304У
	—
	—
	360251,53
	2253348,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:875 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н304У
	н305У
	27,26
	—
	согласовано

	н305У
	н306У
	29,16
	—
	согласовано

	н306У
	н307У
	4,91
	—
	согласовано

	н307У
	384
	36,35
	—
	согласовано

	384
	383
	11,61
	—
	согласовано

	383
	382
	9,32
	—
	согласовано

	382
	381
	6,92
	—
	согласовано

	381
	н308У
	9,33
	—
	согласовано

	н308У
	н304У
	17,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:875 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1517±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1574 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:875 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:876 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н333У
	—
	—
	359980,40
	2253166,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н332У
	—
	—
	359957,37
	2253203,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н335У
	—
	—
	359922,38
	2253181,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н336У
	—
	—
	359943,14
	2253144,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н333У
	—
	—
	359980,40
	2253166,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:876 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н333У
	н332У
	43,88
	—
	согласовано

	н332У
	н335У
	41,09
	—
	согласовано

	н335У
	н336У
	42,58
	—
	согласовано

	н336У
	н333У
	42,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:876 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 20

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1816±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1812 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	4

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1582 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:876 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:877 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н309У
	—
	—
	360190,43
	2253355,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н310У
	—
	—
	360213,71
	2253377,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	389
	—
	—
	360212,47
	2253378,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	395
	—
	—
	360205,28
	2253387,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	394
	—
	—
	360200,61
	2253393,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	393
	—
	—
	360194,80
	2253399,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	392
	—
	—
	360191,47
	2253403,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	391
	—
	—
	360188,34
	2253409,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	390
	—
	—
	360185,78
	2253413,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	385
	—
	—
	360176,10
	2253430,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	386
	—
	—
	360172,74
	2253428,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	387
	—
	—
	360158,74
	2253418,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	388
	—
	—
	360154,48
	2253415,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н311У
	—
	—
	360148,87
	2253412,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н312У
	—
	—
	360138,36
	2253404,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н313У
	—
	—
	360171,81
	2253371,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н309У
	—
	—
	360190,43
	2253355,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:877 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н309У
	н310У
	31,51
	—
	согласовано

	н310У
	389
	1,79
	—
	согласовано

	389
	395
	11,44
	—
	согласовано

	395
	394
	7,87
	—
	согласовано

	394
	393
	8,06
	—
	согласовано

	393
	392
	5,70
	—
	согласовано

	392
	391
	6,07
	—
	согласовано

	391
	390
	4,89
	—
	согласовано

	390
	385
	19,41
	—
	согласовано

	385
	386
	3,92
	—
	согласовано

	386
	387
	16,89
	—
	согласовано

	387
	388
	5,18
	—
	согласовано

	388
	н311У
	6,59
	—
	согласовано

	н311У
	н312У
	13,29
	—
	согласовано

	н312У
	н313У
	46,57
	—
	согласовано

	н313У
	н309У
	24,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:877 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2568±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2850 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-282

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:877 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:879 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н314У
	—
	—
	360165,37
	2253329,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н309У
	—
	—
	360190,43
	2253355,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н313У
	—
	—
	360171,81
	2253371,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н315У
	—
	—
	360138,03
	2253335,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	396
	—
	—
	360150,76
	2253318,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н314У
	—
	—
	360165,37
	2253329,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:879 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н314У
	н309У
	36,26
	—
	согласовано

	н309У
	н313У
	24,39
	—
	согласовано

	н313У
	н315У
	49,76
	—
	согласовано

	н315У
	396
	21,12
	—
	согласовано

	396
	н314У
	18,55
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:879 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1228±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1125 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	103

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1371 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:879 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:881 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н316У
	—
	—
	360152,72
	2253247,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н317У
	—
	—
	360178,18
	2253266,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н318У
	—
	—
	360150,01
	2253305,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н319У
	—
	—
	360125,13
	2253286,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н316У
	—
	—
	360152,72
	2253247,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:881 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н316У
	н317У
	31,83
	—
	согласовано

	н317У
	н318У
	47,64
	—
	согласовано

	н318У
	н319У
	31,27
	—
	согласовано

	н319У
	н316У
	47,43
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:881 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1499±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1757 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:881 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:882 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	416
	—
	—
	360098,38
	2253282,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	415
	—
	—
	360083,98
	2253315,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н324У
	—
	—
	360067,38
	2253351,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н325У
	—
	—
	360037,74
	2253341,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	411
	—
	—
	360044,43
	2253324,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	412
	—
	—
	360049,56
	2253311,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	413
	—
	—
	360050,98
	2253307,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	414
	—
	—
	360053,34
	2253298,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	405
	—
	—
	360053,73
	2253298,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	406
	—
	—
	360056,60
	2253291,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	407
	—
	—
	360058,09
	2253291,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	408
	—
	—
	360058,84
	2253289,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	409
	—
	—
	360064,77
	2253274,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	410
	—
	—
	360065,93
	2253271,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	416
	—
	—
	360098,38
	2253282,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:882 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	416
	415
	35,50
	—
	согласовано

	415
	н324У
	40,37
	—
	согласовано

	н324У
	н325У
	31,48
	—
	согласовано

	н325У
	411
	17,57
	—
	согласовано

	411
	412
	14,01
	—
	согласовано

	412
	413
	5,11
	—
	согласовано

	413
	414
	8,70
	—
	согласовано

	414
	405
	0,39
	—
	согласовано

	405
	406
	7,80
	—
	согласовано

	406
	407
	1,60
	—
	согласовано

	407
	408
	2,87
	—
	согласовано

	408
	409
	15,67
	—
	согласовано

	409
	410
	3,51
	—
	согласовано

	410
	416
	34,33
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:882 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 9

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2500±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:882 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:883 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	435
	—
	—
	360020,93
	2253256,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	429
	—
	—
	360041,58
	2253265,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	430
	—
	—
	360033,76
	2253280,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	431
	—
	—
	360030,98
	2253286,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	432
	—
	—
	360028,53
	2253290,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	433
	—
	—
	360024,60
	2253298,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	434
	—
	—
	360017,00
	2253313,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н344У
	—
	—
	360010,86
	2253324,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н345У
	—
	—
	360003,82
	2253319,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	439
	—
	—
	359988,35
	2253309,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	438
	—
	—
	359997,37
	2253294,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	437
	—
	—
	360006,35
	2253281,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	436
	—
	—
	360013,30
	2253270,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	435
	—
	—
	360020,93
	2253256,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:883 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	435
	429
	22,65
	—
	согласовано

	429
	430
	17,32
	—
	согласовано

	430
	431
	6,24
	—
	согласовано

	431
	432
	5,01
	—
	согласовано

	432
	433
	8,33
	—
	согласовано

	433
	434
	17,28
	—
	согласовано

	434
	н344У
	12,22
	—
	согласовано

	н344У
	н345У
	8,41
	—
	согласовано

	н345У
	439
	18,84
	—
	согласовано

	439
	438
	17,00
	—
	согласовано

	438
	437
	15,83
	—
	согласовано

	437
	436
	13,33
	—
	согласовано

	436
	435
	15,94
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:883 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Шурфовая, дом 9 Б

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1585±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1654 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-69

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1578 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:883 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1053 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	42
	—
	—
	360346,79
	2252345,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н51У
	—
	—
	360386,27
	2252376,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	360370,92
	2252393,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	—
	—
	360333,09
	2252359,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	—
	—
	360342,39
	2252350,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	—
	—
	360346,79
	2252345,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1053 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	42
	н51У
	50,17
	—
	согласовано

	н51У
	н50У
	22,58
	—
	согласовано

	н50У
	44
	50,46
	—
	согласовано

	44
	43
	13,47
	—
	согласовано

	43
	42
	6,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1053 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г Партизанск, ул Ручейная, 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1061±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1044 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:1053 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3607 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35
	360380,15
	2252432,35
	360380,15
	2252432,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	360389,42
	2252438,93
	360389,42
	2252438,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	360394,07
	2252433,45
	360394,07
	2252433,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	360399,28
	2252437,82
	360399,28
	2252437,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	360407,17
	2252444,57
	360407,17
	2252444,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	360395,32
	2252454,09
	360395,32
	2252454,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	360382,89
	2252450,98
	360382,89
	2252450,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	360374,95
	2252447,25
	360374,95
	2252447,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	360372,96
	2252444,79
	360372,96
	2252444,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	360373,92
	2252441,15
	360373,92
	2252441,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	360380,15
	2252432,35
	360380,15
	2252432,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3607 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	35
	34
	11,37
	—
	согласовано

	34
	36
	7,19
	—
	—

	36
	33
	6,80
	—
	—

	33
	32
	10,38
	—
	согласовано

	32
	37
	15,20
	—
	—

	37
	38
	12,81
	—
	—

	38
	39
	8,77
	—
	—

	39
	40
	3,16
	—
	—

	40
	41
	3,76
	—
	согласовано

	41
	35
	10,78
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3607 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ручейная, д. 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	440±7 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 7 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	435 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1457 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:3607 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3628 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	459
	—
	—
	359972,44
	2253506,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н417У
	—
	—
	359983,68
	2253518,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н415У
	—
	—
	359949,64
	2253549,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н405У
	—
	—
	359905,96
	2253508,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	458
	—
	—
	359945,25
	2253477,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	459
	—
	—
	359972,44
	2253506,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3628 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	459
	н417У
	16,59
	—
	согласовано

	н417У
	н415У
	45,95
	—
	согласовано

	н415У
	н405У
	59,59
	—
	согласовано

	н405У
	458
	50,55
	—
	согласовано

	458
	459
	39,94
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3628 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Суворова, 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2791±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2550 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	241

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и индивидуальных жилых домов

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:3628 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3647 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н102У
	—
	—
	360167,64
	2252429,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	150
	—
	—
	360191,42
	2252445,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	149
	—
	—
	360184,42
	2252455,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	148
	—
	—
	360178,89
	2252464,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н103У
	—
	—
	360177,77
	2252467,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	147
	—
	—
	360155,29
	2252459,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н102У
	—
	—
	360167,64
	2252429,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3647 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н102У
	150
	28,54
	—
	согласовано

	150
	149
	12,32
	—
	согласовано

	149
	148
	10,68
	—
	согласовано

	148
	н103У
	3,34
	—
	согласовано

	н103У
	147
	23,88
	—
	согласовано

	147
	н102У
	32,58
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3647 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Белинского, д. 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	750±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1116 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:3647 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3648 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	146
	—
	—
	360185,74
	2252384,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н97У
	—
	—
	360201,31
	2252390,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н98У
	—
	—
	360210,88
	2252396,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н99У
	—
	—
	360219,46
	2252404,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н100У
	—
	—
	360205,82
	2252423,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н101У
	—
	—
	360176,71
	2252407,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	146
	—
	—
	360185,74
	2252384,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3648 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	146
	н97У
	16,47
	—
	согласовано

	н97У
	н98У
	11,37
	—
	согласовано

	н98У
	н99У
	11,94
	—
	согласовано

	н99У
	н100У
	23,34
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	33,55
	—
	согласовано

	н101У
	146
	23,86
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3648 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Белинского, д. 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	928±7 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 7 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	431 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	497

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:3648 :

	1.
	—





	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения об уточняемых земельных участках








	[bookmark: Утч_ЗУ_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:14



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н286У
	—
	—
	359803,84
	2253461,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н287У
	—
	—
	359812,36
	2253465,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	362
	359802,86
	2253462,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	361
	359812,36
	2253467,20
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	360
	359822,97
	2253472,56
	359822,97
	2253472,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	359
	359827,46
	2253475,93
	359827,46
	2253475,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	358
	359827,86
	2253475,44
	359827,86
	2253475,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	357
	359836,12
	2253481,60
	359836,12
	2253481,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	369
	359837,16
	2253482,37
	359837,16
	2253482,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	368
	359812,49
	2253503,99
	359812,49
	2253503,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	367
	359811,42
	2253503,85
	359811,42
	2253503,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	366
	359806,05
	2253502,39
	359806,05
	2253502,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	365
	359803,99
	2253501,24
	359803,99
	2253501,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	364
	359797,42
	2253499,10
	359797,42
	2253499,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	363
	359783,70
	2253492,32
	359783,70
	2253492,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н286У
	—
	—
	359803,84
	2253461,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н286У
	н287У
	9,53
	—
	согласовано

	н287У
	360
	12,62
	—
	согласовано

	360
	359
	5,61
	—
	согласовано

	359
	358
	0,63
	—
	согласовано

	358
	357
	10,30
	—
	согласовано

	357
	369
	1,29
	—
	согласовано

	369
	368
	32,80
	—
	—

	368
	367
	1,08
	—
	—

	367
	366
	5,56
	—
	—

	366
	365
	2,36
	—
	—

	365
	364
	6,91
	—
	—

	364
	363
	15,30
	—
	—

	363
	н286У
	36,87
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:14

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, пер. Восточный, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1224±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	24

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3466 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:14 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:36



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	203
	360309,25
	2253164,86
	360309,25
	2253164,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	198
	360313,08
	2253175,75
	360313,08
	2253175,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	197
	360313,51
	2253176,88
	360313,51
	2253176,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	331
	—
	—
	360313,35
	2253177,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	330
	—
	—
	360314,01
	2253179,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	329
	—
	—
	360312,66
	2253180,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	328
	—
	—
	360312,62
	2253183,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	204
	360311,81
	2253178,39
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	205
	360311,17
	2253178,96
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	206
	360311,96
	2253182,21
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	196
	360312,45
	2253194,94
	360312,45
	2253194,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	207
	360291,17
	2253195,80
	360291,17
	2253195,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	208
	360280,37
	2253197,92
	360280,37
	2253197,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	209
	360261,83
	2253198,81
	360261,83
	2253198,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	210
	360261,63
	2253169,10
	360261,63
	2253169,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	203
	360309,25
	2253164,86
	360309,25
	2253164,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	203
	198
	11,54
	—
	—

	198
	197
	1,21
	—
	—

	197
	331
	0,22
	—
	согласовано

	331
	330
	2,72
	—
	согласовано

	330
	329
	1,87
	—
	согласовано

	329
	328
	2,63
	—
	согласовано

	328
	196
	11,35
	—
	согласовано

	196
	207
	21,30
	—
	согласовано

	207
	208
	11,01
	—
	согласовано

	208
	209
	18,56
	—
	—

	209
	210
	29,71
	—
	—

	210
	203
	47,81
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:36

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1512±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	12

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1754 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:36 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:411



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	219
	360318,41
	2253128,67
	360318,41
	2253128,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	211
	360322,44
	2253131,33
	360322,44
	2253131,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	202
	360322,43
	2253131,76
	360322,43
	2253131,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	201
	360322,19
	2253139,18
	360322,19
	2253139,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	200
	360322,20
	2253141,46
	360322,20
	2253141,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	327
	—
	—
	360322,21
	2253147,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	199
	360321,84
	2253147,14
	360321,84
	2253147,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н285У
	—
	—
	360321,83
	2253147,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	212
	360321,84
	2253147,60
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	213
	360309,11
	2253149,87
	360309,11
	2253149,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	203
	360309,25
	2253164,86
	360309,25
	2253164,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	210
	360261,63
	2253169,10
	360261,63
	2253169,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	214
	360238,12
	2253169,30
	360238,12
	2253169,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н219У
	—
	—
	360240,55
	2253152,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	215
	360242,30
	2253139,83
	360242,30
	2253139,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	216
	360266,62
	2253133,42
	360266,62
	2253133,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	217
	360302,56
	2253132,49
	360302,56
	2253132,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	218
	360302,48
	2253129,48
	360302,48
	2253129,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	219
	360318,41
	2253128,67
	360318,41
	2253128,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:411

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	219
	211
	4,83
	—
	—

	211
	202
	0,43
	—
	—

	202
	201
	7,42
	—
	—

	201
	200
	2,28
	—
	—

	200
	327
	5,63
	—
	согласовано

	327
	199
	0,37
	—
	согласовано

	199
	н285У
	0,46
	—
	согласовано

	н285У
	213
	12,92
	—
	согласовано

	213
	203
	14,99
	—
	—

	203
	210
	47,81
	—
	—

	210
	214
	23,51
	—
	—

	214
	н219У
	17,33
	—
	согласовано

	н219У
	215
	12,43
	—
	согласовано

	215
	216
	25,15
	—
	—

	216
	217
	35,95
	—
	—

	217
	218
	3,01
	—
	—

	218
	219
	15,95
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:411

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Кутузова, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2570±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2568 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1717 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:411 :

	1.
	—





	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
 в сведениях о местоположении их границ








	[bookmark: Описание_местоположения_строения]1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:1



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:1

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:1 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:114



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н49О
	—
	—
	—
	360253,74
	2252115,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н50О
	—
	—
	—
	360252,45
	2252122,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н51О
	—
	—
	—
	360242,67
	2252120,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н52О
	—
	—
	—
	360243,96
	2252113,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н49О
	—
	—
	—
	360253,74
	2252115,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:50 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ручейная, д. 26А (уникальный номер в ГАР: 42ec7604-6e20-492b-9d29-de87c13727b7)

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:114 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:625



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н284О
	—
	—
	—
	360303,33
	2252550,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н285О
	—
	—
	—
	360298,16
	2252555,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н286О
	—
	—
	—
	360292,42
	2252548,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н287О
	—
	—
	—
	360297,59
	2252544,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н284О
	—
	—
	—
	360303,33
	2252550,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:625

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:000000:10, 25:33:180112:301

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:625 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:761



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н372О
	—
	—
	—
	359873,55
	2252483,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н373О
	—
	—
	—
	359868,50
	2252493,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н374О
	—
	—
	—
	359861,58
	2252490,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н375О
	—
	—
	—
	359866,62
	2252479,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н372О
	—
	—
	—
	359873,55
	2252483,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:761

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, двлд. 1а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:761 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:762



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н696О
	—
	—
	—
	360170,67
	2252825,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н697О
	—
	—
	—
	360163,41
	2252834,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н698О
	—
	—
	—
	360157,93
	2252829,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н699О
	—
	—
	—
	360162,72
	2252823,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н700О
	—
	—
	—
	360160,56
	2252821,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н701О
	—
	—
	—
	360162,98
	2252819,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н696О
	—
	—
	—
	360170,67
	2252825,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:762

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:860 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:762 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:851



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1168О
	—
	—
	—
	359931,30
	2253998,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1169О
	—
	—
	—
	359943,93
	2254012,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1170О
	—
	—
	—
	359934,22
	2254021,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1171О
	—
	—
	—
	359921,62
	2254007,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1168О
	—
	—
	—
	359931,30
	2253998,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:851

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4123 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, 42с

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:851 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1075



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н328О
	—
	—
	—
	360197,72
	2252497,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н329О
	—
	—
	—
	360202,40
	2252501,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н330О
	—
	—
	—
	360195,86
	2252509,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н331О
	—
	—
	—
	360191,24
	2252505,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н328О
	—
	—
	—
	360197,72
	2252497,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1075

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:303 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1075 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1077



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н292О
	—
	—
	—
	360283,43
	2252526,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н293О
	—
	—
	—
	360292,78
	2252535,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н294О
	—
	—
	—
	360285,89
	2252542,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н295О
	—
	—
	—
	360282,68
	2252539,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н296О
	—
	—
	—
	360284,02
	2252537,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н297О
	—
	—
	—
	360277,89
	2252531,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н292О
	—
	—
	—
	360283,43
	2252526,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1077

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, д. 4а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1077 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1078



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н308О
	—
	—
	—
	360265,01
	2252504,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н309О
	—
	—
	—
	360272,71
	2252514,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н310О
	—
	—
	—
	360266,94
	2252518,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н311О
	—
	—
	—
	360259,24
	2252509,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н308О
	—
	—
	—
	360265,01
	2252504,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1078

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:302 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, д. 4б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1078 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1079



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н298О
	—
	—
	—
	360258,42
	2252550,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н299О
	—
	—
	—
	360264,00
	2252555,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н300О
	—
	—
	—
	360255,81
	2252564,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н301О
	—
	—
	—
	360250,23
	2252559,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н298О
	—
	—
	—
	360258,42
	2252550,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1079

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:283 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1079 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1080



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н474О
	—
	—
	—
	360096,65
	2252410,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н475О
	—
	—
	—
	360099,47
	2252412,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н476О
	—
	—
	—
	360095,22
	2252420,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н477О
	—
	—
	—
	360086,71
	2252416,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н478О
	—
	—
	—
	360089,47
	2252411,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н479О
	—
	—
	—
	360095,12
	2252413,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н474О
	—
	—
	—
	360096,65
	2252410,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1080

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:287, 25:33:180112:62

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 12а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1080 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1083



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н408О
	—
	—
	—
	360000,34
	2252425,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н409О
	—
	—
	—
	359995,44
	2252435,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н410О
	—
	—
	—
	359988,35
	2252432,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н411О
	—
	—
	—
	359992,05
	2252424,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н412О
	—
	—
	—
	359990,01
	2252423,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н413О
	—
	—
	—
	359991,26
	2252421,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н408О
	—
	—
	—
	360000,34
	2252425,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1083

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:292 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 19

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1083 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1084



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н414О
	—
	—
	—
	359968,32
	2252418,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н415О
	—
	—
	—
	359977,76
	2252420,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н416О
	—
	—
	—
	359974,95
	2252432,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н417О
	—
	—
	—
	359965,51
	2252430,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н414О
	—
	—
	—
	359968,32
	2252418,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1084

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:49 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 21

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1084 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1085



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н462О
	—
	—
	—
	360024,31
	2252387,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н463О
	—
	—
	—
	360031,32
	2252389,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н464О
	—
	—
	—
	360028,37
	2252397,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н465О
	—
	—
	—
	360021,38
	2252394,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н462О
	—
	—
	—
	360024,31
	2252387,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1085

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:16 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1085 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1086



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н280О
	—
	—
	—
	360321,03
	2252564,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н281О
	—
	—
	—
	360330,59
	2252574,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н282О
	—
	—
	—
	360325,39
	2252579,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н283О
	—
	—
	—
	360315,83
	2252569,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н280О
	—
	—
	—
	360321,03
	2252564,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1086

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:96 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1086 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1087



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н268О
	—
	—
	—
	360347,06
	2252588,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н269О
	—
	—
	—
	360344,93
	2252589,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н270О
	—
	—
	—
	360351,10
	2252598,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н271О
	—
	—
	—
	360344,94
	2252602,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н272О
	—
	—
	—
	360335,05
	2252589,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н273О
	—
	—
	—
	360341,14
	2252584,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н274О
	—
	—
	—
	360339,62
	2252582,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н275О
	—
	—
	—
	360341,66
	2252581,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н268О
	—
	—
	—
	360347,06
	2252588,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1087

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:293 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1087 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1088



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н476О
	—
	—
	—
	360095,22
	2252420,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н480О
	—
	—
	—
	360093,21
	2252424,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н481О
	—
	—
	—
	360090,35
	2252423,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н482О
	—
	—
	—
	360087,90
	2252428,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н483О
	—
	—
	—
	360082,18
	2252425,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н477О
	—
	—
	—
	360086,71
	2252416,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н476О
	—
	—
	—
	360095,22
	2252420,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1088

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:287, 25:33:180112:62

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1088 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1089



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н456О
	—
	—
	—
	359975,26
	2252366,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н457О
	—
	—
	—
	359985,52
	2252371,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н458О
	—
	—
	—
	359980,24
	2252381,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н459О
	—
	—
	—
	359971,67
	2252377,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н460О
	—
	—
	—
	359972,84
	2252375,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н461О
	—
	—
	—
	359971,15
	2252374,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н456О
	—
	—
	—
	359975,26
	2252366,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1089

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:291 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1089 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1105



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н502О
	—
	—
	—
	360208,31
	2252276,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н503О
	—
	—
	—
	360205,07
	2252281,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н504О
	—
	—
	—
	360194,20
	2252273,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н505О
	—
	—
	—
	360197,44
	2252268,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н502О
	—
	—
	—
	360208,31
	2252276,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1105

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:76, 25:33:180112:743

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, д. 15

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1105 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1108



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н168О
	—
	—
	—
	360384,18
	2252411,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н169О
	—
	—
	—
	360377,92
	2252418,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н170О
	—
	—
	—
	360370,45
	2252412,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н171О
	—
	—
	—
	360376,71
	2252405,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н168О
	—
	—
	—
	360384,18
	2252411,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1108

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:753 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1108 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1109



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1100О
	—
	—
	—
	359961,18
	2253576,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1101О
	—
	—
	—
	359952,73
	2253584,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1102О
	—
	—
	—
	359948,05
	2253580,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1103О
	—
	—
	—
	359956,50
	2253571,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1100О
	—
	—
	—
	359961,18
	2253576,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1109

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:759 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1109 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1115



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	360055,63
	2252096,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н2О
	—
	—
	—
	360049,64
	2252103,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н3О
	—
	—
	—
	360042,71
	2252097,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н4О
	—
	—
	—
	360048,71
	2252090,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1О
	—
	—
	—
	360055,63
	2252096,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:749, 25:33:180112:154

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, д. 23

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1115 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1116



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н536О
	—
	—
	—
	360172,08
	2252444,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н537О
	—
	—
	—
	360174,86
	2252445,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н538О
	—
	—
	—
	360174,29
	2252447,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н539О
	—
	—
	—
	360178,38
	2252448,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н540О
	—
	—
	—
	360174,24
	2252459,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н541О
	—
	—
	—
	360164,08
	2252456,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н542О
	—
	—
	—
	360168,16
	2252445,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н543О
	—
	—
	—
	360171,50
	2252446,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н536О
	—
	—
	—
	360172,08
	2252444,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1116

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3647 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1116 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1120



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н918О
	—
	—
	—
	359954,34
	2253253,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н919О
	—
	—
	—
	359963,54
	2253259,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н920О
	—
	—
	—
	359960,03
	2253265,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н921О
	—
	—
	—
	359950,83
	2253259,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н918О
	—
	—
	—
	359954,34
	2253253,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1120

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:236 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, пер. Восточный, д. 2"а"

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1120 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1131



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н276О
	—
	—
	—
	360367,16
	2252538,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н277О
	—
	—
	—
	360370,76
	2252546,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н278О
	—
	—
	—
	360361,72
	2252550,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н279О
	—
	—
	—
	360358,12
	2252543,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н276О
	—
	—
	—
	360367,16
	2252538,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1035 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1131 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1138



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н41О
	—
	—
	—
	360207,17
	2252130,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н42О
	—
	—
	—
	360212,58
	2252138,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н43О
	—
	—
	—
	360176,20
	2252161,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н44О
	—
	—
	—
	360170,79
	2252153,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н41О
	—
	—
	—
	360207,17
	2252130,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1138

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:131 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, зд. 38/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1138 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1140



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н928О
	—
	—
	—
	359925,60
	2253319,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н929О
	—
	—
	—
	359930,38
	2253321,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н930О
	—
	—
	—
	359929,73
	2253322,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н931О
	—
	—
	—
	359930,96
	2253323,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н932О
	—
	—
	—
	359926,80
	2253334,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н933О
	—
	—
	—
	359920,78
	2253332,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н928О
	—
	—
	—
	359925,60
	2253319,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1140

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:238 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1140 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1143



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н494О
	—
	—
	—
	360247,26
	2252315,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н495О
	—
	—
	—
	360241,03
	2252321,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н496О
	—
	—
	—
	360234,04
	2252314,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н497О
	—
	—
	—
	360240,27
	2252308,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н494О
	—
	—
	—
	360247,26
	2252315,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:740 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 13

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1143 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1178



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н922О
	—
	—
	—
	359946,04
	2253291,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н923О
	—
	—
	—
	359940,01
	2253303,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н924О
	—
	—
	—
	359934,31
	2253300,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н925О
	—
	—
	—
	359938,19
	2253293,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н926О
	—
	—
	—
	359936,67
	2253292,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н927О
	—
	—
	—
	359939,03
	2253287,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н922О
	—
	—
	—
	359946,04
	2253291,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1178

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:235 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1178 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1179



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н320О
	—
	—
	—
	360279,58
	2252415,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н321О
	—
	—
	—
	360281,60
	2252419,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н322О
	—
	—
	—
	360276,55
	2252422,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н323О
	—
	—
	—
	360274,53
	2252417,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н320О
	—
	—
	—
	360279,58
	2252415,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1179

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:756 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 7а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1179 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1181



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1108О
	—
	—
	—
	359869,59
	2253489,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1109О
	—
	—
	—
	359863,31
	2253494,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1110О
	—
	—
	—
	359860,80
	2253490,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1111О
	—
	—
	—
	359867,08
	2253486,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1108О
	—
	—
	—
	359869,59
	2253489,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1181

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:233 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, д. 11а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1181 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1182



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н57О
	—
	—
	—
	360271,90
	2252179,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н58О
	—
	—
	—
	360269,30
	2252187,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н59О
	—
	—
	—
	360262,92
	2252185,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н60О
	—
	—
	—
	360265,52
	2252177,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н57О
	—
	—
	—
	360271,90
	2252179,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1182

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:601 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Октябрьская, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1182 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1184



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н45О
	—
	—
	—
	360236,38
	2252163,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н46О
	—
	—
	—
	360231,65
	2252174,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н47О
	—
	—
	—
	360224,24
	2252171,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н48О
	—
	—
	—
	360228,98
	2252160,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н45О
	—
	—
	—
	360236,38
	2252163,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1184

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:599, 25:33:180112:600

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1184 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1185



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н262О
	—
	—
	—
	360384,19
	2252770,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н263О
	—
	—
	—
	360382,78
	2252775,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н264О
	—
	—
	—
	360366,96
	2252771,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н265О
	—
	—
	—
	360363,98
	2252783,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н266О
	—
	—
	—
	360356,32
	2252781,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н267О
	—
	—
	—
	360360,75
	2252764,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н262О
	—
	—
	—
	360384,19
	2252770,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1185

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:666, 25:33:180112:667

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, зд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1185 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1186



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н702О
	—
	—
	—
	360406,75
	2252905,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н703О
	—
	—
	—
	360404,23
	2252908,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н704О
	—
	—
	—
	360406,57
	2252910,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н705О
	—
	—
	—
	360407,95
	2252909,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н706О
	—
	—
	—
	360413,04
	2252913,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н707О
	—
	—
	—
	360405,36
	2252922,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н708О
	—
	—
	—
	360387,06
	2252908,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н709О
	—
	—
	—
	360394,79
	2252898,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н710О
	—
	—
	—
	360398,16
	2252901,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н711О
	—
	—
	—
	360396,73
	2252903,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н712О
	—
	—
	—
	360400,75
	2252906,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н713О
	—
	—
	—
	360403,26
	2252903,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н702О
	—
	—
	—
	360406,75
	2252905,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1186

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:279 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1186 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1189



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н840О
	—
	—
	—
	360040,52
	2253557,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н841О
	—
	—
	—
	360045,47
	2253562,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н842О
	—
	—
	—
	360039,05
	2253568,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н843О
	—
	—
	—
	360034,11
	2253563,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н840О
	—
	—
	—
	360040,52
	2253557,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1189

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:769 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1189 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1192



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н860О
	—
	—
	—
	359906,43
	2253617,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н861О
	—
	—
	—
	359909,46
	2253621,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н862О
	—
	—
	—
	359904,62
	2253625,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н863О
	—
	—
	—
	359901,60
	2253622,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н860О
	—
	—
	—
	359906,43
	2253617,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1192

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3654 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1192 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1200



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н738О
	—
	—
	—
	360343,34
	2253120,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н739О
	—
	—
	—
	360343,47
	2253122,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н740О
	—
	—
	—
	360345,67
	2253122,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н741О
	—
	—
	—
	360346,13
	2253129,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н742О
	—
	—
	—
	360335,35
	2253130,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н743О
	—
	—
	—
	360334,74
	2253120,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н738О
	—
	—
	—
	360343,34
	2253120,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1200

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:441 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1200 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1212



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н160О
	—
	—
	—
	360438,57
	2252398,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н161О
	—
	—
	—
	360434,42
	2252403,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н162О
	—
	—
	—
	360428,38
	2252398,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н163О
	—
	—
	—
	360432,53
	2252393,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н160О
	—
	—
	—
	360438,57
	2252398,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1212

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:505 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, двлд. 48а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1212 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1213



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н150О
	—
	—
	—
	360434,81
	2252265,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н151О
	—
	—
	—
	360439,67
	2252277,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н152О
	—
	—
	—
	360426,37
	2252282,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н153О
	—
	—
	—
	360424,05
	2252276,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н154О
	—
	—
	—
	360429,95
	2252274,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н155О
	—
	—
	—
	360427,44
	2252268,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н150О
	—
	—
	—
	360434,81
	2252265,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1213

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:502 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, двлд. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1213 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1214



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н156О
	—
	—
	—
	360451,57
	2252305,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н157О
	—
	—
	—
	360452,19
	2252314,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н158О
	—
	—
	—
	360445,82
	2252315,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н159О
	—
	—
	—
	360445,21
	2252305,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н156О
	—
	—
	—
	360451,57
	2252305,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1214

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:504, 25:33:180112:503

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 48

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1214 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1220



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н734О
	—
	—
	—
	360339,44
	2253067,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н735О
	—
	—
	—
	360340,79
	2253083,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н736О
	—
	—
	—
	360331,24
	2253084,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н737О
	—
	—
	—
	360329,89
	2253067,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н734О
	—
	—
	—
	360339,44
	2253067,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1220

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:438 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1220 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1231



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н9О
	—
	—
	—
	360114,82
	2251999,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н10О
	—
	—
	—
	360112,49
	2252007,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н11О
	—
	—
	—
	360106,98
	2252005,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н12О
	—
	—
	—
	360109,31
	2251998,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н9О
	—
	—
	—
	360114,82
	2251999,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1231

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:497 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, двлд. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1231 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1233



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н722О
	—
	—
	—
	360139,25
	2253035,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н723О
	—
	—
	—
	360141,53
	2253043,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н724О
	—
	—
	—
	360128,40
	2253047,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н725О
	—
	—
	—
	360126,11
	2253039,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н722О
	—
	—
	—
	360139,25
	2253035,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1233

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Орловская, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1233 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1235



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н946О
	—
	—
	—
	359859,97
	2253423,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н947О
	—
	—
	—
	359870,91
	2253429,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н948О
	—
	—
	—
	359865,63
	2253439,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н949О
	—
	—
	—
	359857,55
	2253434,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н950О
	—
	—
	—
	359860,92
	2253428,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н951О
	—
	—
	—
	359858,06
	2253427,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н946О
	—
	—
	—
	359859,97
	2253423,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1235

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:107 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1235 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1246



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н934О
	—
	—
	—
	359915,52
	2253354,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н935О
	—
	—
	—
	359913,82
	2253358,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н936О
	—
	—
	—
	359915,81
	2253359,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н937О
	—
	—
	—
	359911,35
	2253369,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н938О
	—
	—
	—
	359903,52
	2253366,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н939О
	—
	—
	—
	359909,67
	2253351,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н934О
	—
	—
	—
	359915,52
	2253354,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1246

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:240 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1246 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1247



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н130О
	—
	—
	—
	360283,24
	2252309,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н131О
	—
	—
	—
	360288,74
	2252315,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н132О
	—
	—
	—
	360284,02
	2252320,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н133О
	—
	—
	—
	360278,52
	2252314,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н130О
	—
	—
	—
	360283,24
	2252309,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1247

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:757 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 8а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1247 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1248



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н512О
	—
	—
	—
	360148,55
	2252229,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н513О
	—
	—
	—
	360144,09
	2252235,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н514О
	—
	—
	—
	360137,99
	2252230,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н515О
	—
	—
	—
	360142,45
	2252224,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н512О
	—
	—
	—
	360148,55
	2252229,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1248

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:746 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 17а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1248 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1249



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	—
	—
	—
	360073,47
	2252048,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н6О
	—
	—
	—
	360079,88
	2252053,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н7О
	—
	—
	—
	360075,79
	2252058,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н8О
	—
	—
	—
	360069,38
	2252053,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н5О
	—
	—
	—
	360073,47
	2252048,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1249

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:745 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 16а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1249 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1269



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н506О
	—
	—
	—
	360170,61
	2252249,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н507О
	—
	—
	—
	360163,31
	2252256,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н508О
	—
	—
	—
	360158,88
	2252252,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н509О
	—
	—
	—
	360161,09
	2252250,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н510О
	—
	—
	—
	360156,76
	2252246,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н511О
	—
	—
	—
	360161,94
	2252240,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н506О
	—
	—
	—
	360170,61
	2252249,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1269

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:69 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 17

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1269 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1276



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н288О
	—
	—
	—
	360340,11
	2252490,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н289О
	—
	—
	—
	360342,31
	2252498,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н290О
	—
	—
	—
	360337,43
	2252499,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н291О
	—
	—
	—
	360335,24
	2252491,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н288О
	—
	—
	—
	360340,11
	2252490,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1276

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:754 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1276 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1286



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н316О
	—
	—
	—
	360309,55
	2252405,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н317О
	—
	—
	—
	360315,85
	2252414,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н318О
	—
	—
	—
	360310,42
	2252418,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н319О
	—
	—
	—
	360304,12
	2252408,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н316О
	—
	—
	—
	360309,55
	2252405,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1286

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:150 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1286 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1292



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н836О
	—
	—
	—
	360023,56
	2253574,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н837О
	—
	—
	—
	360027,97
	2253578,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н838О
	—
	—
	—
	360017,05
	2253589,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н839О
	—
	—
	—
	360012,63
	2253585,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н836О
	—
	—
	—
	360023,56
	2253574,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1292

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:770 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 5а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1292 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1293



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н852О
	—
	—
	—
	360170,16
	2253436,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н853О
	—
	—
	—
	360165,74
	2253443,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н854О
	—
	—
	—
	360157,10
	2253437,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н855О
	—
	—
	—
	360161,52
	2253431,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н852О
	—
	—
	—
	360170,16
	2253436,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1293

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:761 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 1а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1293 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1298



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н876О
	—
	—
	—
	360020,41
	2253512,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н877О
	—
	—
	—
	360011,96
	2253521,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н878О
	—
	—
	—
	360006,42
	2253516,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н879О
	—
	—
	—
	360014,87
	2253507,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н876О
	—
	—
	—
	360020,41
	2253512,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1298

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1298 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, д. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1306



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1020О
	—
	—
	—
	359956,46
	2253415,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1021О
	—
	—
	—
	359953,40
	2253423,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1022О
	—
	—
	—
	359945,61
	2253420,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1023О
	—
	—
	—
	359948,69
	2253412,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1020О
	—
	—
	—
	359956,46
	2253415,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1306

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:239 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1306 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1324



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н844О
	—
	—
	—
	360053,09
	2253541,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н845О
	—
	—
	—
	360060,12
	2253548,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н846О
	—
	—
	—
	360053,47
	2253554,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н847О
	—
	—
	—
	360046,44
	2253547,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н844О
	—
	—
	—
	360053,09
	2253541,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1324

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:767 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 3а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1324 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1326



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н856О
	—
	—
	—
	359890,38
	2253644,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н857О
	—
	—
	—
	359883,30
	2253652,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н858О
	—
	—
	—
	359878,44
	2253647,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н859О
	—
	—
	—
	359885,52
	2253640,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н856О
	—
	—
	—
	359890,38
	2253644,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1326

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:760 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1326 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1342



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н980О
	—
	—
	—
	359844,55
	2253301,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н981О
	—
	—
	—
	359840,83
	2253307,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н982О
	—
	—
	—
	359835,74
	2253303,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н983О
	—
	—
	—
	359839,46
	2253298,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н980О
	—
	—
	—
	359844,55
	2253301,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1342

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:848 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 38

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1342 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1343



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н752О
	—
	—
	—
	360301,11
	2253210,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н753О
	—
	—
	—
	360302,46
	2253218,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н754О
	—
	—
	—
	360296,63
	2253219,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н755О
	—
	—
	—
	360295,28
	2253211,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н752О
	—
	—
	—
	360301,11
	2253210,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1343

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:360 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1343 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1350



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н390О
	—
	—
	—
	360021,26
	2252505,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н391О
	—
	—
	—
	360025,96
	2252507,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н392О
	—
	—
	—
	360024,98
	2252509,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н393О
	—
	—
	—
	360025,96
	2252510,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н394О
	—
	—
	—
	360026,92
	2252508,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н395О
	—
	—
	—
	360028,88
	2252508,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н396О
	—
	—
	—
	360025,07
	2252517,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н397О
	—
	—
	—
	360023,10
	2252516,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н398О
	—
	—
	—
	360022,04
	2252518,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н399О
	—
	—
	—
	360015,98
	2252516,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н400О
	—
	—
	—
	360019,85
	2252507,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н401О
	—
	—
	—
	360020,28
	2252507,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н390О
	—
	—
	—
	360021,26
	2252505,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1350

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:855 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 4а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1350 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1351



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н564О
	—
	—
	—
	359932,42
	2252714,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н565О
	—
	—
	—
	359931,75
	2252717,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н566О
	—
	—
	—
	359929,74
	2252717,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н567О
	—
	—
	—
	359928,08
	2252726,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н568О
	—
	—
	—
	359920,61
	2252724,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н569О
	—
	—
	—
	359922,85
	2252712,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н570О
	—
	—
	—
	359923,30
	2252712,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н571О
	—
	—
	—
	359923,71
	2252710,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н572О
	—
	—
	—
	359930,00
	2252711,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н573О
	—
	—
	—
	359929,59
	2252713,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н564О
	—
	—
	—
	359932,42
	2252714,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1351

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:825 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 12а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1351 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1352



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н588О
	—
	—
	—
	359918,16
	2252796,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н589О
	—
	—
	—
	359926,70
	2252796,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н590О
	—
	—
	—
	359926,50
	2252808,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н591О
	—
	—
	—
	359927,54
	2252808,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н592О
	—
	—
	—
	359927,46
	2252813,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н593О
	—
	—
	—
	359916,77
	2252813,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н594О
	—
	—
	—
	359916,90
	2252805,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н595О
	—
	—
	—
	359918,01
	2252805,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н588О
	—
	—
	—
	359918,16
	2252796,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1352

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:828 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 14б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1352 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1353



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н640О
	—
	—
	—
	359914,39
	2252937,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н641О
	—
	—
	—
	359922,09
	2252937,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н642О
	—
	—
	—
	359921,97
	2252949,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н643О
	—
	—
	—
	359914,27
	2252949,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н640О
	—
	—
	—
	359914,39
	2252937,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1353

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:835 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 22

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1353 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1355



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н340О
	—
	—
	—
	360064,67
	2252519,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н341О
	—
	—
	—
	360071,22
	2252522,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н342О
	—
	—
	—
	360065,49
	2252533,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н343О
	—
	—
	—
	360058,81
	2252529,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н344О
	—
	—
	—
	360060,18
	2252527,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н345О
	—
	—
	—
	360059,04
	2252526,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н346О
	—
	—
	—
	360061,74
	2252521,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н347О
	—
	—
	—
	360062,97
	2252522,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н340О
	—
	—
	—
	360064,67
	2252519,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1355

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:856 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1355 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1356



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1052О
	—
	—
	—
	360041,56
	2253840,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1053О
	—
	—
	—
	360049,91
	2253850,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1054О
	—
	—
	—
	360006,00
	2253888,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1055О
	—
	—
	—
	359997,65
	2253878,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1052О
	—
	—
	—
	360041,56
	2253840,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1356

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1356 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1359



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н756О
	—
	—
	—
	360312,53
	2253232,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н757О
	—
	—
	—
	360313,77
	2253242,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н758О
	—
	—
	—
	360306,76
	2253243,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н759О
	—
	—
	—
	360305,51
	2253233,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н756О
	—
	—
	—
	360312,53
	2253232,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1359

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:362 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1359 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1361



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н832О
	—
	—
	—
	360242,60
	2253486,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н833О
	—
	—
	—
	360237,48
	2253496,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н834О
	—
	—
	—
	360231,12
	2253493,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н835О
	—
	—
	—
	360236,25
	2253483,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н832О
	—
	—
	—
	360242,60
	2253486,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1361

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:367 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 18а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1361 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1363



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н820О
	—
	—
	—
	360187,30
	2253634,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н821О
	—
	—
	—
	360181,86
	2253644,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н822О
	—
	—
	—
	360175,59
	2253640,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н823О
	—
	—
	—
	360181,03
	2253630,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н820О
	—
	—
	—
	360187,30
	2253634,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1363

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4180 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1363 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1364



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н816О
	—
	—
	—
	360165,62
	2253714,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н817О
	—
	—
	—
	360160,00
	2253722,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н818О
	—
	—
	—
	360154,97
	2253719,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н819О
	—
	—
	—
	360160,59
	2253711,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н816О
	—
	—
	—
	360165,62
	2253714,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1364

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:385 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1364 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1369



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н884О
	—
	—
	—
	360228,13
	2253398,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н885О
	—
	—
	—
	360223,26
	2253403,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н886О
	—
	—
	—
	360214,64
	2253396,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н887О
	—
	—
	—
	360219,52
	2253390,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н884О
	—
	—
	—
	360228,13
	2253398,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1369

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:874 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Шурфовая, д. 1а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1369 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1371



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1156О
	—
	—
	—
	360152,70
	2253330,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1157О
	—
	—
	—
	360161,16
	2253337,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1158О
	—
	—
	—
	360154,41
	2253345,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1159О
	—
	—
	—
	360145,94
	2253338,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1156О
	—
	—
	—
	360152,70
	2253330,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1371

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:879 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1371 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1374



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н902О
	—
	—
	—
	360059,12
	2253241,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н903О
	—
	—
	—
	360056,56
	2253247,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н904О
	—
	—
	—
	360045,69
	2253242,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н905О
	—
	—
	—
	360048,25
	2253236,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н902О
	—
	—
	—
	360059,12
	2253241,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1374

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:989 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1374 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1375



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1144О
	—
	—
	—
	360031,71
	2253233,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1145О
	—
	—
	—
	360028,93
	2253239,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1146О
	—
	—
	—
	360019,25
	2253234,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1147О
	—
	—
	—
	360022,02
	2253228,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1144О
	—
	—
	—
	360031,71
	2253233,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1375

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:871 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1375 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1376



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1136О
	—
	—
	—
	359976,14
	2253203,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1137О
	—
	—
	—
	359972,30
	2253209,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1138О
	—
	—
	—
	359962,91
	2253203,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1139О
	—
	—
	—
	359966,75
	2253197,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1136О
	—
	—
	—
	359976,14
	2253203,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1376

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:873 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1376 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1382



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1084О
	—
	—
	—
	359943,89
	2253867,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1085О
	—
	—
	—
	359950,80
	2253877,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1086О
	—
	—
	—
	359868,86
	2253937,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1087О
	—
	—
	—
	359861,96
	2253928,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1084О
	—
	—
	—
	359943,89
	2253867,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1382

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:405 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 48

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1382 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1385



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н610О
	—
	—
	—
	359954,90
	2252860,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н611О
	—
	—
	—
	359954,95
	2252871,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н612О
	—
	—
	—
	359947,38
	2252871,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н613О
	—
	—
	—
	359947,33
	2252860,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н614О
	—
	—
	—
	359947,71
	2252860,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н615О
	—
	—
	—
	359947,67
	2252857,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н616О
	—
	—
	—
	359949,33
	2252857,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н617О
	—
	—
	—
	359949,32
	2252856,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н618О
	—
	—
	—
	359951,37
	2252856,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н619О
	—
	—
	—
	359951,39
	2252857,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н620О
	—
	—
	—
	359954,13
	2252857,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н621О
	—
	—
	—
	359954,16
	2252860,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н610О
	—
	—
	—
	359954,90
	2252860,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1385

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:829 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 15

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1385 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1396



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н972О
	—
	—
	—
	359809,61
	2253350,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н973О
	—
	—
	—
	359819,67
	2253355,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н974О
	—
	—
	—
	359818,23
	2253358,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н975О
	—
	—
	—
	359819,61
	2253359,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н976О
	—
	—
	—
	359818,21
	2253362,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н977О
	—
	—
	—
	359816,70
	2253361,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н978О
	—
	—
	—
	359815,35
	2253363,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н979О
	—
	—
	—
	359805,40
	2253358,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н972О
	—
	—
	—
	359809,61
	2253350,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1396

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:851 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 40

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1396 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1399



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н348О
	—
	—
	—
	360066,83
	2252541,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н349О
	—
	—
	—
	360064,23
	2252547,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н350О
	—
	—
	—
	360060,04
	2252545,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н351О
	—
	—
	—
	360057,19
	2252551,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н352О
	—
	—
	—
	360050,86
	2252548,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н353О
	—
	—
	—
	360056,11
	2252536,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н348О
	—
	—
	—
	360066,83
	2252541,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1399

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4217 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 3а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1399 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1401



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н760О
	—
	—
	—
	360319,06
	2253267,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н761О
	—
	—
	—
	360321,17
	2253277,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н762О
	—
	—
	—
	360316,57
	2253278,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н763О
	—
	—
	—
	360314,45
	2253268,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н760О
	—
	—
	—
	360319,06
	2253267,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1401

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:364 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1401 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1402



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1080О
	—
	—
	—
	359917,35
	2253832,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1081О
	—
	—
	—
	359923,34
	2253842,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1082О
	—
	—
	—
	359836,14
	2253895,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1083О
	—
	—
	—
	359830,15
	2253885,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1080О
	—
	—
	—
	359917,35
	2253832,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1402

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:407 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 50

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1402 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1403



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1403

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1403 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1404



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н574О
	—
	—
	—
	359907,22
	2252736,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н575О
	—
	—
	—
	359910,43
	2252748,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н576О
	—
	—
	—
	359905,84
	2252749,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н577О
	—
	—
	—
	359905,16
	2252747,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н578О
	—
	—
	—
	359899,52
	2252748,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н579О
	—
	—
	—
	359896,91
	2252738,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н574О
	—
	—
	—
	359907,22
	2252736,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1404

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:826 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1404 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1406



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н894О
	—
	—
	—
	360175,17
	2253308,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н895О
	—
	—
	—
	360171,76
	2253313,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н896О
	—
	—
	—
	360164,31
	2253307,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н897О
	—
	—
	—
	360167,72
	2253303,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н894О
	—
	—
	—
	360175,17
	2253308,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1406

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1406 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1407



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н580О
	—
	—
	—
	359919,73
	2252762,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н581О
	—
	—
	—
	359922,95
	2252762,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н582О
	—
	—
	—
	359922,92
	2252764,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н583О
	—
	—
	—
	359926,93
	2252764,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н584О
	—
	—
	—
	359926,74
	2252776,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н585О
	—
	—
	—
	359918,98
	2252776,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н586О
	—
	—
	—
	359919,17
	2252764,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н587О
	—
	—
	—
	359919,70
	2252764,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н580О
	—
	—
	—
	359919,73
	2252762,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1407

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:827 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 14а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1407 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1408



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н630О
	—
	—
	—
	359922,69
	2252911,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н631О
	—
	—
	—
	359922,75
	2252922,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н632О
	—
	—
	—
	359915,21
	2252922,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н633О
	—
	—
	—
	359915,16
	2252914,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н634О
	—
	—
	—
	359915,61
	2252914,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н635О
	—
	—
	—
	359915,60
	2252912,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н630О
	—
	—
	—
	359922,69
	2252911,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1408

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:833 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1408 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1416



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н354О
	—
	—
	—
	360025,31
	2252621,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н355О
	—
	—
	—
	360024,45
	2252622,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н356О
	—
	—
	—
	360026,42
	2252623,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н357О
	—
	—
	—
	360020,53
	2252633,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н358О
	—
	—
	—
	360014,30
	2252629,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н359О
	—
	—
	—
	360019,98
	2252620,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н360О
	—
	—
	—
	360021,54
	2252621,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н361О
	—
	—
	—
	360022,60
	2252619,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н354О
	—
	—
	—
	360025,31
	2252621,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1416

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:857 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1416 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1417



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	23
	—
	—
	—
	359963,25
	2252640,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н550О
	—
	—
	—
	359959,70
	2252648,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н551О
	—
	—
	—
	359953,01
	2252645,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	24
	—
	—
	—
	359956,56
	2252637,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	23
	—
	—
	—
	359963,25
	2252640,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1417

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:35, 25:33:180112:822

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1417 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1418



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н552О
	—
	—
	—
	359946,20
	2252654,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н553О
	—
	—
	—
	359956,17
	2252662,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н554О
	—
	—
	—
	359954,08
	2252665,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н555О
	—
	—
	—
	359955,16
	2252666,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н556О
	—
	—
	—
	359953,22
	2252668,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н557О
	—
	—
	—
	359952,15
	2252667,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н558О
	—
	—
	—
	359950,52
	2252669,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н559О
	—
	—
	—
	359940,56
	2252661,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н552О
	—
	—
	—
	359946,20
	2252654,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1418

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:824 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1418 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1420



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н600О
	—
	—
	—
	359913,34
	2252880,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н601О
	—
	—
	—
	359924,04
	2252880,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н602О
	—
	—
	—
	359923,74
	2252893,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н603О
	—
	—
	—
	359915,80
	2252893,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н604О
	—
	—
	—
	359915,95
	2252884,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н605О
	—
	—
	—
	359913,24
	2252884,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н600О
	—
	—
	—
	359913,34
	2252880,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1420

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:44 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1420 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1422



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н666О
	—
	—
	—
	359950,68
	2252998,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н667О
	—
	—
	—
	359950,72
	2253010,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н668О
	—
	—
	—
	359943,30
	2253010,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н669О
	—
	—
	—
	359943,24
	2253000,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н670О
	—
	—
	—
	359941,42
	2253000,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н671О
	—
	—
	—
	359941,42
	2252998,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н666О
	—
	—
	—
	359950,68
	2252998,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1422

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:838 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 25

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1422 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1424



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н672О
	—
	—
	—
	359949,46
	2253049,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н673О
	—
	—
	—
	359949,43
	2253062,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н674О
	—
	—
	—
	359941,29
	2253062,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н675О
	—
	—
	—
	359941,26
	2253053,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н676О
	—
	—
	—
	359942,30
	2253053,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н677О
	—
	—
	—
	359942,27
	2253049,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н672О
	—
	—
	—
	359949,46
	2253049,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1424

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:171 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 29

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1424 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1425



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н990О
	—
	—
	—
	359890,28
	2253188,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н991О
	—
	—
	—
	359888,90
	2253193,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н992О
	—
	—
	—
	359894,94
	2253195,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н993О
	—
	—
	—
	359893,05
	2253201,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н994О
	—
	—
	—
	359895,87
	2253202,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н995О
	—
	—
	—
	359894,61
	2253206,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н996О
	—
	—
	—
	359886,16
	2253204,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н997О
	—
	—
	—
	359887,29
	2253200,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н998О
	—
	—
	—
	359879,98
	2253198,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н999О
	—
	—
	—
	359883,37
	2253186,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н990О
	—
	—
	—
	359890,28
	2253188,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1425

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:117 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1425 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1426



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1128О
	—
	—
	—
	359799,23
	2253371,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1129О
	—
	—
	—
	359809,54
	2253375,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1130О
	—
	—
	—
	359805,87
	2253384,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1131О
	—
	—
	—
	359795,56
	2253379,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1128О
	—
	—
	—
	359799,23
	2253371,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1426

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:853 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 42

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1426 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1427



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н960О
	—
	—
	—
	359788,48
	2253413,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н961О
	—
	—
	—
	359781,15
	2253426,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н962О
	—
	—
	—
	359774,47
	2253422,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н963О
	—
	—
	—
	359780,72
	2253411,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н964О
	—
	—
	—
	359781,15
	2253412,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н965О
	—
	—
	—
	359782,29
	2253410,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н960О
	—
	—
	—
	359788,48
	2253413,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1427

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:87 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1427 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1428



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н380О
	—
	—
	—
	359942,24
	2252507,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н381О
	—
	—
	—
	359939,64
	2252515,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н382О
	—
	—
	—
	359930,67
	2252512,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н383О
	—
	—
	—
	359933,27
	2252504,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н380О
	—
	—
	—
	359942,24
	2252507,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1428

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:63 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1428 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1430



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н324О
	—
	—
	—
	360198,85
	2252462,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н325О
	—
	—
	—
	360209,73
	2252467,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н326О
	—
	—
	—
	360207,33
	2252473,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н327О
	—
	—
	—
	360196,44
	2252469,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н324О
	—
	—
	—
	360198,85
	2252462,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1430

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:68 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1430 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1431



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н302О
	—
	—
	—
	360238,88
	2252531,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н303О
	—
	—
	—
	360243,26
	2252535,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н304О
	—
	—
	—
	360234,98
	2252545,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н305О
	—
	—
	—
	360229,33
	2252540,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н306О
	—
	—
	—
	360236,82
	2252531,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н307О
	—
	—
	—
	360238,09
	2252532,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н302О
	—
	—
	—
	360238,88
	2252531,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1431

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:300 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1431 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1432



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н466О
	—
	—
	—
	360065,51
	2252397,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н467О
	—
	—
	—
	360069,61
	2252399,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н468О
	—
	—
	—
	360068,21
	2252401,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н469О
	—
	—
	—
	360069,45
	2252402,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н470О
	—
	—
	—
	360065,13
	2252410,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н471О
	—
	—
	—
	360058,77
	2252406,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н472О
	—
	—
	—
	360063,09
	2252399,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н473О
	—
	—
	—
	360064,10
	2252399,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н466О
	—
	—
	—
	360065,51
	2252397,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1432

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:290 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1432 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1457



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н164О
	—
	—
	—
	360400,23
	2252432,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н165О
	—
	—
	—
	360404,47
	2252436,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н166О
	—
	—
	—
	360398,56
	2252443,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н167О
	—
	—
	—
	360394,31
	2252439,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н164О
	—
	—
	—
	360400,23
	2252432,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1457

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3607, 25:33:180112:748

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1457 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1458



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н312О
	—
	—
	—
	360319,65
	2252472,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н313О
	—
	—
	—
	360312,77
	2252476,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н314О
	—
	—
	—
	360309,21
	2252471,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н315О
	—
	—
	—
	360316,08
	2252466,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н312О
	—
	—
	—
	360319,65
	2252472,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1458

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:67 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1458 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1460



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н498О
	—
	—
	—
	360232,94
	2252301,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н499О
	—
	—
	—
	360228,15
	2252306,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н500О
	—
	—
	—
	360221,16
	2252298,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н501О
	—
	—
	—
	360225,95
	2252294,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н498О
	—
	—
	—
	360232,94
	2252301,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1460

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:741 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 13а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1460 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1461



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н85О
	—
	—
	—
	360108,89
	2252220,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н86О
	—
	—
	—
	360105,59
	2252226,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н87О
	—
	—
	—
	360099,57
	2252223,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н88О
	—
	—
	—
	360102,88
	2252217,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н85О
	—
	—
	—
	360108,89
	2252220,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1461

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:7 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 19

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1461 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1462



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	—
	—
	—
	360103,18
	2252057,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н14О
	—
	—
	—
	360098,16
	2252065,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н15О
	—
	—
	—
	360090,01
	2252059,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н16О
	—
	—
	—
	360095,04
	2252052,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н13О
	—
	—
	—
	360103,18
	2252057,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1462

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:744 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, д. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1462 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1488



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н146О
	—
	—
	—
	360410,36
	2252244,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н147О
	—
	—
	—
	360413,84
	2252253,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н148О
	—
	—
	—
	360409,32
	2252255,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н149О
	—
	—
	—
	360405,84
	2252246,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н146О
	—
	—
	—
	360410,36
	2252244,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1488

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:77 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, двлд. 44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1488 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1493



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н236О
	—
	—
	—
	360540,63
	2252735,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н237О
	—
	—
	—
	360550,44
	2252751,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н238О
	—
	—
	—
	360541,81
	2252756,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н239О
	—
	—
	—
	360531,99
	2252741,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н236О
	—
	—
	—
	360540,63
	2252735,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1493

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:193 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 2а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1493 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1501



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н336О
	—
	—
	—
	360150,54
	2252484,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н337О
	—
	—
	—
	360146,46
	2252492,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н338О
	—
	—
	—
	360139,78
	2252488,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н339О
	—
	—
	—
	360143,86
	2252481,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н336О
	—
	—
	—
	360150,54
	2252484,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1501

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:286 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1501 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1504



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н422О
	—
	—
	—
	359892,30
	2252395,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н423О
	—
	—
	—
	359899,59
	2252396,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н424О
	—
	—
	—
	359896,94
	2252409,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н425О
	—
	—
	—
	359889,64
	2252407,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н422О
	—
	—
	—
	359892,30
	2252395,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1504

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:299 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 25

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1504 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1505



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н450О
	—
	—
	—
	359957,30
	2252355,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н451О
	—
	—
	—
	359968,56
	2252361,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н452О
	—
	—
	—
	359963,23
	2252372,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н453О
	—
	—
	—
	359955,98
	2252368,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н454О
	—
	—
	—
	359959,36
	2252361,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н455О
	—
	—
	—
	359955,35
	2252359,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н450О
	—
	—
	—
	359957,30
	2252355,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1505

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:168 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, д. 20а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1505 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1513



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1072О
	—
	—
	—
	359876,09
	2253752,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1073О
	—
	—
	—
	359881,88
	2253762,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1074О
	—
	—
	—
	359793,96
	2253813,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1075О
	—
	—
	—
	359788,18
	2253803,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1072О
	—
	—
	—
	359876,09
	2253752,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1513

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:91 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, д. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1513 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1521



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н53О
	—
	—
	—
	360282,75
	2252151,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н54О
	—
	—
	—
	360288,23
	2252155,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н55О
	—
	—
	—
	360283,13
	2252162,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н56О
	—
	—
	—
	360277,65
	2252158,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н53О
	—
	—
	—
	360282,75
	2252151,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1521

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:602 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Октябрьская, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1521 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1524



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н714О
	—
	—
	—
	360312,31
	2252884,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н715О
	—
	—
	—
	360306,74
	2252891,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н716О
	—
	—
	—
	360298,77
	2252885,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н717О
	—
	—
	—
	360304,34
	2252878,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н714О
	—
	—
	—
	360312,31
	2252884,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1524

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:276 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1524 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1528



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н848О
	—
	—
	—
	360089,44
	2253519,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н849О
	—
	—
	—
	360083,03
	2253525,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н850О
	—
	—
	—
	360078,09
	2253520,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н851О
	—
	—
	—
	360084,50
	2253514,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н848О
	—
	—
	—
	360089,44
	2253519,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1528

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:109 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 3/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1528 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1529



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н880О
	—
	—
	—
	360117,43
	2253418,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н881О
	—
	—
	—
	360109,95
	2253426,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н882О
	—
	—
	—
	360104,77
	2253422,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н883О
	—
	—
	—
	360112,26
	2253413,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н880О
	—
	—
	—
	360117,43
	2253418,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1529

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:765 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 2в

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1529 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1532



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н864О
	—
	—
	—
	359925,84
	2253600,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н865О
	—
	—
	—
	359931,16
	2253606,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н866О
	—
	—
	—
	359922,02
	2253614,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н867О
	—
	—
	—
	359916,70
	2253608,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н864О
	—
	—
	—
	359925,84
	2253600,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1532

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:139 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1532 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1533



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1104О
	—
	—
	—
	359980,94
	2253541,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1105О
	—
	—
	—
	359985,63
	2253546,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1106О
	—
	—
	—
	359977,18
	2253555,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1107О
	—
	—
	—
	359972,49
	2253550,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1104О
	—
	—
	—
	359980,94
	2253541,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1533

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:771 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1533 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1540



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1004О
	—
	—
	—
	359966,81
	2253325,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1005О
	—
	—
	—
	359969,66
	2253327,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1006О
	—
	—
	—
	359967,59
	2253330,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1007О
	—
	—
	—
	359970,68
	2253332,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1008О
	—
	—
	—
	359963,18
	2253345,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1009О
	—
	—
	—
	359957,28
	2253341,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1004О
	—
	—
	—
	359966,81
	2253325,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1540

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:230 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1540 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1555



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н544О
	—
	—
	—
	359978,85
	2252590,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н545О
	—
	—
	—
	359982,62
	2252592,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н546О
	—
	—
	—
	359981,97
	2252594,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н547О
	—
	—
	—
	359985,51
	2252595,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н548О
	—
	—
	—
	359980,36
	2252607,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н549О
	—
	—
	—
	359973,05
	2252603,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н544О
	—
	—
	—
	359978,85
	2252590,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1555

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4236 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1555 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1556



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н362О
	—
	—
	—
	360006,93
	2252660,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н363О
	—
	—
	—
	360009,80
	2252661,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н364О
	—
	—
	—
	360004,74
	2252672,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н365О
	—
	—
	—
	359993,08
	2252666,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н366О
	—
	—
	—
	359997,12
	2252658,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н367О
	—
	—
	—
	360005,69
	2252663,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н362О
	—
	—
	—
	360006,93
	2252660,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1556

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:213 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1556 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1557



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н560О
	—
	—
	—
	359992,98
	2252724,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н561О
	—
	—
	—
	359992,03
	2252732,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н562О
	—
	—
	—
	359983,66
	2252731,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н563О
	—
	—
	—
	359984,61
	2252723,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н560О
	—
	—
	—
	359992,98
	2252724,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1557

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:823 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1557 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1558



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н606О
	—
	—
	—
	359956,67
	2252836,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н607О
	—
	—
	—
	359956,25
	2252848,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н608О
	—
	—
	—
	359948,39
	2252848,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н609О
	—
	—
	—
	359948,75
	2252836,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н606О
	—
	—
	—
	359956,67
	2252836,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1558

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:228 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 13

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1558 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1559



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н622О
	—
	—
	—
	359954,45
	2252881,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н623О
	—
	—
	—
	359954,17
	2252893,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н624О
	—
	—
	—
	359947,14
	2252893,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н625О
	—
	—
	—
	359947,47
	2252881,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н622О
	—
	—
	—
	359954,45
	2252881,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1559

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:830 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 17

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1559 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1560



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н626О
	—
	—
	—
	359946,51
	2252902,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н627О
	—
	—
	—
	359954,61
	2252902,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н628О
	—
	—
	—
	359954,41
	2252914,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н629О
	—
	—
	—
	359946,31
	2252914,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н626О
	—
	—
	—
	359946,51
	2252902,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1560

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:831 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 19

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1560 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1561



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н636О
	—
	—
	—
	359946,02
	2252927,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н637О
	—
	—
	—
	359955,72
	2252927,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н638О
	—
	—
	—
	359955,33
	2252940,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н639О
	—
	—
	—
	359945,57
	2252940,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н636О
	—
	—
	—
	359946,02
	2252927,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1561

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:834 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, муниципальный округ город Партизанск, город Партизанск, улица Чехова, домовладение 21

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1561 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1562



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н644О
	—
	—
	—
	359943,45
	2252951,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н645О
	—
	—
	—
	359954,64
	2252951,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н646О
	—
	—
	—
	359954,62
	2252955,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н647О
	—
	—
	—
	359952,69
	2252955,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н648О
	—
	—
	—
	359952,58
	2252963,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н649О
	—
	—
	—
	359944,71
	2252962,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н650О
	—
	—
	—
	359944,83
	2252954,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н651О
	—
	—
	—
	359943,42
	2252954,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н644О
	—
	—
	—
	359943,45
	2252951,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1562

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:24 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 21а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1562 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1563



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н652О
	—
	—
	—
	359921,29
	2252961,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н653О
	—
	—
	—
	359920,97
	2252973,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н654О
	—
	—
	—
	359914,29
	2252973,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н655О
	—
	—
	—
	359914,62
	2252961,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н656О
	—
	—
	—
	359916,39
	2252961,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н657О
	—
	—
	—
	359916,44
	2252959,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н658О
	—
	—
	—
	359918,81
	2252959,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н659О
	—
	—
	—
	359918,76
	2252961,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н652О
	—
	—
	—
	359921,29
	2252961,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1563

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:837 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1563 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1564



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н660О
	—
	—
	—
	359919,27
	2252997,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н661О
	—
	—
	—
	359919,27
	2253008,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н662О
	—
	—
	—
	359911,43
	2253008,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н663О
	—
	—
	—
	359911,43
	2252999,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н664О
	—
	—
	—
	359913,14
	2252999,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н665О
	—
	—
	—
	359913,14
	2252997,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н660О
	—
	—
	—
	359919,27
	2252997,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1564

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:839 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1564 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1565



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н678О
	—
	—
	—
	359906,70
	2253045,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н679О
	—
	—
	—
	359914,82
	2253047,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н680О
	—
	—
	—
	359913,01
	2253058,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н681О
	—
	—
	—
	359904,89
	2253057,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н678О
	—
	—
	—
	359906,70
	2253045,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1565

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:841 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 28

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1565 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1566



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1000О
	—
	—
	—
	359903,10
	2253137,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1001О
	—
	—
	—
	359912,01
	2253140,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1002О
	—
	—
	—
	359906,68
	2253157,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1003О
	—
	—
	—
	359897,77
	2253154,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1000О
	—
	—
	—
	359903,10
	2253137,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1566

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:844, 25:33:180112:845

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 30

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1566 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1567



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н984О
	—
	—
	—
	359856,35
	2253275,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н985О
	—
	—
	—
	359851,66
	2253286,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н986О
	—
	—
	—
	359845,15
	2253284,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н987О
	—
	—
	—
	359849,13
	2253274,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н988О
	—
	—
	—
	359851,24
	2253275,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н989О
	—
	—
	—
	359851,95
	2253273,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н984О
	—
	—
	—
	359856,35
	2253275,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1567

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:847 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 36

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1567 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1568



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н966О
	—
	—
	—
	359787,92
	2253396,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н967О
	—
	—
	—
	359791,65
	2253398,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н968О
	—
	—
	—
	359792,43
	2253396,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н969О
	—
	—
	—
	359796,52
	2253398,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н970О
	—
	—
	—
	359792,30
	2253407,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н971О
	—
	—
	—
	359784,48
	2253403,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н966О
	—
	—
	—
	359787,92
	2253396,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1568

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:854 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1568 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1571



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н692О
	—
	—
	—
	360094,20
	2252772,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н693О
	—
	—
	—
	360086,99
	2252781,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н694О
	—
	—
	—
	360079,91
	2252776,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н695О
	—
	—
	—
	360087,13
	2252766,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н692О
	—
	—
	—
	360094,20
	2252772,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1571

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:129 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, двлд. 11а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1571 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1572



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н688О
	—
	—
	—
	360154,60
	2252738,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н689О
	—
	—
	—
	360148,99
	2252750,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н690О
	—
	—
	—
	360142,92
	2252747,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н691О
	—
	—
	—
	360148,52
	2252735,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н688О
	—
	—
	—
	360154,60
	2252738,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1572

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:863 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1572 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1574



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1160О
	—
	—
	—
	360240,12
	2253368,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1161О
	—
	—
	—
	360233,60
	2253375,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1162О
	—
	—
	—
	360227,08
	2253368,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1163О
	—
	—
	—
	360233,61
	2253362,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1160О
	—
	—
	—
	360240,12
	2253368,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1574

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:875 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1574 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1575



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н888О
	—
	—
	—
	360205,12
	2253340,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н889О
	—
	—
	—
	360204,28
	2253340,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н890О
	—
	—
	—
	360205,46
	2253342,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н891О
	—
	—
	—
	360201,99
	2253345,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н892О
	—
	—
	—
	360193,19
	2253338,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н893О
	—
	—
	—
	360197,56
	2253333,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н888О
	—
	—
	—
	360205,12
	2253340,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1575

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:878 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1575 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1576



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н898О
	—
	—
	—
	360136,31
	2253315,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н899О
	—
	—
	—
	360133,47
	2253320,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н900О
	—
	—
	—
	360124,23
	2253314,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н901О
	—
	—
	—
	360127,06
	2253309,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н898О
	—
	—
	—
	360136,31
	2253315,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1576

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:880 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1576 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1577



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н906О
	—
	—
	—
	360041,35
	2253283,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н907О
	—
	—
	—
	360050,49
	2253286,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н908О
	—
	—
	—
	360047,32
	2253295,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н909О
	—
	—
	—
	360038,18
	2253292,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н906О
	—
	—
	—
	360041,35
	2253283,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1577

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:71 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 9а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1577 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1578



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1148О
	—
	—
	—
	360029,31
	2253278,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1149О
	—
	—
	—
	360025,10
	2253286,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1150О
	—
	—
	—
	360016,45
	2253282,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1151О
	—
	—
	—
	360020,68
	2253274,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1148О
	—
	—
	—
	360029,31
	2253278,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1578

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:883 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 9б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1578 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1579



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н910О
	—
	—
	—
	360008,21
	2253266,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н911О
	—
	—
	—
	360012,83
	2253269,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н912О
	—
	—
	—
	360007,98
	2253277,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н913О
	—
	—
	—
	360003,36
	2253275,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н910О
	—
	—
	—
	360008,21
	2253266,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1579

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:869 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1579 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1580



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н914О
	—
	—
	—
	359971,26
	2253249,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н915О
	—
	—
	—
	359967,41
	2253255,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н916О
	—
	—
	—
	359958,72
	2253249,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н917О
	—
	—
	—
	359962,56
	2253243,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н914О
	—
	—
	—
	359971,26
	2253249,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1580

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:142 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 13

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1580 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1581



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1140О
	—
	—
	—
	359996,91
	2253216,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1141О
	—
	—
	—
	360006,27
	2253223,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1142О
	—
	—
	—
	360002,80
	2253228,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1143О
	—
	—
	—
	359993,44
	2253221,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1140О
	—
	—
	—
	359996,91
	2253216,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1581

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:872 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1581 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1582



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1132О
	—
	—
	—
	359946,55
	2253183,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1133О
	—
	—
	—
	359943,08
	2253188,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1134О
	—
	—
	—
	359935,13
	2253183,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1135О
	—
	—
	—
	359938,60
	2253178,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1132О
	—
	—
	—
	359946,55
	2253183,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1582

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:876 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1582 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1594



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н726О
	—
	—
	—
	360300,26
	2253055,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н727О
	—
	—
	—
	360298,46
	2253064,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н728О
	—
	—
	—
	360292,51
	2253063,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н729О
	—
	—
	—
	360294,31
	2253053,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н726О
	—
	—
	—
	360300,26
	2253055,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1594

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:369 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1594 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1598



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н828О
	—
	—
	—
	360215,86
	2253542,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н829О
	—
	—
	—
	360212,39
	2253549,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н830О
	—
	—
	—
	360206,03
	2253546,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н831О
	—
	—
	—
	360209,50
	2253539,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н828О
	—
	—
	—
	360215,86
	2253542,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1598

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:372 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 22

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1598 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1600



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н824О
	—
	—
	—
	360193,76
	2253613,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н825О
	—
	—
	—
	360188,33
	2253623,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н826О
	—
	—
	—
	360182,06
	2253620,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н827О
	—
	—
	—
	360187,49
	2253610,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н824О
	—
	—
	—
	360193,76
	2253613,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1600

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:376 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1600 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1602



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н940О
	—
	—
	—
	359886,91
	2253386,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н941О
	—
	—
	—
	359893,45
	2253389,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н942О
	—
	—
	—
	359889,90
	2253397,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н943О
	—
	—
	—
	359887,32
	2253395,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н944О
	—
	—
	—
	359886,14
	2253398,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н945О
	—
	—
	—
	359882,19
	2253396,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н940О
	—
	—
	—
	359886,91
	2253386,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1602

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:88 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1602 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1603



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1010О
	—
	—
	—
	359950,78
	2253355,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1011О
	—
	—
	—
	359955,61
	2253359,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1012О
	—
	—
	—
	359954,64
	2253360,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1013О
	—
	—
	—
	359956,25
	2253361,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1014О
	—
	—
	—
	359953,86
	2253364,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1015О
	—
	—
	—
	359947,43
	2253359,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1010О
	—
	—
	—
	359950,78
	2253355,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1603

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:237 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1603 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1620



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н952О
	—
	—
	—
	359834,92
	2253458,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н953О
	—
	—
	—
	359843,21
	2253464,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н954О
	—
	—
	—
	359837,99
	2253471,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н955О
	—
	—
	—
	359829,73
	2253465,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н952О
	—
	—
	—
	359834,92
	2253458,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1620

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:234 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1620 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1624



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н101О
	—
	—
	—
	360102,26
	2252144,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н102О
	—
	—
	—
	360104,77
	2252150,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н103О
	—
	—
	—
	360099,36
	2252152,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н104О
	—
	—
	—
	360096,85
	2252146,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н101О
	—
	—
	—
	360102,26
	2252144,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1624

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4262, 25:33:180112:66

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 21

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1624 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1634



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н232О
	—
	—
	—
	360517,33
	2252697,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н233О
	—
	—
	—
	360532,33
	2252722,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н234О
	—
	—
	—
	360517,88
	2252731,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н235О
	—
	—
	—
	360502,95
	2252706,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н232О
	—
	—
	—
	360517,33
	2252697,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1634

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:993 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, зд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1634 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1642



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н868О
	—
	—
	—
	360066,57
	2253469,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н869О
	—
	—
	—
	360060,34
	2253476,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н870О
	—
	—
	—
	360055,39
	2253471,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н871О
	—
	—
	—
	360061,62
	2253464,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н868О
	—
	—
	—
	360066,57
	2253469,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1642

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:764 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 2б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1642 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1649



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н172О
	—
	—
	—
	360350,01
	2252381,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н173О
	—
	—
	—
	360346,78
	2252384,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н174О
	—
	—
	—
	360339,00
	2252377,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н175О
	—
	—
	—
	360342,23
	2252374,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н172О
	—
	—
	—
	360350,01
	2252381,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1649

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:755 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1649 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1653



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н29О
	—
	—
	—
	360211,84
	2252036,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н30О
	—
	—
	—
	360204,20
	2252050,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н31О
	—
	—
	—
	360148,57
	2252019,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н32О
	—
	—
	—
	360155,95
	2252005,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н29О
	—
	—
	—
	360211,84
	2252036,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1653

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:498 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 34

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1653 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1662



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н376О
	—
	—
	—
	359914,26
	2252497,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н377О
	—
	—
	—
	359912,27
	2252505,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н378О
	—
	—
	—
	359902,29
	2252503,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н379О
	—
	—
	—
	359904,29
	2252494,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н376О
	—
	—
	—
	359914,26
	2252497,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1662

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:866 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1662 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1663



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н776О
	—
	—
	—
	359555,56
	2254091,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н777О
	—
	—
	—
	359579,47
	2254116,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н778О
	—
	—
	—
	359571,05
	2254124,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н779О
	—
	—
	—
	359547,14
	2254099,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н776О
	—
	—
	—
	359555,56
	2254091,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1663

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:412 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 62

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1663 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1664



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1088О
	—
	—
	—
	359969,77
	2253900,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1089О
	—
	—
	—
	359977,63
	2253909,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1090О
	—
	—
	—
	359902,59
	2253978,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1091О
	—
	—
	—
	359894,72
	2253969,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1088О
	—
	—
	—
	359969,77
	2253900,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1664

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:402 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1664 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1665



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1076О
	—
	—
	—
	359893,83
	2253792,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1077О
	—
	—
	—
	359898,90
	2253802,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1078О
	—
	—
	—
	359807,31
	2253847,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1079О
	—
	—
	—
	359802,24
	2253836,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1076О
	—
	—
	—
	359893,83
	2253792,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1665

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:410 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 54

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1665 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1666



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н368О
	—
	—
	—
	359864,05
	2252535,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н369О
	—
	—
	—
	359860,37
	2252542,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н370О
	—
	—
	—
	359853,53
	2252538,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н371О
	—
	—
	—
	359857,21
	2252531,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н368О
	—
	—
	—
	359864,05
	2252535,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1666

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	незавершенное сооружение

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:865 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Читинская, соор. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1666 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1667



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1056О
	—
	—
	—
	360106,35
	2253801,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1057О
	—
	—
	—
	360114,45
	2253810,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1058О
	—
	—
	—
	360064,69
	2253858,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1059О
	—
	—
	—
	360056,59
	2253850,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1056О
	—
	—
	—
	360106,35
	2253801,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1667

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 40

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1667 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1671



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н768О
	—
	—
	—
	359541,72
	2254102,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н769О
	—
	—
	—
	359555,90
	2254117,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н770О
	—
	—
	—
	359508,78
	2254161,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н771О
	—
	—
	—
	359494,80
	2254146,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н772О
	—
	—
	—
	359504,55
	2254137,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н773О
	—
	—
	—
	359507,24
	2254140,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н774О
	—
	—
	—
	359534,33
	2254114,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н775О
	—
	—
	—
	359531,69
	2254111,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н768О
	—
	—
	—
	359541,72
	2254102,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1671

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:207 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, зд. 64

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1671 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1672



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н764О
	—
	—
	—
	359485,66
	2254157,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н765О
	—
	—
	—
	359491,01
	2254163,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н766О
	—
	—
	—
	359485,33
	2254168,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н767О
	—
	—
	—
	359479,97
	2254162,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н764О
	—
	—
	—
	359485,66
	2254157,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1672

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:207 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 64

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1672 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1684



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н442О
	—
	—
	—
	359969,37
	2252275,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н443О
	—
	—
	—
	359981,25
	2252279,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н444О
	—
	—
	—
	359976,78
	2252293,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н445О
	—
	—
	—
	359965,09
	2252289,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н442О
	—
	—
	—
	359969,37
	2252275,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1684

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:298 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1684 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1693



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н115О
	—
	—
	—
	360201,96
	2252236,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н116О
	—
	—
	—
	360206,03
	2252237,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н117О
	—
	—
	—
	360203,40
	2252243,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н118О
	—
	—
	—
	360199,31
	2252241,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н115О
	—
	—
	—
	360201,96
	2252236,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1693

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:964 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/89

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1693 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1695



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н256О
	—
	—
	—
	360403,23
	2252715,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н257О
	—
	—
	—
	360409,07
	2252722,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н258О
	—
	—
	—
	360392,62
	2252735,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н259О
	—
	—
	—
	360384,45
	2252725,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н260О
	—
	—
	—
	360389,05
	2252721,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н261О
	—
	—
	—
	360391,40
	2252724,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н256О
	—
	—
	—
	360403,23
	2252715,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1695

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:994 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, зд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1695 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1697



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н240О
	—
	—
	—
	360424,26
	2252777,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н241О
	—
	—
	—
	360443,76
	2252799,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н242О
	—
	—
	—
	360457,03
	2252787,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н243О
	—
	—
	—
	360468,05
	2252800,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н244О
	—
	—
	—
	360460,00
	2252807,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н245О
	—
	—
	—
	360457,06
	2252803,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н246О
	—
	—
	—
	360450,17
	2252809,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н247О
	—
	—
	—
	360459,05
	2252820,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н248О
	—
	—
	—
	360483,43
	2252799,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н249О
	—
	—
	—
	360491,03
	2252808,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н250О
	—
	—
	—
	360454,18
	2252839,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н251О
	—
	—
	—
	360410,74
	2252788,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н240О
	—
	—
	—
	360424,26
	2252777,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1697

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3636 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 6

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1697 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1701



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н528О
	—
	—
	—
	360186,23
	2252351,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н529О
	—
	—
	—
	360182,02
	2252360,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н530О
	—
	—
	—
	360171,28
	2252354,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н531О
	—
	—
	—
	360175,50
	2252346,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н528О
	—
	—
	—
	360186,23
	2252351,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1701

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:196 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, двлд. 11/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1701 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1702



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н81О
	—
	—
	—
	360087,89
	2252252,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н82О
	—
	—
	—
	360084,24
	2252260,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н83О
	—
	—
	—
	360063,78
	2252252,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н84О
	—
	—
	—
	360067,42
	2252243,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н81О
	—
	—
	—
	360087,89
	2252252,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1702

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, д. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1702 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1708



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1016О
	—
	—
	—
	359956,82
	2253400,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1017О
	—
	—
	—
	359964,06
	2253406,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1018О
	—
	—
	—
	359960,31
	2253410,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1019О
	—
	—
	—
	359953,08
	2253404,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1016О
	—
	—
	—
	359956,82
	2253400,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1708

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:239 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, пер. Восточный, д. 5

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1708 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1710



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1092О
	—
	—
	—
	359969,87
	2254024,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1093О
	—
	—
	—
	359981,11
	2254036,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1094О
	—
	—
	—
	359958,32
	2254057,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1095О
	—
	—
	—
	359947,08
	2254045,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1092О
	—
	—
	—
	359969,87
	2254024,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1710

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4247 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 42а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1710 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1717



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н744О
	—
	—
	—
	360296,82
	2253136,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н745О
	—
	—
	—
	360296,71
	2253142,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н746О
	—
	—
	—
	360287,57
	2253142,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н747О
	—
	—
	—
	360287,68
	2253136,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н744О
	—
	—
	—
	360296,82
	2253136,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1717

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:411 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1717 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1721



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1060О
	—
	—
	—
	359989,26
	2253889,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1061О
	—
	—
	—
	359991,05
	2253891,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1062О
	—
	—
	—
	359989,77
	2253892,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1063О
	—
	—
	—
	359991,96
	2253895,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1064О
	—
	—
	—
	359984,69
	2253901,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1065О
	—
	—
	—
	359981,55
	2253898,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1066О
	—
	—
	—
	359980,52
	2253899,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1067О
	—
	—
	—
	359978,69
	2253897,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1068О
	—
	—
	—
	359979,72
	2253896,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1069О
	—
	—
	—
	359977,51
	2253894,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1070О
	—
	—
	—
	359984,79
	2253887,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1071О
	—
	—
	—
	359987,99
	2253890,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1060О
	—
	—
	—
	359989,26
	2253889,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1721

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:152 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, влд. 44а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1721 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1723



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н718О
	—
	—
	—
	360358,69
	2252974,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н719О
	—
	—
	—
	360345,96
	2252992,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н720О
	—
	—
	—
	360337,41
	2252986,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н721О
	—
	—
	—
	360350,15
	2252968,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н718О
	—
	—
	—
	360358,69
	2252974,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1723

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:435 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1723 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1725



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н186О
	—
	—
	—
	360600,31
	2252422,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н187О
	—
	—
	—
	360614,63
	2252437,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н188О
	—
	—
	—
	360608,85
	2252443,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н189О
	—
	—
	—
	360610,88
	2252445,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н190О
	—
	—
	—
	360596,84
	2252458,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н191О
	—
	—
	—
	360579,16
	2252439,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н192О
	—
	—
	—
	360584,10
	2252434,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н193О
	—
	—
	—
	360582,38
	2252432,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н194О
	—
	—
	—
	360587,39
	2252428,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н195О
	—
	—
	—
	360589,47
	2252430,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н196О
	—
	—
	—
	360593,77
	2252426,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н197О
	—
	—
	—
	360594,96
	2252427,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н186О
	—
	—
	—
	360600,31
	2252422,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1725

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1050 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1725 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1728



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н222О
	—
	—
	—
	360424,71
	2252504,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н223О
	—
	—
	—
	360422,30
	2252529,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н224О
	—
	—
	—
	360409,19
	2252528,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н225О
	—
	—
	—
	360411,60
	2252502,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н222О
	—
	—
	—
	360424,71
	2252504,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1728

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:984 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1728 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1729



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н226О
	—
	—
	—
	360450,12
	2252581,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н227О
	—
	—
	—
	360473,37
	2252591,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н228О
	—
	—
	—
	360462,24
	2252618,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н229О
	—
	—
	—
	360456,85
	2252616,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н230О
	—
	—
	—
	360450,48
	2252631,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н231О
	—
	—
	—
	360432,32
	2252623,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н226О
	—
	—
	—
	360450,12
	2252581,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1729

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1055, 25:33:180112:1032

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1729 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1730



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н218О
	—
	—
	—
	360425,19
	2252448,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н219О
	—
	—
	—
	360440,08
	2252464,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н220О
	—
	—
	—
	360431,20
	2252472,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н221О
	—
	—
	—
	360416,13
	2252457,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н218О
	—
	—
	—
	360425,19
	2252448,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1730

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3331 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1730 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1732



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н198О
	—
	—
	—
	360580,51
	2252443,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н199О
	—
	—
	—
	360593,48
	2252457,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н200О
	—
	—
	—
	360581,46
	2252468,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н201О
	—
	—
	—
	360568,49
	2252454,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н198О
	—
	—
	—
	360580,51
	2252443,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1732

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3650 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1732 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1738



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1028О
	—
	—
	—
	360021,69
	2253784,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1029О
	—
	—
	—
	360039,15
	2253804,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1030О
	—
	—
	—
	360028,00
	2253814,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1031О
	—
	—
	—
	360021,15
	2253806,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1032О
	—
	—
	—
	360012,59
	2253814,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1033О
	—
	—
	—
	360019,58
	2253821,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1034О
	—
	—
	—
	360008,36
	2253831,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1035О
	—
	—
	—
	360001,50
	2253824,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1036О
	—
	—
	—
	359992,91
	2253832,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1037О
	—
	—
	—
	359999,64
	2253839,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1038О
	—
	—
	—
	359988,74
	2253849,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1039О
	—
	—
	—
	359971,56
	2253830,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1040О
	—
	—
	—
	359982,41
	2253820,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1041О
	—
	—
	—
	359988,80
	2253827,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1042О
	—
	—
	—
	359997,70
	2253820,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1043О
	—
	—
	—
	359985,05
	2253805,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1044О
	—
	—
	—
	359980,38
	2253809,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1045О
	—
	—
	—
	359970,80
	2253798,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1046О
	—
	—
	—
	359991,53
	2253780,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1047О
	—
	—
	—
	360001,31
	2253791,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1048О
	—
	—
	—
	359996,51
	2253796,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1049О
	—
	—
	—
	360008,60
	2253809,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1050О
	—
	—
	—
	360017,33
	2253802,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1051О
	—
	—
	—
	360010,53
	2253794,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1028О
	—
	—
	—
	360021,69
	2253784,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1738

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1033 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, зд. 52

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1738 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1739



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1096О
	—
	—
	—
	359956,20
	2253973,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1097О
	—
	—
	—
	359976,21
	2253995,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1098О
	—
	—
	—
	359963,92
	2254006,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1099О
	—
	—
	—
	359943,90
	2253984,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1096О
	—
	—
	—
	359956,20
	2253973,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1739

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4245 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 42б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1739 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1744



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н532О
	—
	—
	—
	360196,99
	2252356,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н533О
	—
	—
	—
	360192,83
	2252365,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н534О
	—
	—
	—
	360182,07
	2252360,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н535О
	—
	—
	—
	360186,23
	2252351,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н532О
	—
	—
	—
	360196,99
	2252356,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1744

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:188 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, двлд. 11/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1744 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1749



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н33О
	—
	—
	—
	360225,13
	2252052,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н34О
	—
	—
	—
	360308,31
	2252097,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н35О
	—
	—
	—
	360302,05
	2252109,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н36О
	—
	—
	—
	360218,48
	2252064,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н33О
	—
	—
	—
	360225,13
	2252052,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1749

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:499 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 36

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1749 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1752



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1752

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, зд. 50

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1752 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1753



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н730О
	—
	—
	—
	360296,33
	2253091,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н731О
	—
	—
	—
	360298,38
	2253100,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н732О
	—
	—
	—
	360292,29
	2253102,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н733О
	—
	—
	—
	360290,24
	2253092,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н730О
	—
	—
	—
	360296,33
	2253091,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1753

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:388 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1753 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1754



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н748О
	—
	—
	—
	360302,83
	2253184,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н749О
	—
	—
	—
	360303,46
	2253192,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н750О
	—
	—
	—
	360297,57
	2253193,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н751О
	—
	—
	—
	360296,94
	2253185,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н748О
	—
	—
	—
	360302,83
	2253184,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1754

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:36 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1754 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1757



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1152О
	—
	—
	—
	360151,11
	2253290,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1153О
	—
	—
	—
	360147,70
	2253295,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1154О
	—
	—
	—
	360140,25
	2253289,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1155О
	—
	—
	—
	360143,66
	2253285,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1152О
	—
	—
	—
	360151,11
	2253290,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1757

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:881 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1757 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1764



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1112О
	—
	—
	—
	359880,27
	2253459,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1113О
	—
	—
	—
	359883,08
	2253461,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1114О
	—
	—
	—
	359884,27
	2253460,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1115О
	—
	—
	—
	359887,60
	2253462,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1116О
	—
	—
	—
	359888,79
	2253461,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1117О
	—
	—
	—
	359891,96
	2253463,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1118О
	—
	—
	—
	359879,89
	2253479,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1119О
	—
	—
	—
	359876,90
	2253477,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1120О
	—
	—
	—
	359875,27
	2253479,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1121О
	—
	—
	—
	359868,94
	2253474,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1112О
	—
	—
	—
	359880,27
	2253459,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1764

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:231, 25:33:180112:232

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1764 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1780



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н182О
	—
	—
	—
	360538,21
	2252342,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н183О
	—
	—
	—
	360536,40
	2252349,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н184О
	—
	—
	—
	360526,19
	2252346,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н185О
	—
	—
	—
	360528,00
	2252339,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н182О
	—
	—
	—
	360538,21
	2252342,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1780

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:508 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 52, кв. 2

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	кв. 2

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1780 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1797



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н487О
	—
	—
	—
	360133,85
	2252434,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н490О
	—
	—
	—
	360133,11
	2252436,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н491О
	—
	—
	—
	360135,23
	2252437,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н492О
	—
	—
	—
	360132,60
	2252443,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н493О
	—
	—
	—
	360121,83
	2252439,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н488О
	—
	—
	—
	360125,17
	2252431,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н487О
	—
	—
	—
	360133,85
	2252434,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1797

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4199, 25:33:180112:4198, 25:33:180112:284

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 10/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1797 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1798



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н484О
	—
	—
	—
	360139,05
	2252427,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н485О
	—
	—
	—
	360136,78
	2252433,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н486О
	—
	—
	—
	360134,74
	2252432,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н487О
	—
	—
	—
	360133,85
	2252434,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н488О
	—
	—
	—
	360125,17
	2252431,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н489О
	—
	—
	—
	360128,36
	2252423,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н484О
	—
	—
	—
	360139,05
	2252427,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1798

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:284, 25:33:180112:4199, 25:33:180112:4198

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 10/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1798 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2525



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н177О
	—
	—
	—
	360494,44
	2252329,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н180О
	—
	—
	—
	360492,20
	2252337,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н181О
	—
	—
	—
	360482,46
	2252334,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н178О
	—
	—
	—
	360484,70
	2252327,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н177О
	—
	—
	—
	360494,44
	2252329,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2525

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4270, 25:33:180112:4266

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 50, кв. 2

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	кв. 2

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2525 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2526



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н176О
	—
	—
	—
	360496,68
	2252322,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н177О
	—
	—
	—
	360494,44
	2252329,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н178О
	—
	—
	—
	360484,70
	2252327,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н179О
	—
	—
	—
	360486,94
	2252319,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н176О
	—
	—
	—
	360496,68
	2252322,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2526

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4266 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 50, кв. 1

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	кв. 1

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2526 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2560



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н516О
	—
	—
	—
	360124,11
	2252278,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н517О
	—
	—
	—
	360135,66
	2252283,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н518О
	—
	—
	—
	360132,83
	2252289,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н519О
	—
	—
	—
	360121,28
	2252284,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н516О
	—
	—
	—
	360124,11
	2252278,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2560

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:735 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, д. 5/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2560 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2561



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н519О
	—
	—
	—
	360121,28
	2252284,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н518О
	—
	—
	—
	360132,83
	2252289,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н520О
	—
	—
	—
	360130,00
	2252295,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н521О
	—
	—
	—
	360118,46
	2252290,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н519О
	—
	—
	—
	360121,28
	2252284,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2561

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:734 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, д. 5/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2561 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3338



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1024О
	—
	—
	—
	359958,80
	2253681,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1025О
	—
	—
	—
	359890,72
	2253756,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1026О
	—
	—
	—
	359882,10
	2253748,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1027О
	—
	—
	—
	359950,17
	2253673,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1024О
	—
	—
	—
	359958,80
	2253681,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3338

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:772 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, д. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3338 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3436



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н792О
	—
	—
	—
	359636,94
	2253925,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н793О
	—
	—
	—
	359635,50
	2253929,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н794О
	—
	—
	—
	359627,82
	2253926,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н795О
	—
	—
	—
	359629,27
	2253922,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н792О
	—
	—
	—
	359636,94
	2253925,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3436

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, д.74, гараж 68

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3436 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3437



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н788О
	—
	—
	—
	359619,23
	2253925,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н789О
	—
	—
	—
	359617,64
	2253929,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н790О
	—
	—
	—
	359610,09
	2253925,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н791О
	—
	—
	—
	359611,69
	2253922,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н788О
	—
	—
	—
	359619,23
	2253925,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3437

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1071 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, д.74, гараж 31

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3437 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3438



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н61О
	—
	—
	—
	360046,60
	2252191,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н62О
	—
	—
	—
	360044,10
	2252198,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н63О
	—
	—
	—
	360039,90
	2252196,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н64О
	—
	—
	—
	360042,39
	2252190,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н61О
	—
	—
	—
	360046,60
	2252191,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3438

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1059 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 40

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3438 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3439



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	—
	—
	—
	360360,93
	2252228,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н143О
	—
	—
	—
	360366,39
	2252233,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н144О
	—
	—
	—
	360364,05
	2252236,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н145О
	—
	—
	—
	360358,60
	2252232,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н142О
	—
	—
	—
	360360,93
	2252228,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3439

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 40

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3439 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3440



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н138О
	—
	—
	—
	360336,48
	2252252,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н139О
	—
	—
	—
	360334,16
	2252255,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н140О
	—
	—
	—
	360329,43
	2252251,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н141О
	—
	—
	—
	360331,75
	2252248,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н138О
	—
	—
	—
	360336,48
	2252252,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3440

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1068 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, д.40, гараж 17

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3440 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3441



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н134О
	—
	—
	—
	360319,61
	2252262,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н135О
	—
	—
	—
	360325,20
	2252266,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н136О
	—
	—
	—
	360322,67
	2252269,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н137О
	—
	—
	—
	360317,07
	2252265,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н134О
	—
	—
	—
	360319,61
	2252262,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3441

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:998 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 40

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3441 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3442



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н119О
	—
	—
	—
	360209,05
	2252230,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н120О
	—
	—
	—
	360213,09
	2252232,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н121О
	—
	—
	—
	360210,52
	2252238,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н122О
	—
	—
	—
	360210,27
	2252239,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н123О
	—
	—
	—
	360206,21
	2252237,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н124О
	—
	—
	—
	360206,47
	2252236,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н119О
	—
	—
	—
	360209,05
	2252230,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3442

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:159 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/99

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3442 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3443



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н125О
	—
	—
	—
	360213,91
	2252240,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н126О
	—
	—
	—
	360213,62
	2252241,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н127О
	—
	—
	—
	360211,15
	2252246,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н128О
	—
	—
	—
	360207,54
	2252245,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н122О
	—
	—
	—
	360210,27
	2252239,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н129О
	—
	—
	—
	360213,51
	2252240,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н125О
	—
	—
	—
	360213,91
	2252240,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3443

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3823 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/95

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3443 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3444



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	—
	—
	—
	360174,16
	2252196,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	1
	—
	—
	—
	360171,69
	2252202,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н109О
	—
	—
	—
	360167,92
	2252200,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н110О
	—
	—
	—
	360170,52
	2252194,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	2
	—
	—
	—
	360174,16
	2252196,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3444

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1060 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/128

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3444 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3445



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н111О
	—
	—
	—
	360188,19
	2252221,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н112О
	—
	—
	—
	360185,71
	2252227,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н113О
	—
	—
	—
	360181,51
	2252225,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н114О
	—
	—
	—
	360184,03
	2252219,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н111О
	—
	—
	—
	360188,19
	2252221,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3445

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/105

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3445 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3446



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н97О
	—
	—
	—
	360089,04
	2252179,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н98О
	—
	—
	—
	360086,35
	2252185,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н99О
	—
	—
	—
	360083,01
	2252184,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н100О
	—
	—
	—
	360085,73
	2252177,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н97О
	—
	—
	—
	360089,04
	2252179,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3446

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1028 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3446 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3447



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н23О
	—
	—
	—
	360118,35
	2252087,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н24О
	—
	—
	—
	360116,14
	2252091,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н25О
	—
	—
	—
	360111,44
	2252088,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н26О
	—
	—
	—
	360110,57
	2252087,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н27О
	—
	—
	—
	360112,90
	2252084,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н28О
	—
	—
	—
	360113,75
	2252084,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н23О
	—
	—
	—
	360118,35
	2252087,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3447

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3668 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3447 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3448



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н17О
	—
	—
	—
	360100,48
	2252075,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н18О
	—
	—
	—
	360099,96
	2252076,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н19О
	—
	—
	—
	360096,76
	2252081,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н20О
	—
	—
	—
	360091,31
	2252077,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н21О
	—
	—
	—
	360094,48
	2252072,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н22О
	—
	—
	—
	360095,01
	2252071,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н17О
	—
	—
	—
	360100,48
	2252075,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3448

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1058 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3448 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3450



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н73О
	—
	—
	—
	359990,97
	2252226,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н74О
	—
	—
	—
	359988,79
	2252230,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н75О
	—
	—
	—
	359981,52
	2252225,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н76О
	—
	—
	—
	359983,71
	2252222,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н73О
	—
	—
	—
	359990,97
	2252226,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3450

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1051 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 27/18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3450 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3453



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н524О
	—
	—
	—
	360093,88
	2252301,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н523О
	—
	—
	—
	360104,24
	2252304,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н526О
	—
	—
	—
	360102,31
	2252311,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н527О
	—
	—
	—
	360091,90
	2252308,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н524О
	—
	—
	—
	360093,88
	2252301,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3453

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:194 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, д.74, гараж 173

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3453 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3454



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н784О
	—
	—
	—
	359590,18
	2253993,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н785О
	—
	—
	—
	359588,56
	2253997,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н786О
	—
	—
	—
	359581,14
	2253994,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н787О
	—
	—
	—
	359582,69
	2253990,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н784О
	—
	—
	—
	359590,18
	2253993,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3454

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, 74, гараж 16

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3454 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3455



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н780О
	—
	—
	—
	359578,18
	2253977,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н781О
	—
	—
	—
	359576,56
	2253981,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н782О
	—
	—
	—
	359569,14
	2253977,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н783О
	—
	—
	—
	359570,69
	2253974,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н780О
	—
	—
	—
	359578,18
	2253977,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3455

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3329 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, 74, гараж 15

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3455 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3456



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н596О
	—
	—
	—
	359923,97
	2252854,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н597О
	—
	—
	—
	359923,97
	2252869,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н598О
	—
	—
	—
	359915,67
	2252869,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н599О
	—
	—
	—
	359915,72
	2252854,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н596О
	—
	—
	—
	359923,97
	2252854,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3456

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:43 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Чехова, д.16

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3456 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3466



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н956О
	—
	—
	—
	359818,90
	2253479,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н957О
	—
	—
	—
	359825,72
	2253485,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н958О
	—
	—
	—
	359817,14
	2253494,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н959О
	—
	—
	—
	359810,33
	2253488,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н956О
	—
	—
	—
	359818,90
	2253479,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3466

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:14 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3466 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3470



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н804О
	—
	—
	—
	359682,85
	2253950,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н805О
	—
	—
	—
	359681,50
	2253954,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н806О
	—
	—
	—
	359675,85
	2253952,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н807О
	—
	—
	—
	359674,45
	2253951,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н808О
	—
	—
	—
	359675,77
	2253947,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н809О
	—
	—
	—
	359676,97
	2253948,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н810О
	—
	—
	—
	359677,17
	2253948,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н811О
	—
	—
	—
	359681,76
	2253950,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н804О
	—
	—
	—
	359682,85
	2253950,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3470

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3334 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова, д.74, строен.174

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3470 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3472



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1122О
	—
	—
	—
	359900,43
	2253439,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1123О
	—
	—
	—
	359895,35
	2253447,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1124О
	—
	—
	—
	359891,01
	2253444,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1125О
	—
	—
	—
	359895,00
	2253438,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1126О
	—
	—
	—
	359894,62
	2253438,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1127О
	—
	—
	—
	359895,75
	2253436,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1122О
	—
	—
	—
	359900,43
	2253439,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3472

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4190 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Восточный, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3472 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3473



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н418О
	—
	—
	—
	359950,67
	2252389,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н419О
	—
	—
	—
	359948,21
	2252400,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н420О
	—
	—
	—
	359927,70
	2252395,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н421О
	—
	—
	—
	359930,16
	2252384,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н418О
	—
	—
	—
	359950,67
	2252389,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3473

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:297 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 23

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3473 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3474



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3474

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, д.40

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3474 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3477



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н872О
	—
	—
	—
	360044,56
	2253483,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н873О
	—
	—
	—
	360049,84
	2253489,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н874О
	—
	—
	—
	360040,22
	2253498,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н875О
	—
	—
	—
	360034,95
	2253492,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н872О
	—
	—
	—
	360044,56
	2253483,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3477

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:768 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3477 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3479



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н384О
	—
	—
	—
	360020,30
	2252548,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н385О
	—
	—
	—
	360015,90
	2252556,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н386О
	—
	—
	—
	360011,10
	2252553,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н387О
	—
	—
	—
	360011,96
	2252552,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н388О
	—
	—
	—
	360004,19
	2252548,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н389О
	—
	—
	—
	360007,73
	2252541,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н384О
	—
	—
	—
	360020,30
	2252548,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3479

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:64 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3479 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3482



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н202О
	—
	—
	—
	360565,00
	2252410,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н203О
	—
	—
	—
	360567,67
	2252413,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н204О
	—
	—
	—
	360568,48
	2252413,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н205О
	—
	—
	—
	360571,45
	2252416,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н206О
	—
	—
	—
	360570,72
	2252416,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н207О
	—
	—
	—
	360571,79
	2252418,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н208О
	—
	—
	—
	360572,45
	2252417,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н209О
	—
	—
	—
	360580,40
	2252426,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н210О
	—
	—
	—
	360579,30
	2252427,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н211О
	—
	—
	—
	360578,69
	2252426,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н212О
	—
	—
	—
	360524,47
	2252477,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н213О
	—
	—
	—
	360510,67
	2252463,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н214О
	—
	—
	—
	360537,17
	2252437,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н215О
	—
	—
	—
	360536,48
	2252437,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н216О
	—
	—
	—
	360542,88
	2252430,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н217О
	—
	—
	—
	360543,56
	2252431,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н202О
	—
	—
	—
	360565,00
	2252410,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3482

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:958 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 54

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3482 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3484



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н252О
	—
	—
	—
	360429,06
	2252733,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н253О
	—
	—
	—
	360439,71
	2252746,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н254О
	—
	—
	—
	360424,73
	2252759,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н255О
	—
	—
	—
	360414,08
	2252747,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н252О
	—
	—
	—
	360429,06
	2252733,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3484

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:994 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Лазо, 4

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3484 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3485



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	—
	—
	—
	359999,42
	2252213,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н66О
	—
	—
	—
	359997,57
	2252216,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н67О
	—
	—
	—
	359990,30
	2252212,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н68О
	—
	—
	—
	359992,16
	2252209,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н65О
	—
	—
	—
	359999,42
	2252213,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3485

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:163 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ручейная, 27

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3485 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3492



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	360351,59
	2252253,54
	—
	360351,59
	2252253,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	4
	360349,27
	2252256,49
	—
	360349,27
	2252256,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	5
	360343,01
	2252251,59
	—
	360343,01
	2252251,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	6
	360345,33
	2252248,64
	—
	360345,33
	2252248,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	3
	360351,59
	2252253,54
	—
	360351,59
	2252253,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3492

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1038 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, д.40

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3492 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3494



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н682О
	—
	—
	—
	359953,11
	2253023,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н683О
	—
	—
	—
	359952,86
	2253039,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н684О
	—
	—
	—
	359942,29
	2253038,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н685О
	—
	—
	—
	359942,45
	2253028,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н686О
	—
	—
	—
	359947,34
	2253029,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н687О
	—
	—
	—
	359947,43
	2253022,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н682О
	—
	—
	—
	359953,11
	2253023,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3494

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:840 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 27

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3494 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3495



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н402О
	—
	—
	—
	360058,21
	2252454,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н403О
	—
	—
	—
	360053,97
	2252464,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н404О
	—
	—
	—
	360050,40
	2252462,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н405О
	—
	—
	—
	360050,84
	2252461,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н406О
	—
	—
	—
	360043,07
	2252458,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н407О
	—
	—
	—
	360046,79
	2252449,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н402О
	—
	—
	—
	360058,21
	2252454,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3495

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:832 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чехова, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3495 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3496



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н812О
	—
	—
	—
	359670,39
	2253988,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н813О
	—
	—
	—
	359669,02
	2253992,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н814О
	—
	—
	—
	359663,38
	2253990,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н815О
	—
	—
	—
	359664,73
	2253986,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н812О
	—
	—
	—
	359670,39
	2253988,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3496

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3335 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3496 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3497



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н446О
	—
	—
	—
	359927,23
	2252349,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н447О
	—
	—
	—
	359934,53
	2252352,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н448О
	—
	—
	—
	359932,20
	2252357,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н449О
	—
	—
	—
	359924,90
	2252354,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н446О
	—
	—
	—
	359927,23
	2252349,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3497

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:294 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3497 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3498



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н332О
	—
	—
	—
	360164,42
	2252488,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н333О
	—
	—
	—
	360170,17
	2252491,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н334О
	—
	—
	—
	360164,77
	2252502,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н335О
	—
	—
	—
	360159,02
	2252499,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н332О
	—
	—
	—
	360164,42
	2252488,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3498

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Н.И. Белинского, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3498 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3508



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н105О
	—
	—
	—
	360122,29
	2252182,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н106О
	—
	—
	—
	360127,28
	2252184,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н107О
	—
	—
	—
	360124,62
	2252190,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н108О
	—
	—
	—
	360119,65
	2252188,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н105О
	—
	—
	—
	360122,29
	2252182,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3508

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/119

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3508 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3513



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н522О
	—
	—
	—
	360106,19
	2252298,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н523О
	—
	—
	—
	360104,24
	2252304,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н524О
	—
	—
	—
	360093,88
	2252301,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н525О
	—
	—
	—
	360095,91
	2252294,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н522О
	—
	—
	—
	360106,19
	2252298,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3513

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:195 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Русская, двлд. 7/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3513 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3515



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1164О
	—
	—
	—
	360103,78
	2253257,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1165О
	—
	—
	—
	360111,20
	2253262,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1166О
	—
	—
	—
	360108,11
	2253267,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1167О
	—
	—
	—
	360100,69
	2253262,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1164О
	—
	—
	—
	360103,78
	2253257,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3515

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:867 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Шурфовая, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3515 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3517



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н69О
	—
	—
	—
	359992,93
	2252223,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н70О
	—
	—
	—
	359991,08
	2252226,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н71О
	—
	—
	—
	359983,80
	2252222,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н72О
	—
	—
	—
	359985,67
	2252219,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н69О
	—
	—
	—
	359992,93
	2252223,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3517

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 27/20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3517 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3523



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н89О
	—
	—
	—
	360068,80
	2252179,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н90О
	—
	—
	—
	360065,88
	2252186,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н91О
	—
	—
	—
	360061,84
	2252184,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н92О
	—
	—
	—
	360064,77
	2252177,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н89О
	—
	—
	—
	360068,80
	2252179,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3523

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1052 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/75

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3523 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3524



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н93О
	—
	—
	—
	360084,01
	2252185,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н94О
	—
	—
	—
	360087,64
	2252187,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н95О
	—
	—
	—
	360085,23
	2252192,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н96О
	—
	—
	—
	360081,58
	2252191,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н93О
	—
	—
	—
	360084,01
	2252185,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3524

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3749 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 25/84

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3524 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3604



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н37О
	—
	—
	—
	360157,03
	2252132,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н38О
	—
	—
	—
	360157,26
	2252142,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н39О
	—
	—
	—
	360146,88
	2252142,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н40О
	—
	—
	—
	360146,64
	2252132,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н37О
	—
	—
	—
	360157,03
	2252132,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3604

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:742 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3604 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3639



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н77О
	—
	—
	—
	360016,38
	2252224,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н78О
	—
	—
	—
	360015,11
	2252228,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н79О
	—
	—
	—
	360007,91
	2252226,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н80О
	—
	—
	—
	360009,16
	2252222,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н77О
	—
	—
	—
	360016,38
	2252224,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3639

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3612 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ручейная, зд. 27/29

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3639 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3641



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н800О
	—
	—
	—
	359656,16
	2253927,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н801О
	—
	—
	—
	359653,82
	2253932,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н802О
	—
	—
	—
	359644,66
	2253928,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н803О
	—
	—
	—
	359647,03
	2253923,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н800О
	—
	—
	—
	359656,16
	2253927,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3641

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4295 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, 74

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3641 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3649



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н796О
	—
	—
	—
	359639,09
	2253920,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н797О
	—
	—
	—
	359637,14
	2253925,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н798О
	—
	—
	—
	359630,03
	2253922,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н799О
	—
	—
	—
	359631,98
	2253917,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н796О
	—
	—
	—
	359639,09
	2253920,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3649

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3430 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, зд. 74

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3649 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:4188



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25:33:180112:4188(8/8)

	н426О
	—
	—
	—
	360003,75
	2252257,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н427О
	—
	—
	—
	360049,67
	2252278,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н428О
	—
	—
	—
	360054,41
	2252284,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н429О
	—
	—
	—
	360052,79
	2252302,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н430О
	—
	—
	—
	360043,41
	2252298,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н431О
	—
	—
	—
	360037,54
	2252301,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н432О
	—
	—
	—
	360034,53
	2252303,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н433О
	—
	—
	—
	360034,48
	2252303,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н434О
	—
	—
	—
	360032,59
	2252304,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н435О
	—
	—
	—
	360030,69
	2252301,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н436О
	—
	—
	—
	360031,53
	2252296,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н437О
	—
	—
	—
	360019,83
	2252292,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н438О
	—
	—
	—
	360019,16
	2252295,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н439О
	—
	—
	—
	360016,83
	2252302,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н440О
	—
	—
	—
	359991,90
	2252305,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н441О
	—
	—
	—
	359995,81
	2252288,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н426О
	—
	—
	—
	360003,75
	2252257,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(1/8)

	7
	359969,52
	2252320,20
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	8
	359974,43
	2252312,88
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	9
	360019,06
	2252302,74
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	10
	360054,22
	2252295,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	11
	360051,28
	2252265,26
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	12
	360063,96
	2252252,74
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(2/8)

	11
	360051,28
	2252265,26
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	13
	360040,12
	2252262,73
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(3/8)

	11
	360051,28
	2252265,26
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	14
	360005,37
	2252257,67
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	15
	359976,89
	2252278,01
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(4/8)

	16
	360042,51
	2252313,96
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	10
	360054,22
	2252295,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	17
	360035,24
	2252288,34
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(5/8)

	14
	360005,37
	2252257,67
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	18
	360021,55
	2252284,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(6/8)

	10
	360054,22
	2252295,54
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	19
	360090,12
	2252313,50
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	20
	360097,49
	2252310,28
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	25:33:180112:4188(7/8)

	19
	360090,12
	2252313,50
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	21
	360130,42
	2252329,86
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	22
	360135,21
	2252325,01
	—
	—
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:4188

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	сооружение

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Российская Федерация, Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, от КТП 148 ул. Русская

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:4188 :

	1.
	—





	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке







	[bookmark: Чертеж_земельных_участков]Основной лист
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03459728.emf] 

	Масштаб 1: 6586

	Условные обозначения:

	[image: Прямоугольник со сплошной зелёной линией 0,5 пунктов]
	– область выносного листа,

	[image: Зелёное число 12 пт]
	– номер выносного листа.

	Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.






	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков








	Выносной лист №1

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03464927.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №2

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03464691.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №3

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03464451.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №4

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03464208.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №5

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03463979.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №6

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03463747.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №7

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03463513.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №8

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03463279.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №9

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03462996.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №10

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03462764.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №11

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03462539.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №12

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03462310.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №13

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03462079.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №14

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03461849.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №15

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03461620.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №16

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03461397.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №17

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03461167.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №18

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03460938.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №19

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03460713.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №20

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03460484.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №21

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03460253.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №22

	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03460025.emf] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



	Условные обозначения:

	[image: Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов]
	– существующая часть границы земельного участка,

	[image: Сплошная красная линия 0,5 пунктов]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– характерная точка контура здания,


`



	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков




	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03465157.emf] 

	[bookmark: Схема_геодезических_построений]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.






	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема геодезических построений







	Условные обозначения:

	[image: существующая часть контура здания]
	– существующая часть границы земельного участка,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,
	
	

	– характерная точка контура здания,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный надземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	

	– пункт государственной геодезической сети,
	
	

	– пункт опорной межевой сети,

	

	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	
	

	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

	[image: черный квадрат заполненный]
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части
	
	[image: Черная окружность 3 мм]
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части
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