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	Содержание








	Пояснительная записка

	[bookmark: Пояснительная_записка][bookmark: _GoBack]1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Приморский край, г. Партизанск, кадастровый квартал 25:33:180112 (Часть 2)
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 №321-20-2026-006

	3. Дата подготовки карты-плана территории 21 июля 2026 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Управление Росреестра по Приморскому краю

	
	основной государственный регистрационный номер:  1042504382931

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  2540108490

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  25_upr@rosreestr.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании Роскадастр по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Фадеева Алина Чельениевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 149-988-747 64

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2254  27 июня 2022 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 89098037226

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2., ecspa@ya.ru



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	02.07.2026
	КУВИ-001/2026-88905986
	Кадастровый план территории
	—



	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. Заключение кадастрового инженера
Карта (план) территории подготовлен кадастровым инженером – Фадеевой Алиной Чельениевной, кадастровый инженер, является членом саморегулируемой организации "Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" СНИЛС кадастрового инженера 149-988-747 64.  Работы выполнены от филиала публично-правовой компании Роскадастр по Приморскому краю, юридический адрес: 690063, Приморский край, ГО Владивостокский, г Владивосток, ул. Приморская, д. 2., контактный номер: 8-909-803-72-26 эл. адрес: filial@25.kadastr.ru.
Данный карта(план) по выполнению комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала № 25:33:180112 выполнен на основании Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006. Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление Росреестра по Приморскому краю.
При подготовке карта-плана были использованы сведения единого государственного кадастра недвижимости. В начале выполнения работ была проведена верификация сведений об объектах недвижимости сведения, о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН).
XML-схема, подготовлена с помощью программного средства ПКЗО 5.7.12. При выполнении работ было использовано спутниково-геодезическое оборудование: Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCei30 (Заводской номер 3485716), номер свидетельства о поверке С-ГСХ/10-10-2025/473025781 до 09.10.2026, аппаратура геодезическая спутниковая PrinCei50 (Заводской номер 3497035), номер свидетельства о поверке С-ГСХ/10-10-2025/473025780 до 09.10.2026.
Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов, расположенных на территории кадастрового квартала № 25:33:180112.
В рамках выполнения комплексных кадастровых работ проводятся следующие работы:
- уточнение местоположения границ 304 земельных участков; 
- исправление местоположения границ 8 земельных участков;
- уточнение местоположения границ 585 объектов капитального строительства; 
- обеспечивается образование земельных участков.
Результатом комплексных кадастровых работ является обеспечение подготовки карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.
В рамках квартала № 25:33:1801112 уточняется ряд объектов недвижимости. При подготовке карта-плана были использованы сведения единого государственного кадастра недвижимости, материалы технической инвентаризации, межевые планы, технические паспорта, а также иная техническая документация. 
В отношении ранее учтенных земельных участков с кадастровыми номерами:  25:33:180112:1026, 25:33:180112:1034, 25:33:180112:1053, 25:33:180112:155, 25:33:180112:171, 25:33:180112:230, 25:33:180112:231, 25:33:180112:232, 25:33:180112:233, 25:33:180112:234, 25:33:180112:237, 25:33:180112:239, 25:33:180112:240, 25:33:180112:243, 25:33:180112:247, 25:33:180112:253, 25:33:180112:254, 25:33:180112:255, 25:33:180112:256, 25:33:180112:276, 25:33:180112:278, 25:33:180112:282, 25:33:180112:286, 25:33:180112:288, 25:33:180112:290, 25:33:180112:293, 25:33:180112:300, 25:33:180112:301, 25:33:180112:303, 25:33:180112:304, 25:33:180112:305, 25:33:180112:315, 25:33:180112:316, 25:33:180112:318, 25:33:180112:320, 25:33:180112:321, 25:33:180112:322, 25:33:180112:323, 25:33:180112:324, 25:33:180112:325, 25:33:180112:326, 25:33:180112:327, 25:33:180112:329, 25:33:180112:330, 25:33:180112:331, 25:33:180112:333, 25:33:180112:334, 25:33:180112:337, 25:33:180112:338, 25:33:180112:339, 25:33:180112:341, 25:33:180112:342, 25:33:180112:344, 25:33:180112:345, 25:33:180112:347, 25:33:180112:350, 25:33:180112:352, 25:33:180112:353, 25:33:180112:360, 25:33:180112:3607, 25:33:180112:3628, 25:33:180112:363 25:33:180112:3637, 25:33:180112:364, 25:33:180112:3647, 25:33:180112:3648, 25:33:180112:365, 25:33:180112:369, 25:33:180112:371, 25:33:180112:373, 25:33:180112:382, 25:33:180112:383, 25:33:180112:384, 25:33:180112:385, 25:33:180112:388, 25:33:180112:392, 25:33:180112:400, 25:33:180112:401, 25:33:180112:409, 25:33:180112:41, 25:33:180112:416, 25:33:180112:418, 25:33:180112:419, 25:33:180112:420, 25:33:180112:421, 25:33:180112:422, 25:33:180112:423, 25:33:180112:425, 25:33:180112:427, 25:33:180112:428, 25:33:180112:430, 25:33:180112:432, 25:33:180112:433, 25:33:180112:434, 25:33:180112:435, 25:33:180112:436, 25:33:180112:437, 25:33:180112:438, 25:33:180112:439, 25:33:180112:440, 25:33:180112:441, 25:33:180112:446, 25:33:180112:447, 25:33:180112:449, 25:33:180112:450, 25:33:180112:452, 25:33:180112:453, 25:33:180112:454, 25:33:180112:455, 25:33:180112:456, 25:33:180112:458, 25:33:180112:459, 25:33:180112:461, 25:33:180112:464, 25:33:180112:465, 25:33:180112:467, 25:33:180112:469, 25:33:180112:470, 25:33:180112:471, 25:33:180112:472, 25:33:180112:473, 25:33:180112:474, 25:33:180112:475, 25:33:180112:477, 25:33:180112:481, 25:33:180112:483, 25:33:180112:487, 25:33:180112:488, 25:33:180112:489, 25:33:180112:490, 25:33:180112:491, 25:33:180112:494, 25:33:180112:495, 25:33:180112:496, 25:33:180112:497, 25:33:180112:503, 25:33:180112:504, 25:33:180112:505, 25:33:180112:508, 25:33:180112:518, 25:33:180112:519, 25:33:180112:520, 25:33:180112:524, 25:33:180112:526, 25:33:180112:528, 25:33:180112:529, 25:33:180112:530, 25:33:180112:531, 25:33:180112:532, 25:33:180112:533, 25:33:180112:534, 25:33:180112:535, 25:33:180112:536, 25:33:180112:537, 25:33:180112:540, 25:33:180112:541, 25:33:180112:542, 25:33:180112:545, 25:33:180112:546, 25:33:180112:547, 25:33:180112:548, 25:33:180112:549, 25:33:180112:550, 25:33:180112:551, 25:33:180112:552, 25:33:180112:553, 25:33:180112:554, 25:33:180112:558, 25:33:180112:559, 25:33:180112:560, 25:33:180112:561, 25:33:180112:564, 25:33:180112:565, 25:33:180112:566, 25:33:180112:567, 25:33:180112:569, 25:33:180112:571, 25:33:180112:573, 25:33:180112:578, 25:33:180112:579, 25:33:180112:580, 25:33:180112:581, 25:33:180112:584, 25:33:180112:585, 25:33:180112:586, 25:33:180112:588, 25:33:180112:591, 25:33:180112:592, 25:33:180112:593, 25:33:180112:594, 25:33:180112:595, 25:33:180112:599, 25:33:180112:600, 25:33:180112:601, 25:33:180112:604, 25:33:180112:608, 25:33:180112:611, 25:33:180112:613, 25:33:180112:616, 25:33:180112:620, 25:33:180112:621, 25:33:180112:622, 25:33:180112:625, 25:33:180112:626, 25:33:180112:628, 25:33:180112:629, 25:33:180112:632, 25:33:180112:635, 25:33:180112:636, 25:33:180112:637, 25:33:180112:64, 25:33:180112:654, 25:33:180112:660, 25:33:180112:664, 25:33:180112:676, 25:33:180112:678, 25:33:180112:686, 25:33:180112:688, 25:33:180112:691, 25:33:180112:706, 25:33:180112:720, 25:33:180112:723, 25:33:180112:741, 25:33:180112:743, 25:33:180112:744, 25:33:180112:745, 25:33:180112:746, 25:33:180112:748, 25:33:180112:753, 25:33:180112:755, 25:33:180112:756, 25:33:180112:759, 25:33:180112:771, 25:33:180112:773, 25:33:180112:774, 25:33:180112:776, 25:33:180112:777, 25:33:180112:778, 25:33:180112:779, 25:33:180112:780, 25:33:180112:782, 25:33:180112:783, 25:33:180112:784, 25:33:180112:785, 25:33:180112:786, 25:33:180112:787, 25:33:180112:789, 25:33:180112:790, 25:33:180112:791, 25:33:180112:792, 25:33:180112:802, 25:33:180112:806, 25:33:180112:807, 25:33:180112:808, 25:33:180112:81, 25:33:180112:811, 25:33:180112:816, 25:33:180112:818, 25:33:180112:819, 25:33:180112:822, 25:33:180112:824, 25:33:180112:826, 25:33:180112:827, 25:33:180112:828, 25:33:180112:829, 25:33:180112:830, 25:33:180112:831, 25:33:180112:832, 25:33:180112:833, 25:33:180112:835, 25:33:180112:836, 25:33:180112:838, 25:33:180112:839, 25:33:180112:841, 25:33:180112:843, 25:33:180112:844, 25:33:180112:845, 25:33:180112:846, 25:33:180112:847, 25:33:180112:848, 25:33:180112:850, 25:33:180112:851, 25:33:180112:852, 25:33:180112:853, 25:33:180112:855, 25:33:180112:856, 25:33:180112:857, 25:33:180112:860, 25:33:180112:863, 25:33:180112:867, 25:33:180112:868, 25:33:180112:871, 25:33:180112:872, 25:33:180112:873, 25:33:180112:875, 25:33:180112:876, 25:33:180112:877, 25:33:180112:879, 25:33:180112:881, 25:33:180112:882, 25:33:180112:883, 25:33:180112:904, 25:33:180112:905, 25:33:180112:997 в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) содержатся сведения о декларированных площадях, то есть граница не установлена в соответствии с требованиями к описанию местоположения границ земельных участков, в связи с чем проводятся работы по уточнению границ и площади земельных участков в соответствии с требованиями земельного законодательства.
В отношении объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 25:33:000000:114, 25:33:000000:1205, 25:33:000000:493, 25:33:000000:704, 25:33:000000:761, 25:33:180112:1075, 25:33:180112:1077, 25:33:180112:1078, 25:33:180112:1079, 25:33:180112:1080, 25:33:180112:1083, 25:33:180112:1084, 25:33:180112:1085, 25:33:180112:1086, 25:33:180112:1087, 25:33:180112:1088, 25:33:180112:1089, 25:33:180112:1094, 25:33:180112:1095, 25:33:180112:1096, 25:33:180112:1097, 25:33:180112:1098, 25:33:180112:1099, 25:33:180112:1100, 25:33:180112:1103, 25:33:180112:1104, 25:33:180112:1105, 25:33:180112:1106, 25:33:180112:1107, 25:33:180112:1108, 25:33:180112:1109, 25:33:180112:1110, 25:33:180112:1111, 25:33:180112:1113, 25:33:180112:1114, 25:33:180112:1115, 25:33:180112:1116, 25:33:180112:1118, 25:33:180112:1119, 25:33:180112:1120, 25:33:180112:1122, 25:33:180112:1124, 25:33:180112:1125, 25:33:180112:1129, 25:33:180112:1130, 25:33:180112:1131, 25:33:180112:1132, 25:33:180112:1133, 25:33:180112:1134, 25:33:180112:1136, 25:33:180112:1137, 25:33:180112:1138, 25:33:180112:1140, 25:33:180112:1141, 25:33:180112:1142, 25:33:180112:1143, 25:33:180112:1145, 25:33:180112:1146, 25:33:180112:1147, 25:33:180112:1149, 25:33:180112:1150, 25:33:180112:1155, 25:33:180112:1156, 25:33:180112:1158, 25:33:180112:1165, 25:33:180112:1166, 25:33:180112:1167, 25:33:180112:1169, 25:33:180112:1170, 25:33:180112:1171, 25:33:180112:1172, 25:33:180112:1176, 25:33:180112:1177, 25:33:180112:1178, 25:33:180112:1179, 25:33:180112:1180, 25:33:180112:1181, 25:33:180112:1182, 25:33:180112:1183, 25:33:180112:1184, 25:33:180112:1185, 25:33:180112:1186, 25:33:180112:1187, 25:33:180112:1189, 25:33:180112:1192, 25:33:180112:1194, 25:33:180112:1195, 25:33:180112:1196, 25:33:180112:1198, 25:33:180112:1199, 25:33:180112:1200, 25:33:180112:1201, 25:33:180112:1202, 25:33:180112:1203, 25:33:180112:1204, 25:33:180112:1206, 25:33:180112:1208, 25:33:180112:1211, 25:33:180112:1212, 25:33:180112:1213, 25:33:180112:1214, 25:33:180112:1215, 25:33:180112:1216, 25:33:180112:1218, 25:33:180112:1219, 25:33:180112:1220, 25:33:180112:1221, 25:33:180112:1222, 25:33:180112:1223, 25:33:180112:1224, 25:33:180112:1225, 25:33:180112:1226, 25:33:180112:1227, 25:33:180112:1229, 25:33:180112:1230, 25:33:180112:1231, 25:33:180112:1232, 25:33:180112:1233, 25:33:180112:1235, 25:33:180112:1237, 25:33:180112:1238, 25:33:180112:1239, 25:33:180112:1240, 25:33:180112:1242, 25:33:180112:1245, 25:33:180112:1246, 25:33:180112:1247, 25:33:180112:1248, 25:33:180112:1249, 25:33:180112:1252, 25:33:180112:1253, 25:33:180112:1254, 25:33:180112:1255, 25:33:180112:1256, 25:33:180112:1257, 25:33:180112:1258, 25:33:180112:1259, 25:33:180112:1260, 25:33:180112:1261, 25:33:180112:1262, 25:33:180112:1263, 25:33:180112:1264, 25:33:180112:1265, 25:33:180112:1266, 25:33:180112:1267, 25:33:180112:1268, 25:33:180112:1269, 25:33:180112:1270, 25:33:180112:1271, 25:33:180112:1272, 25:33:180112:1273, 25:33:180112:1274, 25:33:180112:1275, 25:33:180112:1276, 25:33:180112:1279, 25:33:180112:1280, 25:33:180112:1281, 25:33:180112:1282, 25:33:180112:1283, 25:33:180112:1285, 25:33:180112:1286, 25:33:180112:1287, 25:33:180112:1288, 25:33:180112:1290, 25:33:180112:1291, 25:33:180112:1292, 25:33:180112:1293, 25:33:180112:1295, 25:33:180112:1296, 25:33:180112:1297, 25:33:180112:1298, 25:33:180112:1300, 25:33:180112:1301, 25:33:180112:1304, 25:33:180112:1305, 25:33:180112:1306, 25:33:180112:1307, 25:33:180112:1310, 25:33:180112:1313, 25:33:180112:1319, 25:33:180112:1320, 25:33:180112:1321, 25:33:180112:1322, 25:33:180112:1323, 25:33:180112:1324, 25:33:180112:1326, 25:33:180112:1328, 25:33:180112:1331, 25:33:180112:1332, 25:33:180112:1333, 25:33:180112:1334, 25:33:180112:1339, 25:33:180112:1340, 25:33:180112:1341, 25:33:180112:1342, 25:33:180112:1343, 25:33:180112:1345, 25:33:180112:1347, 25:33:180112:1348, 25:33:180112:1349, 25:33:180112:1350, 25:33:180112:1351, 25:33:180112:1352, 25:33:180112:1353, 25:33:180112:1354, 25:33:180112:1355, 25:33:180112:1356, 25:33:180112:1357, 25:33:180112:1358, 25:33:180112:1359, 25:33:180112:1360, 25:33:180112:1361, 25:33:180112:1362, 25:33:180112:1363, 25:33:180112:1364, 25:33:180112:1365, 25:33:180112:1366, 25:33:180112:1369, 25:33:180112:1371, 25:33:180112:1374, 25:33:180112:1375, 25:33:180112:1376, 25:33:180112:1378, 25:33:180112:1379, 25:33:180112:1382, 25:33:180112:1385, 25:33:180112:1387, 25:33:180112:1389, 25:33:180112:1390, 25:33:180112:1391, 25:33:180112:1393, 25:33:180112:1394, 25:33:180112:1395, 25:33:180112:1396, 25:33:180112:1397, 25:33:180112:1398, 25:33:180112:1399, 25:33:180112:1400, 25:33:180112:1401, 25:33:180112:1402, 25:33:180112:1403, 25:33:180112:1404, 25:33:180112:1405, 25:33:180112:1406, 25:33:180112:1407, 25:33:180112:1408, 25:33:180112:1410, 25:33:180112:1412, 25:33:180112:1413, 25:33:180112:1414, 25:33:180112:1416, 25:33:180112:1417, 25:33:180112:1418, 25:33:180112:1420, 25:33:180112:1422, 25:33:180112:1424, 25:33:180112:1425, 25:33:180112:1426, 25:33:180112:1427, 25:33:180112:1428, 25:33:180112:1430, 25:33:180112:1431, 25:33:180112:1432, 25:33:180112:1433, 25:33:180112:1434, 25:33:180112:1435, 25:33:180112:1436, 25:33:180112:1443, 25:33:180112:1444, 25:33:180112:1445, 25:33:180112:1446, 25:33:180112:1452, 25:33:180112:1453, 25:33:180112:1454, 25:33:180112:1456, 25:33:180112:1457, 25:33:180112:1458, 25:33:180112:1460, 25:33:180112:1461, 25:33:180112:1462, 25:33:180112:1463, 25:33:180112:1465, 25:33:180112:1466, 25:33:180112:1467, 25:33:180112:1468, 25:33:180112:1469, 25:33:180112:1470, 25:33:180112:1471, 25:33:180112:1472, 25:33:180112:1473, 25:33:180112:1474, 25:33:180112:1475, 25:33:180112:1477, 25:33:180112:1478, 25:33:180112:1479, 25:33:180112:1480, 25:33:180112:1481, 25:33:180112:1484, 25:33:180112:1485, 25:33:180112:1486, 25:33:180112:1487, 25:33:180112:1488, 25:33:180112:1490, 25:33:180112:1491, 25:33:180112:1492, 25:33:180112:1493, 25:33:180112:1494, 25:33:180112:1496, 25:33:180112:1498, 25:33:180112:1499, 25:33:180112:1500, 25:33:180112:1501, 25:33:180112:1504, 25:33:180112:1505, 25:33:180112:1506, 25:33:180112:1507, 25:33:180112:1508, 25:33:180112:1509, 25:33:180112:1510, 25:33:180112:1511, 25:33:180112:1513, 25:33:180112:1515, 25:33:180112:1516, 25:33:180112:1517, 25:33:180112:1519, 25:33:180112:1520, 25:33:180112:1521, 25:33:180112:1524, 25:33:180112:1528, 25:33:180112:1529, 25:33:180112:1532, 25:33:180112:1533, 25:33:180112:1534, 25:33:180112:1536, 25:33:180112:1537, 25:33:180112:1538, 25:33:180112:1540, 25:33:180112:1541, 25:33:180112:1542, 25:33:180112:1544, 25:33:180112:1545, 25:33:180112:1547, 25:33:180112:1548, 25:33:180112:1549, 25:33:180112:1550, 25:33:180112:1551, 25:33:180112:1555, 25:33:180112:1556, 25:33:180112:1557, 25:33:180112:1558, 25:33:180112:1559, 25:33:180112:1560, 25:33:180112:1561, 25:33:180112:1562, 25:33:180112:1563, 25:33:180112:1564, 25:33:180112:1565, 25:33:180112:1566, 25:33:180112:1567, 25:33:180112:1568, 25:33:180112:1571, 25:33:180112:1572, 25:33:180112:1574, 25:33:180112:1575, 25:33:180112:1576, 25:33:180112:1577, 25:33:180112:1578, 25:33:180112:1579, 25:33:180112:1580, 25:33:180112:1581, 25:33:180112:1582, 25:33:180112:1584, 25:33:180112:1586, 25:33:180112:1589, 25:33:180112:1590, 25:33:180112:1591, 25:33:180112:1594, 25:33:180112:1595, 25:33:180112:1597, 25:33:180112:1598, 25:33:180112:1599, 25:33:180112:1600, 25:33:180112:1601, 25:33:180112:1602, 25:33:180112:1603, 25:33:180112:1604, 25:33:180112:1606, 25:33:180112:1608, 25:33:180112:1610, 25:33:180112:1611, 25:33:180112:1612, 25:33:180112:1613, 25:33:180112:1614, 25:33:180112:1615, 25:33:180112:1616, 25:33:180112:1619, 25:33:180112:1620, 25:33:180112:1623, 25:33:180112:1624, 25:33:180112:1625, 25:33:180112:1626, 25:33:180112:1627, 25:33:180112:1629, 25:33:180112:1630, 25:33:180112:1631, 25:33:180112:1632, 25:33:180112:1633, 25:33:180112:1634, 25:33:180112:1636, 25:33:180112:1637, 25:33:180112:1638, 25:33:180112:1641, 25:33:180112:1642, 25:33:180112:1644, 25:33:180112:1645, 25:33:180112:1646, 25:33:180112:1647, 25:33:180112:1648, 25:33:180112:1649, 25:33:180112:1650, 25:33:180112:1651, 25:33:180112:1652, 25:33:180112:1653, 25:33:180112:1655, 25:33:180112:1657, 25:33:180112:1658, 25:33:180112:1659, 25:33:180112:1660, 25:33:180112:1662, 25:33:180112:1663, 25:33:180112:1664, 25:33:180112:1665, 25:33:180112:1667, 25:33:180112:1669, 25:33:180112:1671, 25:33:180112:1672, 25:33:180112:1674, 25:33:180112:1676, 25:33:180112:1677, 25:33:180112:1678, 25:33:180112:1679, 25:33:180112:1680, 25:33:180112:1681, 25:33:180112:1682, 25:33:180112:1683, 25:33:180112:1684, 25:33:180112:1689, 25:33:180112:1693, 25:33:180112:1695, 25:33:180112:1696, 25:33:180112:1697, 25:33:180112:1699, 25:33:180112:1701, 25:33:180112:1702, 25:33:180112:1703, 25:33:180112:1705, 25:33:180112:1707, 25:33:180112:1708, 25:33:180112:1709, 25:33:180112:1710, 25:33:180112:1713, 25:33:180112:1714, 25:33:180112:1717, 25:33:180112:1720, 25:33:180112:1721, 25:33:180112:1723, 25:33:180112:1724, 25:33:180112:1725, 25:33:180112:1728, 25:33:180112:1729, 25:33:180112:1730, 25:33:180112:1732, 25:33:180112:1736, 25:33:180112:1738, 25:33:180112:1739, 25:33:180112:1740, 25:33:180112:1741, 25:33:180112:1743, 25:33:180112:1744, 25:33:180112:1745, 25:33:180112:1749, 25:33:180112:1750, 25:33:180112:1752, 25:33:180112:1753, 25:33:180112:1754, 25:33:180112:1755, 25:33:180112:1757, 25:33:180112:1762, 25:33:180112:1763, 25:33:180112:1764, 25:33:180112:1765, 25:33:180112:1780, 25:33:180112:1797, 25:33:180112:1798, 25:33:180112:2027, 25:33:180112:2028, 25:33:180112:2042, 25:33:180112:2066, 25:33:180112:2067, 25:33:180112:2356, 25:33:180112:2357, 25:33:180112:2525, 25:33:180112:2526, 25:33:180112:2529, 25:33:180112:2530, 25:33:180112:2560, 25:33:180112:2561, 25:33:180112:3011, 25:33:180112:3012, 25:33:180112:3215, 25:33:180112:3216, 25:33:180112:3322, 25:33:180112:3338, 25:33:180112:3431, 25:33:180112:3432, 25:33:180112:3436, 25:33:180112:3437, 25:33:180112:3438, 25:33:180112:3439, 25:33:180112:3440, 25:33:180112:3441, 25:33:180112:3442, 25:33:180112:3443, 25:33:180112:3444, 25:33:180112:3445, 25:33:180112:3446, 25:33:180112:3447, 25:33:180112:3448, 25:33:180112:3450, 25:33:180112:3452, 25:33:180112:3453, 25:33:180112:3454, 25:33:180112:3455, 25:33:180112:3456, 25:33:180112:3461, 25:33:180112:3463, 25:33:180112:3464, 25:33:180112:3465, 25:33:180112:3466, 25:33:180112:3468, 25:33:180112:3469, 25:33:180112:3470, 25:33:180112:3471, 25:33:180112:3472, 25:33:180112:3473, 25:33:180112:3474, 25:33:180112:3477, 25:33:180112:3479, 25:33:180112:3482, 25:33:180112:3483, 25:33:180112:3484, 25:33:180112:3485, 25:33:180112:3486, 25:33:180112:3488, 25:33:180112:3491, 25:33:180112:3492, 25:33:180112:3493, 25:33:180112:3494, 25:33:180112:3495, 25:33:180112:3496, 25:33:180112:3497, 25:33:180112:3498, 25:33:180112:3499, 25:33:180112:3501, 25:33:180112:3502, 25:33:180112:3504, 25:33:180112:3507, 25:33:180112:3508, 25:33:180112:3509, 25:33:180112:3510, 25:33:180112:3513, 25:33:180112:3514, 25:33:180112:3515, 25:33:180112:3516, 25:33:180112:3517, 25:33:180112:3521, 25:33:180112:3522, 25:33:180112:3523, 25:33:180112:3524, 25:33:180112:3525, 25:33:180112:3604, 25:33:180112:3618, 25:33:180112:3626, 25:33:180112:3638, 25:33:180112:3639, 25:33:180112:3641, 25:33:180112:3649, 25:33:180112:3671, 25:33:180112:1666 проводятся работы по уточнению местоположения границ объектов.
Объекты капитального строительства в количестве 8 штук с кадастровыми номерами 25:33:000000:851, 25:33:000000:95, 25:33:000000:625, 25:33:000000:762, 25:33:180113:2700, 25:33:180104:1945, 25:33:180104:2183, 25:33:180104:2458  имеют ошибку в привязке к кадастровому кварталу. Объекты имеют привязку к сторонним кадастровым кварталам, а фактически располагается в квартале 25:33:180112  в следствии чего объекты были добавлены в данный карта – план.
В квартале 25:33:180112 проводятся работы по исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) о местоположении границ 32 земельных участков.
Исправлению подлежит:
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:179 по причине устранения чересполосицы с земельным участком 25:33:180112:803;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:110 по причине устранения микропересечения с земельным участком 25:33:180112:186;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:3832 по причине устранения микропересечения с земельным участком 25:33:180112:4099;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:36 по причине устранения вклинивания с земельным участком 25:33:180112:3324;
- земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:411 по причине устранения вклинивания с земельным участком 25:33:180112:3324;
- согласно сведениям ЕГРН местоположения границ исправляемых земельных участков с кадастровыми номерами 25:33:180112:126, 25:33:180112:14, 25:33:180112:70 не соответствуют фактическому местоположению, имеется смещение в связи с чем проводятся работы по установлению фактического месторасположения объектов недвижимости.
В данном карта-плане территории исключению подлежат 69 земельных участков по следующим причинам:
1)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:510 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
2)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:512 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
3)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:643 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
4)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:663 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
5)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:665 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
6)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:677 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
7)       Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:680 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
8)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:687 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
9)      Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:692 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
10)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:693 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
11)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:698 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
12)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:705 фактически расположен в квартале 25:33:180111;
13)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:722 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
14)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:724 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
15)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:731 фактически расположен в квартале 25:33:180104;
16)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:788 дублирует участок 25:33:180112:121.
17)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:285 имеет наложение на участки  25:33:180112:4197, 25:33:180112:4199, 25:33:180112:4198.
18)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:348 имеет наложение на участок 25:33:180112:170.
19)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:378 имеет наложение на участок 25:33:180112:4180.
20)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:379 имеет наложение на участок 25:33:180112:4180.
21)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:492 имеет наложение на участок 25:33:180112:4116.
22)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:506 имеет наложение на участки 25:33:180112:4271, 25:33:180112:4287, 25:33:180112:4270, 25:33:180112:4266.
23)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:538 имеет наложение на участок 25:33:180112:4159.
24)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:539 имеет наложение на участок 25:33:180112:4160.
25)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:562 имеет наложение на участок 25:33:180112:4143.
26)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:563 имеет наложение на участок 25:33:180112:4143.
27)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:681 имеет наложение на участок 25:33:180112:158.
28)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:710 имеет наложение на участки 25:33:1801112:995 и 25:33:180112:996.
29)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:715 имеет наложение на участки 25:33:1801112:4222 и 25:33:180112:4223.
30)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:758 имеет наложение на участки 25:33:180112:4128 и 25:33:180112:4130.
31)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:766 имеет наложение на участок 25:33:180112:109.
32)     Земельный участок с кадастровым номером 25:33:180112:955 имеет наложение на участок 25:33:180112:3622.
33)     В отношении 37-ми земельных участков:
25:33:180112:12, 25:33:180112:265, 25:33:180112:269, 25:33:180112:295, 25:33:180112:310, 25:33:180112:312, 25:33:180112:3609, 25:33:180112:374, 25:33:180112:417, 25:33:180112:45, 25:33:180112:555, 25:33:180112:557, 25:33:180112:603, 25:33:180112:669, 25:33:180112:714, 25:33:180112:733, 25:33:180112:750, 25:33:180112:751, 25:33:180112:762, 25:33:180112:763, 25:33:180112:799, 25:33:180112:861, 25:33:180112:862, 25:33:180112:884, 25:33:180112:885, 25:33:180112:886, 25:33:180112:891, 25:33:180112:892, 25:33:180112:898, 25:33:180112:907, 25:33:180112:915, 25:33:180112:916, 25:33:180112:917, 25:33:180112:918, 25:33:180112:919, 25:33:180112:920, 25:33:180112:929 работы по уточнению границ не были проведены по причине невозможности идентифицировать объекты на местности.
Из данного карта-плана исключаются 143 объектов капитального строительства по следующим причинам:
1)      В отношении 80-ти объектов капитального строительства:  
25:33:180112:1091, 25:33:180112:1102, 25:33:180112:1127, 25:33:180112:1135, 25:33:180112:1151, 25:33:180112:1152, 25:33:180112:1153, 25:33:180112:1154, 25:33:180112:1159, 25:33:180112:1160, 25:33:180112:1161, 25:33:180112:1162, 25:33:180112:1163, 25:33:180112:1190, 25:33:180112:1191, 25:33:180112:1228, 25:33:180112:1236, 25:33:180112:1309, 25:33:180112:1311, 25:33:180112:1312, 25:33:180112:1314, 25:33:180112:1315, 25:33:180112:1316, 25:33:180112:1317, 25:33:180112:1318, 25:33:180112:1325, 25:33:180112:1336, 25:33:180112:1338, 25:33:180112:1346, 25:33:180112:1368, 25:33:180112:1392, 25:33:180112:1421, 25:33:180112:1440, 25:33:180112:1447, 25:33:180112:1448, 25:33:180112:1449, 25:33:180112:1450, 25:33:180112:1451, 25:33:180112:1503, 25:33:180112:1512, 25:33:180112:1523, 25:33:180112:1525, 25:33:180112:1530, 25:33:180112:1531, 25:33:180112:1570, 25:33:180112:1593, 25:33:180112:1596, 25:33:180112:1605, 25:33:180112:1609, 25:33:180112:1654, 25:33:180112:1656, 25:33:180112:1668, 25:33:180112:1670, 25:33:180112:1685, 25:33:180112:1686, 25:33:180112:1687, 25:33:180112:1688, 25:33:180112:1690, 25:33:180112:1698, 25:33:180112:1700, 25:33:180112:1706, 25:33:180112:1711, 25:33:180112:1716, 25:33:180112:1722, 25:33:180112:1727, 25:33:180112:1733, 25:33:180112:1735, 25:33:180112:1737, 25:33:180112:1746, 25:33:180112:1747, 25:33:180112:1748, 25:33:180112:3449, 25:33:180112:3481, 25:33:180112:3487, 25:33:180112:3490, 25:33:180112:3506,        25:33:180112:3519,        25:33:180112:3631,       25:33:180112:3489,         25:33:180112:1731.
2)      Проанализировав технические паспорта, а также территорию проведения работ, было выявлено, что объекты капитального строительства в количестве 37 шт. с кадастровыми номерами 25:33:180112:1101, 25:33:180112:1173, 25:33:180112:1174, 25:33:180112:1188, 25:33:180112:1193, 25:33:180112:1197, 25:33:180112:1205, 25:33:180112:1210, 25:33:180112:1243, 25:33:180112:1277, 25:33:180112:1299, 25:33:180112:1302, 25:33:180112:1335, 25:33:180112:1337, 25:33:180112:367, 25:33:180112:1370, 25:33:180112:1372, 25:33:180112:1409, 25:33:180112:1415, 25:33:180112:1429, 25:33:180112:1476, 25:33:180112:1483, 25:33:180112:1495, 25:33:180112:1518, 25:33:180112:1526, 25:33:180112:1527, 25:33:180112:1587, 25:33:180112:1588, 25:33:180112:1661, 25:33:180112:1673, 25:33:180112:1675, 25:33:180112:1691, 25:33:180112:1715, 25:33:180112:1718, 25:33:180112:1742, 25:33:180112:1759, 25:33:180112:3512.
3)      Объекты капитального строительства в количестве 10 шт. имеют наложение на учтенные объекты недвижимости, а именно: 
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1076  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3451;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1082  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3497;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1209  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3493;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1250  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3604;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1329  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3431 и 25:33:180112:3322;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1502  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3498;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1618  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3466;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1635  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3472;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1694  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3484;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1719  не подлежит уточнению так как накладывается на объект капитального строительства 25:33:180112:3468.
4) Объекты капитального строительства в количестве 17 шт. дублируют объекты недвижимости, а именно:
 - Объект капитального строительства 25:33:180112:1164  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3516;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1207  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3463;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1217  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3522;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1289  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3501;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1330  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3465;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1373  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3515;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1384  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3521;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1388  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3509;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1419  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3456;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1442  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3469;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1553  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3495;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1554  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3479;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1617  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:1488; 
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1621  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3491;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1628  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3514;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:1692  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3464;
- Объект капитального строительства 25:33:180112:3435  не подлежит уточнению так как дублирует объект капитального строительства 25:33:180112:3431.
5) Объекты капитального строительства в количестве 6 штук фактически расположены в квартале 25:33:180111, а именно: 25:33:180112:1464, 25:33:180112:1761, 25:33:180112:3480, 25:33:180112:3503, 25:33:180112:3518, 25:33:180112:3634.
6) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180123, а именно: 25:33:180112:1117, 25:33:180112:1381, 25:33:180112:1712.
7) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180116, а именно: 25:33:180112:1244, 25:33:180112:1455, 25:33:180112:1573.
8) Объекты капитального строительства в количестве 3 штук фактически расположены в квартале 25:33:180113, а именно: 25:33:180112:1439 25:33:180112:1766, 25:33:180112:1767.
9) Объект капитального строительства 25:33:180112:1251 фактически расположен в квартале 25:33:180104.
10) Объект капитального строительства 25:33:180112:1386 фактически расположен в квартале 25:33:180109.
Границы сооружений в количестве 2 штук с кадастровыми номерами 25:33:180112:3475, 25:33:180112:3478 не уточняются так как являются линейными объектами. Согласно статье 41.1 п. 1.3 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в отношении линейных объектов в рамках комплексных кадастровых работ, работы не проводятся.
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	[bookmark: Сведения_о_пунктах_сети_и_средствах_изм]1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
1 июня 2026 г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	ГГС
	Японская, неизвестен
	МСК
	359384,94
	2251628,94
	утрачен
	сохранился
	сохранился

	2 
	ГГС
	Мостовая, пир.
	МСК
	367144,22
	2258914,65
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	3 
	ГГС
	Узловая, пир.
	МСК
	360770,18
	2251092,38
	сохранился
	сохранился
	сохранился



	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки



	1
	2
	3
	4

	1 
	Аппаратура геодезическая спутниковая
	3485716
	С-ГСХ/10-10-2025/473025781

	2 
	Аппаратура геодезическая спутниковая
	3497035
	С-ГСХ/10-10-2025/473025780
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	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений








	[bookmark: Сведения_об_уточняемых_земельных_участка]1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:41 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н234У
	—
	—
	360582,51
	2253523,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н233У
	—
	—
	360606,30
	2253548,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н236У
	—
	—
	360574,48
	2253580,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н237У
	—
	—
	360551,48
	2253551,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н234У
	—
	—
	360582,51
	2253523,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:41 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н234У
	н233У
	33,89
	—
	согласовано

	н233У
	н236У
	45,69
	—
	согласовано

	н236У
	н237У
	36,99
	—
	согласовано

	н237У
	н234У
	41,77
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:41 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1545±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	45

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1763 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:41 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:81 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	—
	—
	361201,44
	2253312,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н67У
	—
	—
	361209,48
	2253322,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н70У
	—
	—
	361172,61
	2253353,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н72У
	—
	—
	361151,97
	2253327,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н73У
	—
	—
	361180,02
	2253301,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н74У
	—
	—
	361185,75
	2253306,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н71У
	—
	—
	361201,44
	2253312,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:81 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н67У
	13,13
	—
	согласовано

	н67У
	н70У
	47,72
	—
	согласовано

	н70У
	н72У
	32,85
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	38,31
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	7,86
	—
	согласовано

	н74У
	н71У
	16,66
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:81 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1508±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	8

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1465 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:81 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:305 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	206
	—
	—
	360663,23
	2253317,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	205
	—
	—
	360651,16
	2253327,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	204
	—
	—
	360684,15
	2253370,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н333У
	—
	—
	360681,12
	2253378,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н334У
	—
	—
	360668,53
	2253393,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	203
	—
	—
	360655,86
	2253377,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	202
	—
	—
	360642,43
	2253360,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	201
	—
	—
	360642,06
	2253359,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	208
	—
	—
	360661,41
	2253343,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	209
	—
	—
	360651,00
	2253331,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	210
	—
	—
	360649,15
	2253329,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	211
	—
	—
	360646,19
	2253327,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	212
	—
	—
	360632,79
	2253307,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	213
	—
	—
	360628,90
	2253302,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	207
	—
	—
	360640,45
	2253291,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	206
	—
	—
	360663,23
	2253317,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:305 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	206
	205
	15,88
	—
	согласовано

	205
	204
	53,76
	—
	согласовано

	204
	н333У
	9,32
	—
	согласовано

	н333У
	н334У
	19,17
	—
	согласовано

	н334У
	203
	20,33
	—
	согласовано

	203
	202
	21,75
	—
	согласовано

	202
	201
	0,73
	—
	согласовано

	201
	208
	24,94
	—
	согласовано

	208
	209
	16,65
	—
	согласовано

	209
	210
	2,48
	—
	согласовано

	210
	211
	3,58
	—
	согласовано

	211
	212
	23,55
	—
	согласовано

	212
	213
	7,01
	—
	согласовано

	213
	207
	15,45
	—
	согласовано

	207
	206
	34,15
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:305 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Дзержинского, дом 1, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1712±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	512

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:305 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:315 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н344У
	—
	—
	360541,10
	2253370,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	215
	—
	—
	360543,49
	2253373,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	214
	—
	—
	360565,46
	2253399,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н345У
	—
	—
	360573,80
	2253408,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н346У
	—
	—
	360554,50
	2253427,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н347У
	—
	—
	360527,03
	2253399,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н348У
	—
	—
	360517,91
	2253387,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н344У
	—
	—
	360541,10
	2253370,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:315 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н344У
	215
	3,74
	—
	согласовано

	215
	214
	34,41
	—
	согласовано

	214
	н345У
	12,44
	—
	согласовано

	н345У
	н346У
	27,09
	—
	согласовано

	н346У
	н347У
	39,16
	—
	согласовано

	н347У
	н348У
	15,34
	—
	согласовано

	н348У
	н344У
	28,96
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:315 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Дзержинского, дом 9

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1509 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:315 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:316 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н328У
	—
	—
	360347,17
	2253535,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	196
	—
	—
	360334,92
	2253571,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	200
	—
	—
	360325,80
	2253567,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	199
	—
	—
	360311,20
	2253563,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	198
	—
	—
	360299,52
	2253560,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	197
	—
	—
	360292,75
	2253558,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н329У
	—
	—
	360296,75
	2253548,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н330У
	—
	—
	360294,47
	2253547,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н331У
	—
	—
	360300,21
	2253524,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н332У
	—
	—
	360312,54
	2253525,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н328У
	—
	—
	360347,17
	2253535,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:316 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н328У
	196
	38,37
	—
	согласовано

	196
	200
	9,92
	—
	согласовано

	200
	199
	15,25
	—
	согласовано

	199
	198
	12,01
	—
	согласовано

	198
	197
	7,08
	—
	согласовано

	197
	н329У
	10,71
	—
	согласовано

	н329У
	н330У
	2,38
	—
	согласовано

	н330У
	н331У
	23,58
	—
	согласовано

	н331У
	н332У
	12,35
	—
	согласовано

	н332У
	н328У
	35,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:316 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Донецкая, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1693±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1115 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	578

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1255 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:316 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:327 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н340У
	—
	—
	360568,64
	2253261,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н341У
	—
	—
	360600,46
	2253290,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н342У
	—
	—
	360587,15
	2253308,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н343У
	—
	—
	360554,05
	2253278,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н340У
	—
	—
	360568,64
	2253261,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:327 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н340У
	н341У
	43,11
	—
	согласовано

	н341У
	н342У
	22,06
	—
	согласовано

	н342У
	н343У
	44,71
	—
	согласовано

	н343У
	н340У
	22,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:327 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Короткая, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	968±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	960 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	8

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1613 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:327 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:337 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н335У
	—
	—
	360640,32
	2253281,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н336У
	—
	—
	360625,12
	2253294,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н337У
	—
	—
	360617,50
	2253295,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н338У
	—
	—
	360581,18
	2253260,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н339У
	—
	—
	360597,94
	2253242,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н335У
	—
	—
	360640,32
	2253281,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:337 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н335У
	н336У
	19,99
	—
	согласовано

	н336У
	н337У
	7,69
	—
	согласовано

	н337У
	н338У
	50,47
	—
	согласовано

	н338У
	н339У
	24,70
	—
	согласовано

	н339У
	н335У
	57,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:337 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Короткая, дом 9, квартира 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1409±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения огородничества

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1633 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:337 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:339 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	277
	—
	—
	360550,38
	2254128,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н408У
	—
	—
	360538,90
	2254165,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н409У
	—
	—
	360502,17
	2254146,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н410У
	—
	—
	360500,39
	2254145,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	280
	—
	—
	360516,60
	2254112,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	279
	—
	—
	360520,76
	2254114,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	278
	—
	—
	360533,07
	2254120,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	277
	—
	—
	360550,38
	2254128,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:339 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	277
	н408У
	38,10
	—
	согласовано

	н408У
	н409У
	41,14
	—
	согласовано

	н409У
	н410У
	2,00
	—
	согласовано

	н410У
	280
	36,65
	—
	согласовано

	280
	279
	4,48
	—
	согласовано

	279
	278
	13,71
	—
	согласовано

	278
	277
	19,19
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:339 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1171 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:339 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:341 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н408У
	—
	—
	360538,90
	2254165,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н411У
	—
	—
	360550,76
	2254171,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н412У
	—
	—
	360537,42
	2254197,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н413У
	—
	—
	360488,38
	2254174,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н414У
	—
	—
	360496,78
	2254153,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н410У
	—
	—
	360500,39
	2254145,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н409У
	—
	—
	360502,17
	2254146,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н408У
	—
	—
	360538,90
	2254165,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:341 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н408У
	н411У
	13,29
	—
	согласовано

	н411У
	н412У
	29,85
	—
	согласовано

	н412У
	н413У
	54,13
	—
	согласовано

	н413У
	н414У
	22,76
	—
	согласовано

	н414У
	н410У
	8,85
	—
	согласовано

	н410У
	н409У
	2,00
	—
	согласовано

	н409У
	н408У
	41,14
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:341 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 13

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1700±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1700 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1517 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:341 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:342 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	304
	—
	—
	360452,74
	2254086,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	303
	—
	—
	360454,97
	2254087,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	302
	—
	—
	360455,67
	2254086,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	301
	—
	—
	360459,55
	2254088,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	300
	—
	—
	360465,46
	2254091,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	299
	—
	—
	360473,06
	2254094,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	298
	—
	—
	360480,97
	2254098,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	297
	—
	—
	360486,86
	2254101,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	296
	—
	—
	360494,17
	2254103,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	295
	—
	—
	360499,37
	2254106,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	294
	—
	—
	360501,80
	2254107,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	307
	—
	—
	360490,35
	2254133,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	306
	—
	—
	360441,92
	2254111,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	305
	—
	—
	360451,76
	2254088,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	—
	—
	360452,74
	2254086,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:342 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	304
	303
	2,31
	—
	согласовано

	303
	302
	0,71
	—
	согласовано

	302
	301
	4,16
	—
	согласовано

	301
	300
	6,56
	—
	согласовано

	300
	299
	8,33
	—
	согласовано

	299
	298
	8,89
	—
	согласовано

	298
	297
	6,51
	—
	согласовано

	297
	296
	7,73
	—
	согласовано

	296
	295
	5,68
	—
	согласовано

	295
	294
	2,71
	—
	согласовано

	294
	307
	28,58
	—
	согласовано

	307
	306
	53,33
	—
	согласовано

	306
	305
	24,58
	—
	согласовано

	305
	304
	2,64
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:342 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1172 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:342 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:344 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	316
	—
	—
	360426,32
	2254129,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	314
	—
	—
	360480,86
	2254155,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	315
	—
	—
	360473,58
	2254172,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	308
	—
	—
	360473,08
	2254171,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	312
	—
	—
	360450,31
	2254162,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	311
	—
	—
	360444,92
	2254160,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	310
	—
	—
	360434,01
	2254155,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	309
	—
	—
	360420,34
	2254148,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	313
	—
	—
	360421,95
	2254142,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	316
	—
	—
	360426,32
	2254129,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:344 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	316
	314
	60,29
	—
	согласовано

	314
	315
	18,16
	—
	согласовано

	315
	308
	0,53
	—
	согласовано

	308
	312
	24,57
	—
	согласовано

	312
	311
	5,90
	—
	согласовано

	311
	310
	11,99
	—
	согласовано

	310
	309
	15,30
	—
	согласовано

	309
	313
	6,49
	—
	согласовано

	313
	316
	13,16
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:344 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 16, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1151±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1050 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	101

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:344 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:345 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н415У
	—
	—
	360475,29
	2254206,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	281
	—
	—
	360476,71
	2254206,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	288
	—
	—
	360478,74
	2254207,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	287
	—
	—
	360479,33
	2254207,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	286
	—
	—
	360485,04
	2254210,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	285
	—
	—
	360494,98
	2254215,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	284
	—
	—
	360508,44
	2254222,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	283
	—
	—
	360519,57
	2254228,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	282
	—
	—
	360528,28
	2254233,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	289
	—
	—
	360533,44
	2254235,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	217
	—
	—
	360530,12
	2254240,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	216
	—
	—
	360522,27
	2254254,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н416У
	—
	—
	360465,48
	2254228,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н415У
	—
	—
	360475,29
	2254206,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:345 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н415У
	281
	1,51
	—
	согласовано

	281
	288
	2,20
	—
	согласовано

	288
	287
	0,64
	—
	согласовано

	287
	286
	6,30
	—
	согласовано

	286
	285
	11,14
	—
	согласовано

	285
	284
	15,26
	—
	согласовано

	284
	283
	12,56
	—
	согласовано

	283
	282
	9,91
	—
	согласовано

	282
	289
	5,87
	—
	согласовано

	289
	217
	5,93
	—
	согласовано

	217
	216
	15,66
	—
	согласовано

	216
	н416У
	62,28
	—
	согласовано

	н416У
	н415У
	24,77
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:345 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г Партизанск, ул Куйбышева, 17

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1496 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:345 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:347 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н417У
	—
	—
	360515,62
	2254265,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н418У
	—
	—
	360512,01
	2254271,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н419У
	—
	—
	360523,94
	2254280,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н420У
	—
	—
	360509,32
	2254308,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	290
	—
	—
	360489,36
	2254295,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	293
	—
	—
	360471,19
	2254283,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	292
	—
	—
	360459,74
	2254277,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	291
	—
	—
	360446,00
	2254270,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н421У
	—
	—
	360460,94
	2254239,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н422У
	—
	—
	360475,49
	2254247,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н417У
	—
	—
	360515,62
	2254265,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:347 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н417У
	н418У
	7,44
	—
	согласовано

	н418У
	н419У
	14,70
	—
	согласовано

	н419У
	н420У
	31,81
	—
	согласовано

	н420У
	290
	23,74
	—
	согласовано

	290
	293
	22,05
	—
	согласовано

	293
	292
	12,74
	—
	согласовано

	292
	291
	15,39
	—
	согласовано

	291
	н421У
	34,82
	—
	согласовано

	н421У
	н422У
	16,73
	—
	согласовано

	н422У
	н417У
	43,88
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:347 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 19

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2611±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2602 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3521 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:347 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:350 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	325
	—
	—
	360391,13
	2254240,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	330
	—
	—
	360414,11
	2254249,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	331
	—
	—
	360414,05
	2254250,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	332
	—
	—
	360424,08
	2254253,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	333
	—
	—
	360424,13
	2254253,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	334
	—
	—
	360428,48
	2254253,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	328
	—
	—
	360435,09
	2254256,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	329
	—
	—
	360421,13
	2254287,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	317
	—
	—
	360420,54
	2254287,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	324
	—
	—
	360409,89
	2254282,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	323
	—
	—
	360408,89
	2254283,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	322
	—
	—
	360405,51
	2254281,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	321
	—
	—
	360400,80
	2254280,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	320
	—
	—
	360397,13
	2254278,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	319
	—
	—
	360385,11
	2254274,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	318
	—
	—
	360377,70
	2254271,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	326
	—
	—
	360379,42
	2254267,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	327
	—
	—
	360382,13
	2254261,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	325
	—
	—
	360391,13
	2254240,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:350 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	325
	330
	24,58
	—
	согласовано

	330
	331
	1,26
	—
	согласовано

	331
	332
	10,45
	—
	согласовано

	332
	333
	0,26
	—
	согласовано

	333
	334
	4,42
	—
	согласовано

	334
	328
	7,03
	—
	согласовано

	328
	329
	34,15
	—
	согласовано

	329
	317
	0,63
	—
	согласовано

	317
	324
	11,47
	—
	согласовано

	324
	323
	1,02
	—
	согласовано

	323
	322
	3,60
	—
	согласовано

	322
	321
	5,09
	—
	согласовано

	321
	320
	3,93
	—
	согласовано

	320
	319
	12,80
	—
	согласовано

	319
	318
	7,98
	—
	согласовано

	318
	326
	4,30
	—
	согласовано

	326
	327
	6,80
	—
	согласовано

	327
	325
	22,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:350 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 22

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1557±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1557 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1537 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:350 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:352 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н251У
	—
	—
	360546,93
	2253732,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н252У
	—
	—
	360558,70
	2253732,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н253У
	—
	—
	360560,62
	2253739,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н254У
	—
	—
	360562,49
	2253743,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н255У
	—
	—
	360562,49
	2253752,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н256У
	—
	—
	360578,91
	2253800,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н257У
	—
	—
	360558,11
	2253809,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н258У
	—
	—
	360551,43
	2253809,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н259У
	—
	—
	360549,02
	2253797,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н260У
	—
	—
	360545,38
	2253769,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н261У
	—
	—
	360544,04
	2253745,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н262У
	—
	—
	360545,03
	2253734,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н251У
	—
	—
	360546,93
	2253732,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:352 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н251У
	н252У
	11,77
	—
	согласовано

	н252У
	н253У
	7,28
	—
	согласовано

	н253У
	н254У
	4,05
	—
	согласовано

	н254У
	н255У
	8,72
	—
	согласовано

	н255У
	н256У
	51,34
	—
	согласовано

	н256У
	н257У
	22,42
	—
	согласовано

	н257У
	н258У
	6,68
	—
	согласовано

	н258У
	н259У
	12,37
	—
	согласовано

	н259У
	н260У
	27,63
	—
	согласовано

	н260У
	н261У
	23,85
	—
	согласовано

	н261У
	н262У
	11,36
	—
	согласовано

	н262У
	н251У
	2,55
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:352 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Куйбышева, дом 2 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1649±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	549

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:352 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:416 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н187У
	—
	—
	360900,95
	2253633,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н188У
	—
	—
	360923,28
	2253660,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н189У
	—
	—
	360910,95
	2253671,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н190У
	—
	—
	360863,87
	2253624,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н191У
	—
	—
	360876,79
	2253611,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н187У
	—
	—
	360900,95
	2253633,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:416 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н187У
	н188У
	35,18
	—
	согласовано

	н188У
	н189У
	16,46
	—
	согласовано

	н189У
	н190У
	66,14
	—
	согласовано

	н190У
	н191У
	18,53
	—
	согласовано

	н191У
	н187У
	32,45
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:416 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1254±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	54

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1629 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:416 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:418 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	90
	—
	—
	361077,75
	2253796,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	89
	—
	—
	361099,96
	2253821,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н107У
	—
	—
	361087,51
	2253830,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н108У
	—
	—
	361056,35
	2253853,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н109У
	—
	—
	361047,87
	2253833,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н110У
	—
	—
	361045,18
	2253828,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	88
	—
	—
	361072,58
	2253800,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	90
	—
	—
	361077,75
	2253796,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:418 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	90
	89
	33,33
	—
	согласовано

	89
	н107У
	15,44
	—
	согласовано

	н107У
	н108У
	38,66
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	21,48
	—
	согласовано

	н109У
	н110У
	5,59
	—
	согласовано

	н110У
	88
	39,17
	—
	согласовано

	88
	90
	6,69
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:418 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 31

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1487±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	287

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:418 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:419 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н103У
	—
	—
	361097,95
	2253838,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н104У
	—
	—
	361105,47
	2253846,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н105У
	—
	—
	361076,39
	2253885,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н106У
	—
	—
	361065,25
	2253871,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н103У
	—
	—
	361097,95
	2253838,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:419 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н103У
	н104У
	10,51
	—
	согласовано

	н104У
	н105У
	48,49
	—
	согласовано

	н105У
	н106У
	17,17
	—
	согласовано

	н106У
	н103У
	46,51
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:419 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 33

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	650±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	50

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Индивидуальная жилая застройка

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1265 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:419 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:420 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н99У
	—
	—
	361118,40
	2253877,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н100У
	—
	—
	361102,15
	2253902,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н101У
	—
	—
	361083,86
	2253891,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н102У
	—
	—
	361103,65
	2253866,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н99У
	—
	—
	361118,40
	2253877,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:420 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н99У
	н100У
	29,73
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	21,43
	—
	согласовано

	н101У
	н102У
	31,50
	—
	согласовано

	н102У
	н99У
	18,26
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:420 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 35

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	606±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	6

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1215 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:420 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:421 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н92У
	—
	—
	361167,33
	2253883,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н84У
	—
	—
	361187,38
	2253902,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н91У
	—
	—
	361167,16
	2253931,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н93У
	—
	—
	361159,60
	2253942,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н94У
	—
	—
	361133,87
	2253923,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н92У
	—
	—
	361167,33
	2253883,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:421 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н92У
	н84У
	28,13
	—
	согласовано

	н84У
	н91У
	35,33
	—
	согласовано

	н91У
	н93У
	13,20
	—
	согласовано

	н93У
	н94У
	32,13
	—
	согласовано

	н94У
	н92У
	52,36
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:421 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 37

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1513±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	13

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3522 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:421 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:422 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н84У
	—
	—
	361187,38
	2253902,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н85У
	—
	—
	361209,39
	2253924,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н86У
	—
	—
	361209,89
	2253930,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н87У
	—
	—
	361213,46
	2253934,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н88У
	—
	—
	361195,91
	2253946,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н89У
	—
	—
	361197,67
	2253948,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н90У
	—
	—
	361190,01
	2253955,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н91У
	—
	—
	361167,16
	2253931,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н84У
	—
	—
	361187,38
	2253902,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:422 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н84У
	н85У
	30,66
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	6,35
	—
	согласовано

	н86У
	н87У
	5,15
	—
	согласовано

	н87У
	н88У
	21,19
	—
	согласовано

	н88У
	н89У
	3,37
	—
	согласовано

	н89У
	н90У
	9,85
	—
	согласовано

	н90У
	н91У
	32,68
	—
	согласовано

	н91У
	н84У
	35,33
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:422 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 37 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1237±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1232 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1606 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:422 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:423 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н202У
	—
	—
	360761,36
	2253499,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н203У
	—
	—
	360794,63
	2253530,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н204У
	—
	—
	360766,54
	2253564,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н205У
	—
	—
	360731,44
	2253529,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н206У
	—
	—
	360742,33
	2253519,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н202У
	—
	—
	360761,36
	2253499,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:423 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н202У
	н203У
	45,66
	—
	согласовано

	н203У
	н204У
	44,48
	—
	согласовано

	н204У
	н205У
	49,69
	—
	согласовано

	н205У
	н206У
	15,07
	—
	согласовано

	н206У
	н202У
	27,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:423 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2065±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	65

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1165 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:423 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:425 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н95У
	—
	—
	361142,08
	2253954,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н96У
	—
	—
	361112,16
	2253982,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	61
	—
	—
	361086,79
	2253952,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	—
	—
	361089,81
	2253948,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	—
	—
	361106,70
	2253931,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	—
	—
	361107,37
	2253930,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н95У
	—
	—
	361142,08
	2253954,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:425 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н95У
	н96У
	40,70
	—
	согласовано

	н96У
	61
	39,42
	—
	согласовано

	61
	60
	5,23
	—
	согласовано

	60
	59
	23,56
	—
	согласовано

	59
	58
	1,14
	—
	согласовано

	58
	н95У
	42,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:425 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 42

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1435±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	717 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	718

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:425 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:427 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н75У
	—
	—
	361167,59
	2253985,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н76У
	—
	—
	361168,88
	2253997,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н77У
	—
	—
	361166,56
	2254007,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н78У
	—
	—
	361160,00
	2254014,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н79У
	—
	—
	361147,14
	2254018,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н80У
	—
	—
	361125,78
	2254012,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н81У
	—
	—
	361124,88
	2254002,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н82У
	—
	—
	361123,02
	2253997,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н83У
	—
	—
	361159,57
	2253973,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н75У
	—
	—
	361167,59
	2253985,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:427 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н76У
	12,30
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	10,81
	—
	согласовано

	н77У
	н78У
	9,46
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	13,35
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	22,17
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	9,82
	—
	согласовано

	н81У
	н82У
	5,11
	—
	согласовано

	н82У
	н83У
	44,01
	—
	согласовано

	н83У
	н75У
	14,23
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:427 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 46

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1332±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1331 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1125 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:427 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:428 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н128У
	—
	—
	360977,62
	2254028,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н129У
	—
	—
	361005,35
	2254061,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н130У
	—
	—
	360999,70
	2254088,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н131У
	—
	—
	360958,85
	2254038,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н128У
	—
	—
	360977,62
	2254028,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:428 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н128У
	н129У
	43,13
	—
	согласовано

	н129У
	н130У
	27,32
	—
	согласовано

	н130У
	н131У
	64,21
	—
	согласовано

	н131У
	н128У
	21,38
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:428 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1138±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1124 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	14

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1492 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:428 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:430 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н115У
	—
	—
	361044,09
	2254046,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н116У
	—
	—
	361049,97
	2254067,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н117У
	—
	—
	361048,42
	2254071,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н118У
	—
	—
	361017,84
	2254083,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н119У
	—
	—
	361007,54
	2254066,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н120У
	—
	—
	361007,95
	2254060,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н121У
	—
	—
	361035,77
	2254035,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н115У
	—
	—
	361044,09
	2254046,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:430 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н115У
	н116У
	21,87
	—
	согласовано

	н116У
	н117У
	4,14
	—
	согласовано

	н117У
	н118У
	32,95
	—
	согласовано

	н118У
	н119У
	19,67
	—
	согласовано

	н119У
	н120У
	6,38
	—
	согласовано

	н120У
	н121У
	37,12
	—
	согласовано

	н121У
	н115У
	13,42
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:430 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 50 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1207±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	7

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1491 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:430 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:432 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н122У
	—
	—
	361013,43
	2254004,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н123У
	—
	—
	361040,93
	2254015,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н124У
	—
	—
	361031,16
	2254031,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н125У
	—
	—
	361006,21
	2254048,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н126У
	—
	—
	360985,53
	2254021,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н127У
	—
	—
	361008,91
	2254004,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н122У
	—
	—
	361013,43
	2254004,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:432 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н122У
	н123У
	29,66
	—
	согласовано

	н123У
	н124У
	18,60
	—
	согласовано

	н124У
	н125У
	30,50
	—
	согласовано

	н125У
	н126У
	33,74
	—
	согласовано

	н126У
	н127У
	29,20
	—
	согласовано

	н127У
	н122У
	4,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:432 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 5 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1355±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1248 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	107

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1118, 25:33:180112:1490

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:432 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:433 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н198У
	—
	—
	360798,90
	2253534,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н199У
	—
	—
	360831,54
	2253566,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н200У
	—
	—
	360803,46
	2253600,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н201У
	—
	—
	360768,88
	2253568,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н198У
	—
	—
	360798,90
	2253534,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:433 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н198У
	н199У
	45,30
	—
	согласовано

	н199У
	н200У
	44,47
	—
	согласовано

	н200У
	н201У
	47,04
	—
	согласовано

	н201У
	н198У
	45,36
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:433 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2070±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	70

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1304 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:433 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:434 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н192У
	—
	—
	360872,11
	2253608,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н193У
	—
	—
	360844,46
	2253638,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н194У
	—
	—
	360822,78
	2253618,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н195У
	—
	—
	360834,83
	2253606,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н196У
	—
	—
	360823,61
	2253595,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н197У
	—
	—
	360838,51
	2253576,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н192У
	—
	—
	360872,11
	2253608,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:434 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н192У
	н193У
	40,87
	—
	согласовано

	н193У
	н194У
	30,11
	—
	согласовано

	н194У
	н195У
	16,87
	—
	согласовано

	н195У
	н196У
	15,44
	—
	согласовано

	н196У
	н197У
	24,32
	—
	согласовано

	н197У
	н192У
	46,69
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:434 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Ладожская, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1598±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1560 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	38

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1279 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:434 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:446 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н320У
	—
	—
	360442,01
	2253394,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н321У
	—
	—
	360441,23
	2253397,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н322У
	—
	—
	360443,50
	2253397,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н323У
	—
	—
	360439,72
	2253411,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н324У
	—
	—
	360437,40
	2253410,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н325У
	—
	—
	360436,52
	2253413,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н326У
	—
	—
	360426,58
	2253410,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н327У
	—
	—
	360431,96
	2253391,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н320У
	—
	—
	360442,01
	2253394,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:446 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н320У
	н321У
	2,70
	—
	согласовано

	н321У
	н322У
	2,34
	—
	согласовано

	н322У
	н323У
	14,10
	—
	согласовано

	н323У
	н324У
	2,39
	—
	согласовано

	н324У
	н325У
	2,94
	—
	согласовано

	н325У
	н326У
	10,31
	—
	согласовано

	н326У
	н327У
	19,92
	—
	согласовано

	н327У
	н320У
	10,48
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:446 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	240±5 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 5 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	226 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	14

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:446 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:447 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н314У
	—
	—
	360366,65
	2253436,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н315У
	—
	—
	360363,60
	2253446,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н316У
	—
	—
	360358,88
	2253444,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н317У
	—
	—
	360346,61
	2253441,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н318У
	—
	—
	360345,66
	2253440,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н319У
	—
	—
	360348,69
	2253430,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н314У
	—
	—
	360366,65
	2253436,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:447 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н314У
	н315У
	10,63
	—
	согласовано

	н315У
	н316У
	4,93
	—
	согласовано

	н316У
	н317У
	12,81
	—
	согласовано

	н317У
	н318У
	1,00
	—
	согласовано

	н318У
	н319У
	10,45
	—
	согласовано

	н319У
	н314У
	18,70
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:447 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 24

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	197±5 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 5 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	197 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1288 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:447 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:449 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н302У
	—
	—
	360338,04
	2253468,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н303У
	—
	—
	360352,19
	2253471,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н304У
	—
	—
	360350,22
	2253479,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н305У
	—
	—
	360347,70
	2253479,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н306У
	—
	—
	360347,31
	2253480,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н307У
	—
	—
	360349,08
	2253481,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н308У
	—
	—
	360347,59
	2253487,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н309У
	—
	—
	360345,78
	2253486,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н310У
	—
	—
	360342,05
	2253502,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н311У
	—
	—
	360334,80
	2253500,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н312У
	—
	—
	360334,27
	2253502,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н313У
	—
	—
	360330,01
	2253501,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н302У
	—
	—
	360338,04
	2253468,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:449 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н302У
	н303У
	14,51
	—
	согласовано

	н303У
	н304У
	7,96
	—
	согласовано

	н304У
	н305У
	2,58
	—
	согласовано

	н305У
	н306У
	1,73
	—
	согласовано

	н306У
	н307У
	1,83
	—
	согласовано

	н307У
	н308У
	6,30
	—
	согласовано

	н308У
	н309У
	1,84
	—
	согласовано

	н309У
	н310У
	15,83
	—
	согласовано

	н310У
	н311У
	7,47
	—
	согласовано

	н311У
	н312У
	2,41
	—
	согласовано

	н312У
	н313У
	4,37
	—
	согласовано

	н313У
	н302У
	34,22
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:449 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 26

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	420±7 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 7 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	403 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1206 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:449 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:450 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	192
	—
	—
	360490,92
	2253492,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	191
	—
	—
	360496,92
	2253496,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н272У
	—
	—
	360491,72
	2253504,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н273У
	—
	—
	360488,89
	2253512,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н274У
	—
	—
	360485,07
	2253509,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н275У
	—
	—
	360471,25
	2253532,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н276У
	—
	—
	360455,80
	2253524,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н277У
	—
	—
	360432,65
	2253511,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	193
	—
	—
	360442,77
	2253495,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	194
	—
	—
	360446,43
	2253494,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	195
	—
	—
	360448,76
	2253498,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н278У
	—
	—
	360453,37
	2253496,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н279У
	—
	—
	360470,81
	2253506,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н280У
	—
	—
	360474,88
	2253503,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н281У
	—
	—
	360488,89
	2253494,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	192
	—
	—
	360490,92
	2253492,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:450 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	192
	191
	7,16
	—
	согласовано

	191
	н272У
	9,02
	—
	согласовано

	н272У
	н273У
	8,57
	—
	согласовано

	н273У
	н274У
	4,44
	—
	согласовано

	н274У
	н275У
	26,52
	—
	согласовано

	н275У
	н276У
	17,50
	—
	согласовано

	н276У
	н277У
	26,64
	—
	согласовано

	н277У
	193
	18,72
	—
	согласовано

	193
	194
	3,80
	—
	согласовано

	194
	195
	4,58
	—
	согласовано

	195
	н278У
	5,12
	—
	согласовано

	н278У
	н279У
	20,03
	—
	согласовано

	н279У
	н280У
	4,90
	—
	согласовано

	н280У
	н281У
	16,76
	—
	согласовано

	н281У
	192
	2,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:450 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 27

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1244±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	44

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:450 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:452 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н282У
	—
	—
	360494,23
	2253557,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н283У
	—
	—
	360476,53
	2253588,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н284У
	—
	—
	360453,61
	2253577,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н285У
	—
	—
	360442,63
	2253563,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н286У
	—
	—
	360424,27
	2253539,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н287У
	—
	—
	360434,70
	2253524,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н288У
	—
	—
	360437,89
	2253522,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н282У
	—
	—
	360494,23
	2253557,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:452 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н282У
	н283У
	35,91
	—
	согласовано

	н283У
	н284У
	25,53
	—
	согласовано

	н284У
	н285У
	17,46
	—
	согласовано

	н285У
	н286У
	30,08
	—
	согласовано

	н286У
	н287У
	18,70
	—
	согласовано

	н287У
	н288У
	3,73
	—
	согласовано

	н288У
	н282У
	66,26
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:452 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 29

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2261±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2241 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	20

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1150 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:452 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:453 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н295У
	—
	—
	360413,47
	2253518,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н296У
	—
	—
	360405,82
	2253547,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н265У
	—
	—
	360405,68
	2253548,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н264У
	—
	—
	360374,72
	2253540,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н297У
	—
	—
	360387,26
	2253497,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н295У
	—
	—
	360413,47
	2253518,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:453 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н295У
	н296У
	30,54
	—
	согласовано

	н296У
	н265У
	0,66
	—
	согласовано

	н265У
	н264У
	31,86
	—
	согласовано

	н264У
	н297У
	45,43
	—
	согласовано

	н297У
	н295У
	33,56
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:453 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 30

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1201 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:453 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:454 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н289У
	—
	—
	360421,98
	2253601,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н290У
	—
	—
	360446,73
	2253607,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н291У
	—
	—
	360435,35
	2253653,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н292У
	—
	—
	360410,77
	2253646,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н289У
	—
	—
	360421,98
	2253601,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:454 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н289У
	н290У
	25,53
	—
	согласовано

	н290У
	н291У
	47,40
	—
	согласовано

	н291У
	н292У
	25,58
	—
	согласовано

	н292У
	н289У
	46,57
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:454 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 31

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±5 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 5 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	223 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	977

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:454 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:455 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н269У
	—
	—
	360348,13
	2253561,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н268У
	—
	—
	360380,76
	2253570,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н267У
	—
	—
	360392,07
	2253573,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н266У
	—
	—
	360397,92
	2253575,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н298У
	—
	—
	360394,24
	2253587,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н299У
	—
	—
	360388,75
	2253585,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н300У
	—
	—
	360377,35
	2253582,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н301У
	—
	—
	360344,95
	2253573,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н269У
	—
	—
	360348,13
	2253561,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:455 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н269У
	н268У
	33,95
	—
	согласовано

	н268У
	н267У
	11,75
	—
	согласовано

	н267У
	н266У
	6,10
	—
	согласовано

	н266У
	н298У
	12,15
	—
	согласовано

	н298У
	н299У
	5,68
	—
	согласовано

	н299У
	н300У
	11,76
	—
	согласовано

	н300У
	н301У
	33,68
	—
	согласовано

	н301У
	н269У
	12,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:455 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	647±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	623 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	24

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1203 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:455 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:456 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н292У
	—
	—
	360410,77
	2253646,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н291У
	—
	—
	360435,35
	2253653,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н293У
	—
	—
	360424,38
	2253698,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н294У
	—
	—
	360398,89
	2253691,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н292У
	—
	—
	360410,77
	2253646,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:456 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н292У
	н291У
	25,58
	—
	согласовано

	н291У
	н293У
	45,76
	—
	согласовано

	н293У
	н294У
	26,21
	—
	согласовано

	н294У
	н292У
	46,92
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:456 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 33

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1130 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:456 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:467 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	485
	—
	—
	360334,64
	2253996,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	486
	—
	—
	360350,43
	2254002,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	487
	—
	—
	360348,93
	2254006,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	488
	—
	—
	360394,19
	2254024,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	481
	—
	—
	360391,21
	2254031,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	482
	—
	—
	360370,01
	2254024,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	483
	—
	—
	360350,02
	2254016,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	484
	—
	—
	360329,66
	2254009,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	485
	—
	—
	360334,64
	2253996,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:467 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	485
	486
	16,94
	—
	согласовано

	486
	487
	4,12
	—
	согласовано

	487
	488
	48,69
	—
	согласовано

	488
	481
	7,83
	—
	согласовано

	481
	482
	22,48
	—
	согласовано

	482
	483
	21,30
	—
	согласовано

	483
	484
	21,52
	—
	согласовано

	484
	485
	14,25
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:467 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 45 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	655±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	55

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1610 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:467 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:469 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	477
	—
	—
	360389,42
	2254036,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	476
	—
	—
	360404,10
	2254041,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	475
	—
	—
	360410,76
	2254044,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	480
	—
	—
	360417,87
	2254047,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	479
	—
	—
	360408,58
	2254066,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	478
	—
	—
	360382,26
	2254054,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	473
	—
	—
	360383,40
	2254052,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	474
	—
	—
	360387,08
	2254043,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	477
	—
	—
	360389,42
	2254036,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:469 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	477
	476
	15,53
	—
	согласовано

	476
	475
	7,26
	—
	согласовано

	475
	480
	7,87
	—
	согласовано

	480
	479
	20,70
	—
	согласовано

	479
	478
	28,88
	—
	согласовано

	478
	473
	2,56
	—
	согласовано

	473
	474
	9,03
	—
	согласовано

	474
	477
	7,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:469 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 47 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±8 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 8 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	558 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	42

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3839 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:469 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:470 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	468
	—
	—
	360437,65
	2254041,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	469
	—
	—
	360466,41
	2254054,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	466
	—
	—
	360466,18
	2254055,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	465
	—
	—
	360459,77
	2254070,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	464
	—
	—
	360454,32
	2254082,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	304
	—
	—
	360452,74
	2254086,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	305
	—
	—
	360451,76
	2254088,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	467
	—
	—
	360436,45
	2254082,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	472
	—
	—
	360437,00
	2254081,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	470
	—
	—
	360418,51
	2254072,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	471
	—
	—
	360430,87
	2254048,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	468
	—
	—
	360437,65
	2254041,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:470 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	468
	469
	31,55
	—
	согласовано

	469
	466
	0,80
	—
	согласовано

	466
	465
	16,23
	—
	согласовано

	465
	464
	13,28
	—
	согласовано

	464
	304
	4,04
	—
	согласовано

	304
	305
	2,64
	—
	согласовано

	305
	467
	16,55
	—
	согласовано

	467
	472
	1,32
	—
	согласовано

	472
	470
	20,30
	—
	согласовано

	470
	471
	27,48
	—
	согласовано

	471
	468
	9,43
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:470 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 47 В

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1300±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1498 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:470 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:472 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	433
	—
	—
	360294,72
	2254086,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	437
	—
	—
	360306,96
	2254093,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	436
	—
	—
	360306,23
	2254094,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	435
	—
	—
	360313,50
	2254098,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	434
	—
	—
	360319,75
	2254101,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	438
	—
	—
	360352,15
	2254114,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	439
	—
	—
	360342,62
	2254135,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	425
	—
	—
	360324,76
	2254128,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	427
	—
	—
	360284,18
	2254111,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	433
	—
	—
	360294,72
	2254086,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:472 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	433
	437
	13,89
	—
	согласовано

	437
	436
	1,67
	—
	согласовано

	436
	435
	8,13
	—
	согласовано

	435
	434
	6,81
	—
	согласовано

	434
	438
	34,89
	—
	согласовано

	438
	439
	23,79
	—
	согласовано

	439
	425
	19,22
	—
	согласовано

	425
	427
	44,14
	—
	согласовано

	427
	433
	26,85
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:472 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 51, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1538±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1488 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	50

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:472 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:473 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	427
	—
	—
	360284,18
	2254111,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	425
	—
	—
	360324,76
	2254128,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н471У
	—
	—
	360314,28
	2254155,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	381
	—
	—
	360309,13
	2254152,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	380
	—
	—
	360301,30
	2254148,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	432
	—
	—
	360288,82
	2254142,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	431
	—
	—
	360283,81
	2254140,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	430
	—
	—
	360279,70
	2254139,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	429
	—
	—
	360276,98
	2254138,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	428
	—
	—
	360274,34
	2254136,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	426
	—
	—
	360273,54
	2254136,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	427
	—
	—
	360284,18
	2254111,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:473 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	427
	425
	44,14
	—
	согласовано

	425
	н471У
	28,32
	—
	согласовано

	н471У
	381
	5,75
	—
	согласовано

	381
	380
	8,90
	—
	согласовано

	380
	432
	13,54
	—
	согласовано

	432
	431
	5,41
	—
	согласовано

	431
	430
	4,35
	—
	согласовано

	430
	429
	3,05
	—
	согласовано

	429
	428
	2,95
	—
	согласовано

	428
	426
	0,97
	—
	согласовано

	426
	427
	27,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:473 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 51 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1222±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	22

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:473 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:477 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	421
	—
	—
	360255,28
	2254180,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	424
	—
	—
	360266,61
	2254185,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	423
	—
	—
	360276,77
	2254191,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	422
	—
	—
	360281,43
	2254192,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	379
	—
	—
	360284,19
	2254194,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	378
	—
	—
	360295,58
	2254199,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	420
	—
	—
	360298,63
	2254200,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	419
	—
	—
	360291,87
	2254216,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	418
	—
	—
	360288,02
	2254225,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	417
	—
	—
	360286,34
	2254229,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	416
	—
	—
	360278,91
	2254225,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	415
	—
	—
	360242,57
	2254210,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	421
	—
	—
	360255,28
	2254180,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:477 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	421
	424
	12,46
	—
	согласовано

	424
	423
	11,54
	—
	согласовано

	423
	422
	4,91
	—
	согласовано

	422
	379
	3,03
	—
	согласовано

	379
	378
	12,51
	—
	согласовано

	378
	420
	3,32
	—
	согласовано

	420
	419
	17,12
	—
	согласовано

	419
	418
	9,75
	—
	согласовано

	418
	417
	4,26
	—
	согласовано

	417
	416
	8,12
	—
	согласовано

	416
	415
	39,62
	—
	согласовано

	415
	421
	32,09
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:477 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 55

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:477 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:481 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н459У
	—
	—
	360200,87
	2254301,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н460У
	—
	—
	360224,14
	2254311,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	410
	—
	—
	360223,00
	2254313,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	409
	—
	—
	360220,08
	2254321,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	408
	—
	—
	360217,17
	2254328,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н461У
	—
	—
	360209,63
	2254345,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н462У
	—
	—
	360183,73
	2254332,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н459У
	—
	—
	360200,87
	2254301,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:481 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н459У
	н460У
	25,16
	—
	согласовано

	н460У
	410
	2,46
	—
	согласовано

	410
	409
	8,28
	—
	согласовано

	409
	408
	7,53
	—
	согласовано

	408
	н461У
	19,07
	—
	согласовано

	н461У
	н462У
	29,13
	—
	согласовано

	н462У
	н459У
	35,12
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:481 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 59

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	983±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	710 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	273

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:481 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:483 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	453
	—
	—
	360310,69
	2254011,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	455
	—
	—
	360297,75
	2254043,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	463
	—
	—
	360290,64
	2254041,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	462
	—
	—
	360283,89
	2254038,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	461
	—
	—
	360281,96
	2254037,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	460
	—
	—
	360278,07
	2254036,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	459
	—
	—
	360274,33
	2254034,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	458
	—
	—
	360263,27
	2254030,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	457
	—
	—
	360252,80
	2254027,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	456
	—
	—
	360240,05
	2254022,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	449
	—
	—
	360236,06
	2254021,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	452
	—
	—
	360228,90
	2254018,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	451
	—
	—
	360218,40
	2254015,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	450
	—
	—
	360209,78
	2254012,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н478У
	—
	—
	360204,49
	2254011,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н479У
	—
	—
	360211,11
	2253983,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	454
	—
	—
	360229,28
	2253988,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	453
	—
	—
	360310,69
	2254011,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:483 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	453
	455
	35,01
	—
	согласовано

	455
	463
	7,60
	—
	согласовано

	463
	462
	7,40
	—
	согласовано

	462
	461
	2,12
	—
	согласовано

	461
	460
	3,99
	—
	согласовано

	460
	459
	4,16
	—
	согласовано

	459
	458
	11,70
	—
	согласовано

	458
	457
	10,97
	—
	согласовано

	457
	456
	13,62
	—
	согласовано

	456
	449
	4,20
	—
	согласовано

	449
	452
	7,53
	—
	согласовано

	452
	451
	11,09
	—
	согласовано

	451
	450
	9,04
	—
	согласовано

	450
	н478У
	5,43
	—
	согласовано

	н478У
	н479У
	28,66
	—
	согласовано

	н479У
	454
	18,90
	—
	согласовано

	454
	453
	84,47
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:483 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 60

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3122±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3122 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1632 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:483 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:487 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	442
	—
	—
	360225,32
	2254070,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	441
	—
	—
	360226,88
	2254070,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	448
	—
	—
	360241,84
	2254075,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	447
	—
	—
	360261,51
	2254082,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	446
	—
	—
	360267,05
	2254085,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	445
	—
	—
	360269,61
	2254086,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	444
	—
	—
	360273,81
	2254087,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	443
	—
	—
	360277,66
	2254089,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н476У
	—
	—
	360267,14
	2254114,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н477У
	—
	—
	360215,15
	2254094,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	442
	—
	—
	360225,32
	2254070,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:487 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	442
	441
	1,65
	—
	согласовано

	441
	448
	15,78
	—
	согласовано

	448
	447
	20,83
	—
	согласовано

	447
	446
	6,05
	—
	согласовано

	446
	445
	2,79
	—
	согласовано

	445
	444
	4,43
	—
	согласовано

	444
	443
	4,09
	—
	согласовано

	443
	н476У
	27,22
	—
	согласовано

	н476У
	н477У
	55,52
	—
	согласовано

	н477У
	442
	26,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:487 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 64

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1502±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1485 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:487 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:488 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	389
	—
	—
	360264,37
	2254333,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	396
	—
	—
	360290,68
	2254343,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	397
	—
	—
	360288,49
	2254349,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	398
	—
	—
	360279,23
	2254375,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	395
	—
	—
	360253,20
	2254365,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	394
	—
	—
	360255,06
	2254360,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	393
	—
	—
	360256,10
	2254357,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	392
	—
	—
	360259,38
	2254347,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	391
	—
	—
	360260,77
	2254343,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	390
	—
	—
	360260,43
	2254343,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	389
	—
	—
	360264,37
	2254333,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:488 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	389
	396
	28,35
	—
	согласовано

	396
	397
	6,09
	—
	согласовано

	397
	398
	27,65
	—
	согласовано

	398
	395
	27,90
	—
	согласовано

	395
	394
	5,48
	—
	согласовано

	394
	393
	2,98
	—
	согласовано

	393
	392
	10,25
	—
	согласовано

	392
	391
	4,39
	—
	согласовано

	391
	390
	0,37
	—
	согласовано

	390
	389
	10,99
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:488 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Лазо, № 65

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	952±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	352

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:488 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:489 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н476У
	—
	—
	360267,14
	2254114,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н473У
	—
	—
	360258,54
	2254138,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н472У
	—
	—
	360202,49
	2254118,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н477У
	—
	—
	360215,15
	2254094,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н476У
	—
	—
	360267,14
	2254114,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:489 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н476У
	н473У
	25,50
	—
	согласовано

	н473У
	н472У
	59,40
	—
	согласовано

	н472У
	н477У
	26,99
	—
	согласовано

	н477У
	н476У
	55,52
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:489 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 66

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1501±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:489 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:490 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н472У
	—
	—
	360202,49
	2254118,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н473У
	—
	—
	360258,54
	2254138,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н474У
	—
	—
	360248,23
	2254166,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	440
	—
	—
	360220,57
	2254154,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н475У
	—
	—
	360190,31
	2254140,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н472У
	—
	—
	360202,49
	2254118,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:490 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н472У
	н473У
	59,40
	—
	согласовано

	н473У
	н474У
	30,51
	—
	согласовано

	н474У
	440
	30,29
	—
	согласовано

	440
	н475У
	33,32
	—
	согласовано

	н475У
	н472У
	25,22
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:490 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 68

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1711±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1711 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:490 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:491 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	388
	—
	—
	360317,82
	2254354,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	385
	—
	—
	360350,18
	2254367,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	384
	—
	—
	360349,27
	2254370,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	383
	—
	—
	360339,99
	2254399,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н456У
	—
	—
	360326,85
	2254395,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н457У
	—
	—
	360314,95
	2254390,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	386
	—
	—
	360307,07
	2254386,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	387
	—
	—
	360314,00
	2254365,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	388
	—
	—
	360317,82
	2254354,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:491 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	388
	385
	34,67
	—
	согласовано

	385
	384
	3,02
	—
	согласовано

	384
	383
	31,11
	—
	согласовано

	383
	н456У
	13,92
	—
	согласовано

	н456У
	н457У
	13,01
	—
	согласовано

	н457У
	386
	8,77
	—
	согласовано

	386
	387
	22,00
	—
	согласовано

	387
	388
	11,10
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:491 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 69

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:491 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:494 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	413
	—
	—
	360201,76
	2254230,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	412
	—
	—
	360201,27
	2254231,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	411
	—
	—
	360216,00
	2254238,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н467У
	—
	—
	360205,53
	2254260,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н468У
	—
	—
	360166,90
	2254245,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н469У
	—
	—
	360128,70
	2254226,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н470У
	—
	—
	360139,42
	2254203,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	414
	—
	—
	360163,12
	2254213,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	413
	—
	—
	360201,76
	2254230,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:494 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	413
	412
	1,55
	—
	согласовано

	412
	411
	16,11
	—
	согласовано

	411
	н467У
	24,00
	—
	согласовано

	н467У
	н468У
	41,18
	—
	согласовано

	н468У
	н469У
	42,58
	—
	согласовано

	н469У
	н470У
	26,24
	—
	согласовано

	н470У
	414
	25,80
	—
	согласовано

	414
	413
	42,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:494 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 76

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2249±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2069 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	180

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:494 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:495 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н463У
	—
	—
	360194,63
	2254286,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н464У
	—
	—
	360180,52
	2254318,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н465У
	—
	—
	360164,56
	2254311,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н466У
	—
	—
	360179,33
	2254279,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н463У
	—
	—
	360194,63
	2254286,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:495 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н463У
	н464У
	35,40
	—
	согласовано

	н464У
	н465У
	17,52
	—
	согласовано

	н465У
	н466У
	35,24
	—
	согласовано

	н466У
	н463У
	16,73
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:495 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 78

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	605±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:495 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:518 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н7У
	—
	—
	361569,03
	2254012,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	11
	—
	—
	361582,20
	2254034,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н8У
	—
	—
	361548,30
	2254055,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н9У
	—
	—
	361530,51
	2254022,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н10У
	—
	—
	361550,25
	2254017,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н7У
	—
	—
	361569,03
	2254012,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:518 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н7У
	11
	25,71
	—
	согласовано

	11
	н8У
	39,81
	—
	согласовано

	н8У
	н9У
	37,21
	—
	согласовано

	н9У
	н10У
	20,43
	—
	согласовано

	н10У
	н7У
	19,44
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:518 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1232±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	32

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1333 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:518 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:519 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н15У
	—
	—
	361398,00
	2253963,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	361411,99
	2253985,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н16У
	—
	—
	361416,43
	2253992,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	—
	—
	361428,78
	2254007,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	—
	—
	361414,24
	2254017,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	—
	—
	361399,79
	2254026,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н17У
	—
	—
	361387,40
	2254010,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н18У
	—
	—
	361376,69
	2253994,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	—
	—
	361369,83
	2253981,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н15У
	—
	—
	361398,00
	2253963,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:519 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н15У
	н14У
	26,11
	—
	согласовано

	н14У
	н16У
	8,28
	—
	согласовано

	н16У
	27
	19,58
	—
	согласовано

	27
	26
	17,29
	—
	согласовано

	26
	25
	17,46
	—
	согласовано

	25
	н17У
	20,92
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	18,66
	—
	согласовано

	н18У
	24
	14,96
	—
	согласовано

	24
	н15У
	33,40
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:519 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1850±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	350

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1225 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:519 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:520 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н11У
	—
	—
	361459,55
	2253928,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	21
	—
	—
	361465,35
	2253936,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	20
	—
	—
	361484,81
	2253965,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	22
	—
	—
	361488,14
	2253972,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	23
	—
	—
	361477,13
	2253978,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	19
	—
	—
	361469,98
	2253983,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	—
	—
	361451,61
	2253957,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	17
	—
	—
	361450,65
	2253957,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	16
	—
	—
	361445,30
	2253949,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	15
	—
	—
	361446,18
	2253948,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	14
	—
	—
	361445,08
	2253947,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	—
	—
	361441,44
	2253941,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	—
	—
	361440,46
	2253939,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н11У
	—
	—
	361459,55
	2253928,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:520 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н11У
	21
	9,48
	—
	согласовано

	21
	20
	35,11
	—
	согласовано

	20
	22
	7,73
	—
	согласовано

	22
	23
	12,78
	—
	согласовано

	23
	19
	8,77
	—
	согласовано

	19
	18
	32,50
	—
	согласовано

	18
	17
	1,12
	—
	согласовано

	17
	16
	9,83
	—
	согласовано

	16
	15
	1,03
	—
	согласовано

	15
	14
	2,11
	—
	согласовано

	14
	13
	6,99
	—
	согласовано

	13
	12
	1,88
	—
	согласовано

	12
	н11У
	21,97
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:520 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 20

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1205±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1102 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	103

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3504 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:520 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:524 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н19У
	—
	—
	361428,56
	2254081,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н20У
	—
	—
	361438,34
	2254115,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н21У
	—
	—
	361439,96
	2254131,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н22У
	—
	—
	361436,87
	2254145,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	361412,64
	2254146,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н24У
	—
	—
	361403,39
	2254089,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н19У
	—
	—
	361428,56
	2254081,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	

	н25У
	—
	—
	361420,45
	2254120,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	361415,65
	2254121,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н27У
	—
	—
	361415,58
	2254121,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н28У
	—
	—
	361420,37
	2254120,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н25У
	—
	—
	361420,45
	2254120,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:524 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н19У
	н20У
	35,84
	—
	согласовано

	н20У
	н21У
	16,17
	—
	согласовано

	н21У
	н22У
	13,67
	—
	согласовано

	н22У
	н23У
	24,26
	—
	согласовано

	н23У
	н24У
	58,09
	—
	согласовано

	н24У
	н19У
	26,35
	—
	согласовано

	

	н25У
	н26У
	4,95
	—
	согласовано

	н26У
	н27У
	0,24
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	4,94
	—
	согласовано

	н28У
	н25У
	0,24
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:524 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1741±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1716 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	25

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1226 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:524 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:526 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н143У
	—
	—
	360993,94
	2253782,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н144У
	—
	—
	360993,29
	2253786,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н145У
	—
	—
	361021,25
	2253805,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н146У
	—
	—
	361012,71
	2253821,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н147У
	—
	—
	360993,91
	2253810,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н148У
	—
	—
	360970,33
	2253796,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н149У
	—
	—
	360967,46
	2253803,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н150У
	—
	—
	360955,15
	2253798,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н151У
	—
	—
	360965,94
	2253766,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н143У
	—
	—
	360993,94
	2253782,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:526 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н143У
	н144У
	3,73
	—
	согласовано

	н144У
	н145У
	34,03
	—
	согласовано

	н145У
	н146У
	17,50
	—
	согласовано

	н146У
	н147У
	21,69
	—
	согласовано

	н147У
	н148У
	27,20
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	7,79
	—
	согласовано

	н149У
	н150У
	13,42
	—
	согласовано

	н150У
	н151У
	33,59
	—
	согласовано

	н151У
	н143У
	32,22
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:526 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1501±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1104 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:526 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:528 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н359У
	—
	—
	360729,87
	2254166,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н360У
	—
	—
	360760,78
	2254190,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н361У
	—
	—
	360750,49
	2254216,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н362У
	—
	—
	360714,07
	2254201,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н359У
	—
	—
	360729,87
	2254166,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:528 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н359У
	н360У
	39,05
	—
	согласовано

	н360У
	н361У
	28,37
	—
	согласовано

	н361У
	н362У
	39,72
	—
	согласовано

	н362У
	н359У
	37,90
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:528 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1284±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1251 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	33

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3469 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:528 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:529 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н379У
	—
	—
	360650,66
	2254148,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	248
	—
	—
	360671,03
	2254159,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	247
	—
	—
	360693,84
	2254174,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	246
	—
	—
	360700,04
	2254177,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	245
	—
	—
	360709,84
	2254182,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н380У
	—
	—
	360705,41
	2254192,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н381У
	—
	—
	360653,41
	2254164,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н382У
	—
	—
	360643,83
	2254158,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н379У
	—
	—
	360650,66
	2254148,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:529 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н379У
	248
	23,03
	—
	согласовано

	248
	247
	27,22
	—
	согласовано

	247
	246
	7,00
	—
	согласовано

	246
	245
	11,19
	—
	согласовано

	245
	н380У
	10,39
	—
	согласовано

	н380У
	н381У
	58,85
	—
	согласовано

	н381У
	н382У
	11,33
	—
	согласовано

	н382У
	н379У
	12,18
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:529 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	816±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	66

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1099 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:529 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:530 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н361У
	—
	—
	360750,49
	2254216,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н363У
	—
	—
	360795,29
	2254237,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н364У
	—
	—
	360787,47
	2254254,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н365У
	—
	—
	360764,42
	2254244,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н366У
	—
	—
	360721,86
	2254224,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н367У
	—
	—
	360712,98
	2254221,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н368У
	—
	—
	360706,92
	2254219,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н362У
	—
	—
	360714,07
	2254201,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н361У
	—
	—
	360750,49
	2254216,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:530 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н361У
	н363У
	49,31
	—
	согласовано

	н363У
	н364У
	18,65
	—
	согласовано

	н364У
	н365У
	25,32
	—
	согласовано

	н365У
	н366У
	46,74
	—
	согласовано

	н366У
	н367У
	9,44
	—
	согласовано

	н367У
	н368У
	6,44
	—
	согласовано

	н368У
	н362У
	19,57
	—
	согласовано

	н362У
	н361У
	39,72
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:530 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, городской округ Партизанский, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 13, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1663±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1663 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:2356 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:530 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:531 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н365У
	—
	—
	360764,42
	2254244,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н369У
	—
	—
	360759,00
	2254255,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н370У
	—
	—
	360701,70
	2254232,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н368У
	—
	—
	360706,92
	2254219,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н367У
	—
	—
	360712,98
	2254221,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н366У
	—
	—
	360721,86
	2254224,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н365У
	—
	—
	360764,42
	2254244,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:531 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н365У
	н369У
	12,95
	—
	согласовано

	н369У
	н370У
	61,77
	—
	согласовано

	н370У
	н368У
	14,35
	—
	согласовано

	н368У
	н367У
	6,44
	—
	согласовано

	н367У
	н366У
	9,44
	—
	согласовано

	н366У
	н365У
	46,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:531 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, городской округ Партизанский, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 13, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	878±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	820 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	58

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:2357 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:531 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:532 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н380У
	—
	—
	360705,41
	2254192,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н383У
	—
	—
	360692,08
	2254222,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н384У
	—
	—
	360639,03
	2254198,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н385У
	—
	—
	360644,68
	2254183,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н381У
	—
	—
	360653,41
	2254164,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н380У
	—
	—
	360705,41
	2254192,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:532 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н380У
	н383У
	33,37
	—
	согласовано

	н383У
	н384У
	58,38
	—
	согласовано

	н384У
	н385У
	15,72
	—
	согласовано

	н385У
	н381У
	21,01
	—
	согласовано

	н381У
	н380У
	58,85
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:532 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2060±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2013 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	47

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1542 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:532 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:533 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н386У
	—
	—
	360630,38
	2254195,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н384У
	—
	—
	360639,03
	2254198,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н383У
	—
	—
	360692,08
	2254222,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н387У
	—
	—
	360693,42
	2254223,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н388У
	—
	—
	360685,11
	2254242,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	251
	—
	—
	360627,03
	2254214,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	250
	—
	—
	360627,96
	2254211,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	249
	—
	—
	360623,47
	2254210,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н386У
	—
	—
	360630,38
	2254195,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:533 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н386У
	н384У
	9,04
	—
	согласовано

	н384У
	н383У
	58,38
	—
	согласовано

	н383У
	н387У
	1,48
	—
	согласовано

	н387У
	н388У
	20,93
	—
	согласовано

	н388У
	251
	64,72
	—
	согласовано

	251
	250
	2,70
	—
	согласовано

	250
	249
	4,79
	—
	согласовано

	249
	н386У
	15,67
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:533 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 14 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1368±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1230 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	138

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1238 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:533 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:534 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н369У
	—
	—
	360759,00
	2254255,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н371У
	—
	—
	360829,18
	2254285,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н372У
	—
	—
	360819,70
	2254307,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н373У
	—
	—
	360758,11
	2254283,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н374У
	—
	—
	360711,63
	2254264,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н375У
	—
	—
	360706,04
	2254262,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н376У
	—
	—
	360701,32
	2254261,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н377У
	—
	—
	360697,10
	2254259,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н378У
	—
	—
	360691,88
	2254258,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н370У
	—
	—
	360701,70
	2254232,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н369У
	—
	—
	360759,00
	2254255,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:534 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н369У
	н371У
	76,21
	—
	согласовано

	н371У
	н372У
	24,39
	—
	согласовано

	н372У
	н373У
	66,17
	—
	согласовано

	н373У
	н374У
	50,35
	—
	согласовано

	н374У
	н375У
	5,89
	—
	согласовано

	н375У
	н376У
	4,89
	—
	согласовано

	н376У
	н377У
	4,41
	—
	согласовано

	н377У
	н378У
	5,46
	—
	согласовано

	н378У
	н370У
	27,52
	—
	согласовано

	н370У
	н369У
	61,77
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:534 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 15, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3539±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3528 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	11

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1098 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:534 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:535 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н373У
	—
	—
	360758,11
	2254283,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	244
	—
	—
	360751,32
	2254309,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	243
	—
	—
	360737,62
	2254303,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	242
	—
	—
	360732,54
	2254297,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	241
	—
	—
	360721,69
	2254292,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	240
	—
	—
	360719,18
	2254292,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	239
	—
	—
	360716,54
	2254290,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	238
	—
	—
	360709,71
	2254287,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	237
	—
	—
	360705,18
	2254284,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	236
	—
	—
	360701,66
	2254282,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	235
	—
	—
	360697,92
	2254280,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	234
	—
	—
	360691,52
	2254277,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	233
	—
	—
	360684,68
	2254273,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н378У
	—
	—
	360691,88
	2254258,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н377У
	—
	—
	360697,10
	2254259,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н376У
	—
	—
	360701,32
	2254261,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н375У
	—
	—
	360706,04
	2254262,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н374У
	—
	—
	360711,63
	2254264,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н373У
	—
	—
	360758,11
	2254283,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:535 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н373У
	244
	27,08
	—
	согласовано

	244
	243
	15,03
	—
	согласовано

	243
	242
	8,41
	—
	согласовано

	242
	241
	11,86
	—
	согласовано

	241
	240
	2,52
	—
	согласовано

	240
	239
	3,00
	—
	согласовано

	239
	238
	7,70
	—
	согласовано

	238
	237
	5,16
	—
	согласовано

	237
	236
	4,01
	—
	согласовано

	236
	235
	4,24
	—
	согласовано

	235
	234
	7,22
	—
	согласовано

	234
	233
	7,68
	—
	согласовано

	233
	н378У
	17,02
	—
	согласовано

	н378У
	н377У
	5,46
	—
	согласовано

	н377У
	н376У
	4,41
	—
	согласовано

	н376У
	н375У
	4,89
	—
	согласовано

	н375У
	н374У
	5,89
	—
	согласовано

	н374У
	н373У
	50,35
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:535 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом №15/2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1619±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	119

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1098 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:535 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:536 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н389У
	—
	—
	360626,97
	2254214,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н388У
	—
	—
	360685,11
	2254242,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н390У
	—
	—
	360675,32
	2254262,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	253
	—
	—
	360618,53
	2254235,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	252
	—
	—
	360620,27
	2254231,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н389У
	—
	—
	360626,97
	2254214,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:536 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н389У
	н388У
	64,71
	—
	согласовано

	н388У
	н390У
	22,23
	—
	согласовано

	н390У
	253
	62,95
	—
	согласовано

	253
	252
	4,77
	—
	согласовано

	252
	н389У
	18,04
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:536 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1436±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1571 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-135

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1156 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:536 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:537 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	345
	—
	—
	360612,07
	2254241,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н449У
	—
	—
	360672,20
	2254268,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н450У
	—
	—
	360663,26
	2254289,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	346
	—
	—
	360601,15
	2254261,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	345
	—
	—
	360612,07
	2254241,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:537 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	345
	н449У
	66,01
	—
	согласовано

	н449У
	н450У
	22,79
	—
	согласовано

	н450У
	346
	68,21
	—
	согласовано

	346
	345
	22,80
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:537 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1527±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1473 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	54

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1096 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:537 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:540 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	343
	—
	—
	360635,68
	2254348,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	342
	—
	—
	360646,28
	2254356,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	341
	—
	—
	360649,07
	2254357,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н447У
	—
	—
	360658,30
	2254364,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н448У
	—
	—
	360646,82
	2254381,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	344
	—
	—
	360619,04
	2254366,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	343
	—
	—
	360635,68
	2254348,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:540 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	343
	342
	12,77
	—
	согласовано

	342
	341
	3,40
	—
	согласовано

	341
	н447У
	11,20
	—
	согласовано

	н447У
	н448У
	20,86
	—
	согласовано

	н448У
	344
	31,83
	—
	согласовано

	344
	343
	24,00
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:540 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 19 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	656±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	56

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1616 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:540 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:541 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н154У
	—
	—
	360957,17
	2253732,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н155У
	—
	—
	360948,66
	2253754,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н156У
	—
	—
	360889,70
	2253727,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н157У
	—
	—
	360900,11
	2253705,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н154У
	—
	—
	360957,17
	2253732,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:541 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н154У
	н155У
	23,31
	—
	согласовано

	н155У
	н156У
	64,54
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	25,00
	—
	согласовано

	н157У
	н154У
	63,24
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:541 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1542±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	42

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1741 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:541 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:542 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	346
	—
	—
	360601,15
	2254261,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н450У
	—
	—
	360663,26
	2254289,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н451У
	—
	—
	360664,44
	2254290,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н452У
	—
	—
	360654,15
	2254306,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	347
	—
	—
	360652,82
	2254305,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	352
	—
	—
	360648,49
	2254303,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	351
	—
	—
	360638,40
	2254298,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	350
	—
	—
	360629,10
	2254294,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	349
	—
	—
	360621,04
	2254289,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	348
	—
	—
	360592,74
	2254276,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	346
	—
	—
	360601,15
	2254261,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:542 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	346
	н450У
	68,21
	—
	согласовано

	н450У
	н451У
	1,32
	—
	согласовано

	н451У
	н452У
	18,91
	—
	согласовано

	н452У
	347
	1,38
	—
	согласовано

	347
	352
	5,18
	—
	согласовано

	352
	351
	11,15
	—
	согласовано

	351
	350
	10,09
	—
	согласовано

	350
	349
	9,23
	—
	согласовано

	349
	348
	31,52
	—
	согласовано

	348
	346
	16,69
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:542 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 20

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1221±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1230 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3491 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:542 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:545 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	336
	—
	—
	360625,80
	2254412,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н441У
	—
	—
	360597,70
	2254440,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н442У
	—
	—
	360575,67
	2254420,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	337
	—
	—
	360598,30
	2254391,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	336
	—
	—
	360625,80
	2254412,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:545 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	336
	н441У
	39,79
	—
	согласовано

	н441У
	н442У
	29,65
	—
	согласовано

	н442У
	337
	37,16
	—
	согласовано

	337
	336
	34,69
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:545 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1234±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	34

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1446 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:545 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:546 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н441У
	—
	—
	360597,70
	2254440,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н437У
	—
	—
	360580,98
	2254456,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н436У
	—
	—
	360563,43
	2254438,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н442У
	—
	—
	360575,67
	2254420,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н441У
	—
	—
	360597,70
	2254440,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:546 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н441У
	н437У
	23,02
	—
	согласовано

	н437У
	н436У
	24,73
	—
	согласовано

	н436У
	н442У
	21,97
	—
	согласовано

	н442У
	н441У
	29,65
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:546 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 25

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	607±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	7

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1631 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:546 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:547 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н443У
	—
	—
	360592,76
	2254350,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н444У
	—
	—
	360609,06
	2254359,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н445У
	—
	—
	360589,31
	2254382,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	338
	—
	—
	360536,98
	2254352,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	339
	—
	—
	360549,96
	2254334,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	340
	—
	—
	360551,88
	2254335,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н446У
	—
	—
	360577,17
	2254348,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н443У
	—
	—
	360592,76
	2254350,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:547 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н443У
	н444У
	18,78
	—
	согласовано

	н444У
	н445У
	30,28
	—
	согласовано

	н445У
	338
	60,35
	—
	согласовано

	338
	339
	22,00
	—
	согласовано

	339
	340
	2,12
	—
	согласовано

	340
	н446У
	28,52
	—
	согласовано

	н446У
	н443У
	15,66
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:547 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 26

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1568±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	68

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3516 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:547 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:548 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н148У
	—
	—
	360970,33
	2253796,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н147У
	—
	—
	360993,91
	2253810,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н152У
	—
	—
	360976,09
	2253845,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н153У
	—
	—
	360942,13
	2253830,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н150У
	—
	—
	360955,15
	2253798,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н149У
	—
	—
	360967,46
	2253803,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н148У
	—
	—
	360970,33
	2253796,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:548 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н148У
	н147У
	27,20
	—
	согласовано

	н147У
	н152У
	39,43
	—
	согласовано

	н152У
	н153У
	36,98
	—
	согласовано

	н153У
	н150У
	34,74
	—
	согласовано

	н150У
	н149У
	13,42
	—
	согласовано

	н149У
	н148У
	7,79
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:548 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1501±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1103 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:548 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:549 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н428У
	—
	—
	360520,74
	2254408,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н429У
	—
	—
	360526,64
	2254411,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н430У
	—
	—
	360556,54
	2254425,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н431У
	—
	—
	360538,56
	2254450,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н432У
	—
	—
	360508,60
	2254438,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н428У
	—
	—
	360520,74
	2254408,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:549 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н428У
	н429У
	6,54
	—
	согласовано

	н429У
	н430У
	33,16
	—
	согласовано

	н430У
	н431У
	30,43
	—
	согласовано

	н431У
	н432У
	32,04
	—
	согласовано

	н432У
	н428У
	32,68
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:549 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1117±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1110 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	7

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1328 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:549 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:550 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н433У
	—
	—
	360499,52
	2254435,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н432У
	—
	—
	360508,60
	2254438,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н431У
	—
	—
	360538,56
	2254450,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н434У
	—
	—
	360520,57
	2254478,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н435У
	—
	—
	360487,52
	2254461,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н433У
	—
	—
	360499,52
	2254435,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:550 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н433У
	н432У
	9,71
	—
	согласовано

	н432У
	н431У
	32,04
	—
	согласовано

	н431У
	н434У
	33,59
	—
	согласовано

	н434У
	н435У
	36,99
	—
	согласовано

	н435У
	н433У
	29,16
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:550 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 34

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1226±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	26

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1332 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:550 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:551 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н155У
	—
	—
	360948,66
	2253754,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н158У
	—
	—
	360957,20
	2253757,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н159У
	—
	—
	360943,52
	2253787,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н160У
	—
	—
	360873,92
	2253755,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н161У
	—
	—
	360885,15
	2253725,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н156У
	—
	—
	360889,70
	2253727,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н155У
	—
	—
	360948,66
	2253754,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:551 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н155У
	н158У
	9,34
	—
	согласовано

	н158У
	н159У
	33,06
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	76,77
	—
	согласовано

	н160У
	н161У
	31,82
	—
	согласовано

	н161У
	н156У
	4,98
	—
	согласовано

	н156У
	н155У
	64,54
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:551 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2521±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2540 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-19

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:551 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:552 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н132У
	—
	—
	360933,77
	2253845,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н133У
	—
	—
	360960,45
	2253861,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н134У
	—
	—
	360944,98
	2253883,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н135У
	—
	—
	360938,85
	2253878,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н136У
	—
	—
	360930,88
	2253872,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н137У
	—
	—
	360919,49
	2253863,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н132У
	—
	—
	360933,77
	2253845,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:552 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н132У
	н133У
	31,34
	—
	согласовано

	н133У
	н134У
	26,63
	—
	согласовано

	н134У
	н135У
	7,72
	—
	согласовано

	н135У
	н136У
	10,23
	—
	согласовано

	н136У
	н137У
	14,42
	—
	согласовано

	н137У
	н132У
	23,10
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:552 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 5, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	790±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	40

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1445 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:552 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:553 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н137У
	—
	—
	360919,49
	2253863,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н136У
	—
	—
	360930,88
	2253872,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н135У
	—
	—
	360938,85
	2253878,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н134У
	—
	—
	360944,98
	2253883,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н138У
	—
	—
	360971,05
	2253900,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н139У
	—
	—
	360990,20
	2253912,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н140У
	—
	—
	360972,38
	2253938,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н141У
	—
	—
	360966,14
	2253934,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н142У
	—
	—
	360956,28
	2253926,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	111
	—
	—
	360935,96
	2253910,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	110
	—
	—
	360929,90
	2253906,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	109
	—
	—
	360927,38
	2253905,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	108
	—
	—
	360925,00
	2253903,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	107
	—
	—
	360917,33
	2253898,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	106
	—
	—
	360907,03
	2253890,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	105
	—
	—
	360903,62
	2253887,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н137У
	—
	—
	360919,49
	2253863,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:553 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н137У
	н136У
	14,42
	—
	согласовано

	н136У
	н135У
	10,23
	—
	согласовано

	н135У
	н134У
	7,72
	—
	согласовано

	н134У
	н138У
	31,11
	—
	согласовано

	н138У
	н139У
	22,85
	—
	согласовано

	н139У
	н140У
	31,16
	—
	согласовано

	н140У
	н141У
	7,28
	—
	согласовано

	н141У
	н142У
	12,49
	—
	согласовано

	н142У
	111
	25,95
	—
	согласовано

	111
	110
	7,25
	—
	согласовано

	110
	109
	2,94
	—
	согласовано

	109
	108
	2,84
	—
	согласовано

	108
	107
	9,22
	—
	согласовано

	107
	106
	13,05
	—
	согласовано

	106
	105
	4,60
	—
	согласовано

	105
	н137У
	28,88
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:553 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 5, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2521±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	21

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1445 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:553 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:554 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н436У
	—
	—
	360563,43
	2254438,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н437У
	—
	—
	360580,98
	2254456,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н438У
	—
	—
	360604,94
	2254479,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н439У
	—
	—
	360576,78
	2254484,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н440У
	—
	—
	360551,95
	2254455,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н436У
	—
	—
	360563,43
	2254438,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:554 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н436У
	н437У
	24,73
	—
	согласовано

	н437У
	н438У
	33,38
	—
	согласовано

	н438У
	н439У
	28,63
	—
	согласовано

	н439У
	н440У
	37,95
	—
	согласовано

	н440У
	н436У
	20,61
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:554 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 51

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1052±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1045 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	7

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:554 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:558 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н159У
	—
	—
	360943,52
	2253787,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н162У
	—
	—
	360934,99
	2253806,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н163У
	—
	—
	360865,12
	2253775,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н160У
	—
	—
	360873,92
	2253755,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н159У
	—
	—
	360943,52
	2253787,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:558 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н159У
	н162У
	20,71
	—
	согласовано

	н162У
	н163У
	76,73
	—
	согласовано

	н163У
	н160У
	21,43
	—
	согласовано

	н160У
	н159У
	76,77
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:558 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 6, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1617±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1602 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	15

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:558 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:559 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н162У
	—
	—
	360934,99
	2253806,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н164У
	—
	—
	360926,32
	2253826,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н165У
	—
	—
	360856,32
	2253794,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н163У
	—
	—
	360865,12
	2253775,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н162У
	—
	—
	360934,99
	2253806,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:559 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н162У
	н164У
	21,10
	—
	согласовано

	н164У
	н165У
	76,72
	—
	согласовано

	н165У
	н163У
	21,44
	—
	согласовано

	н163У
	н162У
	76,73
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:559 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 6, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1632±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1602 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	30

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:559 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:560 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н349У
	—
	—
	360811,36
	2254096,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н350У
	—
	—
	360854,76
	2254137,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н351У
	—
	—
	360848,41
	2254145,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	227
	—
	—
	360812,23
	2254119,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	226
	—
	—
	360802,95
	2254112,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	225
	—
	—
	360784,49
	2254096,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н352У
	—
	—
	360782,42
	2254095,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н353У
	—
	—
	360794,87
	2254082,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н354У
	—
	—
	360801,39
	2254091,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н355У
	—
	—
	360804,70
	2254088,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н349У
	—
	—
	360811,36
	2254096,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:560 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н349У
	н350У
	59,95
	—
	согласовано

	н350У
	н351У
	10,13
	—
	согласовано

	н351У
	227
	44,70
	—
	согласовано

	227
	226
	11,67
	—
	согласовано

	226
	225
	24,00
	—
	согласовано

	225
	н352У
	2,67
	—
	согласовано

	н352У
	н353У
	18,19
	—
	согласовано

	н353У
	н354У
	11,25
	—
	согласовано

	н354У
	н355У
	4,34
	—
	согласовано

	н355У
	н349У
	10,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:560 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1238±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1161 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	77

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1167 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:560 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:561 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н356У
	—
	—
	360716,20
	2254100,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н357У
	—
	—
	360744,37
	2254126,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н358У
	—
	—
	360727,54
	2254146,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	228
	—
	—
	360714,68
	2254153,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	229
	—
	—
	360708,07
	2254145,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	230
	—
	—
	360701,20
	2254137,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	231
	—
	—
	360699,84
	2254136,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	232
	—
	—
	360694,18
	2254129,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н356У
	—
	—
	360716,20
	2254100,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:561 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н356У
	н357У
	38,00
	—
	согласовано

	н357У
	н358У
	25,97
	—
	согласовано

	н358У
	228
	15,00
	—
	согласовано

	228
	229
	10,53
	—
	согласовано

	229
	230
	10,49
	—
	согласовано

	230
	231
	1,92
	—
	согласовано

	231
	232
	9,06
	—
	согласовано

	232
	н356У
	35,98
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:561 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Менжинского, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1390±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1380 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	10

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1443 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:561 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:564 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н202У
	—
	—
	360761,36
	2253499,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н206У
	—
	—
	360742,33
	2253519,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н207У
	—
	—
	360708,61
	2253487,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н208У
	—
	—
	360728,83
	2253467,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н202У
	—
	—
	360761,36
	2253499,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:564 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н202У
	н206У
	27,74
	—
	согласовано

	н206У
	н207У
	46,70
	—
	согласовано

	н207У
	н208У
	27,97
	—
	согласовано

	н208У
	н202У
	45,25
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:564 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1280±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1280 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1765 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:564 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:565 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н229У
	—
	—
	360636,49
	2253502,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н232У
	—
	—
	360635,60
	2253512,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н233У
	—
	—
	360606,30
	2253548,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н234У
	—
	—
	360582,51
	2253523,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н235У
	—
	—
	360556,85
	2253498,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н230У
	—
	—
	360596,02
	2253461,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н229У
	—
	—
	360636,49
	2253502,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:565 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н229У
	н232У
	10,40
	—
	согласовано

	н232У
	н233У
	46,02
	—
	согласовано

	н233У
	н234У
	33,89
	—
	согласовано

	н234У
	н235У
	36,21
	—
	согласовано

	н235У
	н230У
	53,81
	—
	согласовано

	н230У
	н229У
	57,42
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:565 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3558±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3445 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	113

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1196 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:565 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:566 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н246У
	—
	—
	360495,39
	2253697,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н247У
	—
	—
	360530,74
	2253723,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н248У
	—
	—
	360520,89
	2253739,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н249У
	—
	—
	360490,65
	2253734,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н250У
	—
	—
	360474,87
	2253723,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н246У
	—
	—
	360495,39
	2253697,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:566 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н246У
	н247У
	43,92
	—
	согласовано

	н247У
	н248У
	18,76
	—
	согласовано

	н248У
	н249У
	30,79
	—
	согласовано

	н249У
	н250У
	18,98
	—
	согласовано

	н250У
	н246У
	32,89
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:566 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 11

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1284±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	84

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1520 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:566 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:567 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н238У
	—
	—
	360544,15
	2253542,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н237У
	—
	—
	360551,48
	2253551,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н236У
	—
	—
	360574,48
	2253580,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н239У
	—
	—
	360555,58
	2253597,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н240У
	—
	—
	360522,80
	2253561,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н238У
	—
	—
	360544,15
	2253542,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:567 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н238У
	н237У
	11,79
	—
	согласовано

	н237У
	н236У
	36,99
	—
	согласовано

	н236У
	н239У
	25,16
	—
	согласовано

	н239У
	н240У
	48,91
	—
	согласовано

	н240У
	н238У
	28,26
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:567 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1304±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1292 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	12

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:567 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:569 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н243У
	—
	—
	360475,31
	2253610,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н244У
	—
	—
	360508,57
	2253622,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	188
	—
	—
	360491,19
	2253659,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	189
	—
	—
	360461,85
	2253651,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н245У
	—
	—
	360466,08
	2253633,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н243У
	—
	—
	360475,31
	2253610,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:569 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н243У
	н244У
	35,20
	—
	согласовано

	н244У
	188
	40,93
	—
	согласовано

	188
	189
	30,32
	—
	согласовано

	189
	н245У
	18,04
	—
	согласовано

	н245У
	н243У
	25,14
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:569 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1400±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1750 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:569 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:571 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н218У
	—
	—
	360716,19
	2253368,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	183
	—
	—
	360718,61
	2253371,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н219У
	—
	—
	360738,40
	2253389,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	184
	—
	—
	360724,19
	2253403,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	185
	—
	—
	360702,21
	2253383,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н218У
	—
	—
	360716,19
	2253368,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:571 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н218У
	183
	3,49
	—
	согласовано

	183
	н219У
	27,23
	—
	согласовано

	н219У
	184
	19,71
	—
	согласовано

	184
	185
	29,99
	—
	согласовано

	185
	н218У
	20,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:571 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	602±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:571 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:573 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н206У
	—
	—
	360742,33
	2253519,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н205У
	—
	—
	360731,44
	2253529,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н209У
	—
	—
	360722,12
	2253538,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н210У
	—
	—
	360689,17
	2253505,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н207У
	—
	—
	360708,61
	2253487,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н206У
	—
	—
	360742,33
	2253519,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:573 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н206У
	н205У
	15,07
	—
	согласовано

	н205У
	н209У
	12,90
	—
	согласовано

	н209У
	н210У
	46,68
	—
	согласовано

	н210У
	н207У
	26,88
	—
	согласовано

	н207У
	н206У
	46,70
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:573 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1280±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1280 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1636 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:573 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:578 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н220У
	—
	—
	360668,51
	2253410,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н221У
	—
	—
	360693,82
	2253436,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н222У
	—
	—
	360671,92
	2253460,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н223У
	—
	—
	360645,07
	2253436,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н220У
	—
	—
	360668,51
	2253410,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:578 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н220У
	н221У
	35,97
	—
	согласовано

	н221У
	н222У
	32,76
	—
	согласовано

	н222У
	н223У
	36,13
	—
	согласовано

	н223У
	н220У
	34,82
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:578 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 6

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1217±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1473 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:578 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:579 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н241У
	—
	—
	360549,67
	2253625,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н242У
	—
	—
	360570,51
	2253640,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	186
	—
	—
	360545,26
	2253678,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	187
	—
	—
	360520,97
	2253661,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н241У
	—
	—
	360549,67
	2253625,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:579 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н241У
	н242У
	26,00
	—
	согласовано

	н242У
	186
	45,50
	—
	согласовано

	186
	187
	30,00
	—
	согласовано

	187
	н241У
	45,87
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:579 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1278±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	78

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1194 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:579 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:580 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н224У
	—
	—
	360642,58
	2253434,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н223У
	—
	—
	360645,07
	2253436,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н222У
	—
	—
	360671,92
	2253460,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н225У
	—
	—
	360651,50
	2253483,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н226У
	—
	—
	360638,89
	2253472,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н227У
	—
	—
	360620,78
	2253456,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н224У
	—
	—
	360642,58
	2253434,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:580 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н224У
	н223У
	3,35
	—
	согласовано

	н223У
	н222У
	36,13
	—
	согласовано

	н222У
	н225У
	30,55
	—
	согласовано

	н225У
	н226У
	16,77
	—
	согласовано

	н226У
	н227У
	24,18
	—
	согласовано

	н227У
	н224У
	31,01
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:580 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1238±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	38

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1195 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:580 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:581 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н228У
	—
	—
	360604,91
	2253442,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н227У
	—
	—
	360620,78
	2253456,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н226У
	—
	—
	360638,89
	2253472,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н225У
	—
	—
	360651,50
	2253483,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н229У
	—
	—
	360636,49
	2253502,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н230У
	—
	—
	360596,02
	2253461,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н231У
	—
	—
	360590,60
	2253456,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н228У
	—
	—
	360604,91
	2253442,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:581 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н228У
	н227У
	21,19
	—
	согласовано

	н227У
	н226У
	24,18
	—
	согласовано

	н226У
	н225У
	16,77
	—
	согласовано

	н225У
	н229У
	23,96
	—
	согласовано

	н229У
	н230У
	57,42
	—
	согласовано

	н230У
	н231У
	7,23
	—
	согласовано

	н231У
	н228У
	20,22
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:581 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Невского, дом 8 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1382±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1378 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	4

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1474 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:581 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:604 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	182
	—
	—
	360912,96
	2253554,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	165
	—
	—
	360931,49
	2253569,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	166
	—
	—
	360928,48
	2253574,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	167
	—
	—
	360907,55
	2253595,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н186У
	—
	—
	360890,65
	2253611,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	168
	—
	—
	360869,49
	2253592,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	169
	—
	—
	360874,04
	2253589,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	170
	—
	—
	360878,92
	2253585,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	171
	—
	—
	360880,52
	2253584,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	172
	—
	—
	360881,28
	2253583,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	173
	—
	—
	360886,44
	2253579,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	174
	—
	—
	360889,19
	2253576,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	175
	—
	—
	360892,26
	2253573,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	176
	—
	—
	360895,18
	2253570,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	177
	—
	—
	360896,90
	2253568,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	178
	—
	—
	360900,92
	2253564,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	179
	—
	—
	360903,86
	2253562,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	180
	—
	—
	360909,45
	2253557,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	181
	—
	—
	360909,79
	2253557,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	182
	—
	—
	360912,96
	2253554,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:604 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	182
	165
	23,93
	—
	согласовано

	165
	166
	5,26
	—
	согласовано

	166
	167
	29,63
	—
	согласовано

	167
	н186У
	23,46
	—
	согласовано

	н186У
	168
	28,16
	—
	согласовано

	168
	169
	5,43
	—
	согласовано

	169
	170
	6,38
	—
	согласовано

	170
	171
	2,23
	—
	согласовано

	171
	172
	0,81
	—
	согласовано

	172
	173
	6,74
	—
	согласовано

	173
	174
	3,78
	—
	согласовано

	174
	175
	4,41
	—
	согласовано

	175
	176
	4,17
	—
	согласовано

	176
	177
	2,46
	—
	согласовано

	177
	178
	5,66
	—
	согласовано

	178
	179
	3,70
	—
	согласовано

	179
	180
	7,87
	—
	согласовано

	180
	181
	0,50
	—
	согласовано

	181
	182
	4,36
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:604 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Онежская, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1505±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1386 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	119

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1274 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:604 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:608 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н211У
	—
	—
	360806,91
	2253470,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н212У
	—
	—
	360781,39
	2253497,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н213У
	—
	—
	360739,74
	2253455,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н214У
	—
	—
	360763,83
	2253431,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н211У
	—
	—
	360806,91
	2253470,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:608 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н211У
	н212У
	36,85
	—
	согласовано

	н212У
	н213У
	58,89
	—
	согласовано

	н213У
	н214У
	34,05
	—
	согласовано

	н214У
	н211У
	58,18
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:608 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Онежская, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2074±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2074 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1133 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:608 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:611 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	96
	—
	—
	361102,29
	2253698,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н111У
	—
	—
	361111,11
	2253706,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н112У
	—
	—
	361113,48
	2253704,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	91
	—
	—
	361122,52
	2253713,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	92
	—
	—
	361109,55
	2253724,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	93
	—
	—
	361099,13
	2253734,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	94
	—
	—
	361096,74
	2253737,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	95
	—
	—
	361091,98
	2253741,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н113У
	—
	—
	361074,74
	2253756,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н114У
	—
	—
	361059,01
	2253737,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	104
	—
	—
	361061,03
	2253735,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	103
	—
	—
	361066,39
	2253730,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	102
	—
	—
	361075,69
	2253722,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	101
	—
	—
	361083,03
	2253716,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	100
	—
	—
	361083,16
	2253716,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	99
	—
	—
	361088,90
	2253711,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	98
	—
	—
	361088,97
	2253711,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	97
	—
	—
	361097,75
	2253702,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	96
	—
	—
	361102,29
	2253698,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:611 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	96
	н111У
	12,34
	—
	согласовано

	н111У
	н112У
	3,21
	—
	согласовано

	н112У
	91
	12,44
	—
	согласовано

	91
	92
	17,55
	—
	согласовано

	92
	93
	14,32
	—
	согласовано

	93
	94
	3,30
	—
	согласовано

	94
	95
	6,41
	—
	согласовано

	95
	н113У
	22,66
	—
	согласовано

	н113У
	н114У
	24,34
	—
	согласовано

	н114У
	104
	2,81
	—
	согласовано

	104
	103
	7,12
	—
	согласовано

	103
	102
	12,24
	—
	согласовано

	102
	101
	9,43
	—
	согласовано

	101
	100
	0,18
	—
	согласовано

	100
	99
	8,05
	—
	согласовано

	99
	98
	0,10
	—
	согласовано

	98
	97
	12,37
	—
	согласовано

	97
	96
	6,24
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:611 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский,   г. Партизанск, ул. Онежская, дом 22, часть 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1499±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:000000:493, 25:33:180112:1129

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:611 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:613 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	72
	—
	—
	361184,94
	2253789,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	87
	—
	—
	361197,80
	2253819,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	—
	—
	361195,97
	2253820,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	74
	—
	—
	361193,80
	2253821,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	75
	—
	—
	361183,90
	2253828,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	—
	—
	361183,19
	2253827,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	—
	—
	361180,65
	2253829,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	—
	—
	361177,25
	2253832,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	—
	—
	361176,51
	2253831,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	—
	—
	361175,09
	2253830,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	—
	—
	361172,14
	2253832,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	—
	—
	361172,00
	2253832,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	—
	—
	361166,17
	2253838,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	—
	—
	361158,47
	2253846,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	85
	—
	—
	361152,93
	2253851,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	—
	—
	361152,16
	2253852,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н97У
	—
	—
	361137,20
	2253835,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	—
	—
	361138,87
	2253833,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	—
	—
	361144,85
	2253827,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	—
	—
	361150,40
	2253821,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	—
	—
	361150,87
	2253821,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	—
	—
	361151,69
	2253821,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	—
	—
	361154,67
	2253817,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	—
	—
	361157,49
	2253814,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	—
	—
	361159,75
	2253811,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н98У
	—
	—
	361164,77
	2253806,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	—
	—
	361172,20
	2253800,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	—
	—
	361175,81
	2253796,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	—
	—
	361184,94
	2253789,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:613 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	72
	87
	32,78
	—
	согласовано

	87
	73
	2,01
	—
	согласовано

	73
	74
	2,38
	—
	согласовано

	74
	75
	12,12
	—
	согласовано

	75
	76
	1,12
	—
	согласовано

	76
	77
	3,17
	—
	согласовано

	77
	78
	4,68
	—
	согласовано

	78
	79
	1,14
	—
	согласовано

	79
	80
	2,24
	—
	согласовано

	80
	81
	3,75
	—
	согласовано

	81
	82
	0,21
	—
	согласовано

	82
	83
	8,20
	—
	согласовано

	83
	84
	11,05
	—
	согласовано

	84
	85
	7,90
	—
	согласовано

	85
	86
	1,11
	—
	согласовано

	86
	н97У
	22,37
	—
	согласовано

	н97У
	62
	2,51
	—
	согласовано

	62
	63
	8,77
	—
	согласовано

	63
	64
	8,24
	—
	согласовано

	64
	65
	0,64
	—
	согласовано

	65
	66
	1,20
	—
	согласовано

	66
	67
	4,31
	—
	согласовано

	67
	68
	4,61
	—
	согласовано

	68
	69
	3,43
	—
	согласовано

	69
	н98У
	6,99
	—
	согласовано

	н98У
	70
	10,09
	—
	согласовано

	70
	71
	4,95
	—
	согласовано

	71
	72
	11,52
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:613 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Онежская, дом 30

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1593±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1593 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1295 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:613 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:616 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н215У
	—
	—
	360848,06
	2253507,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н216У
	—
	—
	360824,93
	2253529,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н217У
	—
	—
	360818,77
	2253534,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н212У
	—
	—
	360781,39
	2253497,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н211У
	—
	—
	360806,91
	2253470,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н215У
	—
	—
	360848,06
	2253507,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:616 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н215У
	н216У
	32,44
	—
	согласовано

	н216У
	н217У
	7,71
	—
	согласовано

	н217У
	н212У
	52,57
	—
	согласовано

	н212У
	н211У
	36,85
	—
	согласовано

	н211У
	н215У
	54,78
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:616 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Онежская, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2078±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2078 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1538 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:616 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:632 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36
	—
	—
	361601,72
	2254264,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	—
	—
	361602,89
	2254268,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н34У
	—
	—
	361610,43
	2254290,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	361561,94
	2254306,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н36У
	—
	—
	361552,10
	2254276,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	—
	—
	361601,72
	2254264,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:632 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	36
	35
	3,51
	—
	согласовано

	35
	н34У
	23,55
	—
	согласовано

	н34У
	н35У
	51,13
	—
	согласовано

	н35У
	н36У
	31,81
	—
	согласовано

	н36У
	36
	50,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:632 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. П.Кашина, дом 47

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1515 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:632 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:635 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н36У
	—
	—
	361552,10
	2254276,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	361561,94
	2254306,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	361532,32
	2254315,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н38У
	—
	—
	361532,23
	2254311,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н39У
	—
	—
	361535,07
	2254311,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	361533,87
	2254305,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н41У
	—
	—
	361537,99
	2254304,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	361537,17
	2254301,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	361535,24
	2254294,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н44У
	—
	—
	361532,43
	2254279,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н36У
	—
	—
	361552,10
	2254276,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:635 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н36У
	н35У
	31,81
	—
	согласовано

	н35У
	н37У
	30,90
	—
	согласовано

	н37У
	н38У
	3,46
	—
	согласовано

	н38У
	н39У
	2,93
	—
	согласовано

	н39У
	н40У
	6,09
	—
	согласовано

	н40У
	н41У
	4,25
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	3,23
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	6,93
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	15,00
	—
	согласовано

	н44У
	н36У
	19,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:635 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. П.Кашина, дом 49

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	762±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	12

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1266 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:635 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:636 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н44У
	—
	—
	361532,43
	2254279,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	361535,24
	2254294,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	361537,17
	2254301,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н41У
	—
	—
	361537,99
	2254304,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	361533,87
	2254305,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н39У
	—
	—
	361535,07
	2254311,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н38У
	—
	—
	361532,23
	2254311,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	361532,32
	2254315,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н45У
	—
	—
	361512,86
	2254316,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н46У
	—
	—
	361513,20
	2254279,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н44У
	—
	—
	361532,43
	2254279,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:636 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н43У
	15,00
	—
	согласовано

	н43У
	н42У
	6,93
	—
	согласовано

	н42У
	н41У
	3,23
	—
	согласовано

	н41У
	н40У
	4,25
	—
	согласовано

	н40У
	н39У
	6,09
	—
	согласовано

	н39У
	н38У
	2,93
	—
	согласовано

	н38У
	н37У
	3,46
	—
	согласовано

	н37У
	н45У
	19,49
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	36,96
	—
	согласовано

	н46У
	н44У
	19,23
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:636 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. П.Кашина, дом 49, квартира 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	783±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	750 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	33

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1266 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:636 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:637 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	—
	—
	361552,43
	2254198,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н30У
	—
	—
	361563,85
	2254244,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н31У
	—
	—
	361510,63
	2254253,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н32У
	—
	—
	361501,38
	2254204,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н33У
	—
	—
	361510,17
	2254201,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н29У
	—
	—
	361552,43
	2254198,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:637 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н30У
	47,80
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	54,00
	—
	согласовано

	н31У
	н32У
	50,39
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	9,11
	—
	согласовано

	н33У
	н29У
	42,42
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:637 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. П.Кашина, дом 50

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2614±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2419 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	195

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1232 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:637 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:676 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	—
	—
	361209,48
	2253322,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	361223,95
	2253339,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н66У
	—
	—
	361187,36
	2253368,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н68У
	—
	—
	361178,15
	2253375,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н69У
	—
	—
	361165,85
	2253358,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н70У
	—
	—
	361172,61
	2253353,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н67У
	—
	—
	361209,48
	2253322,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:676 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н61У
	22,39
	—
	согласовано

	н61У
	н66У
	46,15
	—
	согласовано

	н66У
	н68У
	11,62
	—
	согласовано

	н68У
	н69У
	20,54
	—
	согласовано

	н69У
	н70У
	8,75
	—
	согласовано

	н70У
	н67У
	47,72
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:676 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 34

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1225±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	25

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1466 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:676 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:678 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н61У
	—
	—
	361223,95
	2253339,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н62У
	—
	—
	361238,61
	2253363,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н63У
	—
	—
	361242,12
	2253371,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	—
	—
	361238,43
	2253375,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	—
	—
	361231,62
	2253380,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	—
	—
	361218,63
	2253394,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н64У
	—
	—
	361208,70
	2253376,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н65У
	—
	—
	361197,28
	2253384,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н66У
	—
	—
	361187,36
	2253368,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	361223,95
	2253339,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:678 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н61У
	н62У
	27,59
	—
	согласовано

	н62У
	н63У
	9,01
	—
	согласовано

	н63У
	55
	5,59
	—
	согласовано

	55
	56
	8,40
	—
	согласовано

	56
	57
	18,91
	—
	согласовано

	57
	н64У
	20,23
	—
	согласовано

	н64У
	н65У
	13,66
	—
	согласовано

	н65У
	н66У
	19,06
	—
	согласовано

	н66У
	н61У
	46,15
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:678 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 36

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:678 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:686 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н60У
	—
	—
	361265,67
	2253454,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н54У
	—
	—
	361271,80
	2253490,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н59У
	—
	—
	361248,81
	2253504,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	—
	—
	361229,05
	2253481,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	53
	—
	—
	361241,35
	2253472,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	—
	—
	361250,73
	2253464,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	—
	—
	361252,19
	2253463,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	—
	—
	361253,89
	2253462,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	—
	—
	361254,98
	2253461,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	—
	—
	361258,59
	2253458,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	—
	—
	361263,58
	2253455,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	—
	—
	361264,94
	2253454,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н60У
	—
	—
	361265,67
	2253454,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:686 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н60У
	н54У
	35,87
	—
	согласовано

	н54У
	н59У
	26,82
	—
	согласовано

	н59У
	54
	29,72
	—
	согласовано

	54
	53
	15,41
	—
	согласовано

	53
	52
	12,20
	—
	согласовано

	52
	51
	1,83
	—
	согласовано

	51
	50
	2,15
	—
	согласовано

	50
	49
	1,37
	—
	согласовано

	49
	48
	4,55
	—
	согласовано

	48
	47
	6,14
	—
	согласовано

	47
	46
	1,66
	—
	согласовано

	46
	н60У
	0,98
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:686 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 44

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1147±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1030 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	117

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3510 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:686 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:688 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н54У
	—
	—
	361271,80
	2253490,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н55У
	—
	—
	361275,50
	2253506,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	361274,13
	2253514,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	361276,29
	2253535,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н53У
	—
	—
	361251,49
	2253544,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н57У
	—
	—
	361247,07
	2253523,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н58У
	—
	—
	361243,11
	2253505,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н59У
	—
	—
	361248,81
	2253504,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н54У
	—
	—
	361271,80
	2253490,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:688 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н54У
	н55У
	16,34
	—
	согласовано

	н55У
	н56У
	7,88
	—
	согласовано

	н56У
	н50У
	21,75
	—
	согласовано

	н50У
	н53У
	26,20
	—
	согласовано

	н53У
	н57У
	20,62
	—
	согласовано

	н57У
	н58У
	18,46
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	5,97
	—
	согласовано

	н59У
	н54У
	26,82
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:688 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 46

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1242 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:688 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:691 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н50У
	—
	—
	361276,29
	2253535,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н51У
	—
	—
	361282,39
	2253557,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н52У
	—
	—
	361257,40
	2253566,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н53У
	—
	—
	361251,49
	2253544,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	361276,29
	2253535,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:691 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н50У
	н51У
	22,28
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	26,72
	—
	согласовано

	н52У
	н53У
	23,21
	—
	согласовано

	н53У
	н50У
	26,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:691 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 48

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:691 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:706 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н47У
	—
	—
	361278,06
	2253745,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	—
	—
	361277,95
	2253758,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	—
	—
	361274,84
	2253767,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	—
	—
	361271,47
	2253776,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	—
	—
	361269,85
	2253779,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	—
	—
	361267,30
	2253782,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	—
	—
	361262,30
	2253790,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	—
	—
	361259,11
	2253795,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	—
	—
	361252,08
	2253793,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	—
	—
	361249,74
	2253792,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н48У
	—
	—
	361218,19
	2253785,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н49У
	—
	—
	361230,44
	2253737,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н47У
	—
	—
	361278,06
	2253745,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:706 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н47У
	45
	13,64
	—
	согласовано

	45
	44
	9,30
	—
	согласовано

	44
	43
	9,70
	—
	согласовано

	43
	42
	3,44
	—
	согласовано

	42
	41
	3,95
	—
	согласовано

	41
	40
	9,60
	—
	согласовано

	40
	39
	5,65
	—
	согласовано

	39
	38
	7,40
	—
	согласовано

	38
	37
	2,42
	—
	согласовано

	37
	н48У
	32,39
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	49,17
	—
	согласовано

	н49У
	н47У
	48,20
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:706 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 60

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2473±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2229 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	244

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3507 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:706 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:720 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н2У
	—
	—
	361634,62
	2254112,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н3У
	—
	—
	361639,38
	2254122,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н4У
	—
	—
	361634,37
	2254125,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н5У
	—
	—
	361629,38
	2254127,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	—
	—
	361615,91
	2254135,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	—
	—
	361612,72
	2254137,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	8
	—
	—
	361604,69
	2254121,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н6У
	—
	—
	361604,36
	2254119,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н2У
	—
	—
	361634,62
	2254112,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:720 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н2У
	н3У
	11,16
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	5,52
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	5,58
	—
	согласовано

	н5У
	10
	15,76
	—
	согласовано

	10
	9
	3,46
	—
	согласовано

	9
	8
	17,65
	—
	согласовано

	8
	н6У
	1,76
	—
	согласовано

	н6У
	н2У
	31,06
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:720 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 80, квартира 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	462±6 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 6 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	340 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	122

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения огородничества

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1245 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:720 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:723 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	361662,76
	2254162,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	—
	—
	361675,51
	2254185,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	—
	—
	361649,08
	2254196,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	1
	—
	—
	361634,77
	2254200,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	7
	—
	—
	361624,25
	2254203,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	—
	—
	361616,81
	2254185,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	—
	—
	361614,87
	2254180,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	—
	—
	361630,25
	2254173,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	361662,76
	2254162,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:723 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	3
	26,58
	—
	согласовано

	3
	2
	28,37
	—
	согласовано

	2
	1
	15,00
	—
	согласовано

	1
	7
	10,89
	—
	согласовано

	7
	6
	19,44
	—
	согласовано

	6
	5
	5,74
	—
	согласовано

	5
	4
	16,67
	—
	согласовано

	4
	н1У
	34,37
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:723 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Партизанская, дом 84

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1409±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	209

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1268 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:723 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:773 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н391У
	—
	—
	360652,79
	2254084,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н392У
	—
	—
	360673,57
	2254105,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	254
	—
	—
	360677,94
	2254109,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	255
	—
	—
	360662,62
	2254131,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н393У
	—
	—
	360638,50
	2254117,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н391У
	—
	—
	360652,79
	2254084,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:773 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н391У
	н392У
	29,89
	—
	согласовано

	н392У
	254
	6,28
	—
	согласовано

	254
	255
	26,00
	—
	согласовано

	255
	н393У
	27,79
	—
	согласовано

	н393У
	н391У
	36,14
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:773 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 1

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	962±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	902 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	60

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1674 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:773 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:774 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н400У
	—
	—
	360585,46
	2254132,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н399У
	—
	—
	360612,60
	2254144,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н402У
	—
	—
	360604,34
	2254166,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н403У
	—
	—
	360576,50
	2254153,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н400У
	—
	—
	360585,46
	2254132,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:774 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н400У
	н399У
	29,78
	—
	согласовано

	н399У
	н402У
	22,98
	—
	согласовано

	н402У
	н403У
	30,47
	—
	согласовано

	н403У
	н400У
	23,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:774 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	694±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	675 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	19

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1390 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:774 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:776 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н403У
	—
	—
	360576,50
	2254153,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н402У
	—
	—
	360604,34
	2254166,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н404У
	—
	—
	360592,41
	2254190,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н405У
	—
	—
	360566,45
	2254176,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н403У
	—
	—
	360576,50
	2254153,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:776 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н403У
	н402У
	30,47
	—
	согласовано

	н402У
	н404У
	27,12
	—
	согласовано

	н404У
	н405У
	29,59
	—
	согласовано

	н405У
	н403У
	24,68
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:776 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	777±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	804 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-27

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1393 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:776 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:777 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н453У
	—
	—
	360571,60
	2254245,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	362
	—
	—
	360576,99
	2254248,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	361
	—
	—
	360596,38
	2254258,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	346
	—
	—
	360601,15
	2254261,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	348
	—
	—
	360592,74
	2254276,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	360
	—
	—
	360589,58
	2254281,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н454У
	—
	—
	360588,83
	2254282,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	353
	—
	—
	360587,44
	2254281,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	354
	—
	—
	360584,15
	2254279,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	355
	—
	—
	360576,78
	2254274,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	356
	—
	—
	360573,03
	2254272,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	357
	—
	—
	360571,15
	2254270,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	358
	—
	—
	360566,45
	2254267,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	359
	—
	—
	360563,57
	2254265,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н455У
	—
	—
	360560,74
	2254263,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н453У
	—
	—
	360571,60
	2254245,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:777 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н453У
	362
	6,05
	—
	согласовано

	362
	361
	21,76
	—
	согласовано

	361
	346
	5,67
	—
	согласовано

	346
	348
	16,69
	—
	согласовано

	348
	360
	6,08
	—
	согласовано

	360
	н454У
	1,43
	—
	согласовано

	н454У
	353
	1,57
	—
	согласовано

	353
	354
	4,12
	—
	согласовано

	354
	355
	8,66
	—
	согласовано

	355
	356
	4,51
	—
	согласовано

	356
	357
	2,30
	—
	согласовано

	357
	358
	5,80
	—
	согласовано

	358
	359
	3,53
	—
	согласовано

	359
	н455У
	3,21
	—
	согласовано

	н455У
	н453У
	21,00
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:777 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 13

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	767±8 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 8 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	580 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	187

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1680 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:777 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:778 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н405У
	—
	—
	360566,45
	2254176,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н404У
	—
	—
	360592,41
	2254190,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н406У
	—
	—
	360579,45
	2254216,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н407У
	—
	—
	360552,73
	2254204,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н405У
	—
	—
	360566,45
	2254176,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:778 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н405У
	н404У
	29,59
	—
	согласовано

	н404У
	н406У
	29,07
	—
	согласовано

	н406У
	н407У
	29,26
	—
	согласовано

	н407У
	н405У
	31,45
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:778 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	890±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	870 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	20

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1720 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:778 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:779 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	363
	—
	—
	360544,59
	2254287,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	364
	—
	—
	360565,49
	2254302,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	367
	—
	—
	360572,97
	2254306,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	368
	—
	—
	360555,13
	2254330,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	369
	—
	—
	360551,61
	2254328,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	370
	—
	—
	360546,69
	2254324,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	371
	—
	—
	360546,53
	2254325,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	372
	—
	—
	360543,06
	2254322,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	373
	—
	—
	360543,47
	2254322,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	374
	—
	—
	360541,73
	2254321,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	375
	—
	—
	360532,62
	2254315,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	365
	—
	—
	360529,84
	2254313,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	366
	—
	—
	360526,97
	2254311,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	363
	—
	—
	360544,59
	2254287,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:779 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	363
	364
	25,68
	—
	согласовано

	364
	367
	8,34
	—
	согласовано

	367
	368
	30,44
	—
	согласовано

	368
	369
	4,25
	—
	согласовано

	369
	370
	6,03
	—
	согласовано

	370
	371
	0,30
	—
	согласовано

	371
	372
	4,23
	—
	согласовано

	372
	373
	0,56
	—
	согласовано

	373
	374
	2,05
	—
	согласовано

	374
	375
	10,98
	—
	согласовано

	375
	365
	3,37
	—
	согласовано

	365
	366
	3,49
	—
	согласовано

	366
	363
	29,57
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:779 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 17

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1005±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1391 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:779 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:780 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н396У
	—
	—
	360625,69
	2254032,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н397У
	—
	—
	360653,05
	2254045,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н398У
	—
	—
	360640,18
	2254076,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	264
	—
	—
	360607,88
	2254063,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н396У
	—
	—
	360625,69
	2254032,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:780 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н396У
	н397У
	29,97
	—
	согласовано

	н397У
	н398У
	33,44
	—
	согласовано

	н398У
	264
	34,74
	—
	согласовано

	264
	н396У
	35,15
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:780 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1104±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	912 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	192

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1387 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:780 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:782 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н423У
	—
	—
	360516,75
	2254368,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н424У
	—
	—
	360493,58
	2254408,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н425У
	—
	—
	360461,50
	2254390,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н426У
	—
	—
	360475,01
	2254372,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	335
	—
	—
	360487,22
	2254362,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н427У
	—
	—
	360493,44
	2254354,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н423У
	—
	—
	360516,75
	2254368,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:782 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н423У
	н424У
	46,83
	—
	согласовано

	н424У
	н425У
	37,00
	—
	согласовано

	н425У
	н426У
	22,39
	—
	согласовано

	н426У
	335
	15,86
	—
	согласовано

	335
	н427У
	9,87
	—
	согласовано

	н427У
	н423У
	26,87
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:782 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 29

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1524±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1519 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1358 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:782 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:783 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	255
	—
	—
	360662,62
	2254131,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н379У
	—
	—
	360650,66
	2254148,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н382У
	—
	—
	360643,83
	2254158,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н394У
	—
	—
	360622,40
	2254149,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н393У
	—
	—
	360638,50
	2254117,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	255
	—
	—
	360662,62
	2254131,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:783 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	255
	н379У
	21,35
	—
	согласовано

	н379У
	н382У
	12,18
	—
	согласовано

	н382У
	н394У
	23,28
	—
	согласовано

	н394У
	н393У
	36,23
	—
	согласовано

	н393У
	255
	27,79
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:783 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 3

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	886±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	864 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	22

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:783 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:784 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н398У
	—
	—
	360640,18
	2254076,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	265
	—
	—
	360631,92
	2254098,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	269
	—
	—
	360624,61
	2254094,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	268
	—
	—
	360624,06
	2254095,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	267
	—
	—
	360613,09
	2254091,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	266
	—
	—
	360598,75
	2254084,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	270
	—
	—
	360597,02
	2254082,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	264
	—
	—
	360607,88
	2254063,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н398У
	—
	—
	360640,18
	2254076,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:784 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н398У
	265
	24,02
	—
	согласовано

	265
	269
	8,28
	—
	согласовано

	269
	268
	1,19
	—
	согласовано

	268
	267
	11,86
	—
	согласовано

	267
	266
	15,93
	—
	согласовано

	266
	270
	2,40
	—
	согласовано

	270
	264
	22,22
	—
	согласовано

	264
	н398У
	34,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:784 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 4

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	867±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	790 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	77

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1676 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:784 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:785 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н382У
	—
	—
	360643,83
	2254158,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н381У
	—
	—
	360653,41
	2254164,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н385У
	—
	—
	360644,68
	2254183,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н395У
	—
	—
	360611,70
	2254170,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н394У
	—
	—
	360622,40
	2254149,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н382У
	—
	—
	360643,83
	2254158,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:785 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н382У
	н381У
	11,33
	—
	согласовано

	н381У
	н385У
	21,01
	—
	согласовано

	н385У
	н395У
	35,45
	—
	согласовано

	н395У
	н394У
	23,78
	—
	согласовано

	н394У
	н382У
	23,28
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:785 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 5

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	803±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	790 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	13

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1677 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:785 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:786 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н385У
	—
	—
	360644,68
	2254183,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н384У
	—
	—
	360639,03
	2254198,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н386У
	—
	—
	360630,38
	2254195,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	249
	—
	—
	360623,47
	2254210,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	263
	—
	—
	360622,55
	2254209,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	262
	—
	—
	360620,40
	2254206,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	261
	—
	—
	360615,91
	2254199,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	260
	—
	—
	360614,98
	2254199,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	259
	—
	—
	360614,06
	2254198,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	258
	—
	—
	360609,20
	2254196,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	257
	—
	—
	360606,60
	2254195,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	256
	—
	—
	360601,42
	2254193,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н395У
	—
	—
	360611,70
	2254170,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н385У
	—
	—
	360644,68
	2254183,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:786 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н385У
	н384У
	15,72
	—
	согласовано

	н384У
	н386У
	9,04
	—
	согласовано

	н386У
	249
	15,67
	—
	согласовано

	249
	263
	1,00
	—
	согласовано

	263
	262
	3,98
	—
	согласовано

	262
	261
	7,98
	—
	согласовано

	261
	260
	1,06
	—
	согласовано

	260
	259
	1,07
	—
	согласовано

	259
	258
	5,34
	—
	согласовано

	258
	257
	2,83
	—
	согласовано

	257
	256
	5,63
	—
	согласовано

	256
	н395У
	24,45
	—
	согласовано

	н395У
	н385У
	35,45
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:786 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 7

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	862±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	820 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	42

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1762 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:786 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:787 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	273
	—
	—
	360614,31
	2254118,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	272
	—
	—
	360620,54
	2254120,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	271
	—
	—
	360622,14
	2254121,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н399У
	—
	—
	360612,60
	2254144,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н400У
	—
	—
	360585,46
	2254132,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	276
	—
	—
	360594,12
	2254109,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	275
	—
	—
	360600,85
	2254112,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	274
	—
	—
	360602,13
	2254112,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н401У
	—
	—
	360601,97
	2254113,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	273
	—
	—
	360614,31
	2254118,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:787 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	273
	272
	6,64
	—
	согласовано

	272
	271
	1,67
	—
	согласовано

	271
	н399У
	25,33
	—
	согласовано

	н399У
	н400У
	29,78
	—
	согласовано

	н400У
	276
	24,77
	—
	согласовано

	276
	275
	7,39
	—
	согласовано

	275
	274
	1,32
	—
	согласовано

	274
	н401У
	0,51
	—
	согласовано

	н401У
	273
	13,46
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:787 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 8

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	744±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	144

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1389 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:787 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:802 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н179У
	—
	—
	360937,06
	2253337,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н180У
	—
	—
	360949,87
	2253352,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н181У
	—
	—
	360949,87
	2253353,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	164
	—
	—
	360952,40
	2253356,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	163
	—
	—
	360922,01
	2253390,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н182У
	—
	—
	360916,30
	2253395,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н183У
	—
	—
	360914,30
	2253394,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н184У
	—
	—
	360897,40
	2253379,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н185У
	—
	—
	360906,35
	2253368,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н179У
	—
	—
	360937,06
	2253337,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:802 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н179У
	н180У
	19,04
	—
	согласовано

	н180У
	н181У
	1,71
	—
	согласовано

	н181У
	164
	3,77
	—
	согласовано

	164
	163
	45,33
	—
	согласовано

	163
	н182У
	8,07
	—
	согласовано

	н182У
	н183У
	2,71
	—
	согласовано

	н183У
	н184У
	22,57
	—
	согласовано

	н184У
	н185У
	13,87
	—
	согласовано

	н185У
	н179У
	43,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:802 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 20 Б

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1403±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1402 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1348 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:802 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:806 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	112
	—
	—
	361063,22
	2253405,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н177У
	—
	—
	361085,22
	2253431,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н178У
	—
	—
	361058,39
	2253455,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	122
	—
	—
	361037,83
	2253432,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	123
	—
	—
	361045,07
	2253425,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	124
	—
	—
	361047,97
	2253422,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	125
	—
	—
	361056,73
	2253413,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	112
	—
	—
	361063,22
	2253405,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:806 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	112
	н177У
	33,97
	—
	согласовано

	н177У
	н178У
	35,86
	—
	согласовано

	н178У
	122
	30,96
	—
	согласовано

	122
	123
	10,08
	—
	согласовано

	123
	124
	4,03
	—
	согласовано

	124
	125
	12,53
	—
	согласовано

	125
	112
	10,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:806 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 25

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1161±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	666 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	495

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1548, 25:33:180112:3461

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:806 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:807 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н171У
	—
	—
	361090,51
	2253427,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н170У
	—
	—
	361113,89
	2253459,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н169У
	—
	—
	361081,75
	2253482,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н172У
	—
	—
	361065,26
	2253462,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н173У
	—
	—
	361074,47
	2253447,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н174У
	—
	—
	361081,49
	2253440,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н175У
	—
	—
	361082,21
	2253437,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н176У
	—
	—
	361086,85
	2253433,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н177У
	—
	—
	361085,22
	2253431,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н171У
	—
	—
	361090,51
	2253427,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:807 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н171У
	н170У
	39,68
	—
	согласовано

	н170У
	н169У
	39,10
	—
	согласовано

	н169У
	н172У
	25,94
	—
	согласовано

	н172У
	н173У
	16,85
	—
	согласовано

	н173У
	н174У
	10,13
	—
	согласовано

	н174У
	н175У
	3,09
	—
	согласовано

	н175У
	н176У
	6,19
	—
	согласовано

	н176У
	н177У
	2,56
	—
	согласовано

	н177У
	н171У
	6,51
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:807 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 27

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1330±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1330 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1549 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:807 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:808 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н167У
	—
	—
	361139,64
	2253443,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н168У
	—
	—
	361148,04
	2253460,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	151
	—
	—
	361139,43
	2253465,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	155
	—
	—
	361133,99
	2253468,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	154
	—
	—
	361127,27
	2253472,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	153
	—
	—
	361112,57
	2253481,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	152
	—
	—
	361094,67
	2253495,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н169У
	—
	—
	361081,75
	2253482,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н170У
	—
	—
	361113,89
	2253459,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н167У
	—
	—
	361139,64
	2253443,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:808 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н167У
	н168У
	18,79
	—
	согласовано

	н168У
	151
	9,93
	—
	согласовано

	151
	155
	6,58
	—
	согласовано

	155
	154
	7,77
	—
	согласовано

	154
	153
	16,99
	—
	согласовано

	153
	152
	22,76
	—
	согласовано

	152
	н169У
	18,60
	—
	согласовано

	н169У
	н170У
	39,10
	—
	согласовано

	н170У
	н167У
	30,48
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:808 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 27 Б

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3643 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:808 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:904 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	190
	—
	—
	360506,39
	2253489,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н270У
	—
	—
	360525,76
	2253510,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н271У
	—
	—
	360512,05
	2253525,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н272У
	—
	—
	360491,72
	2253504,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	191
	—
	—
	360496,92
	2253496,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	190
	—
	—
	360506,39
	2253489,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:904 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	190
	н270У
	28,50
	—
	согласовано

	н270У
	н271У
	19,90
	—
	согласовано

	н271У
	н272У
	29,24
	—
	согласовано

	н272У
	191
	9,02
	—
	согласовано

	191
	190
	11,74
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:904 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 27

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	600±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения огородничества

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:904 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:905 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н263У
	—
	—
	360354,92
	2253536,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н264У
	—
	—
	360374,72
	2253540,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н265У
	—
	—
	360405,68
	2253548,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н266У
	—
	—
	360397,92
	2253575,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н267У
	—
	—
	360392,07
	2253573,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н268У
	—
	—
	360380,76
	2253570,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н269У
	—
	—
	360348,13
	2253561,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н263У
	—
	—
	360354,92
	2253536,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:905 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н263У
	н264У
	20,38
	—
	согласовано

	н264У
	н265У
	31,86
	—
	согласовано

	н265У
	н266У
	28,20
	—
	согласовано

	н266У
	н267У
	6,10
	—
	согласовано

	н267У
	н268У
	11,75
	—
	согласовано

	н268У
	н269У
	33,95
	—
	согласовано

	н269У
	н263У
	26,02
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:905 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, дом 32

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1409±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения огородничества

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1203 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:905 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:997 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н12У
	—
	—
	361418,03
	2253950,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	361431,41
	2253974,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	361411,99
	2253985,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н15У
	—
	—
	361398,00
	2253963,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н12У
	—
	—
	361418,03
	2253950,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:997 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н12У
	н13У
	27,16
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	22,42
	—
	согласовано

	н14У
	н15У
	26,11
	—
	согласовано

	н15У
	н12У
	23,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:997 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 16

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	615±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	15

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1500 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:997 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1026 :



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	406
	—
	—
	360325,94
	2254259,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	407
	—
	—
	360327,64
	2254260,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	403
	—
	—
	360327,97
	2254260,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	402
	—
	—
	360349,81
	2254270,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	401
	—
	—
	360355,48
	2254286,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	400
	—
	—
	360347,05
	2254305,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	399
	—
	—
	360335,94
	2254300,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н458У
	—
	—
	360313,03
	2254289,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	404
	—
	—
	360315,69
	2254284,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	405
	—
	—
	360314,00
	2254283,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	406
	—
	—
	360325,94
	2254259,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1026 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	406
	407
	1,86
	—
	согласовано

	407
	403
	0,74
	—
	согласовано

	403
	402
	24,15
	—
	согласовано

	402
	401
	16,74
	—
	согласовано

	401
	400
	21,46
	—
	согласовано

	400
	399
	12,28
	—
	согласовано

	399
	н458У
	25,34
	—
	согласовано

	н458У
	404
	5,95
	—
	согласовано

	404
	405
	1,86
	—
	согласовано

	405
	406
	26,59
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:1026 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, пер. Солнечный, дом 2

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:3629 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:1026 :

	1.
	—





	Лист № 2

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения об уточняемых земельных участках








	[bookmark: Утч_ЗУ_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:70



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	128
	361143,83
	2253471,31
	361143,83
	2253471,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н166У
	—
	—
	361156,27
	2253485,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	144
	—
	—
	361148,16
	2253495,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	150
	—
	—
	361143,32
	2253501,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	149
	—
	—
	361136,70
	2253508,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	148
	—
	—
	361132,18
	2253513,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	147
	—
	—
	361126,86
	2253518,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	146
	—
	—
	361125,67
	2253520,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	145
	—
	—
	361121,12
	2253523,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	129
	361155,71
	2253481,25
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	130
	361152,94
	2253483,86
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	131
	361147,90
	2253489,70
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	132
	361146,34
	2253492,61
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	133
	361138,66
	2253501,39
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	134
	361138,11
	2253503,78
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	135
	361134,17
	2253509,11
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	136
	361131,99
	2253511,04
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	137
	361125,14
	2253518,94
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	138
	361121,54
	2253522,05
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	139
	361113,99
	2253513,84
	361113,99
	2253513,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	140
	361111,82
	2253512,33
	361111,82
	2253512,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	141
	361110,38
	2253511,08
	361110,38
	2253511,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	142
	361107,99
	2253509,42
	361107,99
	2253509,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	143
	361105,04
	2253505,64
	361105,04
	2253505,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	127
	361101,42
	2253503,05
	361101,42
	2253503,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	126
	361142,56
	2253469,53
	361142,56
	2253469,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	128
	361143,83
	2253471,31
	361143,83
	2253471,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	128
	н166У
	19,02
	—
	согласовано

	н166У
	144
	12,57
	—
	согласовано

	144
	150
	7,71
	—
	согласовано

	150
	149
	10,06
	—
	согласовано

	149
	148
	6,44
	—
	согласовано

	148
	147
	7,17
	—
	согласовано

	147
	146
	2,24
	—
	согласовано

	146
	145
	5,88
	—
	согласовано

	145
	139
	12,32
	—
	согласовано

	139
	140
	2,64
	—
	—

	140
	141
	1,91
	—
	—

	141
	142
	2,91
	—
	—

	142
	143
	4,79
	—
	—

	143
	127
	4,45
	—
	—

	127
	126
	53,07
	—
	—

	126
	128
	2,19
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:70

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 27 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1318±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	118

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1412 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:70 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:110



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	219
	360569,59
	2254233,26
	360569,59
	2254233,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	220
	360562,72
	2254243,28
	360562,72
	2254243,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	221
	360561,01
	2254245,61
	360561,01
	2254245,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	222
	360547,44
	2254265,19
	360547,44
	2254265,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	223
	360544,92
	2254268,73
	360544,92
	2254268,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	224
	360539,85
	2254265,44
	360539,85
	2254265,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	216
	360522,27
	2254254,36
	360522,27
	2254254,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	217
	360530,12
	2254240,81
	360530,12
	2254240,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	289
	—
	—
	360533,44
	2254235,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	218
	360545,17
	2254218,53
	360545,17
	2254218,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	219
	360569,59
	2254233,26
	360569,59
	2254233,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:110

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	219
	220
	12,15
	—
	—

	220
	221
	2,89
	—
	—

	221
	222
	23,82
	—
	—

	222
	223
	4,35
	—
	—

	223
	224
	6,04
	—
	—

	224
	216
	20,78
	—
	—

	216
	217
	15,66
	—
	согласовано

	217
	289
	5,93
	—
	согласовано

	289
	218
	20,96
	—
	согласовано

	218
	219
	28,52
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:110

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Урицкого, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1200±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1682 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:110 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:126



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н18У
	—
	—
	361376,69
	2253994,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н17У
	—
	—
	361387,40
	2254010,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	361370,15
	2253984,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	31
	361369,66
	2253993,73
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	361376,57
	2254000,65
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	361380,45
	2254002,95
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	361386,47
	2254010,91
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	361357,27
	2254035,56
	361357,27
	2254035,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	361344,49
	2254018,69
	361344,49
	2254018,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	361369,83
	2253981,54
	361369,83
	2253981,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н18У
	—
	—
	361376,69
	2253994,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:126

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н18У
	н17У
	18,66
	—
	согласовано

	н17У
	28
	39,43
	—
	согласовано

	28
	29
	21,16
	—
	—

	29
	24
	44,97
	—
	—

	24
	н18У
	14,96
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:126

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, г. Партизанск, ул. Линейная, дом 10

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1086±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	993 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	93

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1300 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилого дома

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:126 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:179



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	156
	—
	—
	361044,86
	2253366,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	119
	361008,53
	2253398,23
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	118
	361022,35
	2253385,76
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	117
	361024,52
	2253386,85
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	116
	361045,32
	2253366,93
	—
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	115
	361062,68
	2253386,91
	361062,68
	2253386,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	114
	361072,05
	2253396,31
	361072,05
	2253396,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	113
	361067,13
	2253400,96
	361067,13
	2253400,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	112
	361063,22
	2253405,63
	361063,22
	2253405,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	125
	361056,73
	2253413,38
	361056,73
	2253413,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	124
	361047,97
	2253422,34
	361047,97
	2253422,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	123
	361045,07
	2253425,14
	361045,07
	2253425,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	122
	361037,83
	2253432,16
	361037,83
	2253432,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	121
	361022,36
	2253415,25
	361022,36
	2253415,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	120
	361011,00
	2253401,28
	361011,00
	2253401,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	162
	—
	—
	361008,17
	2253397,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	161
	—
	—
	361010,54
	2253396,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	160
	—
	—
	361013,42
	2253393,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	159
	—
	—
	361023,29
	2253384,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	158
	—
	—
	361024,53
	2253385,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	157
	—
	—
	361032,77
	2253378,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	156
	—
	—
	361044,86
	2253366,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:179

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	156
	115
	27,31
	—
	согласовано

	115
	114
	13,27
	—
	—

	114
	113
	6,77
	—
	—

	113
	112
	6,09
	—
	—

	112
	125
	10,11
	—
	согласовано

	125
	124
	12,53
	—
	согласовано

	124
	123
	4,03
	—
	согласовано

	123
	122
	10,08
	—
	согласовано

	122
	121
	22,92
	—
	—

	121
	120
	18,01
	—
	—

	120
	162
	4,39
	—
	согласовано

	162
	161
	2,99
	—
	согласовано

	161
	160
	4,09
	—
	согласовано

	160
	159
	13,23
	—
	согласовано

	159
	158
	1,98
	—
	согласовано

	158
	157
	11,16
	—
	согласовано

	157
	156
	17,16
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:179

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	край Приморский, МО Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Чернышевского, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2090±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2061 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	29

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	25:33:180112:1547 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Под жилую застройку Индивидуальную

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:179 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3832



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	376
	360330,71
	2254163,06
	360330,71
	2254163,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	377
	360311,48
	2254206,07
	360311,48
	2254206,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	420
	—
	—
	360298,63
	2254200,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	378
	360295,58
	2254199,24
	360295,58
	2254199,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	379
	360284,19
	2254194,06
	360284,19
	2254194,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	380
	360301,30
	2254148,23
	360301,30
	2254148,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	381
	360309,13
	2254152,46
	360309,13
	2254152,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	382
	360321,22
	2254158,48
	360321,22
	2254158,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	376
	360330,71
	2254163,06
	360330,71
	2254163,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3832

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	376
	377
	47,11
	—
	—

	377
	420
	13,99
	—
	согласовано

	420
	378
	3,32
	—
	согласовано

	378
	379
	12,51
	—
	согласовано

	379
	380
	48,92
	—
	—

	380
	381
	8,90
	—
	согласовано

	381
	382
	13,51
	—
	—

	382
	376
	10,54
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  25:33:180112:3832

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, Партизанский городской округ, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 53

	1.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1500±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	— 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ведение огородничества

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  25:33:180112:3832 :

	1.
	—





	Лист № 2

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
 в сведениях о местоположении их границ








	[bookmark: Описание_местоположения_строения]1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:493



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н364О
	—
	—
	—
	361084,13
	2253701,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н365О
	—
	—
	—
	361086,13
	2253703,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н366О
	—
	—
	—
	361084,24
	2253705,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н360О
	—
	—
	—
	361089,52
	2253710,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н363О
	—
	—
	—
	361083,03
	2253716,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н367О
	—
	—
	—
	361074,08
	2253707,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н368О
	—
	—
	—
	361080,44
	2253701,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н369О
	—
	—
	—
	361082,14
	2253703,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н364О
	—
	—
	—
	361084,13
	2253701,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:493

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:610, 25:33:180112:611

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 22/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:493 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:704



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н518О
	—
	—
	—
	360725,92
	2253340,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н519О
	—
	—
	—
	360719,86
	2253347,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	2
	—
	—
	—
	360712,82
	2253340,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	1
	—
	—
	—
	360718,88
	2253334,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н518О
	—
	—
	—
	360725,92
	2253340,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:704

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3646 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г.Партизанск, ул.25 лет Октября, д.26/2

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:000000:704 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1094



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н454О
	—
	—
	—
	360946,65
	2253584,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н455О
	—
	—
	—
	360942,16
	2253591,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н456О
	—
	—
	—
	360934,67
	2253586,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н457О
	—
	—
	—
	360939,16
	2253579,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н454О
	—
	—
	—
	360946,65
	2253584,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1094

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:119 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1094 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1095



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н899О
	—
	—
	—
	360702,18
	2254139,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н900О
	—
	—
	—
	360707,00
	2254145,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н901О
	—
	—
	—
	360700,00
	2254151,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н902О
	—
	—
	—
	360695,19
	2254145,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н899О
	—
	—
	—
	360702,18
	2254139,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1095

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:527 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1095 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1096



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н859О
	—
	—
	—
	360653,42
	2254269,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н860О
	—
	—
	—
	360659,74
	2254272,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н861О
	—
	—
	—
	360656,43
	2254279,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н862О
	—
	—
	—
	360650,11
	2254277,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н859О
	—
	—
	—
	360653,42
	2254269,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1096

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:537 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1096 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1097



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н853О
	—
	—
	—
	360681,56
	2254306,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н854О
	—
	—
	—
	360684,38
	2254308,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н855О
	—
	—
	—
	360677,32
	2254321,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н856О
	—
	—
	—
	360668,40
	2254316,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н857О
	—
	—
	—
	360674,63
	2254305,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н858О
	—
	—
	—
	360680,70
	2254308,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н853О
	—
	—
	—
	360681,56
	2254306,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1097

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3662 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 17а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1097 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1098



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н869О
	—
	—
	—
	360698,93
	2254254,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н870О
	—
	—
	—
	360707,76
	2254257,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н871О
	—
	—
	—
	360706,04
	2254262,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н872О
	—
	—
	—
	360711,63
	2254264,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н873О
	—
	—
	—
	360709,95
	2254269,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н874О
	—
	—
	—
	360695,53
	2254264,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н869О
	—
	—
	—
	360698,93
	2254254,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1098

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:535, 25:33:180112:534

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 15/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1098 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1099



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	—
	—
	—
	360693,84
	2254174,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	3
	—
	—
	—
	360700,04
	2254177,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н887О
	—
	—
	—
	360697,65
	2254182,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н888О
	—
	—
	—
	360694,66
	2254180,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н889О
	—
	—
	—
	360693,53
	2254182,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н890О
	—
	—
	—
	360690,29
	2254180,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	4
	—
	—
	—
	360693,84
	2254174,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1099

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:529 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1099 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1100



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н915О
	—
	—
	—
	360785,67
	2254106,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н916О
	—
	—
	—
	360791,89
	2254113,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н917О
	—
	—
	—
	360780,93
	2254123,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н918О
	—
	—
	—
	360774,71
	2254116,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н919О
	—
	—
	—
	360782,49
	2254109,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н920О
	—
	—
	—
	360781,07
	2254108,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н921О
	—
	—
	—
	360783,48
	2254105,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н922О
	—
	—
	—
	360784,90
	2254107,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н915О
	—
	—
	—
	360785,67
	2254106,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1100

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4143 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1100 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1103



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н258О
	—
	—
	—
	360954,05
	2253815,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н259О
	—
	—
	—
	360962,31
	2253818,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н260О
	—
	—
	—
	360960,37
	2253823,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н261О
	—
	—
	—
	360952,11
	2253820,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н258О
	—
	—
	—
	360954,05
	2253815,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1103

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:548 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 3

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1103 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1104



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н252О
	—
	—
	—
	360966,14
	2253780,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н253О
	—
	—
	—
	360976,70
	2253783,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н254О
	—
	—
	—
	360974,08
	2253792,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н255О
	—
	—
	—
	360971,83
	2253791,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н256О
	—
	—
	—
	360972,30
	2253789,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н257О
	—
	—
	—
	360964,05
	2253787,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н252О
	—
	—
	—
	360966,14
	2253780,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1104

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:526 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1104 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1111



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н188О
	—
	—
	—
	361287,43
	2253596,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н189О
	—
	—
	—
	361290,30
	2253605,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н190О
	—
	—
	—
	361284,54
	2253607,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н191О
	—
	—
	—
	361281,67
	2253598,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н188О
	—
	—
	—
	361287,43
	2253596,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1111

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:162 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 50

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1111 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1118



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н284О
	—
	—
	—
	361010,79
	2254017,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н285О
	—
	—
	—
	361016,68
	2254024,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н286О
	—
	—
	—
	361006,83
	2254033,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н287О
	—
	—
	—
	361000,94
	2254026,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н284О
	—
	—
	—
	361010,79
	2254017,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1118

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:432 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 5а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1118 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1119



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1119

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 49

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1119 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1125



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н308О
	—
	—
	—
	361145,77
	2254001,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н309О
	—
	—
	—
	361144,00
	2254006,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н310О
	—
	—
	—
	361142,27
	2254005,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н311О
	—
	—
	—
	361139,57
	2254012,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н312О
	—
	—
	—
	361133,78
	2254009,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н313О
	—
	—
	—
	361138,28
	2253998,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н308О
	—
	—
	—
	361145,77
	2254001,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1125

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:427 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1125 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1129



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н360О
	—
	—
	—
	361089,52
	2253710,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н361О
	—
	—
	—
	361096,18
	2253717,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н362О
	—
	—
	—
	361089,69
	2253723,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н363О
	—
	—
	—
	361083,03
	2253716,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н360О
	—
	—
	—
	361089,52
	2253710,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1129

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:610, 25:33:180112:611

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 22/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1129 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1130



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н701О
	—
	—
	—
	360426,93
	2253662,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н702О
	—
	—
	—
	360418,89
	2253692,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н703О
	—
	—
	—
	360408,91
	2253689,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н704О
	—
	—
	—
	360416,96
	2253660,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н701О
	—
	—
	—
	360426,93
	2253662,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:456 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 33

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1130 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1133



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н484О
	—
	—
	—
	360794,17
	2253464,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н485О
	—
	—
	—
	360784,32
	2253475,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н486О
	—
	—
	—
	360758,96
	2253452,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н487О
	—
	—
	—
	360769,04
	2253441,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н484О
	—
	—
	—
	360794,17
	2253464,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1133

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:608 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, д. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1133 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1134



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н176О
	—
	—
	—
	361250,19
	2253443,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н177О
	—
	—
	—
	361252,36
	2253449,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н178О
	—
	—
	—
	361247,16
	2253451,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н179О
	—
	—
	—
	361244,99
	2253444,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н176О
	—
	—
	—
	361250,19
	2253443,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:684 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 42

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1134 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1137



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н466О
	—
	—
	—
	360877,59
	2253532,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н467О
	—
	—
	—
	360869,50
	2253543,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н468О
	—
	—
	—
	360865,43
	2253539,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н469О
	—
	—
	—
	360868,34
	2253536,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н470О
	—
	—
	—
	360862,90
	2253531,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н471О
	—
	—
	—
	360868,09
	2253525,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н466О
	—
	—
	—
	360877,59
	2253532,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:30 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1137 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1141



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н98О
	—
	—
	—
	361589,50
	2254215,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н99О
	—
	—
	—
	361594,07
	2254231,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н100О
	—
	—
	—
	361587,40
	2254233,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н101О
	—
	—
	—
	361582,83
	2254217,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н98О
	—
	—
	—
	361589,50
	2254215,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 48а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1141 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1145



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н138О
	—
	—
	—
	361291,00
	2254376,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н139О
	—
	—
	—
	361291,43
	2254383,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н140О
	—
	—
	—
	361286,05
	2254383,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н141О
	—
	—
	—
	361285,61
	2254377,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н138О
	—
	—
	—
	361291,00
	2254376,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1145

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:952 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 59

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1145 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1146



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	—
	—
	—
	361293,99
	2254347,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н143О
	—
	—
	—
	361295,16
	2254360,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н144О
	—
	—
	—
	361281,48
	2254361,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н145О
	—
	—
	—
	361280,31
	2254348,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н142О
	—
	—
	—
	361293,99
	2254347,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1146

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:952 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, зд. 59

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1146 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1147



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н146О
	—
	—
	—
	361263,84
	2254346,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н147О
	—
	—
	—
	361264,63
	2254353,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н148О
	—
	—
	—
	361246,63
	2254355,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н149О
	—
	—
	—
	361245,83
	2254348,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н146О
	—
	—
	—
	361263,84
	2254346,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1147

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:952 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 59

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1147 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1150



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н705О
	—
	—
	—
	360438,83
	2253530,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н706О
	—
	—
	—
	360453,89
	2253540,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н707О
	—
	—
	—
	360450,69
	2253544,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н708О
	—
	—
	—
	360455,17
	2253547,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н709О
	—
	—
	—
	360452,01
	2253552,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н710О
	—
	—
	—
	360432,45
	2253540,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н705О
	—
	—
	—
	360438,83
	2253530,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1150

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:452 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 29

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1150 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1156



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н863О
	—
	—
	—
	360664,93
	2254243,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н864О
	—
	—
	—
	360672,18
	2254246,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н865О
	—
	—
	—
	360672,77
	2254244,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н866О
	—
	—
	—
	360674,71
	2254244,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н867О
	—
	—
	—
	360671,89
	2254253,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н868О
	—
	—
	—
	360662,63
	2254250,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н863О
	—
	—
	—
	360664,93
	2254243,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1156

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:536 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1156 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1158



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	361673,87
	2254204,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н2О
	—
	—
	—
	361675,75
	2254210,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н3О
	—
	—
	—
	361662,97
	2254214,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н4О
	—
	—
	—
	361661,10
	2254207,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1О
	—
	—
	—
	361673,87
	2254204,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1158

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:127 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1158 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1165



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н492О
	—
	—
	—
	360765,91
	2253511,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н493О
	—
	—
	—
	360782,26
	2253528,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н494О
	—
	—
	—
	360776,16
	2253534,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н495О
	—
	—
	—
	360759,81
	2253517,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н492О
	—
	—
	—
	360765,91
	2253511,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1165

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:423 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1165 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1167



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н907О
	—
	—
	—
	360805,13
	2254089,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н908О
	—
	—
	—
	360811,05
	2254096,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н909О
	—
	—
	—
	360806,18
	2254100,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н910О
	—
	—
	—
	360807,68
	2254102,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н911О
	—
	—
	—
	360801,93
	2254107,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н912О
	—
	—
	—
	360799,05
	2254104,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н913О
	—
	—
	—
	360800,24
	2254103,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н914О
	—
	—
	—
	360795,68
	2254097,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н907О
	—
	—
	—
	360805,13
	2254089,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1167

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:560 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1167 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1169



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1043О
	—
	—
	—
	360545,73
	2254078,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1044О
	—
	—
	—
	360541,31
	2254089,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1045О
	—
	—
	—
	360534,76
	2254086,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1046О
	—
	—
	—
	360539,18
	2254076,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1043О
	—
	—
	—
	360545,73
	2254078,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1169

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 7а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1169 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1170



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1047О
	—
	—
	—
	360542,77
	2254100,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1048О
	—
	—
	—
	360538,68
	2254105,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1049О
	—
	—
	—
	360535,14
	2254103,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1050О
	—
	—
	—
	360536,32
	2254101,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1051О
	—
	—
	—
	360533,84
	2254100,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1052О
	—
	—
	—
	360536,78
	2254095,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1047О
	—
	—
	—
	360542,77
	2254100,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1170

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:358 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1170 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1171



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1069О
	—
	—
	—
	360521,23
	2254133,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1070О
	—
	—
	—
	360515,74
	2254147,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1071О
	—
	—
	—
	360508,31
	2254144,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1072О
	—
	—
	—
	360513,80
	2254130,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1069О
	—
	—
	—
	360521,23
	2254133,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1171

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:339 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1171 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1172



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1061О
	—
	—
	—
	360485,99
	2254112,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1062О
	—
	—
	—
	360493,83
	2254114,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1063О
	—
	—
	—
	360492,91
	2254117,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1064О
	—
	—
	—
	360490,97
	2254117,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1065О
	—
	—
	—
	360488,51
	2254125,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1066О
	—
	—
	—
	360483,23
	2254124,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1067О
	—
	—
	—
	360485,92
	2254115,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1068О
	—
	—
	—
	360485,19
	2254114,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1061О
	—
	—
	—
	360485,99
	2254112,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1172

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:342 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1172 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1176



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н583О
	—
	—
	—
	360527,02
	2253680,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н584О
	—
	—
	—
	360524,15
	2253684,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н585О
	—
	—
	—
	360526,07
	2253685,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н586О
	—
	—
	—
	360523,38
	2253689,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н587О
	—
	—
	—
	360521,46
	2253687,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н588О
	—
	—
	—
	360519,96
	2253689,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н589О
	—
	—
	—
	360511,92
	2253683,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н590О
	—
	—
	—
	360518,93
	2253674,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н583О
	—
	—
	—
	360527,02
	2253680,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1176

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:582 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1176 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1177



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н506О
	—
	—
	—
	360703,72
	2253568,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н507О
	—
	—
	—
	360714,61
	2253581,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н508О
	—
	—
	—
	360708,02
	2253587,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н509О
	—
	—
	—
	360697,13
	2253573,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н506О
	—
	—
	—
	360703,72
	2253568,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1177

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 3а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1177 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1180



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н43О
	—
	—
	—
	361474,51
	2254070,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н44О
	—
	—
	—
	361479,55
	2254077,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н45О
	—
	—
	—
	361470,75
	2254083,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н46О
	—
	—
	—
	361465,71
	2254076,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н43О
	—
	—
	—
	361474,51
	2254070,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1180

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:522 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, домовладение 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1180 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1194



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н579О
	—
	—
	—
	360545,14
	2253636,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н580О
	—
	—
	—
	360551,85
	2253641,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н581О
	—
	—
	—
	360542,25
	2253654,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н582О
	—
	—
	—
	360535,54
	2253649,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н579О
	—
	—
	—
	360545,14
	2253636,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1194

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:579 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1194 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1195



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н538О
	—
	—
	—
	360652,40
	2253453,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н539О
	—
	—
	—
	360660,12
	2253459,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н540О
	—
	—
	—
	360658,03
	2253462,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н541О
	—
	—
	—
	360657,02
	2253461,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н542О
	—
	—
	—
	360647,33
	2253472,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н543О
	—
	—
	—
	360645,32
	2253470,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н544О
	—
	—
	—
	360643,92
	2253472,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н545О
	—
	—
	—
	360638,11
	2253467,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н546О
	—
	—
	—
	360640,24
	2253464,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н547О
	—
	—
	—
	360641,37
	2253465,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н538О
	—
	—
	—
	360652,40
	2253453,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1195

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:580 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1195 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1196



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н556О
	—
	—
	—
	360610,67
	2253512,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н557О
	—
	—
	—
	360615,04
	2253517,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н558О
	—
	—
	—
	360616,20
	2253516,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н559О
	—
	—
	—
	360619,11
	2253519,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н560О
	—
	—
	—
	360614,20
	2253523,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н561О
	—
	—
	—
	360612,67
	2253522,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н562О
	—
	—
	—
	360607,30
	2253526,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н563О
	—
	—
	—
	360601,52
	2253520,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н556О
	—
	—
	—
	360610,67
	2253512,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1196

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:565 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1196 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1198



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н619О
	—
	—
	—
	360367,98
	2253412,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н620О
	—
	—
	—
	360367,64
	2253413,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н621О
	—
	—
	—
	360369,20
	2253413,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н622О
	—
	—
	—
	360367,43
	2253420,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н623О
	—
	—
	—
	360365,87
	2253419,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н624О
	—
	—
	—
	360365,68
	2253420,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н625О
	—
	—
	—
	360355,79
	2253417,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н626О
	—
	—
	—
	360358,02
	2253409,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н619О
	—
	—
	—
	360367,98
	2253412,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1198

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:116 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 22

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1198 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1199



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н603О
	—
	—
	—
	360379,38
	2253326,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н604О
	—
	—
	—
	360392,15
	2253330,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н605О
	—
	—
	—
	360387,54
	2253346,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н606О
	—
	—
	—
	360384,74
	2253345,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н607О
	—
	—
	—
	360384,19
	2253347,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н608О
	—
	—
	—
	360374,15
	2253344,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н603О
	—
	—
	—
	360379,38
	2253326,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1199

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4157 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 18а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1199 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1201



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н651О
	—
	—
	—
	360396,79
	2253515,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н652О
	—
	—
	—
	360406,27
	2253517,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н653О
	—
	—
	—
	360405,53
	2253520,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н654О
	—
	—
	—
	360408,12
	2253521,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н655О
	—
	—
	—
	360403,73
	2253537,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н656О
	—
	—
	—
	360391,66
	2253533,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н651О
	—
	—
	—
	360396,79
	2253515,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1201

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:453 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 30

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1201 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1203



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н657О
	—
	—
	—
	360394,96
	2253563,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н658О
	—
	—
	—
	360393,68
	2253567,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н659О
	—
	—
	—
	360395,39
	2253568,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н660О
	—
	—
	—
	360394,45
	2253571,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н661О
	—
	—
	—
	360392,74
	2253571,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н662О
	—
	—
	—
	360389,95
	2253581,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н663О
	—
	—
	—
	360391,41
	2253581,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н664О
	—
	—
	—
	360390,62
	2253584,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н665О
	—
	—
	—
	360389,16
	2253584,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н666О
	—
	—
	—
	360388,33
	2253587,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н667О
	—
	—
	—
	360389,80
	2253587,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н668О
	—
	—
	—
	360388,72
	2253591,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н669О
	—
	—
	—
	360387,26
	2253590,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н670О
	—
	—
	—
	360386,17
	2253594,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н671О
	—
	—
	—
	360385,32
	2253594,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н672О
	—
	—
	—
	360384,80
	2253596,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н673О
	—
	—
	—
	360380,72
	2253595,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н674О
	—
	—
	—
	360381,24
	2253593,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н675О
	—
	—
	—
	360374,85
	2253591,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н676О
	—
	—
	—
	360383,65
	2253560,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н677О
	—
	—
	—
	360386,43
	2253561,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н678О
	—
	—
	—
	360387,08
	2253558,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н679О
	—
	—
	—
	360391,06
	2253559,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н680О
	—
	—
	—
	360390,89
	2253560,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н681О
	—
	—
	—
	360394,81
	2253561,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н682О
	—
	—
	—
	360394,32
	2253563,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н657О
	—
	—
	—
	360394,96
	2253563,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1203

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:455, 25:33:180112:905

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1203 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1206



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н633О
	—
	—
	—
	360338,01
	2253468,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н634О
	—
	—
	—
	360351,75
	2253472,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н635О
	—
	—
	—
	360349,96
	2253479,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н636О
	—
	—
	—
	360347,67
	2253478,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н637О
	—
	—
	—
	360347,22
	2253480,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н638О
	—
	—
	—
	360348,97
	2253481,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н639О
	—
	—
	—
	360347,50
	2253487,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н640О
	—
	—
	—
	360345,73
	2253486,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н641О
	—
	—
	—
	360342,04
	2253502,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н642О
	—
	—
	—
	360334,78
	2253500,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н643О
	—
	—
	—
	360334,21
	2253502,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н644О
	—
	—
	—
	360330,16
	2253501,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н633О
	—
	—
	—
	360338,01
	2253468,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1206

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:449 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1206 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1215



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н328О
	—
	—
	—
	361101,86
	2253871,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н329О
	—
	—
	—
	361110,13
	2253879,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н330О
	—
	—
	—
	361105,98
	2253883,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н331О
	—
	—
	—
	361097,71
	2253876,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н328О
	—
	—
	—
	361101,86
	2253871,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1215

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:420 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 35

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1215 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1216



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н314О
	—
	—
	—
	361091,15
	2253927,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н315О
	—
	—
	—
	361096,70
	2253932,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н316О
	—
	—
	—
	361088,11
	2253942,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н317О
	—
	—
	—
	361082,56
	2253938,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н314О
	—
	—
	—
	361091,15
	2253927,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1216

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:424 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 40

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1216 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1218



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н272О
	—
	—
	—
	360956,28
	2253952,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н273О
	—
	—
	—
	360947,73
	2253959,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н274О
	—
	—
	—
	360943,70
	2253953,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н275О
	—
	—
	—
	360949,88
	2253949,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н276О
	—
	—
	—
	360948,98
	2253947,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н277О
	—
	—
	—
	360951,35
	2253946,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н272О
	—
	—
	—
	360956,28
	2253952,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1218

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Ладожский, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1218 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1221



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1079О
	—
	—
	—
	360497,09
	2254188,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1080О
	—
	—
	—
	360491,27
	2254200,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1081О
	—
	—
	—
	360484,02
	2254197,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1082О
	—
	—
	—
	360489,84
	2254184,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1079О
	—
	—
	—
	360497,09
	2254188,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1221

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:184 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 15

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1221 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1224



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1027О
	—
	—
	—
	360455,47
	2254283,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1028О
	—
	—
	—
	360449,83
	2254294,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1029О
	—
	—
	—
	360441,72
	2254290,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1030О
	—
	—
	—
	360445,20
	2254283,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1031О
	—
	—
	—
	360441,76
	2254281,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1032О
	—
	—
	—
	360443,92
	2254277,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1027О
	—
	—
	—
	360455,47
	2254283,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1224

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:349 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 21

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1224 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1225



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н51О
	—
	—
	—
	361401,38
	2253977,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н52О
	—
	—
	—
	361405,70
	2253984,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н53О
	—
	—
	—
	361395,29
	2253991,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н54О
	—
	—
	—
	361390,97
	2253984,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н51О
	—
	—
	—
	361401,38
	2253977,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1225

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:519 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1225 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1226



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н63О
	—
	—
	—
	361438,74
	2254126,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н64О
	—
	—
	—
	361439,26
	2254132,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н65О
	—
	—
	—
	361431,83
	2254132,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н66О
	—
	—
	—
	361431,31
	2254126,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н63О
	—
	—
	—
	361438,74
	2254126,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1226

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:524 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Линейная, д. 5

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1226 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1230



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1103О
	—
	—
	—
	360312,65
	2253990,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1104О
	—
	—
	—
	360310,25
	2253999,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1105О
	—
	—
	—
	360303,86
	2253997,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1106О
	—
	—
	—
	360306,25
	2253988,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1103О
	—
	—
	—
	360312,65
	2253990,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1230

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:480 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 58

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1230 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1232



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н102О
	—
	—
	—
	361539,50
	2254239,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н103О
	—
	—
	—
	361541,14
	2254246,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н104О
	—
	—
	—
	361531,10
	2254248,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н105О
	—
	—
	—
	361529,46
	2254241,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н102О
	—
	—
	—
	361539,50
	2254239,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1232

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:637 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 50

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1232 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1237



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н75О
	—
	—
	—
	361436,74
	2254228,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н76О
	—
	—
	—
	361436,93
	2254230,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н77О
	—
	—
	—
	361434,50
	2254231,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н78О
	—
	—
	—
	361434,67
	2254233,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н79О
	—
	—
	—
	361436,83
	2254233,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н80О
	—
	—
	—
	361437,50
	2254241,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н81О
	—
	—
	—
	361434,19
	2254241,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н82О
	—
	—
	—
	361434,11
	2254240,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н83О
	—
	—
	—
	361423,94
	2254241,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н73О
	—
	—
	—
	361423,00
	2254229,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н72О
	—
	—
	—
	361434,31
	2254228,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н75О
	—
	—
	—
	361436,74
	2254228,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1237

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 56

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1237 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1238



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н895О
	—
	—
	—
	360679,40
	2254223,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н896О
	—
	—
	—
	360674,81
	2254233,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н897О
	—
	—
	—
	360667,95
	2254230,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н898О
	—
	—
	—
	360672,54
	2254220,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н895О
	—
	—
	—
	360679,40
	2254223,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1238

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:533 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1238 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1242



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н184О
	—
	—
	—
	361264,03
	2253504,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н185О
	—
	—
	—
	361265,39
	2253517,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н186О
	—
	—
	—
	361258,83
	2253517,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н187О
	—
	—
	—
	361257,47
	2253505,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н184О
	—
	—
	—
	361264,03
	2253504,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1242

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:688 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 46

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1242 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1245



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н9О
	—
	—
	—
	361631,69
	2254119,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н10О
	—
	—
	—
	361637,04
	2254130,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н11О
	—
	—
	—
	361632,06
	2254133,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н12О
	—
	—
	—
	361626,70
	2254122,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н9О
	—
	—
	—
	361631,69
	2254119,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1245

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:720 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 80-82

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1245 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1254



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н200О
	—
	—
	—
	361295,10
	2253750,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н201О
	—
	—
	—
	361290,74
	2253758,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н202О
	—
	—
	—
	361284,14
	2253755,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н203О
	—
	—
	—
	361288,50
	2253746,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н200О
	—
	—
	—
	361295,10
	2253750,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1254

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:702 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 56

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1254 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1255



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н645О
	—
	—
	—
	360321,62
	2253534,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н646О
	—
	—
	—
	360327,48
	2253536,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н647О
	—
	—
	—
	360327,74
	2253535,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н648О
	—
	—
	—
	360330,77
	2253536,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н649О
	—
	—
	—
	360327,55
	2253546,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н650О
	—
	—
	—
	360318,67
	2253544,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н645О
	—
	—
	—
	360321,62
	2253534,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1255

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:316 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Донецкая, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1255 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1260



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н735О
	—
	—
	—
	360499,78
	2253405,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н736О
	—
	—
	—
	360504,62
	2253412,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н737О
	—
	—
	—
	360494,31
	2253420,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н738О
	—
	—
	—
	360489,50
	2253413,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н735О
	—
	—
	—
	360499,78
	2253405,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1260

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:307 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1260 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1261



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н773О
	—
	—
	—
	360615,41
	2253321,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н774О
	—
	—
	—
	360619,54
	2253327,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н775О
	—
	—
	—
	360609,99
	2253334,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н776О
	—
	—
	—
	360605,94
	2253328,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н773О
	—
	—
	—
	360615,41
	2253321,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1261

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:112 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 3а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1261 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1262



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н777О
	—
	—
	—
	360580,44
	2253345,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н778О
	—
	—
	—
	360587,43
	2253354,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н779О
	—
	—
	—
	360580,24
	2253360,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н780О
	—
	—
	—
	360578,28
	2253357,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н781О
	—
	—
	—
	360579,72
	2253356,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н782О
	—
	—
	—
	360574,67
	2253349,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н777О
	—
	—
	—
	360580,44
	2253345,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1262

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4195 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1262 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1263



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н783О
	—
	—
	—
	360558,89
	2253362,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н784О
	—
	—
	—
	360564,20
	2253370,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н785О
	—
	—
	—
	360554,07
	2253377,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н786О
	—
	—
	—
	360548,77
	2253369,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н783О
	—
	—
	—
	360558,89
	2253362,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1263

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:313 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1263 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1265



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н332О
	—
	—
	—
	361083,16
	2253854,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н333О
	—
	—
	—
	361090,46
	2253861,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н334О
	—
	—
	—
	361085,58
	2253866,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н335О
	—
	—
	—
	361078,29
	2253860,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н332О
	—
	—
	—
	361083,16
	2253854,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1265

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:419 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 33

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1265 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1266



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н116О
	—
	—
	—
	361539,87
	2254293,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н117О
	—
	—
	—
	361541,82
	2254299,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н118О
	—
	—
	—
	361532,51
	2254302,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н119О
	—
	—
	—
	361530,61
	2254295,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н116О
	—
	—
	—
	361539,87
	2254293,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1266

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:635, 25:33:180112:636

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 49

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1266 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1268



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	—
	—
	—
	361655,67
	2254169,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н6О
	—
	—
	—
	361661,62
	2254183,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н7О
	—
	—
	—
	361655,03
	2254186,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н8О
	—
	—
	—
	361649,08
	2254172,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н5О
	—
	—
	—
	361655,67
	2254169,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1268

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:723 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 84

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1268 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1271



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н228О
	—
	—
	—
	361227,86
	2253849,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н229О
	—
	—
	—
	361231,63
	2253858,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н230О
	—
	—
	—
	361225,71
	2253860,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н231О
	—
	—
	—
	361221,94
	2253851,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н228О
	—
	—
	—
	361227,86
	2253849,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1271

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:615 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 38

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1271 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1272



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н370О
	—
	—
	—
	361038,98
	2253665,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н371О
	—
	—
	—
	361045,49
	2253671,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н372О
	—
	—
	—
	361041,53
	2253675,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н373О
	—
	—
	—
	361035,02
	2253670,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н370О
	—
	—
	—
	361038,98
	2253665,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1272

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:609 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1272 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1273



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н446О
	—
	—
	—
	360988,60
	2253613,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н447О
	—
	—
	—
	360995,94
	2253620,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н448О
	—
	—
	—
	360988,84
	2253627,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н449О
	—
	—
	—
	360981,50
	2253620,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н446О
	—
	—
	—
	360988,60
	2253613,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1273

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:606 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1273 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1274



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н458О
	—
	—
	—
	360917,54
	2253564,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н459О
	—
	—
	—
	360924,73
	2253571,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н460О
	—
	—
	—
	360919,43
	2253576,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н461О
	—
	—
	—
	360912,24
	2253569,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н458О
	—
	—
	—
	360917,54
	2253564,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1274

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:604 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1274 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1279



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н476О
	—
	—
	—
	360844,99
	2253589,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н477О
	—
	—
	—
	360862,08
	2253607,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н478О
	—
	—
	—
	360855,97
	2253613,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н479О
	—
	—
	—
	360838,88
	2253595,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н476О
	—
	—
	—
	360844,99
	2253589,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1279

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:434 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1279 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1283



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1087О
	—
	—
	—
	360472,72
	2254027,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1088О
	—
	—
	—
	360468,97
	2254040,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1089О
	—
	—
	—
	360460,20
	2254037,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1090О
	—
	—
	—
	360463,95
	2254025,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1087О
	—
	—
	—
	360472,72
	2254027,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1283

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1011 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Самоцветный, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1283 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1285



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н683О
	—
	—
	—
	360368,57
	2253614,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н684О
	—
	—
	—
	360379,18
	2253617,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н685О
	—
	—
	—
	360378,46
	2253619,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н686О
	—
	—
	—
	360380,59
	2253620,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н687О
	—
	—
	—
	360379,68
	2253623,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н688О
	—
	—
	—
	360377,65
	2253622,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н689О
	—
	—
	—
	360376,42
	2253626,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н690О
	—
	—
	—
	360379,43
	2253627,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н691О
	—
	—
	—
	360378,95
	2253629,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н692О
	—
	—
	—
	360381,00
	2253630,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н693О
	—
	—
	—
	360380,29
	2253632,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н694О
	—
	—
	—
	360375,25
	2253631,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н695О
	—
	—
	—
	360374,56
	2253633,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н696О
	—
	—
	—
	360376,43
	2253634,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н697О
	—
	—
	—
	360375,30
	2253638,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н698О
	—
	—
	—
	360373,43
	2253637,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н699О
	—
	—
	—
	360370,37
	2253648,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н700О
	—
	—
	—
	360359,52
	2253645,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н683О
	—
	—
	—
	360368,57
	2253614,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1285

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:457 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 34

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1285 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1287



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1053О
	—
	—
	—
	360500,37
	2254083,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1054О
	—
	—
	—
	360502,69
	2254083,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1055О
	—
	—
	—
	360502,13
	2254085,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1056О
	—
	—
	—
	360504,28
	2254086,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1057О
	—
	—
	—
	360500,32
	2254096,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1058О
	—
	—
	—
	360494,19
	2254094,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1059О
	—
	—
	—
	360498,20
	2254083,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1060О
	—
	—
	—
	360499,85
	2254084,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1053О
	—
	—
	—
	360500,37
	2254083,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1287

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1036 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1287 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1288



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н627О
	—
	—
	—
	360349,27
	2253432,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н628О
	—
	—
	—
	360359,16
	2253435,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н629О
	—
	—
	—
	360358,57
	2253437,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н630О
	—
	—
	—
	360360,96
	2253438,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н631О
	—
	—
	—
	360355,92
	2253454,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н632О
	—
	—
	—
	360343,68
	2253450,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н627О
	—
	—
	—
	360349,27
	2253432,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1288

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:447 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1288 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1291



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н462О
	—
	—
	—
	360905,88
	2253553,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н463О
	—
	—
	—
	360900,51
	2253558,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н464О
	—
	—
	—
	360893,02
	2253551,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н465О
	—
	—
	—
	360898,39
	2253545,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н462О
	—
	—
	—
	360905,88
	2253553,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1291

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:618 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1291 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1295



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н336О
	—
	—
	—
	361174,87
	2253810,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н337О
	—
	—
	—
	361180,31
	2253817,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н338О
	—
	—
	—
	361174,44
	2253821,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н339О
	—
	—
	—
	361169,00
	2253814,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н336О
	—
	—
	—
	361174,87
	2253810,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1295

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:613 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 30

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1295 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1296



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н192О
	—
	—
	—
	361296,85
	2253629,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н193О
	—
	—
	—
	361299,72
	2253637,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н194О
	—
	—
	—
	361293,97
	2253639,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н195О
	—
	—
	—
	361291,10
	2253631,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н192О
	—
	—
	—
	361296,85
	2253629,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1296

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:697 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 52

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1296 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1297



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н833О
	—
	—
	—
	360642,30
	2254313,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н834О
	—
	—
	—
	360633,08
	2254327,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н835О
	—
	—
	—
	360627,58
	2254323,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н836О
	—
	—
	—
	360629,18
	2254321,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н837О
	—
	—
	—
	360627,35
	2254320,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н838О
	—
	—
	—
	360633,68
	2254310,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н839О
	—
	—
	—
	360636,20
	2254312,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н840О
	—
	—
	—
	360637,51
	2254310,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н833О
	—
	—
	—
	360642,30
	2254313,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1297

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:543, 25:33:180112:544

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 22

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1297 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1300



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н55О
	—
	—
	—
	361373,41
	2254010,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н56О
	—
	—
	—
	361377,74
	2254017,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н57О
	—
	—
	—
	361367,32
	2254024,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н58О
	—
	—
	—
	361363,01
	2254017,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н55О
	—
	—
	—
	361373,41
	2254010,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1300

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:126 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1300 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1304



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н488О
	—
	—
	—
	360802,43
	2253548,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н489О
	—
	—
	—
	360818,78
	2253565,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н490О
	—
	—
	—
	360812,68
	2253571,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н491О
	—
	—
	—
	360796,33
	2253554,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н488О
	—
	—
	—
	360802,43
	2253548,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1304

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:433 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1304 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н769О
	—
	—
	—
	360633,12
	2253308,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н770О
	—
	—
	—
	360637,89
	2253316,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н771О
	—
	—
	—
	360631,98
	2253320,07
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н772О
	—
	—
	—
	360627,21
	2253312,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н769О
	—
	—
	—
	360633,12
	2253308,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:15 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, д. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1305 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1307



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н150О
	—
	—
	—
	361304,90
	2254233,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н151О
	—
	—
	—
	361305,32
	2254244,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н152О
	—
	—
	—
	361280,87
	2254245,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н153О
	—
	—
	—
	361280,45
	2254234,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н150О
	—
	—
	—
	361304,90
	2254233,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1307

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:951 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 60 (уникальный номер в ГАР: 2bc1f72f-c241-4d6e-8e04-ab812502ffe3)

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1307 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1310



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н154О
	—
	—
	—
	361334,75
	2254119,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н155О
	—
	—
	—
	361334,75
	2254182,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н156О
	—
	—
	—
	361317,39
	2254182,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н157О
	—
	—
	—
	361317,29
	2254161,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н158О
	—
	—
	—
	361257,60
	2254161,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н159О
	—
	—
	—
	361257,60
	2254119,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н154О
	—
	—
	—
	361334,75
	2254119,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1310

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:951 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 60 (уникальный номер в ГАР: 2bc1f72f-c241-4d6e-8e04-ab812502ffe3)

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1310 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1313



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н130О
	—
	—
	—
	361374,11
	2254263,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н131О
	—
	—
	—
	361374,11
	2254319,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н132О
	—
	—
	—
	361358,11
	2254319,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н133О
	—
	—
	—
	361358,11
	2254284,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н134О
	—
	—
	—
	361355,01
	2254284,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н135О
	—
	—
	—
	361355,01
	2254277,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н136О
	—
	—
	—
	361358,11
	2254277,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н137О
	—
	—
	—
	361358,11
	2254263,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н130О
	—
	—
	—
	361374,11
	2254263,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1313

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:951 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 60 (уникальный номер в ГАР: 2bc1f72f-c241-4d6e-8e04-ab812502ffe3)

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1313 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1319



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1095О
	—
	—
	—
	360326,02
	2253947,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1096О
	—
	—
	—
	360323,05
	2253958,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1097О
	—
	—
	—
	360316,66
	2253957,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1098О
	—
	—
	—
	360319,62
	2253946,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1095О
	—
	—
	—
	360326,02
	2253947,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1319

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:111 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 54

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1319 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1320



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н304О
	—
	—
	—
	361109,88
	2254042,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н305О
	—
	—
	—
	361109,31
	2254052,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н306О
	—
	—
	—
	361100,54
	2254051,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н307О
	—
	—
	—
	361101,12
	2254041,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н304О
	—
	—
	—
	361109,88
	2254042,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1320

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:429 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 50

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1320 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1323



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н520О
	—
	—
	—
	360701,04
	2253400,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н521О
	—
	—
	—
	360706,52
	2253405,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н522О
	—
	—
	—
	360705,06
	2253407,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н523О
	—
	—
	—
	360705,64
	2253407,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н524О
	—
	—
	—
	360694,53
	2253420,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н525О
	—
	—
	—
	360687,84
	2253414,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н526О
	—
	—
	—
	360698,95
	2253401,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н527О
	—
	—
	—
	360699,57
	2253402,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н520О
	—
	—
	—
	360701,04
	2253400,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1323

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:576 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1323 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1328



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н821О
	—
	—
	—
	360546,07
	2254429,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н822О
	—
	—
	—
	360539,13
	2254438,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н823О
	—
	—
	—
	360532,88
	2254434,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н824О
	—
	—
	—
	360539,82
	2254425,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н821О
	—
	—
	—
	360546,07
	2254429,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1328

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:549 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1328 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1331



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н725О
	—
	—
	—
	360485,02
	2253373,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н726О
	—
	—
	—
	360488,42
	2253377,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н727О
	—
	—
	—
	360486,93
	2253379,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н728О
	—
	—
	—
	360488,12
	2253380,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н729О
	—
	—
	—
	360485,94
	2253382,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н730О
	—
	—
	—
	360486,41
	2253382,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н731О
	—
	—
	—
	360478,02
	2253389,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н732О
	—
	—
	—
	360472,50
	2253381,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н733О
	—
	—
	—
	360480,90
	2253375,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н734О
	—
	—
	—
	360481,35
	2253376,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н725О
	—
	—
	—
	360485,02
	2253373,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1331

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:306 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 10а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1331 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1332



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н825О
	—
	—
	—
	360527,22
	2254453,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н826О
	—
	—
	—
	360519,98
	2254463,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н827О
	—
	—
	—
	360514,20
	2254458,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н828О
	—
	—
	—
	360521,44
	2254449,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н825О
	—
	—
	—
	360527,22
	2254453,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1332

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:550 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 34

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1332 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1333



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н17О
	—
	—
	—
	361563,48
	2254017,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н18О
	—
	—
	—
	361567,29
	2254025,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н19О
	—
	—
	—
	361557,19
	2254030,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н20О
	—
	—
	—
	361553,37
	2254022,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н17О
	—
	—
	—
	361563,48
	2254017,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1333

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:518 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1333 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1341



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н35О
	—
	—
	—
	361506,41
	2254004,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н36О
	—
	—
	—
	361509,63
	2254010,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н37О
	—
	—
	—
	361501,03
	2254015,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н38О
	—
	—
	—
	361497,81
	2254010,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н35О
	—
	—
	—
	361506,41
	2254004,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1341

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:523 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1341 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1348



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н434О
	—
	—
	—
	360933,02
	2253372,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н435О
	—
	—
	—
	360926,85
	2253378,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н436О
	—
	—
	—
	360920,36
	2253371,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н437О
	—
	—
	—
	360926,53
	2253365,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н434О
	—
	—
	—
	360933,02
	2253372,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1348

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:802 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 20б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1348 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1349



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н402О
	—
	—
	—
	361157,40
	2253544,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н403О
	—
	—
	—
	361161,19
	2253550,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н404О
	—
	—
	—
	361151,71
	2253556,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н405О
	—
	—
	—
	361147,92
	2253550,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н402О
	—
	—
	—
	361157,40
	2253544,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1349

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:814 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 29а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1349 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1357



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н426О
	—
	—
	—
	360984,79
	2253337,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н427О
	—
	—
	—
	360979,09
	2253343,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н428О
	—
	—
	—
	360978,35
	2253342,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н429О
	—
	—
	—
	360974,23
	2253346,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н430О
	—
	—
	—
	360968,82
	2253340,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н431О
	—
	—
	—
	360972,95
	2253336,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н432О
	—
	—
	—
	360971,80
	2253335,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н433О
	—
	—
	—
	360977,47
	2253330,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н426О
	—
	—
	—
	360984,79
	2253337,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1357

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4121, 25:33:180112:72

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 19а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1357 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1358



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н991О
	—
	—
	—
	360499,57
	2254372,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н992О
	—
	—
	—
	360492,15
	2254380,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н993О
	—
	—
	—
	360487,16
	2254376,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н994О
	—
	—
	—
	360494,57
	2254367,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н991О
	—
	—
	—
	360499,57
	2254372,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1358

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:782 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 29

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1358 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1387



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н923О
	—
	—
	—
	360643,87
	2254056,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н924О
	—
	—
	—
	360639,98
	2254065,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н925О
	—
	—
	—
	360634,49
	2254063,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н926О
	—
	—
	—
	360638,39
	2254053,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н923О
	—
	—
	—
	360643,87
	2254056,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1387

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:780 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1387 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1389



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н939О
	—
	—
	—
	360614,07
	2254126,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н940О
	—
	—
	—
	360609,01
	2254136,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н941О
	—
	—
	—
	360601,71
	2254133,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н942О
	—
	—
	—
	360606,78
	2254122,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н939О
	—
	—
	—
	360614,07
	2254126,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1389

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:787 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1389 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1390



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н943О
	—
	—
	—
	360604,48
	2254145,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н944О
	—
	—
	—
	360599,41
	2254155,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н945О
	—
	—
	—
	360593,62
	2254152,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н946О
	—
	—
	—
	360598,69
	2254142,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н943О
	—
	—
	—
	360604,48
	2254145,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1390

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:774 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1390 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1391



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н983О
	—
	—
	—
	360559,01
	2254300,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н984О
	—
	—
	—
	360552,06
	2254309,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н985О
	—
	—
	—
	360546,85
	2254306,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н986О
	—
	—
	—
	360553,81
	2254296,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н983О
	—
	—
	—
	360559,01
	2254300,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1391

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:779 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 17

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1391 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1393



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н959О
	—
	—
	—
	360593,81
	2254168,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н960О
	—
	—
	—
	360590,72
	2254176,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н961О
	—
	—
	—
	360586,17
	2254174,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н962О
	—
	—
	—
	360589,27
	2254166,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н959О
	—
	—
	—
	360593,81
	2254168,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1393

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:776 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1393 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1394



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н987О
	—
	—
	—
	360533,84
	2254320,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н988О
	—
	—
	—
	360538,94
	2254324,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н989О
	—
	—
	—
	360532,28
	2254333,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н990О
	—
	—
	—
	360527,17
	2254329,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н987О
	—
	—
	—
	360533,84
	2254320,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1394

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:781 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 25

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1394 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1398



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н412О
	—
	—
	—
	361017,31
	2253472,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н413О
	—
	—
	—
	361024,85
	2253484,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н414О
	—
	—
	—
	361017,04
	2253489,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н415О
	—
	—
	—
	361009,33
	2253478,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н412О
	—
	—
	—
	361017,31
	2253472,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1398

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:65 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1398 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1400



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н787О
	—
	—
	—
	360338,89
	2253350,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н788О
	—
	—
	—
	360334,53
	2253360,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н789О
	—
	—
	—
	360327,98
	2253358,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н790О
	—
	—
	—
	360332,34
	2253347,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н787О
	—
	—
	—
	360338,89
	2253350,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1400

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1400 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1405



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н442О
	—
	—
	—
	361016,28
	2253636,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н443О
	—
	—
	—
	361023,27
	2253644,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н444О
	—
	—
	—
	361014,12
	2253652,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н445О
	—
	—
	—
	361007,24
	2253645,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н442О
	—
	—
	—
	361016,28
	2253636,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1405

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:607 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1405 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1410



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н420О
	—
	—
	—
	361012,56
	2253365,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н421О
	—
	—
	—
	361001,30
	2253375,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н422О
	—
	—
	—
	360997,32
	2253371,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н423О
	—
	—
	—
	361005,48
	2253363,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н424О
	—
	—
	—
	361003,16
	2253361,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н425О
	—
	—
	—
	361006,19
	2253358,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н420О
	—
	—
	—
	361012,56
	2253365,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1410

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:803 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 21

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1410 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1412



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н394О
	—
	—
	—
	361121,62
	2253500,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н395О
	—
	—
	—
	361113,93
	2253506,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н396О
	—
	—
	—
	361109,15
	2253500,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н397О
	—
	—
	—
	361116,84
	2253494,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н394О
	—
	—
	—
	361121,62
	2253500,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1412

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:70 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 27а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1412 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1413



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н398О
	—
	—
	—
	361145,21
	2253522,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н399О
	—
	—
	—
	361149,29
	2253528,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н400О
	—
	—
	—
	361139,40
	2253535,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н401О
	—
	—
	—
	361135,28
	2253528,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н398О
	—
	—
	—
	361145,21
	2253522,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1413

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:810 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 29

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1413 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1414



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н406О
	—
	—
	—
	361166,40
	2253561,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н374О
	—
	—
	—
	361169,77
	2253567,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н377О
	—
	—
	—
	361160,40
	2253572,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н407О
	—
	—
	—
	361157,03
	2253567,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н406О
	—
	—
	—
	361166,40
	2253561,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1414

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:813 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Чернышевского, д. 31

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1414 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1434



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н106О
	—
	—
	—
	361497,23
	2254241,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н107О
	—
	—
	—
	361497,97
	2254248,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н108О
	—
	—
	—
	361489,37
	2254249,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н109О
	—
	—
	—
	361488,63
	2254242,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н106О
	—
	—
	—
	361497,23
	2254241,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1434

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 52

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1434 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1443



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н903О
	—
	—
	—
	360723,03
	2254130,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н904О
	—
	—
	—
	360716,97
	2254136,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н905О
	—
	—
	—
	360709,53
	2254129,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н906О
	—
	—
	—
	360715,59
	2254123,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н903О
	—
	—
	—
	360723,03
	2254130,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1443

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:561 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1443 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1444



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н266О
	—
	—
	—
	360911,83
	2253988,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н267О
	—
	—
	—
	360904,14
	2253995,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н268О
	—
	—
	—
	360899,63
	2253990,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н269О
	—
	—
	—
	360905,25
	2253985,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н270О
	—
	—
	—
	360903,37
	2253983,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н271О
	—
	—
	—
	360905,43
	2253981,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н266О
	—
	—
	—
	360911,83
	2253988,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1444

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 5/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1444 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1445



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н262О
	—
	—
	—
	360936,72
	2253865,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н263О
	—
	—
	—
	360944,68
	2253871,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н264О
	—
	—
	—
	360933,02
	2253885,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н265О
	—
	—
	—
	360925,05
	2253879,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н262О
	—
	—
	—
	360936,72
	2253865,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1445

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:552, 25:33:180112:553

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1445 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1446



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н809О
	—
	—
	—
	360603,96
	2254406,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н810О
	—
	—
	—
	360598,48
	2254413,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н811О
	—
	—
	—
	360592,34
	2254409,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н812О
	—
	—
	—
	360597,82
	2254402,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н809О
	—
	—
	—
	360603,96
	2254406,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1446

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:545 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 23

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1446 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1452



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н218О
	—
	—
	—
	361217,21
	2253810,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н219О
	—
	—
	—
	361221,37
	2253820,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н220О
	—
	—
	—
	361215,21
	2253823,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н221О
	—
	—
	—
	361211,06
	2253813,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н218О
	—
	—
	—
	361217,21
	2253810,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1452

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:617 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1452 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1453



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н214О
	—
	—
	—
	361259,69
	2253812,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н215О
	—
	—
	—
	361266,14
	2253816,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н216О
	—
	—
	—
	361260,12
	2253826,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н217О
	—
	—
	—
	361253,75
	2253822,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н214О
	—
	—
	—
	361259,69
	2253812,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1453

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:6 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 40

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1453 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1456



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	—
	—
	—
	361587,42
	2254041,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н14О
	—
	—
	—
	361596,70
	2254058,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н15О
	—
	—
	—
	361590,30
	2254062,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н16О
	—
	—
	—
	361581,02
	2254044,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н13О
	—
	—
	—
	361587,42
	2254041,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1456

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:996, 25:33:180112:995

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 72

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1456 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1465



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н160О
	—
	—
	—
	361185,96
	2253311,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н161О
	—
	—
	—
	361194,13
	2253319,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н162О
	—
	—
	—
	361188,68
	2253324,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н163О
	—
	—
	—
	361180,51
	2253316,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н160О
	—
	—
	—
	361185,96
	2253311,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1465

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:81 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1465 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1466



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н164О
	—
	—
	—
	361206,91
	2253329,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н165О
	—
	—
	—
	361213,24
	2253337,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н166О
	—
	—
	—
	361207,93
	2253341,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н167О
	—
	—
	—
	361201,60
	2253333,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н164О
	—
	—
	—
	361206,91
	2253329,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1466

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:676 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 34

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1466 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1469



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н232О
	—
	—
	—
	361221,32
	2253878,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н233О
	—
	—
	—
	361224,89
	2253884,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н234О
	—
	—
	—
	361220,08
	2253887,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н235О
	—
	—
	—
	361218,38
	2253884,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н236О
	—
	—
	—
	361214,08
	2253886,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н237О
	—
	—
	—
	361212,48
	2253883,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н238О
	—
	—
	—
	361216,77
	2253881,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н239О
	—
	—
	—
	361216,51
	2253880,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н232О
	—
	—
	—
	361221,32
	2253878,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1469

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:101 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 36

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1469 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1470



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н348О
	—
	—
	—
	361144,12
	2253766,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н349О
	—
	—
	—
	361152,15
	2253776,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н350О
	—
	—
	—
	361144,99
	2253782,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н351О
	—
	—
	—
	361136,97
	2253772,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н348О
	—
	—
	—
	361144,12
	2253766,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1470

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:31 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1470 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1471



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н450О
	—
	—
	—
	360971,87
	2253603,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н451О
	—
	—
	—
	360966,54
	2253609,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н452О
	—
	—
	—
	360957,75
	2253601,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н453О
	—
	—
	—
	360963,08
	2253595,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н450О
	—
	—
	—
	360971,87
	2253603,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1471

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:605 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 14

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1471 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1473



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н528О
	—
	—
	—
	360676,59
	2253427,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н529О
	—
	—
	—
	360679,68
	2253430,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н530О
	—
	—
	—
	360678,41
	2253431,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н531О
	—
	—
	—
	360681,58
	2253434,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н532О
	—
	—
	—
	360671,68
	2253445,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н533О
	—
	—
	—
	360668,40
	2253442,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н534О
	—
	—
	—
	360666,98
	2253444,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н535О
	—
	—
	—
	360663,57
	2253440,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н536О
	—
	—
	—
	360674,90
	2253428,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н537О
	—
	—
	—
	360675,33
	2253428,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н528О
	—
	—
	—
	360676,59
	2253427,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1473

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:578 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1473 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1474



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н548О
	—
	—
	—
	360633,18
	2253476,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н549О
	—
	—
	—
	360640,62
	2253483,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н550О
	—
	—
	—
	360637,91
	2253486,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н551О
	—
	—
	—
	360638,69
	2253487,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н552О
	—
	—
	—
	360636,32
	2253489,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н553О
	—
	—
	—
	360633,68
	2253487,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н554О
	—
	—
	—
	360633,00
	2253488,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н555О
	—
	—
	—
	360627,40
	2253483,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н548О
	—
	—
	—
	360633,18
	2253476,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1474

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:581 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, двлд. 8а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1474 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1475



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н514О
	—
	—
	—
	360756,08
	2253628,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н515О
	—
	—
	—
	360762,80
	2253643,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н516О
	—
	—
	—
	360755,74
	2253646,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н517О
	—
	—
	—
	360749,02
	2253631,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н514О
	—
	—
	—
	360756,08
	2253628,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1475

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 1б

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1475 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1479



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н59О
	—
	—
	—
	361411,57
	2254047,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н60О
	—
	—
	—
	361417,54
	2254056,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н61О
	—
	—
	—
	361411,60
	2254060,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н62О
	—
	—
	—
	361405,63
	2254051,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н59О
	—
	—
	—
	361411,57
	2254047,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1479

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:157 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1479 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1480



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н609О
	—
	—
	—
	360365,41
	2253374,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н610О
	—
	—
	—
	360375,52
	2253376,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н611О
	—
	—
	—
	360374,92
	2253379,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н612О
	—
	—
	—
	360378,04
	2253379,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н613О
	—
	—
	—
	360376,37
	2253385,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н614О
	—
	—
	—
	360373,25
	2253384,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н615О
	—
	—
	—
	360372,47
	2253387,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н616О
	—
	—
	—
	360375,24
	2253388,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н617О
	—
	—
	—
	360373,11
	2253396,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н618О
	—
	—
	—
	360360,23
	2253392,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н609О
	—
	—
	—
	360365,41
	2253374,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1480

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1480 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1481



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1481

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 23

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1481 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1484



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н711О
	—
	—
	—
	360499,84
	2253531,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н712О
	—
	—
	—
	360494,97
	2253539,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н713О
	—
	—
	—
	360484,80
	2253533,77
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н714О
	—
	—
	—
	360489,69
	2253525,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н711О
	—
	—
	—
	360499,84
	2253531,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1484

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 27а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1484 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1490



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н288О
	—
	—
	—
	361028,63
	2254012,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н289О
	—
	—
	—
	361032,84
	2254015,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н290О
	—
	—
	—
	361030,37
	2254019,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н291О
	—
	—
	—
	361026,16
	2254017,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н288О
	—
	—
	—
	361028,63
	2254012,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1490

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:432 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 5а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1490 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1491



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н292О
	—
	—
	—
	361038,27
	2254049,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н293О
	—
	—
	—
	361028,41
	2254058,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н294О
	—
	—
	—
	361024,31
	2254054,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н295О
	—
	—
	—
	361034,16
	2254045,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н292О
	—
	—
	—
	361038,27
	2254049,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1491

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:430 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 50а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1491 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1492



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н296О
	—
	—
	—
	360983,03
	2254042,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н297О
	—
	—
	—
	360987,14
	2254046,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н298О
	—
	—
	—
	360977,29
	2254055,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н299О
	—
	—
	—
	360973,18
	2254051,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н296О
	—
	—
	—
	360983,03
	2254042,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1492

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:428 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 5/1

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1492 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1496



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н999О
	—
	—
	—
	360478,44
	2254212,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1000О
	—
	—
	—
	360483,63
	2254214,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1001О
	—
	—
	—
	360482,61
	2254217,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1002О
	—
	—
	—
	360483,07
	2254217,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1003О
	—
	—
	—
	360479,15
	2254226,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1004О
	—
	—
	—
	360472,87
	2254223,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1005О
	—
	—
	—
	360476,79
	2254214,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1006О
	—
	—
	—
	360477,41
	2254214,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н999О
	—
	—
	—
	360478,44
	2254212,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1496

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:345 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 17

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1496 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1498



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1083О
	—
	—
	—
	360435,54
	2254048,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1084О
	—
	—
	—
	360442,97
	2254051,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1085О
	—
	—
	—
	360438,46
	2254062,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1086О
	—
	—
	—
	360431,03
	2254059,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1083О
	—
	—
	—
	360435,54
	2254048,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1498

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:470 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 47в

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1498 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1499



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н995О
	—
	—
	—
	360456,93
	2254178,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н996О
	—
	—
	—
	360463,91
	2254181,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н997О
	—
	—
	—
	360459,69
	2254192,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н998О
	—
	—
	—
	360452,70
	2254189,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н995О
	—
	—
	—
	360456,93
	2254178,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1499

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:346 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1499 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1500



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н47О
	—
	—
	—
	361424,28
	2253963,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н48О
	—
	—
	—
	361428,60
	2253969,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н49О
	—
	—
	—
	361418,18
	2253976,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н50О
	—
	—
	—
	361413,87
	2253969,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н47О
	—
	—
	—
	361424,28
	2253963,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1500

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:997 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1500 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1509



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н739О
	—
	—
	—
	360533,44
	2253378,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н740О
	—
	—
	—
	360537,17
	2253384,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н741О
	—
	—
	—
	360527,92
	2253390,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н742О
	—
	—
	—
	360524,15
	2253385,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н739О
	—
	—
	—
	360533,44
	2253378,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1509

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:315 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1509 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1510



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н743О
	—
	—
	—
	360521,50
	2253347,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н744О
	—
	—
	—
	360525,68
	2253353,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н745О
	—
	—
	—
	360515,75
	2253360,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н746О
	—
	—
	—
	360511,58
	2253353,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н743О
	—
	—
	—
	360521,50
	2253347,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1510

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:118 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1510 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1511



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н747О
	—
	—
	—
	360595,41
	2253333,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н748О
	—
	—
	—
	360600,85
	2253340,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н749О
	—
	—
	—
	360595,18
	2253345,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н750О
	—
	—
	—
	360589,65
	2253338,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н747О
	—
	—
	—
	360595,41
	2253333,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1511

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:113 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1511 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1515



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н110О
	—
	—
	—
	361580,44
	2254279,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н111О
	—
	—
	—
	361585,28
	2254291,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н112О
	—
	—
	—
	361580,74
	2254293,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н113О
	—
	—
	—
	361577,85
	2254286,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н114О
	—
	—
	—
	361573,91
	2254287,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н115О
	—
	—
	—
	361572,01
	2254282,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н110О
	—
	—
	—
	361580,44
	2254279,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1515

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:632 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 47

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1515 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1517



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1073О
	—
	—
	—
	360508,01
	2254160,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1074О
	—
	—
	—
	360503,59
	2254171,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1075О
	—
	—
	—
	360497,39
	2254169,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1076О
	—
	—
	—
	360500,57
	2254161,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1077О
	—
	—
	—
	360499,16
	2254160,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1078О
	—
	—
	—
	360500,40
	2254157,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1073О
	—
	—
	—
	360508,01
	2254160,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1517

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:341 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 13

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1517 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1520



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н591О
	—
	—
	—
	360500,34
	2253712,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н592О
	—
	—
	—
	360490,99
	2253725,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н593О
	—
	—
	—
	360484,21
	2253720,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н594О
	—
	—
	—
	360493,66
	2253707,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н591О
	—
	—
	—
	360500,34
	2253712,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1520

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:566 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1520 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1534



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н813О
	—
	—
	—
	360581,54
	2254383,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н814О
	—
	—
	—
	360574,38
	2254393,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н815О
	—
	—
	—
	360567,99
	2254388,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н816О
	—
	—
	—
	360575,15
	2254378,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н813О
	—
	—
	—
	360581,54
	2254383,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1534

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 28

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1534 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1536



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н751О
	—
	—
	—
	360567,75
	2253324,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н752О
	—
	—
	—
	360559,52
	2253333,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н753О
	—
	—
	—
	360557,52
	2253331,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н754О
	—
	—
	—
	360556,39
	2253332,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н755О
	—
	—
	—
	360554,67
	2253331,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н756О
	—
	—
	—
	360555,80
	2253329,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н757О
	—
	—
	—
	360553,85
	2253327,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н758О
	—
	—
	—
	360555,68
	2253326,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н759О
	—
	—
	—
	360551,98
	2253322,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н760О
	—
	—
	—
	360558,32
	2253315,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н751О
	—
	—
	—
	360567,75
	2253324,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1536

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:314 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 8

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1536 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1537



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1015О
	—
	—
	—
	360429,97
	2254260,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1016О
	—
	—
	—
	360425,45
	2254273,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1017О
	—
	—
	—
	360416,94
	2254269,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1018О
	—
	—
	—
	360417,92
	2254267,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1019О
	—
	—
	—
	360419,28
	2254267,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1020О
	—
	—
	—
	360422,84
	2254258,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1015О
	—
	—
	—
	360429,97
	2254260,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1537

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:350 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 22

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1537 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1538



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н480О
	—
	—
	—
	360837,03
	2253509,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н481О
	—
	—
	—
	360826,82
	2253519,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н482О
	—
	—
	—
	360802,25
	2253495,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н483О
	—
	—
	—
	360812,70
	2253485,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н480О
	—
	—
	—
	360837,03
	2253509,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1538

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:616 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, д. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1538 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1542



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н891О
	—
	—
	—
	360679,73
	2254202,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н892О
	—
	—
	—
	360676,74
	2254209,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н893О
	—
	—
	—
	360671,65
	2254207,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н894О
	—
	—
	—
	360674,65
	2254200,53
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н891О
	—
	—
	—
	360679,73
	2254202,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1542

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:532 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 14а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1542 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1545



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н438О
	—
	—
	—
	360950,92
	2253390,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н439О
	—
	—
	—
	360944,75
	2253396,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н440О
	—
	—
	—
	360938,27
	2253389,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н441О
	—
	—
	—
	360944,44
	2253383,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н438О
	—
	—
	—
	360950,92
	2253390,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1545

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:83 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 20а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1545 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1547



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н416О
	—
	—
	—
	361024,73
	2253390,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н417О
	—
	—
	—
	361032,01
	2253400,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н418О
	—
	—
	—
	361026,85
	2253404,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н419О
	—
	—
	—
	361019,57
	2253394,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н416О
	—
	—
	—
	361024,73
	2253390,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1547

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:179 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 23

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1547 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1548



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н379О
	—
	—
	—
	361074,53
	2253432,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н382О
	—
	—
	—
	361078,38
	2253436,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н383О
	—
	—
	—
	361071,37
	2253442,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н380О
	—
	—
	—
	361067,53
	2253438,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н379О
	—
	—
	—
	361074,53
	2253432,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1548

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:806 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Чернышевского, д. 25

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1548 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1549



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н384О
	—
	—
	—
	361094,87
	2253462,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н385О
	—
	—
	—
	361099,03
	2253467,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н386О
	—
	—
	—
	361089,18
	2253475,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н387О
	—
	—
	—
	361085,02
	2253469,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н384О
	—
	—
	—
	361094,87
	2253462,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1549

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:807 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 27

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1549 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1550



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н408О
	—
	—
	—
	361049,56
	2253494,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н409О
	—
	—
	—
	361053,23
	2253499,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н410О
	—
	—
	—
	361043,83
	2253506,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н411О
	—
	—
	—
	361040,16
	2253501,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н408О
	—
	—
	—
	361049,56
	2253494,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1550

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:809 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 28

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1550 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1551



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н388О
	—
	—
	—
	361099,38
	2253529,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н389О
	—
	—
	—
	361091,57
	2253537,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н390О
	—
	—
	—
	361088,25
	2253534,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н391О
	—
	—
	—
	361089,97
	2253532,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н392О
	—
	—
	—
	361089,28
	2253531,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н393О
	—
	—
	—
	361095,37
	2253525,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н388О
	—
	—
	—
	361099,38
	2253529,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1551

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1021 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 30

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1551 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1584



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н791О
	—
	—
	—
	360311,40
	2253415,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н792О
	—
	—
	—
	360305,23
	2253429,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н793О
	—
	—
	—
	360298,48
	2253427,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н794О
	—
	—
	—
	360304,65
	2253412,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н791О
	—
	—
	—
	360311,40
	2253415,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1584

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1584 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1606



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н318О
	—
	—
	—
	361176,12
	2253921,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н319О
	—
	—
	—
	361184,47
	2253923,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н320О
	—
	—
	—
	361184,14
	2253924,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н321О
	—
	—
	—
	361186,44
	2253925,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н322О
	—
	—
	—
	361184,84
	2253931,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н323О
	—
	—
	—
	361180,32
	2253929,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н324О
	—
	—
	—
	361178,88
	2253935,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н325О
	—
	—
	—
	361175,37
	2253934,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н326О
	—
	—
	—
	361175,99
	2253931,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н327О
	—
	—
	—
	361173,51
	2253931,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н318О
	—
	—
	—
	361176,12
	2253921,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1606

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:422 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 37а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1606 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1608



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н721О
	—
	—
	—
	360477,60
	2253422,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н722О
	—
	—
	—
	360486,60
	2253434,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н723О
	—
	—
	—
	360479,78
	2253439,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н724О
	—
	—
	—
	360470,78
	2253427,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н721О
	—
	—
	—
	360477,60
	2253422,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1608

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:103 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 11а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1608 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1610



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1111О
	—
	—
	—
	360341,98
	2253999,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1112О
	—
	—
	—
	360349,74
	2254002,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1113О
	—
	—
	—
	360345,41
	2254014,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1114О
	—
	—
	—
	360337,67
	2254011,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1111О
	—
	—
	—
	360341,98
	2253999,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1610

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:467 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 45а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1610 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1612



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н715О
	—
	—
	—
	360446,22
	2253448,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н716О
	—
	—
	—
	360454,36
	2253458,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н717О
	—
	—
	—
	360442,16
	2253468,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н718О
	—
	—
	—
	360436,91
	2253461,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н719О
	—
	—
	—
	360441,21
	2253458,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н720О
	—
	—
	—
	360438,28
	2253454,63
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н715О
	—
	—
	—
	360446,22
	2253448,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1612

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:309 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Дзержинского, двлд. 15

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1612 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1613



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н761О
	—
	—
	—
	360581,43
	2253284,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н762О
	—
	—
	—
	360575,12
	2253290,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н763О
	—
	—
	—
	360558,18
	2253275,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н764О
	—
	—
	—
	360564,49
	2253268,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н761О
	—
	—
	—
	360581,43
	2253284,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1613

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:327 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Короткая, д. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1613 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1614



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н126О
	—
	—
	—
	361462,85
	2254230,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н127О
	—
	—
	—
	361463,46
	2254239,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н128О
	—
	—
	—
	361455,76
	2254239,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н129О
	—
	—
	—
	361455,14
	2254230,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н126О
	—
	—
	—
	361462,85
	2254230,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1614

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 54

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1614 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1616



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н829О
	—
	—
	—
	360642,81
	2254359,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н830О
	—
	—
	—
	360636,25
	2254367,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н831О
	—
	—
	—
	360630,70
	2254362,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н832О
	—
	—
	—
	360637,26
	2254354,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н829О
	—
	—
	—
	360642,81
	2254359,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1616

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:540 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 19а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1616 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1625



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1037О
	—
	—
	—
	360565,19
	2254019,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1038О
	—
	—
	—
	360576,45
	2254023,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1039О
	—
	—
	—
	360572,53
	2254033,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1040О
	—
	—
	—
	360565,29
	2254030,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1041О
	—
	—
	—
	360566,63
	2254027,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1042О
	—
	—
	—
	360562,60
	2254025,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1037О
	—
	—
	—
	360565,19
	2254019,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1625

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:355 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1625 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1626



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н278О
	—
	—
	—
	360911,65
	2253910,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н279О
	—
	—
	—
	360903,50
	2253920,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н280О
	—
	—
	—
	360897,56
	2253915,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н281О
	—
	—
	—
	360902,80
	2253909,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н282О
	—
	—
	—
	360901,03
	2253908,00
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н283О
	—
	—
	—
	360903,93
	2253904,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н278О
	—
	—
	—
	360911,65
	2253910,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1626

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3624 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 5а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1626 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1627



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н67О
	—
	—
	—
	361419,85
	2254163,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н68О
	—
	—
	—
	361422,87
	2254198,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н69О
	—
	—
	—
	361412,05
	2254199,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н70О
	—
	—
	—
	361409,03
	2254164,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н67О
	—
	—
	—
	361419,85
	2254163,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1627

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1049 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 58

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1627 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н472О
	—
	—
	—
	360890,65
	2253635,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н473О
	—
	—
	—
	360884,55
	2253641,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н474О
	—
	—
	—
	360868,20
	2253624,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н475О
	—
	—
	—
	360874,30
	2253618,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н472О
	—
	—
	—
	360890,65
	2253635,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:416 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, д. 10

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1629 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1630



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н595О
	—
	—
	—
	360478,63
	2253660,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н596О
	—
	—
	—
	360467,68
	2253697,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н597О
	—
	—
	—
	360458,65
	2253694,60
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н598О
	—
	—
	—
	360469,51
	2253657,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н595О
	—
	—
	—
	360478,63
	2253660,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1630

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:572 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1630 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1631



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н817О
	—
	—
	—
	360581,53
	2254435,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н818О
	—
	—
	—
	360573,54
	2254444,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н819О
	—
	—
	—
	360567,05
	2254439,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н820О
	—
	—
	—
	360575,04
	2254429,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н817О
	—
	—
	—
	360581,53
	2254435,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1631

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:546 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 25

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1631 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1632



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1107О
	—
	—
	—
	360300,61
	2254023,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1108О
	—
	—
	—
	360295,66
	2254034,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1109О
	—
	—
	—
	360288,78
	2254031,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1110О
	—
	—
	—
	360293,73
	2254020,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1107О
	—
	—
	—
	360300,61
	2254023,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1632

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:483 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 60

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1632 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1633



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н765О
	—
	—
	—
	360621,87
	2253272,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н766О
	—
	—
	—
	360612,65
	2253282,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н767О
	—
	—
	—
	360588,83
	2253260,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н768О
	—
	—
	—
	360598,05
	2253250,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н765О
	—
	—
	—
	360621,87
	2253272,34
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1633

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:337 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Короткая, д. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1633 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1636



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н500О
	—
	—
	—
	360714,02
	2253499,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н501О
	—
	—
	—
	360719,06
	2253504,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н502О
	—
	—
	—
	360707,64
	2253514,97
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н503О
	—
	—
	—
	360701,76
	2253508,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н504О
	—
	—
	—
	360708,59
	2253502,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н505О
	—
	—
	—
	360709,43
	2253503,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н500О
	—
	—
	—
	360714,02
	2253499,14
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1636

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:573 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, двлд. 3

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1636 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1638



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н356О
	—
	—
	—
	361108,91
	2253730,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н357О
	—
	—
	—
	361115,29
	2253735,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н358О
	—
	—
	—
	361111,11
	2253740,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н359О
	—
	—
	—
	361104,72
	2253734,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н356О
	—
	—
	—
	361108,91
	2253730,02
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1638

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:145 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1638 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1641



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1007О
	—
	—
	—
	360445,58
	2254202,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1008О
	—
	—
	—
	360452,93
	2254205,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1009О
	—
	—
	—
	360448,51
	2254216,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1010О
	—
	—
	—
	360441,16
	2254213,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1007О
	—
	—
	—
	360445,58
	2254202,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1641

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:170 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1641 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1644



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н90О
	—
	—
	—
	361582,08
	2254142,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н91О
	—
	—
	—
	361593,74
	2254166,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н92О
	—
	—
	—
	361583,39
	2254171,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н93О
	—
	—
	—
	361571,73
	2254148,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н90О
	—
	—
	—
	361582,08
	2254142,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1644

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3622 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, зд. 80а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1644 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1645



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н94О
	—
	—
	—
	361573,08
	2254145,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н95О
	—
	—
	—
	361569,39
	2254147,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н96О
	—
	—
	—
	361567,49
	2254143,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н97О
	—
	—
	—
	361571,18
	2254141,87
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н94О
	—
	—
	—
	361573,08
	2254145,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1645

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3621, 25:33:180112:3622

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 80а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1645 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1647



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1091О
	—
	—
	—
	360455,15
	2254009,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1092О
	—
	—
	—
	360450,66
	2254019,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1093О
	—
	—
	—
	360440,86
	2254015,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1094О
	—
	—
	—
	360445,34
	2254004,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1091О
	—
	—
	—
	360455,15
	2254009,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1647

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1043 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, пер. Самоцветный, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1647 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1648



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н340О
	—
	—
	—
	361169,08
	2253794,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н341О
	—
	—
	—
	361172,21
	2253798,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н342О
	—
	—
	—
	361163,82
	2253805,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н343О
	—
	—
	—
	361157,21
	2253797,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н344О
	—
	—
	—
	361162,53
	2253793,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н345О
	—
	—
	—
	361166,04
	2253797,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н340О
	—
	—
	—
	361169,08
	2253794,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1648

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:612 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Онежская, д. 28

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1648 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1650



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н120О
	—
	—
	—
	361610,62
	2254348,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н121О
	—
	—
	—
	361613,08
	2254358,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н122О
	—
	—
	—
	361600,80
	2254361,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н123О
	—
	—
	—
	361599,14
	2254354,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н124О
	—
	—
	—
	361606,84
	2254352,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н125О
	—
	—
	—
	361606,02
	2254349,32
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н120О
	—
	—
	—
	361610,62
	2254348,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1650

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:18 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, двлд. 47а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1650 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1651



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1011О
	—
	—
	—
	360434,41
	2254232,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1012О
	—
	—
	—
	360442,07
	2254235,52
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1013О
	—
	—
	—
	360437,95
	2254247,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1014О
	—
	—
	—
	360430,28
	2254244,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1011О
	—
	—
	—
	360434,41
	2254232,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1651

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:89 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Куйбышева, д. 20а

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1651 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1674



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н927О
	—
	—
	—
	360655,18
	2254103,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н928О
	—
	—
	—
	360651,28
	2254112,24
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н929О
	—
	—
	—
	360645,80
	2254109,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н930О
	—
	—
	—
	360649,69
	2254100,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н927О
	—
	—
	—
	360655,18
	2254103,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1674

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:773 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1674 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1676



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н931О
	—
	—
	—
	360633,34
	2254080,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н932О
	—
	—
	—
	360628,93
	2254090,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н933О
	—
	—
	—
	360623,45
	2254088,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н934О
	—
	—
	—
	360627,85
	2254078,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н931О
	—
	—
	—
	360633,34
	2254080,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1676

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:784 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 4

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1676 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1677



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н947О
	—
	—
	—
	360632,07
	2254156,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н948О
	—
	—
	—
	360628,75
	2254163,41
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н949О
	—
	—
	—
	360623,10
	2254160,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н950О
	—
	—
	—
	360626,42
	2254153,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н947О
	—
	—
	—
	360632,07
	2254156,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1677

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:785 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1677 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1678



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н955О
	—
	—
	—
	360612,09
	2254201,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н956О
	—
	—
	—
	360608,20
	2254210,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н957О
	—
	—
	—
	360602,71
	2254207,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н958О
	—
	—
	—
	360606,61
	2254198,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н955О
	—
	—
	—
	360612,09
	2254201,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1678

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:121 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 9

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1678 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1679



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н967О
	—
	—
	—
	360595,82
	2254240,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н968О
	—
	—
	—
	360592,49
	2254247,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н969О
	—
	—
	—
	360586,84
	2254244,96
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н970О
	—
	—
	—
	360590,17
	2254238,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н967О
	—
	—
	—
	360595,82
	2254240,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1679

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:775 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1679 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1680



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н971О
	—
	—
	—
	360584,45
	2254260,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н972О
	—
	—
	—
	360579,29
	2254268,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н973О
	—
	—
	—
	360573,82
	2254265,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н974О
	—
	—
	—
	360578,98
	2254257,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н971О
	—
	—
	—
	360584,45
	2254260,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1680

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:777 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 13

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1680 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1681



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н975О
	—
	—
	—
	360572,27
	2254281,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н976О
	—
	—
	—
	360567,79
	2254288,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н977О
	—
	—
	—
	360562,33
	2254285,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н978О
	—
	—
	—
	360566,81
	2254278,25
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н975О
	—
	—
	—
	360572,27
	2254281,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1681

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:120 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 15

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1681 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1682



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н979О
	—
	—
	—
	360557,01
	2254241,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н980О
	—
	—
	—
	360549,03
	2254254,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н981О
	—
	—
	—
	360543,55
	2254250,75
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н982О
	—
	—
	—
	360551,53
	2254237,71
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н979О
	—
	—
	—
	360557,01
	2254241,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1682

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:110 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1682 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1683



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н240О
	—
	—
	—
	361190,72
	2253831,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н241О
	—
	—
	—
	361197,44
	2253841,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н242О
	—
	—
	—
	361190,62
	2253846,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н243О
	—
	—
	—
	361183,89
	2253836,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н240О
	—
	—
	—
	361190,72
	2253831,78
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1683

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:614 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 32

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1683 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1699



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н222О
	—
	—
	—
	361239,64
	2253862,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н223О
	—
	—
	—
	361242,42
	2253868,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н224О
	—
	—
	—
	361240,13
	2253869,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н225О
	—
	—
	—
	361240,36
	2253870,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н226О
	—
	—
	—
	361233,68
	2253873,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н227О
	—
	—
	—
	361230,67
	2253867,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н222О
	—
	—
	—
	361239,64
	2253862,91
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1699

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:615 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Онежская, д. 38

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1699 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1703



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н172О
	—
	—
	—
	361245,40
	2253419,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н173О
	—
	—
	—
	361248,42
	2253430,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н174О
	—
	—
	—
	361241,29
	2253432,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н175О
	—
	—
	—
	361238,26
	2253421,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н172О
	—
	—
	—
	361245,40
	2253419,56
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1703

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:682 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 40

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1703 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1707



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н510О
	—
	—
	—
	360727,73
	2253593,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н511О
	—
	—
	—
	360739,44
	2253613,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н512О
	—
	—
	—
	360729,99
	2253619,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н513О
	—
	—
	—
	360718,28
	2253598,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н510О
	—
	—
	—
	360727,73
	2253593,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1707

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 1а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1707 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1709



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н71О
	—
	—
	—
	361433,89
	2254223,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н72О
	—
	—
	—
	361434,31
	2254228,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н73О
	—
	—
	—
	361423,00
	2254229,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н74О
	—
	—
	—
	361422,58
	2254224,31
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н71О
	—
	—
	—
	361433,89
	2254223,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1709

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 56 (уникальный номер в ГАР: bf1e86e3-fab3-4d1a-84d1-3a5476148cee)

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1709 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1713



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н572О
	—
	—
	—
	360625,90
	2253585,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н573О
	—
	—
	—
	360643,71
	2253587,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н574О
	—
	—
	—
	360646,54
	2253587,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н575О
	—
	—
	—
	360644,47
	2253607,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н576О
	—
	—
	—
	360641,85
	2253607,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н577О
	—
	—
	—
	360641,43
	2253611,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н578О
	—
	—
	—
	360623,31
	2253609,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н572О
	—
	—
	—
	360625,90
	2253585,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1713

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:577 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, влд. 5

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1713 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1714



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н568О
	—
	—
	—
	360660,58
	2253591,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н569О
	—
	—
	—
	360658,68
	2253609,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н570О
	—
	—
	—
	360651,59
	2253608,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н571О
	—
	—
	—
	360653,49
	2253590,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н568О
	—
	—
	—
	360660,58
	2253591,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1714

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:577 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Невского, д. 5

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1714 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1720



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н963О
	—
	—
	—
	360582,27
	2254190,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н964О
	—
	—
	—
	360577,20
	2254200,70
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н965О
	—
	—
	—
	360571,42
	2254197,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н966О
	—
	—
	—
	360576,48
	2254187,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н963О
	—
	—
	—
	360582,27
	2254190,19
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1720

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:778 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 16

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1720 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1724



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н31О
	—
	—
	—
	361533,34
	2253981,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н32О
	—
	—
	—
	361540,88
	2253992,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н33О
	—
	—
	—
	361534,93
	2253996,80
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н34О
	—
	—
	—
	361527,39
	2253985,48
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н31О
	—
	—
	—
	361533,34
	2253981,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1724

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:521 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 2а

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1724 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1740



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н196О
	—
	—
	—
	361283,07
	2253689,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н197О
	—
	—
	—
	361282,88
	2253703,55
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н198О
	—
	—
	—
	361275,46
	2253703,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н199О
	—
	—
	—
	361275,64
	2253689,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н196О
	—
	—
	—
	361283,07
	2253689,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1740

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:699 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 54

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1740 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1741



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н244О
	—
	—
	—
	360911,34
	2253722,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н245О
	—
	—
	—
	360921,67
	2253727,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н246О
	—
	—
	—
	360921,26
	2253728,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н247О
	—
	—
	—
	360924,19
	2253729,74
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н248О
	—
	—
	—
	360922,18
	2253733,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н249О
	—
	—
	—
	360919,25
	2253732,59
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н250О
	—
	—
	—
	360918,45
	2253734,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н251О
	—
	—
	—
	360908,12
	2253729,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н244О
	—
	—
	—
	360911,34
	2253722,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1741

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:541 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1741 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1745



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н168О
	—
	—
	—
	361243,33
	2253404,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н169О
	—
	—
	—
	361238,21
	2253409,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н170О
	—
	—
	—
	361229,34
	2253399,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н171О
	—
	—
	—
	361234,45
	2253395,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н168О
	—
	—
	—
	361243,33
	2253404,93
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1745

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:61 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 38

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1745 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1750



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н599О
	—
	—
	—
	360490,28
	2253618,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н600О
	—
	—
	—
	360481,95
	2253646,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н601О
	—
	—
	—
	360471,72
	2253643,38
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н602О
	—
	—
	—
	360479,96
	2253615,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н599О
	—
	—
	—
	360490,28
	2253618,86
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1750

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:569 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, д. 18

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1750 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1762



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н951О
	—
	—
	—
	360619,33
	2254180,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н952О
	—
	—
	—
	360615,78
	2254189,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н953О
	—
	—
	—
	360611,56
	2254187,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н954О
	—
	—
	—
	360615,11
	2254179,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н951О
	—
	—
	—
	360619,33
	2254180,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1762

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:786 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 7

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1762 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1763



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н564О
	—
	—
	—
	360581,64
	2253548,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н565О
	—
	—
	—
	360575,36
	2253555,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н566О
	—
	—
	—
	360570,13
	2253551,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н567О
	—
	—
	—
	360576,42
	2253543,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н564О
	—
	—
	—
	360581,64
	2253548,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1763

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:41 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, двлд. 12

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1763 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1765



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н496О
	—
	—
	—
	360734,13
	2253489,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н497О
	—
	—
	—
	360726,49
	2253496,61
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н498О
	—
	—
	—
	360720,95
	2253490,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н499О
	—
	—
	—
	360728,59
	2253483,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н496О
	—
	—
	—
	360734,13
	2253489,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1765

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:564 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Невского, двлд. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:1765 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2027



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н845О
	—
	—
	—
	360658,33
	2254329,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н841О
	—
	—
	—
	360661,85
	2254334,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н844О
	—
	—
	—
	360652,72
	2254341,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н846О
	—
	—
	—
	360649,20
	2254336,45
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н845О
	—
	—
	—
	360658,33
	2254329,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2027

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4159, 25:33:180112:4160

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 19/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2027 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2028



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н841О
	—
	—
	—
	360661,85
	2254334,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н842О
	—
	—
	—
	360665,37
	2254339,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н843О
	—
	—
	—
	360656,25
	2254346,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н844О
	—
	—
	—
	360652,72
	2254341,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н841О
	—
	—
	—
	360661,85
	2254334,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2028

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4160 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 19, кв. 2

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2028 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2356



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н879О
	—
	—
	—
	360715,90
	2254213,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н880О
	—
	—
	—
	360724,74
	2254216,84
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н876О
	—
	—
	—
	360721,86
	2254224,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н875О
	—
	—
	—
	360712,98
	2254221,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н879О
	—
	—
	—
	360715,90
	2254213,57
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2356

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:530 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 13, кв. 1

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	кв. 1

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2356 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2357



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н875О
	—
	—
	—
	360712,98
	2254221,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н876О
	—
	—
	—
	360721,86
	2254224,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н877О
	—
	—
	—
	360718,97
	2254232,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н878О
	—
	—
	—
	360710,10
	2254229,35
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н875О
	—
	—
	—
	360712,98
	2254221,50
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2357

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:531 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Менжинского, д. 13, кв. 2

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	кв. 2

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2357 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2529



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н795О
	—
	—
	—
	360358,13
	2253304,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н796О
	—
	—
	—
	360355,15
	2253311,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н797О
	—
	—
	—
	360348,54
	2253308,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н798О
	—
	—
	—
	360351,47
	2253301,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н795О
	—
	—
	—
	360358,13
	2253304,62
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2529

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4277 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 1, кв. 1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2529 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2530



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н796О
	—
	—
	—
	360355,15
	2253311,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н799О
	—
	—
	—
	360352,17
	2253318,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н800О
	—
	—
	—
	360345,56
	2253316,01
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н797О
	—
	—
	—
	360348,54
	2253308,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н796О
	—
	—
	—
	360355,15
	2253311,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2530

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4225 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 1, кв. 2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:2530 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3215



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н84О
	—
	—
	—
	361489,82
	2254161,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н85О
	—
	—
	—
	361491,94
	2254167,04
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н86О
	—
	—
	—
	361486,80
	2254168,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н87О
	—
	—
	—
	361484,68
	2254163,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н84О
	—
	—
	—
	361489,82
	2254161,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3215

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4223 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 76/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3215 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3216



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н87О
	—
	—
	—
	361484,68
	2254163,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н86О
	—
	—
	—
	361486,80
	2254168,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н88О
	—
	—
	—
	361481,63
	2254170,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н89О
	—
	—
	—
	361479,54
	2254164,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н87О
	—
	—
	—
	361484,68
	2254163,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3216

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:4222 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 76/2

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3216 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3432



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н801О
	—
	—
	—
	360341,91
	2253343,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н802О
	—
	—
	—
	360338,92
	2253350,46
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н803О
	—
	—
	—
	360332,37
	2253347,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н804О
	—
	—
	—
	360335,35
	2253340,66
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н801О
	—
	—
	—
	360341,91
	2253343,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3432

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:3319 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, двлд. 3/1

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3432 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3461



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н378О
	—
	—
	—
	361070,90
	2253428,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н379О
	—
	—
	—
	361074,53
	2253432,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н380О
	—
	—
	—
	361067,53
	2253438,33
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н381О
	—
	—
	—
	361063,90
	2253434,21
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н378О
	—
	—
	—
	361070,90
	2253428,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3461

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:806 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 25

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3461 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3469



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н881О
	—
	—
	—
	360723,15
	2254190,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н882О
	—
	—
	—
	360731,24
	2254193,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н883О
	—
	—
	—
	360726,26
	2254205,82
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н884О
	—
	—
	—
	360719,67
	2254203,10
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н885О
	—
	—
	—
	360722,56
	2254196,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н886О
	—
	—
	—
	360721,07
	2254195,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н881О
	—
	—
	—
	360723,15
	2254190,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3469

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:528 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 11

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3469 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3471



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н374О
	—
	—
	—
	361169,77
	2253567,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н375О
	—
	—
	—
	361172,29
	2253571,22
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н376О
	—
	—
	—
	361162,92
	2253576,98
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н377О
	—
	—
	—
	361160,40
	2253572,89
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н374О
	—
	—
	—
	361169,77
	2253567,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3471

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:813 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чернышевского, двлд. 31

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3471 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3486



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н21О
	—
	—
	—
	361514,41
	2253906,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н22О
	—
	—
	—
	361540,37
	2253955,15
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н23О
	—
	—
	—
	361543,19
	2253953,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н24О
	—
	—
	—
	361545,89
	2253958,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н25О
	—
	—
	—
	361537,75
	2253962,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н26О
	—
	—
	—
	361526,30
	2253942,90
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н27О
	—
	—
	—
	361521,34
	2253945,73
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н28О
	—
	—
	—
	361510,96
	2253927,28
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н29О
	—
	—
	—
	361513,85
	2253925,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н30О
	—
	—
	—
	361506,10
	2253911,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н21О
	—
	—
	—
	361514,41
	2253906,94
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3486

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:985 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, зд. 68

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3486 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3491



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н847О
	—
	—
	—
	360646,70
	2254288,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н848О
	—
	—
	—
	360653,38
	2254293,16
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н849О
	—
	—
	—
	360651,15
	2254296,64
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н850О
	—
	—
	—
	360649,92
	2254295,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н851О
	—
	—
	—
	360646,67
	2254300,92
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н852О
	—
	—
	—
	360641,22
	2254297,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н847О
	—
	—
	—
	360646,70
	2254288,88
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3491

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:542 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3491 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3493



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1099О
	—
	—
	—
	360317,42
	2253967,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1100О
	—
	—
	—
	360314,69
	2253975,81
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1101О
	—
	—
	—
	360310,08
	2253974,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1102О
	—
	—
	—
	360312,82
	2253965,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1099О
	—
	—
	—
	360317,42
	2253967,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3493

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:478 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 56

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3493 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3501



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1021О
	—
	—
	—
	360416,97
	2254287,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1022О
	—
	—
	—
	360416,01
	2254289,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1023О
	—
	—
	—
	360417,90
	2254290,18
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1024О
	—
	—
	—
	360411,62
	2254301,49
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1025О
	—
	—
	—
	360404,75
	2254297,67
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1026О
	—
	—
	—
	360411,94
	2254284,58
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1021О
	—
	—
	—
	360416,97
	2254287,39
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3501

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:351 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 24

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3501 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3502



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н346О
	—
	—
	—
	361156,70
	2253786,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н344О
	—
	—
	—
	361162,53
	2253793,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н343О
	—
	—
	—
	361157,21
	2253797,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н347О
	—
	—
	—
	361151,38
	2253790,65
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н346О
	—
	—
	—
	361156,70
	2253786,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3502

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:612 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Онежская, двлд. 28

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3502 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3504



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н39О
	—
	—
	—
	361455,45
	2253943,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н40О
	—
	—
	—
	361459,77
	2253950,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н41О
	—
	—
	—
	361450,81
	2253956,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н42О
	—
	—
	—
	361446,50
	2253949,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н39О
	—
	—
	—
	361455,45
	2253943,54
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3504

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:520 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Линейная, двлд. 20

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3504 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3507



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н204О
	—
	—
	—
	361238,34
	2253771,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н205О
	—
	—
	—
	361235,72
	2253779,99
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н206О
	—
	—
	—
	361228,45
	2253777,83
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н207О
	—
	—
	—
	361231,07
	2253768,95
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н204О
	—
	—
	—
	361238,34
	2253771,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3507

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:706 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 60

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3507 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3509



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н935О
	—
	—
	—
	360623,45
	2254105,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н936О
	—
	—
	—
	360618,93
	2254114,36
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н937О
	—
	—
	—
	360612,21
	2254111,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н938О
	—
	—
	—
	360616,72
	2254101,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н935О
	—
	—
	—
	360623,45
	2254105,06
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3509

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:153 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Урицкого, двлд. 6

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3509 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3510



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н180О
	—
	—
	—
	361258,34
	2253469,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н181О
	—
	—
	—
	361261,90
	2253479,69
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н182О
	—
	—
	—
	361254,87
	2253482,08
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н183О
	—
	—
	—
	361251,32
	2253471,44
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н180О
	—
	—
	—
	361258,34
	2253469,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3510

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:686 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 44

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3510 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3514



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1115О
	—
	—
	—
	360332,88
	2254020,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1116О
	—
	—
	—
	360341,37
	2254023,27
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1117О
	—
	—
	—
	360337,35
	2254035,03
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1118О
	—
	—
	—
	360328,86
	2254032,13
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1115О
	—
	—
	—
	360332,88
	2254020,37
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3514

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:1006 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Лазо, двлд. 47

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3514 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3516



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н805О
	—
	—
	—
	360600,45
	2254364,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н806О
	—
	—
	—
	360596,25
	2254371,47
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н807О
	—
	—
	—
	360587,97
	2254366,85
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н808О
	—
	—
	—
	360592,07
	2254359,40
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н805О
	—
	—
	—
	360600,45
	2254364,09
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3516

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:547 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Менжинского, двлд. 26

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3516 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3521



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1033О
	—
	—
	—
	360472,96
	2254246,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1034О
	—
	—
	—
	360465,03
	2254260,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1035О
	—
	—
	—
	360457,53
	2254256,72
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1036О
	—
	—
	—
	360465,46
	2254242,11
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1033О
	—
	—
	—
	360472,96
	2254246,17
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3521

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:347 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Куйбышева, двлд. 19

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3521 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3522



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н352О
	—
	—
	—
	361154,71
	2253902,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н353О
	—
	—
	—
	361164,82
	2253912,12
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н354О
	—
	—
	—
	361160,05
	2253917,23
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н355О
	—
	—
	—
	361149,94
	2253907,79
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н352О
	—
	—
	—
	361154,71
	2253902,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3522

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:421 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 37

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3522 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3618



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н208О
	—
	—
	—
	361269,52
	2253782,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н209О
	—
	—
	—
	361275,41
	2253784,76
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н210О
	—
	—
	—
	361274,45
	2253787,29
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н211О
	—
	—
	—
	361277,00
	2253788,26
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н212О
	—
	—
	—
	361273,89
	2253796,42
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н213О
	—
	—
	—
	361265,44
	2253793,20
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н208О
	—
	—
	—
	361269,52
	2253782,51
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3618

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:704 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Партизанская, двлд. 58

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3618 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3626



	Система координат МСК
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н300О
	—
	—
	—
	361069,34
	2254039,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н301О
	—
	—
	—
	361073,55
	2254041,68
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н302О
	—
	—
	—
	361071,08
	2254046,30
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н303О
	—
	—
	—
	361066,87
	2254044,05
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н300О
	—
	—
	—
	361069,34
	2254039,43
	—
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3626

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112:431 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	25:33:180112 

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Российская Федерация, Приморский край, м.о. город Партизанск, г. Партизанск, ул. Ладожская, двлд. 52

	5.1.
	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  25:33:180112:3626 :

	1.
	—





	Лист № 1

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке
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	– область выносного листа,
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	– номер выносного листа.

	Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
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	Лист № 2

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков








	Выносной лист №1
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	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №2

	[image: PkzoThemeRendered03369477] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №3

	[image: PkzoThemeRendered03369245] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №4

	[image: PkzoThemeRendered03369008] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №5

	[image: PkzoThemeRendered03368774] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №6

	[image: PkzoThemeRendered03368542] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №7

	[image: PkzoThemeRendered03368308] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №8

	[image: PkzoThemeRendered03368074] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №9

	[image: PkzoThemeRendered03367845] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №10

	[image: PkzoThemeRendered03367612] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №11

	[image: PkzoThemeRendered03367382] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №12

	[image: PkzoThemeRendered03367155] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №13

	[image: PkzoThemeRendered03366929] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №14

	[image: PkzoThemeRendered03366710] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №15

	[image: PkzoThemeRendered03366476] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №16

	[image: PkzoThemeRendered03366256] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №17

	[image: PkzoThemeRendered03366024] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №18

	[image: PkzoThemeRendered03365790] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №19

	[image: PkzoThemeRendered03365562] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №20

	[image: PkzoThemeRendered03365336] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №21

	[image: PkzoThemeRendered03365110] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №22

	[image: PkzoThemeRendered03364880] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №23

	[image: PkzoThemeRendered03364654] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №24

	[image: PkzoThemeRendered03364426] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



	Условные обозначения:

	[image: Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов]
	– существующая часть границы земельного участка,

	[image: Сплошная красная линия 0,5 пунктов]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– характерная точка контура здания,


`



	Лист № 4

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема границ земельных участков




	[image: PkzoThemeRendered03369968] 

	[bookmark: Схема_геодезических_построений]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




816

	Лист № 1

	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Схема геодезических построений







	Условные обозначения:

	[image: существующая часть контура здания]
	– существующая часть границы земельного участка,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,
	
	

	– характерная точка контура здания,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный надземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	

	– пункт государственной геодезической сети,
	
	

	– пункт опорной межевой сети,

	

	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	
	

	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

	[image: черный квадрат заполненный]
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части
	
	[image: Черная окружность 3 мм]
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части
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